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第一章   投标邀请
 
福建省闽鸿招标有限公司采用公开招标方式组织福州高新区行政审批局行政（市民）服务中心智能化项目货物类采购项目（以下简称：“本项目”）的政府采购活动，现邀请供应商参加投标。
1、备案编号：A13-SP-GK-201808-B3869-MH。
2、招标编号：[350191]MH[GK]2018007。
3、预算金额、最高限价：详见《采购标的一览表》。
  4、招标内容及要求：详见《采购标的一览表》及招标文件第五章。
5、需要落实的政府采购政策：节能产品，适用于（合同包1），按照最新一期节能清单执行。环境标志产品，适用于（合同包1），按照最新一期环境标志清单执行。信息安全产品，适用于（合同包1）。小型、微型企业，适用于（合同包1）。监狱企业，适用于（合同包1）。促进残疾人就业 ，适用于（合同包1）。信用记录，适用于（合同包1），按照下列规定执行：（1）投标人应在（填写招标文件要求的截止时点）前分别通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印相应的信用记录（以下简称：“投标人提供的查询结果”），投标人提供的查询结果应为其通过上述网站获取的信用信息查询结果原始页面的打印件（或截图）。（2）查询结果的审查：①由资格审查小组通过上述网站查询并打印投标人信用记录（以下简称：“资格审查小组的查询结果”）。②投标人提供的查询结果与资格审查小组的查询结果不一致的，以资格审查小组的查询结果为准。③因上述网站原因导致资格审查小组无法查询投标人信用记录的（资格审查小组应将通过上述网站查询投标人信用记录时的原始页面打印后随采购文件一并存档），以投标人提供的查询结果为准。④查询结果存在投标人应被拒绝参与政府采购活动相关信息的，其资格审查不合格。
6、投标人的资格要求
6.1法定条件：符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件。
6.2特定条件：
包：1 
	明细
	描述

	具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料
	①投标人提供办公场所的场地证明材料（属于自有产权的提供产权证复印件；非自有产权的提供场地租赁合同复印件，租赁期限不少于一年）。 ②提供负责本项目的主要技术人员的名单、联系方式，以及相关学历证书或职称证书或用工合同复印件

	所投产品国家若有强制性要求或认证的
	投标人所投产品国家有强制性要求或认证的（如节能、3C认证等），必须提供规定的产品并提供相关的证明文件或证书复印件，其中属于财政部、国家发改委最新《节能产品政府采购清单》内产品的，需提供最新一期《节能产品政府采购清单》中产品所在页的复印件并标明投标产品所在位置，加盖投标人公章，作为证明材料，否则视为无效投标。


6.3是否接受联合体投标：不接受。
※根据上述资格要求，投标文件中应提交的“投标人的资格及资信证明文件”详见招标文件第四章。
7、报名
7.1报名期限：详见招标公告或更正公告（若有），若不一致，以更正公告（若有）为准。
7.2报名期限内，供应商应通过福建省政府采购网上公开信息系统的注册会员账号（免费注册）对本项目进行报名(请根据项目所在地，登录对应的福建省政府采购网上公开信息系统报名(即省本级网址/地市分网))，否则投标将被拒绝。
8、招标文件的获取
8.1招标文件提供期限：详见招标公告或更正公告（若有），若不一致，以更正公告（若有）为准。
8.2获取地点及方式：报名后，通过福建省政府采购网上公开信息系统以下载方式获取。
8.3、招标文件售价：0元。
9、投标截止
9.1投标截止时间：详见招标公告或更正公告（若有），若不一致，以更正公告（若有）为准。
9.2投标人应在投标截止时间前按照福建省政府采购网上公开信息系统设定的操作流程将电子投标文件上传至福建省政府采购网上公开信息系统，同时将投标人的CA证书连同密封的纸质投标文件送达招标文件第一章第10条载明的地点，否则投标将被拒绝。
10、开标时间及地点：详见招标公告或更正公告（若有），若不一致，以更正公告（若有）为准。 
11、公告期限
11.1招标公告的公告期限：自财政部和福建省财政厅指定的政府采购信息发布媒体最先发布公告之日起5个工作日。
11.2招标文件公告期限：招标文件随同招标公告一并发布，其公告期限与本章第11.1条载明的期限保持一致。
12、采购人：福州高新区行政审批局
地址：福州市闽侯县上街镇科技东路3号创新园一期1号楼
联系方法：18850766897
13、代理机构：福建省闽鸿招标有限公司
地址：福州市仓山区金桔路天泽江鼎金爵苑48座1003室
联系方法：座机：0591-83715389 手机：18084794588
 

附1：账户信息
	投标保证金账户

	开户名称：福建省闽鸿招标有限公司

	开户银行：供应商在福建省政府采购网上公开信息系统报名后，根据其提示自行选择要缴交的投标保证金托管银行。

	银行账号：福建省政府采购网上公开信息系统根据供应商选择的投标保证金托管银行，以合同包为单位，自动生成供应商所投合同包的缴交银行账号（即多个合同包将对应生成多个缴交账号）。供应商应按照所投合同包的投标保证金要求，缴交相应的投标保证金。

	特别提示

	1、投标人应认真核对账户信息，将投标保证金汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。
2、投标人在转账或电汇的凭证上应按照以下格式注明，以便核对：“（招标编号：***、合同包：***）的投标保证金”。


 
 
 
 
附2：采购标的一览表
 
金额单位：人民币元 
	合同包
	品目号
	采购标的
	允许进口
	数量
	品目号预算
	合同包预算
	投标保证金

	1
		1-1
	其他建筑工程
	否
	1（批）
	1,960,700.0000

	1-2
	通信机房专用设备
	否
	1（批）
	3,189,300.0000

	1-3
	专业技能培训服务
	否
	1（批）
	103,000.0000



	5253000
	105060


第二章   投标人须知前附表（表1、2）
 
表1
	特别提示：本表与招标文件对应章节的内容若不一致，以本表为准。

	项号
	招标文件
（第三章）
	编列内容

	1
	6.1
	是否组织现场考察或召开开标前答疑会：投标人必须对本项目进行实地踏勘。①投标人现场踏勘时应随带的资料：本单位介绍信原件、现场踏勘确认书。②投标人需将经采购人盖章确认后的《现场踏勘确认书》作为投标文件的一部分，随同投标文件一同递交。（原件放入投标文件技术商务部份正本中，复印件放入技术商务部份副本中，电子投标文件中提供原件的扫描件，否则投标无效）③集中时间：报名结束后第一个工作日的9：00，未在此时间前到集中地点的视为未参加现场勘查活动。④集中地点：福州高新区行政审批局，本次现场勘察所需的交通工具由投标人自备。⑤勘查所涉地点：高新区海西园安置房（科技东路和高新大道交叉口）。⑥勘查联系人：赵欣怡女士；联系电话：15659169960。。

	2
	10.4
	投标文件的份数：
（1）纸质投标文件：
①资格及资信证明部分的正本1份、副本3份，报价部分的正本1份、副本3份，技术商务部分的正本1份、副本3份。
②可读介质（光盘或U盘）1份：投标人应将其上传至福建省政府采购网上公开信息系统的电子投标文件在该可读介质中另存1份。
（2）电子投标文件：详见表2《关于电子招标投标活动的专门规定》。

	3
	10.5-（2）-③
	允许散装或活页装订的内容或材料：
（1）投标文件的补充、修改或撤回；
（2）其他内容或材料：无

	4
	 10.7-（1）
	是否允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包：
不允许。

	5
	10.8-（1）
	投标有效期：投标截止时间起90个日历日。

	6
	10.10-（2）
	密封及其标记的具体形式：
（1）全部纸质投标文件（包括正本、副本及可读介质）均应密封，否则投标将被拒绝。
（2）密封的外包装应至少标记“项目名称、招标编号、所投合同包、投标人的全称”等内容，否则造成投标文件误投、遗漏或提前拆封的，福建省闽鸿招标有限公司不承担责任。
（3）其他：投标人须编制由本须知规定文件组成的投标文件正本一份和副本三份（资格及资信证明部分、报价部分、技术商务部分需单独装订，分册密封投标），正本必须用A4幅面纸张打印装订成册（含产品彩页），应编制封面目录、页码，必须用胶装（为永久性、无破坏不可拆的）加盖红色骑缝章或逐页盖章。副本可以用正本的完整复印件并按规定装订成册，并在封面标明“正本”、“副本”字样。正本与副本如有不一致，则以正本为准。（注：若未按要求装订或投标文件技术商务部分或资格及资信证明部分出现投标报价，视为无效投标。）未按以上格式完成并提交的投标无效。投标文件正本中所有资格证明文件复印件须注明“与原件一致”并加盖投标人公章，否则视为无效投标。

	7
	12.1
	本项目推荐合同包1中标候选人数为1家。

	  8
	  12.2
	本项目中标人的确定（以合同包为单位）：
（1）采购人应在政府采购招投标管理办法规定的时限内确定中标人。
（2）若出现中标候选人并列情形，则按照下列方式确定中标人：
①招标文件规定的方式：无。
②若本款第①点规定方式为“无”，则按照下列方式确定：无。
③若本款第①、②点规定方式均为“无”，则按照下列方式确定：随机抽取。
（3）本项目确定的中标人家数：
①本项目确定合同包1中标人数为1家；
②若出现中标候选人符合法定家数但不足本款第①点规定中标人家数情形，则按照中标候选人的实际家数确定中标人。

	9
	 15.1-（2）
	质疑函原件应采用下列方式提交：现场方式。

	10
	 
   15.4
 
 
	招标文件的质疑
（1）潜在投标人可在质疑时效期间内对招标文件以书面形式提出质疑。
（2）质疑时效期间：
①在招标文件公告期限内：自招标文件首次下载之日起7个工作日内向福建省闽鸿招标有限公司提出，招标文件公告期限、首次下载之日均以福建省政府采购网上公开信息系统记载的为准。
②在招标文件公告期限截止后至招标文件提供期限届满前的期间内：自招标文件公告期限届满之日起7个工作日内向福建省闽鸿招标有限公司提出，招标文件公告期限、招标文件提供期限均以福建省政府采购网上公开信息系统记载的为准。
※除上述规定外，对招标文件提出的质疑还应符合招标文件第三章第15.1条的有关规定。

	11
	16.1
	监督管理部门：福州高新技术产业开发区财政金融局（仅限依法进行政府采购的货物或服务类项目）。

	12
	18.1
	财政部和福建省财政厅指定的政府采购信息发布媒体（以下简称：“指定媒体”）：
（1）中国政府采购网，网址http://www.ccgp.gov.cn。
（2）中国政府采购网福建分网（福建省政府采购网），网址http://cz.fjzfcg.gov.cn。
※除招标文件第一章第11.1条规定情形外，若出现上述指定媒体信息不一致情形，应以中国政府采购网福建分网（福建省政府采购网）发布的为准。

	13
	19
	其他事项：
(1)本项目代理服务费由中标人支付。
(2)其他：采购代理服务费：招标代理服务费按差额定率累进法计算，向中标人收取(招标文件有其他要求，以此条规定为准）。中标人应在领取中标通知书的同时以现金、转帐、电汇付款方式一次性向招标代理机构缴纳招标代理服务费。 中标金额（万元） ：100以下的服务费比率1.5％，100—500的服务费比率1.1％，500—1000的0.8％，招标代理服务费缴交银行帐号 开户名称：福建省闽鸿招标有限公司 账 号：35050187770700000303 开户银行：中国建设银行福州上江城支行。 本项目代理费服务费由中标人支付。

	     备注
	后有表2，请勿遗漏。


 
 
表2
	关于电子招标投标活动的专门规定

	序号
	编列内容

	1
	（1）招标文件中除下述第（2）、（3）款所述内容外的其他内容及规定适用本项目的电子招标投标活动。
（2）将招标文件无的内容修正为下列内容：无后适用本项目的电子招标投标活动。
（3）将下列内容增列为招标文件的组成部分（以下简称：“增列内容”）适用本项目的电子招标投标活动，若增列内容与招标文件其他章节内容有冲突，应以增列内容为准：
①电子招标投标活动的具体操作流程以福建省政府采购网上公开信息系统设定的为准。
②关于投标文件：
a.投标人应按照福建省政府采购网上公开信息系统设定的评审节点编制电子投标文件，否则资格审查小组、评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。
b.投标人应在投标截止时间前按照福建省政府采购网上公开信息系统设定的操作流程将电子投标文件1份上传至福建省政府采购网上公开信息系统，电子投标文件应与纸质投标文件保持一致，并以电子投标文件为准。电子投标文件的分项报价一览表、纸质投标文件的分项报价一览表、投标客户端的分项报价一览表应保持一致，并以投标客户端的分项报价一览表为准。
c.若出现福建省政府采购网上公开信息系统设定的意外情形（如：系统故障等），经本项目监督管理部门同意使用纸质投标文件的，应以纸质投标文件为准。
③关于证明材料或资料：
a.除《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》外，招标文件要求原件的，投标人在电子投标文件中可提供复印件（含扫描件），但在纸质投标文件正本中应提供原件（资格审查小组、评标委员会将核对纸质投标文件正本，未提供原件的证明材料或资料将导致投标无效）；招标文件要求复印件的，投标人在纸质投标文件中提供原件、复印件（含扫描件）皆可；招标文件对原件、复印件未作要求的，投标人在纸质投标文件中提供原件、复印件（含扫描件）皆可。
b.除《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》外，若投标人提供注明“复印件无效”的证明材料或资料，其纸质投标文件正本中应提供原件（资格审查小组、评标委员会将核对纸质投标文件正本，未提供原件的证明材料或资料将导致投标无效）。
c.《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》
c1投标人在电子投标文件中可提供复印件（含扫描件）、符合招标文件第七章规定的打印件（或截图），在纸质投标文件正本中提供原件、复印件（含扫描件）、符合招标文件第七章规定的打印件（或截图）皆可。
c2《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》应在有效期内且内容完整、清晰、整洁，否则投标无效。
c3有效期内的《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》复印件（含扫描件）及符合招标文件第七章规定的打印件（或截图），无论内容中是否注明“复印件无效”，均视同有效。

④关于“全称”、“投标人代表签字”及“加盖单位公章”：
a.在电子投标文件中，涉及“全称”和“投标人代表签字”的内容可使用打字录入方式完成。
b.在电子投标文件中，涉及“加盖单位公章”的内容应使用投标人的CA证书完成，否则投标无效。
c.在电子投标文件中，若投标人按照本增列内容第④点第b项规定加盖其单位公章，则出现无全称、或投标人代表未签字等情形，不视为投标无效。
⑤关于投标人的CA证书：
a.投标人的CA证书应在投标截止时间前连同密封的纸质投标文件送达招标文件第一章第10条载明的地点，否则投标将被拒绝。
b.投标人的CA证书可采用信封（包括但不限于：信封、档案袋、文件袋等）作为外包装进行单独包装。外包装密封、不密封皆可。
c.投标人的CA证书或外包装应标记“项目名称、招标编号、投标人的全称”等内容，以方便识别、使用。
d.投标人的CA证书应能正常、有效使用，否则产生不利后果由投标人承担责任。
⑥关于投标截止时间过后
a.被福建省政府采购网上公开信息系统判定为投标保证金未提交（即未于投标截止时间前到达招标文件载明的投标保证金账户）的投标人，投标将被拒绝。
b.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：
b1不同投标人的电子投标文件被福建省政府采购网上公开信息系统判定为具有相同内部识别码；
b2不同投标人的投标保证金被福建省政府采购网上公开信息系统判定为从同一单位或个人的账户转出；
b3投标人的投标保证金被福建省政府采购网上公开信息系统判定为同一合同项下有其他投标人提交的投标保证金
b4不同投标人被福建省政府采购网上公开信息系统判定为串通投标的其他情形。
⑦接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应由“联合体牵头方”完成福建省政府采购网上公开信息系统设定的具体操作流程（包括但不限于：报名、提交投标保证金、编制电子投标文件等）。
⑧其他：无。


 
 
第三章   投标人须知
 
一、总则
1、适用范围
1.1适用于招标文件载明项目的政府采购活动（以下简称：“本次采购活动”）。
2、定义
2.1“采购标的”指招标文件载明的需要采购的货物或服务。
2.2“潜在投标人”指按照招标文件第一章第7条规定进行报名且有意向参加本项目投标的供应商。
2.3“投标人”指按照招标文件第一章第7条规定进行报名并参加本项目投标的供应商。
2.4“单位负责人”指单位法定代表人或法律、法规规定代表单位行使职权的主要负责人。
2.5“投标人代表”指投标人的单位负责人或“单位负责人授权书”中载明的接受授权方。
 
二、投标人
3、合格投标人
3.1一般规定
（1）投标人应遵守政府采购法及实施条例、政府采购招投标管理办法、政府采购质疑和投诉办法及财政部、福建省财政厅有关政府采购文件的规定，同时还应遵守有关法律、法规和规章的强制性规定。
（2）投标人的资格要求：详见招标文件第一章。
3.2若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，则联合体各方应遵守本章第3.1条规定，同时还应遵守下列规定：
（1）联合体各方应提交联合体协议，联合体协议应符合招标文件规定。
（2）联合体各方不得再单独参加或与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的投标。
（3）联合体各方应共同与采购人签订政府采购合同，就政府采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
4、投标费用
4.1除招标文件另有规定外，投标人应自行承担其参加本项目投标所涉及的一切费用。
 
三、招标
5、招标文件
5.1招标文件由下述部分组成：
（1）投标邀请
（2）投标人须知前附表（表1、2）
（3）投标人须知
（4）资格审查与评标
（5）招标内容及要求
（6）政府采购合同（参考文本）
（7）投标文件格式
（8）按照招标文件规定作为招标文件组成部分的其他内容（若有）
5.2招标文件的澄清或修改
（1）福建省闽鸿招标有限公司可对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改，但不得对招标文件载明的采购标的和投标人的资格要求进行改变。
（2）除本章第5.2条第（3）款规定情形外，澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，福建省闽鸿招标有限公司将在投标截止时间至少15个日历日前，在招标文件载明的指定媒体以更正公告的形式发布澄清或修改的内容。不足15个日历日的，福建省闽鸿招标有限公司将顺延投标截止时间及开标时间，福建省闽鸿招标有限公司和投标人受原投标截止时间及开标时间制约的所有权利和义务均延长至新的投标截止时间及开标时间。
（3）澄清或修改的内容可能改变招标文件载明的采购标的和投标人的资格要求的，本次采购活动结束，福建省闽鸿招标有限公司将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。
6、现场考察或开标前答疑会
6.1是否组织现场考察或召开开标前答疑会：详见招标文件第二章。
7、更正公告
7.1若福建省闽鸿招标有限公司发布更正公告，则更正公告及其所发布的内容或信息（包括但不限于：招标文件的澄清或修改、现场考察或答疑会的有关事宜等）作为招标文件组成部分，对投标人具有约束力。
7.2更正公告作为福建省闽鸿招标有限公司通知所有潜在投标人的书面形式。
8、终止公告
8.1若出现因重大变故导致采购任务取消情形，福建省闽鸿招标有限公司可终止招标并发布终止公告。
8.2终止公告作为福建省闽鸿招标有限公司通知所有潜在投标人的书面形式。
 
四、投标
9、投标
9.1投标人可对招标文件载明的全部或部分合同包进行投标。
9.2投标人应对同一个合同包内的所有内容进行完整投标，否则投标无效。
9.3投标人代表只能接受一个投标人的授权参加投标，否则投标无效。
9.4单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标，否则投标无效。
9.5为本项目提供整体设计、规范编制或项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目除整体设计、规范编制和项目管理、监理、检测等服务外的采购活动，否则投标无效。
9.6列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合政府采购法第二十二条规定条件的供应商，不得参加投标，否则投标无效。
9.7有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：
（1）不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制；
（2）不同投标人委托同一单位或个人办理投标事宜；
（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或联系人员为同一人；
（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；
（5）不同投标人的投标文件相互混装；
（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出；
（7）有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他串通投标情形。
10、投标文件
10.1投标文件的编制
（1）投标人应先仔细阅读招标文件的全部内容后，再进行投标文件的编制。
（2）投标文件应按照本章第10.2条规定编制其组成部分。
（3）投标文件应满足招标文件提出的实质性要求和条件，并保证其所提交的全部资料是不可割离且真实、有效、准确、完整和不具有任何误导性的，否则造成不利后果由投标人承担责任。
10.2投标文件由下述部分组成：
（1）资格及资信证明部分
①投标函
②投标人的资格及资信证明文件
③投标保证金
（2）报价部分
①开标一览表
②投标分项报价表
③招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）
④招标文件规定的加分证明材料（若有）
（3）技术商务部分
①标的说明一览表
②技术和服务要求响应表
③商务条件响应表
④投标人提交的其他资料（若有）
⑤招标文件规定作为投标文件组成部分的其他内容（若有）
10.3投标文件的语言
（1）除招标文件另有规定外，投标文件应使用中文文本，若有不同文本，以中文文本为准。
（2）投标文件提供的全部资料中，若原件属于非中文描述，应提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。前述翻译机构应为中国翻译协会成员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。中文译本、翻译机构的成员单位证书及翻译人员的资格证书可为复印件。
10.4投标文件的份数：详见招标文件第二章。
10.5投标文件的格式
（1）除招标文件另有规定外，投标文件应使用招标文件第七章规定的格式。
（2）除招标文件另有规定外，投标文件的正本和全部副本均应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写或复印，其中：
①正本应用A4幅面纸张打印装订，编制封面（封面标明“正本”字样）、索引、页码，并用胶装装订成册。
②副本应用A4幅面纸张打印装订，编制封面（封面标明“副本”字样）、索引、页码，并用胶装装订成册；副本可用正本的完整复印件，并与正本保持一致（若不一致，以正本为准）。
③允许散装或活页装订的内容或材料：详见招标文件第二章。
※除本章第10.5条第（2）款第③点规定情形外，投标文件散装或活页装订将导致投标无效。
（3）除招标文件另有规定外，投标文件应使用人民币作为计量货币。
（4）除招标文件另有规定外，签署、盖章应遵守下列规定：
①投标文件应由投标人代表签字并加盖投标人的单位公章。若投标人代表为单位负责人授权的委托代理人，应提供“单位负责人授权书”。
②投标文件应没有涂改或行间插字，除非这些改动是根据福建省闽鸿招标有限公司的指示进行的，或是为改正投标人造成的应修改的错误而进行的。若有前述改动，应按照下列规定之一对改动处进行处理：
a.投标人代表签字确认；
b.加盖投标人的单位公章或校正章。
10.6投标报价
（1）投标报价超出最高限价将导致投标无效。
（2）最高限价由采购人根据价格测算情况，在预算金额的额度内合理设定。最高限价不得超出预算金额。
（3）除招标文件另有规定外，投标文件不能出现任何选择性的投标报价，即每一个合同包和品目号的采购标的都只能有一个投标报价。任何选择性的投标报价将导致投标无效。
10.7分包
（1）是否允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包：详见招标文件第二章。
（2）若允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包且投标人拟在中标后进行分包，则投标人应在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应具备相应资质条件（若有）且不得再次分包。
（3）招标文件允许中标人将非主体、非关键性工作进行分包的项目，有下列情形之一的，中标人不得分包：
①投标文件中未载明分包承担主体；
②投标文件载明的分包承担主体不具备相应资质条件；
③投标文件载明的分包承担主体拟再次分包。
10.8投标有效期
（1）招标文件载明的投标有效期：详见招标文件第二章。
（2）投标文件承诺的投标有效期不得少于招标文件载明的投标有效期，否则投标无效。
（3）根据本次采购活动的需要，福建省闽鸿招标有限公司可于投标有效期届满之前书面要求投标人延长投标有效期，投标人应在福建省闽鸿招标有限公司规定的期限内以书面形式予以答复。对于延长投标有效期的要求，投标人可以拒绝也可以接受，投标人答复不明确或逾期未答复的，均视为拒绝该要求。对于接受延长投标有效期的投标人，既不要求也不允许修改投标文件。
10.9投标保证金
（1）投标保证金作为投标人按照招标文件规定履行相应投标责任、义务的约束及担保。
（2）投标保证金的有效期应与投标文件承诺的投标有效期保持一致，否则投标无效。
（3）提交
①投标人应从其银行账户（基本存款账户）按照下列方式：公对公转账方式向招标文件载明的投标保证金账户提交投标保证金，具体金额详见招标文件第一章。
②投标保证金应于投标截止时间前到达招标文件载明的投标保证金账户，否则视为投标保证金未提交；是否到达按照下列方式认定：以福建省政府采购网上公开信息系统记载的为准。
③若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，则联合体中的牵头方应按照本章第10.9条第（3）款第①、②点规定提交投标保证金。
※除招标文件另有规定外，未按照上述规定提交投标保证金将导致资格审查不合格。
（4）退还
①在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的投标人，其投标保证金将在福建省闽鸿招标有限公司收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内退回原账户。
②未中标人的投标保证金将在中标通知书发出之日起5个工作日内退回原账户。
③中标人的投标保证金将在政府采购合同签订之日起5个工作日内退回原账户；合同签订之日按照下列方式认定：以福建省政府采购网上公开信息系统记载的为准。
④终止招标的，福建省闽鸿招标有限公司将在终止公告发布之日起5个工作日内退回已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。
⑤除招标文件另有规定外，质疑或投诉涉及的投标人，若投标保证金尚未退还，则待质疑或投诉处理完毕后不计利息原额退还。
※本章第10.9条第（4）款第①、②、③点规定的投标保证金退还时限不包括因投标人自身原因导致无法及时退还而增加的时间。
（5）若出现本章第10.8条第（3）款规定情形，对于拒绝延长投标有效期的投标人，投标保证金仍可退还。对于接受延长投标有效期的投标人，相应延长投标保证金有效期，招标文件关于退还和不予退还投标保证金的规定继续适用。
（6）有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：
①投标人串通投标；
②投标人提供虚假材料；
③投标人采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；
④投标截止时间后，投标人在投标有效期内撤销投标文件；
⑤投标人不接受评标委员会按照招标文件规定对投标报价错误之处进行修正；
⑥投标人违反招标文件第三章第9.4、9.5、9.6条规定之一；
⑦招标文件规定的其他不予退还情形；
⑧中标人有下列情形之一的：
a.除不可抗力外，因中标人自身原因未在中标通知书要求的期限内与采购人签订政府采购合同；
b.未按照招标文件、投标文件的约定签订政府采购合同或提交履约保证金。
※若上述投标保证金不予退还情形给采购人（采购代理机构）造成损失，则投标人还要承担相应的赔偿责任。
10.10投标文件的提交
（1）一个投标人只能提交一个投标文件，并按照招标文件第一章规定将其送达。
（2）密封及其标记的具体形式：详见招标文件第二章。
10.11投标文件的补充、修改或撤回
（1）投标截止时间前，投标人可对所提交的投标文件进行补充、修改或撤回，并书面通知福建省闽鸿招标有限公司。
（2）补充、修改的内容应按照本章第10.5条第（4）款规定进行签署、盖章，并按照本章第10.10条规定提交，否则将被拒收。
※按照上述规定提交的补充、修改内容作为投标文件组成部分。
10.12除招标文件另有规定外，有下列情形之一的，投标无效：
（1）投标文件未按照招标文件要求签署、盖章；
（2）不符合招标文件中规定的资格要求；
（3）投标报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价；
（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件；
（5）有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他无效情形。
 
五、开标
11、开标
11.1福建省闽鸿招标有限公司将在招标文件载明的开标时间及地点主持召开开标会，并邀请投标人参加。
11.2开标会的主持人、唱标人、记录人及其他工作人员（若有）均由福建省闽鸿招标有限公司派出，现场监督人员（若有）可由有关方面派出。
11.3参加开标会的投标人应签到，非投标人不参加开标会。
11.4开标会应遵守下列规定：
（1）首先由主持人宣布开标会须知，然后由投标人代表对投标文件的密封情况进行检查，经确认无误后，由工作人员对密封的投标文件当众拆封。
（2）唱标时，唱标人将依次宣布“投标人名称”、“各投标人关于投标文件补充、修改或撤回的书面通知（若有）”、“各投标人的投标报价”和招标文件规定的需要宣布的其他内容（包括但不限于：开标一览表中的内容、唱标人认为需要宣布的内容等）。
（3）记录人对唱标人宣布的内容作开标记录。
（4）唱标结束后，投标人代表应对开标记录进行签字确认。投标人代表的签字确认，视为投标人对开标过程和开标记录予以认可。投标人代表拒绝签字确认且无正当理由，亦视为投标人对开标过程和开标记录予以认可。
（5）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人（采购代理机构）相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或回避申请。否则，视为投标人对开标过程和开标记录予以认可。
（6）若投标人未参加开标会（包括但不限于投标人派出的人员不是投标人代表），视同其对开标过程和开标记录予以认可。
※若出现本章第11.4条第（4）、（5）、（6）款规定情形之一，则投标人不得在开标会后就开标过程和开标记录涉及或可能涉及的有关事由（包括但不限于：“投标报价”、“投标文件的格式”、“投标文件的提交”、“投标文件的补充、修改或撤回”等）向福建省闽鸿招标有限公司提出任何疑义或要求（包括质疑）。
11.5投标截止时间后，参加投标的投标人不足三家的，不进行开标。同时，本次采购活动结束，福建省闽鸿招标有限公司将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。
 
六、中标与政府采购合同
12、中标
12.1本项目推荐的中标候选人家数：详见招标文件第二章。
12.2本项目中标人的确定：详见招标文件第二章。
12.3中标公告
（1）中标人确定之日起2个工作日内，福建省闽鸿招标有限公司将在招标文件载明的指定媒体以中标公告的形式发布中标结果。
（2）中标公告的公告期限为1个工作日。
（3）中标公告同时作为福建省闽鸿招标有限公司通知除中标人外的其他投标人没有中标的书面形式。
12.4中标通知书
（1）中标公告发布的同时，福建省闽鸿招标有限公司将向中标人发出中标通知书。
（2）中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。
13、政府采购合同
13.1签订政府采购合同应遵守政府采购法及实施条例的规定，不得对招标文件确定的事项和中标人的投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为政府采购合同的签订条件。
13.2签订时限：自中标通知书发出之日起30个日历日内。
13.3政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用合同法。
13.4采购人与中标人应根据政府采购合同的约定依法履行合同义务。
13.5政府采购合同履行过程中，采购人若需追加与合同标的相同的货物或服务，则追加采购金额不得超过原合同采购金额的10%。
13.6中标人在政府采购合同履行过程中应遵守有关法律、法规和规章的强制性规定（即使前述强制性规定有可能在招标文件中未予列明）。
 
七、询问、质疑与投诉
14、询问
14.1潜在投标人或投标人对本次采购活动的有关事项若有疑问，可向福建省闽鸿招标有限公司提出询问，福建省闽鸿招标有限公司将按照政府采购法及实施条例的有关规定进行答复。
15、质疑
15.1针对同一采购程序环节的质疑应在政府采购法及实施条例规定的时限内一次性提出，并同时符合下列条件：
（1）对招标文件提出质疑的，质疑人应为潜在投标人，且两者的身份、名称等均应保持一致。对采购过程、结果提出质疑的，质疑人应为投标人，且两者的身份、名称等均应保持一致。
（2）质疑人应按照招标文件第二章规定方式提交质疑函。
（3）质疑函应包括下列主要内容：
①质疑人的基本信息，至少包括：全称、地址、邮政编码等；
②所质疑项目的基本信息，至少包括：招标编号、项目名称等；
③所质疑的具体事项（以下简称：“质疑事项”）；
④针对质疑事项提出的明确请求，前述明确请求指质疑人提出质疑的目的以及希望福建省闽鸿招标有限公司对其质疑作出的处理结果，如：暂停招标投标活动、修改招标文件、停止或纠正违法违规行为、中标结果无效、废标、重新招标等；
⑤针对质疑事项导致质疑人自身权益受到损害的必要证明材料，至少包括：
a.质疑人代表的身份证明材料：
a1质疑人为法人或其他组织的，提供统一社会信用代码营业执照等证明文件的副本复印件、单位负责人的身份证复印件；质疑人代表为委托代理人的，还应同时提供单位负责人授权书（应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，授权书应由单位负责人签字或盖章，并加盖投标人的单位公章）和委托代理人的身份证复印件。
a2若本项目接受自然人投标且质疑人为自然人的，提供本人的身份证复印件。
b.其他证明材料（即事实依据和必要的法律依据）包括但不限于下列材料：
b1所质疑的具体事项是与自已有利害关系的证明材料；
b2质疑函所述事实存在的证明材料，如：采购文件、采购过程或中标结果违法违规或不符合采购文件要求等证明材料；
b3依法应终止采购程序的证明材料；
b4应重新采购的证明材料；
b5采购文件、采购过程或中标、成交结果损害自已合法权益的证明材料等；
b6若质疑的具体事项按照有关法律、法规和规章规定处于保密阶段，则应提供信息或证明材料为合法或公开渠道获得的有效证据（若证据无法有效表明信息或证明材料为合法或公开渠道获得，则前述信息或证明材料视为无效）。
   ⑥质疑人代表及其联系方法的信息，至少包括：姓名、手机、电子信箱、邮寄地址等。
   ⑦提出质疑的日期。
※质疑人为法人或其他组织的，质疑函应由单位负责人或委托代理人签字或盖章，并加盖投标人的单位公章。质疑人为自然人的，质疑函应由本人签字。
15.2对不符合本章第15.1条规定的质疑，将按照下列规定进行处理：
（1）不符合其中第（1）、（2）条规定的，书面告知质疑人不予受理及其理由。
（2）不符合其中第（3）条规定的，书面告知质疑人修改、补充后在规定时限内重新提交质疑函。
15.3对符合本章第15.1条规定的质疑，将按照政府采购法及实施条例、政府采购质疑和投诉办法的有关规定进行答复。
15.4招标文件的质疑：详见招标文件第二章。
16、投诉
16.1若对质疑答复不满意或质疑答复未在答复期限内作出，质疑人可在答复期限届满之日起15个工作日内按照政府采购质疑和投诉办法的有关规定向招标文件第二章载明的本项目监督管理部门提起投诉。
16.2投诉应有明确的请求和必要的证明材料，投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。
 
八、政府采购政策
17、政府采购政策由财政部根据国家的经济和社会发展政策并会同国家有关部委制定，包括但不限于下列具体政策要求：
17.1进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，其中：
（1）我国现行关境指适用海关法的中华人民共和国行政管辖区域，不包括香港、澳门和台湾金马等单独关境地区；保税区、出口加工区、保税港区、珠澳跨境工业区珠海园区、中哈霍尔果斯国际边境合作中心中方配套区、综合保税区等区域，为海关特殊监管区域，仍属于中华人民共和国关境内区域，由海关按照海关法实施监管。
（2）凡在海关特殊监管区域内企业生产或加工（包括从境外进口料件）销往境内其他地区的产品，不作为政府采购项下进口产品。
（3）对从境外进入海关特殊监管区域，再经办理报关手续后从海关特殊监管区进入境内其他地区的产品，认定为进口产品。
（4）招标文件列明不允许或未列明允许进口产品参加投标的，均视为拒绝进口产品参加投标。
17.2节能产品指列入财政部、国家发改委《节能产品政府采购清单》（以下简称：“节能清单”）的产品。环境标志产品指列入财政部、环保部《环境标志产品政府采购清单》（以下简称：“环保清单”）的产品。其中：
（1）节能清单所列产品包括政府强制采购和优先采购的节能产品。未列入节能清单的产品，不属于政府强制采购、优先采购的节能产品（以下分别简称：“强制类节能产品”、“优先类节能产品”）范围。节能清单中的产品，其制造商名称或地址在清单执行期内依法变更的，经有关认证机构核准并办理认证证书变更手续后，仍属于节能清单的范围。节能清单中的台式计算机产品的性能参数应与节能清单所列性能参数一致，否则不属于节能清单的范围。
（2）环保清单所列产品为政府优先采购产品。未列入环保清单的产品，不属于政府优先采购的环境标志产品范围。环保清单中的产品，其制造商名称或地址在清单执行期内依法变更的，经有关认证机构核准并办理认证证书变更手续后，仍属于环保清单的范围。环保清单中的台式计算机产品的性能参数应与环保清单所列性能参数一致，否则不属于环保清单的范围。
（3）对于同时列入节能清单和环保清单的产品，优先于只列入其中一个清单的产品。
（4）在财政部会同上述国家部委调整公布最新一期节能或环保清单通知发布之前已经开展但尚未进入评审环节的采购活动，按照招标文件约定的期数执行。在发布之后开展的采购活动，按照最新一期执行。
17.3列入国家质检总局、国家认监委《第一批信息安全产品强制性认证目录》（以下简称“信息安全产品目录”）内的信息安全产品，应获得强制性产品认证证书（即中国信息安全认证中心颁发的《中国国家信息安全产品认证证书》）和加施中国强制性认证标志。未列入信息安全产品目录的产品，不属于政府强制采购的信息安全产品范围。
17.4符合财政部、工信部文件（财库[2011]181号）规定的小型、微型企业可享受扶持政策（如：预留份额、评审中价格扣除等）。符合财政部、司法部文件（财库[2014]68号）规定的监狱企业（以下简称：“监狱企业”）亦可享受前述扶持政策。符合财政部、民政部、中国残联文件（财库[2017]141号）规定的残疾人福利性单位（以下简称：“残疾人福利性单位”）亦可享受前述扶持政策。其中：
（1）中小企业指同时符合下列条件的中型、小型、微型企业：
①符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准；
②提供本企业制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。小型、微型企业提供中型企业制造的货物，视同中型企业。
（2）监狱企业指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业，其中：
①监狱企业参加采购活动时，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
②监狱企业视同小型、微型企业。
（3）残疾人福利性单位指同时符合下列条件的单位：
①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；
②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
前款所称残疾人指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。
※符合上述条件的残疾人福利性单位参加采购活动时，应提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
17.5信用记录指由财政部确定的有关网站提供的相关主体信用信息。信用记录的查询及使用应符合财政部文件（财库[2016]125号）规定。
17.6为落实政府采购政策需满足的要求：详见招标文件第一章。
 
九、本项目的有关信息
18、本项目的有关信息，包括但不限于：招标公告、更正公告（若有）、招标文件、招标文件的澄清或修改（若有）、中标公告、终止公告（若有）、废标公告（若有）等都将在招标文件载明的指定媒体发布。
18.1指定媒体：详见招标文件第二章。
18.2本项目的潜在投标人或投标人应随时关注指定媒体，否则产生不利后果由其自行承担。
 
十、其他事项
19、其他事项：详见招标文件第二章。
 
 
 
第四章   资格审查与评标
 
 
一、资格审查
1、开标结束后，由福建省闽鸿招标有限公司负责资格审查小组的组建及资格审查工作的组织。
1.1资格审查小组由3人组成，并负责具体审查事务，其中：由采购人派出的采购人代表至少1人，由福建省闽鸿招标有限公司派出的工作人员至少1人，其余1人可为采购人代表或福建省闽鸿招标有限公司的工作人员。
1.2资格审查的依据是招标文件和投标文件。
1.3资格审查的范围及内容：投标文件（资格及资信证明部分），具体如下：
  （1）“投标函”；
  （2）“投标人的资格及资信证明文件”
   ①一般资格证明文件：
	明细
	描述

	单位负责人授权书（若有）
	1、企业（银行、保险、石油石化、电力、电信等行业除外）、事业单位和社会团体法人的“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。2、银行、保险、石油石化、电力、电信等行业：以法人身份参加投标的，“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致；以非法人身份参加投标的，“单位负责人”指代表单位行使职权的主要负责人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。3、投标人（自然人除外）：若投标人代表为单位负责人授权的委托代理人，应提供本授权书；若投标人代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。4、投标人为自然人的，可不填写本授权书。5、纸质投标文件正本中的本授权书（若有）应为原件。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。

	营业执照等证明文件
	1、投标人为企业的，提供有效的营业执照复印件；投标人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；投标人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；投标人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；投标人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；投标人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他投标人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。2、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。

	财务状况报告（财务报告、或资信证明、或投标担保函）
	1、投标人提供的财务报告复印件（成立年限按照投标截止时间推算）应符合下列规定：1.1成立年限满1年及以上的投标人，提供经审计的上一年度的年度财务报告。1.2成立年限满半年但不足1年的投标人，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。※无法按照第1.1、1.2条规定提供财务报告复印件的投标人（包括但不限于：成立年限满1年及以上的投标人、成立年限满半年但不足1年的投标人、成立年限不足半年的投标人），应选择提供资信证明复印件或投标担保函复印件，其中：非自然人的投标人选择提供资信证明的，还应附上其开户（基本存款账户）许可证复印件。 2、“财政部门认可的政府采购专业担保机构”应符合《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作方案》（财库[2012]124号）的规定。3、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。

	依法缴纳税收证明材料
	1、投标人提供的税收凭据复印件应符合下列规定：1.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的税收凭据复印件。1.2投标截止时间的当月成立且已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间当月的税收凭据复印件。1.3投标截止时间的当月成立但因税务机关原因导致其尚未依法缴纳税收的投标人，提供依法缴纳税收承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同税收凭据。2、“依法缴纳税收证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳税收。3、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。

	依法缴纳社会保障资金证明材料
	1、投标人提供的社会保险凭据复印件应符合下列规定：1.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的社会保险凭据复印件。1.2投标截止时间的当月成立且已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间当月的社会保险凭据复印件。1.3投标截止时间的当月成立但因税务机关/社会保障资金管理机关原因导致其尚未依法缴纳社会保障资金的投标人，提供依法缴纳社会保障资金承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同社会保险凭据。2、“依法缴纳社会保障资金证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳社会保障资金。3、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。

	具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函（若有）
	1、招标文件未要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应提供本声明函。2、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人可不提供本声明函。3、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。

	参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明
	1、“重大违法记录”指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。2、无法提供有效期内检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函的，也应对近三年无行贿犯罪记录进行声明。3、纸质投标文件正本中的本声明应为原件。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。

	信用记录查询结果
	投标人应在招标文件要求的截止时点前分别通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印相应的信用记录，投标人提供的查询结果应为其通过上述网站获取的信用信息查询结果原始页面的打印件（或截图）。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。

	中小企业声明函（专门面向中小企业或小型、微型企业适用，若有）
	1、投标人应认真对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，并按照《国家统计局关于印发统计上大中小微型企业划分办法的通知》（国统字[2011]75号）规定准确划分企业类型。2、投标人为监狱企业的，可不填写本声明函，根据其提供的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件进行认定，监狱企业视同小型、微型企业。3、投标人为残疾人福利性单位的，可不填写本声明函，根据其提供的《残疾人福利性单位声明函》进行认定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。4、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。

	联合体协议（若有）
	1、招标文件接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应提供本协议；否则无须提供。2、本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照招标文件第七章载明的格式提供“单位负责人授权书”。3、纸质投标文件正本中的本协议（若有）应为原件。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。

	检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函（若有）
	"1、未提供行贿犯罪档案查询结果或查询结果表明投标人有行贿犯罪记录的，投标无效。2、无法提供有效期内检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函的，也应对近三年无行贿犯罪记录进行声明。3、告知函应在有效期内且内容完整、清晰、整洁，否则投标无效。4、有效期内的告知函复印件（含扫描件）及符合招标文件第七章规定的打印件（或截图），无论内容中是否注明“复印件无效”，均视同有效。5、无法获取有效期内检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函的，应在a7《参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明》中对近三年无行贿犯罪记录进行声明。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。"



   ②.其他资格证明文件：
包：1 
	明细
	描述

	具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料
	①投标人提供办公场所的场地证明材料（属于自有产权的提供产权证复印件；非自有产权的提供场地租赁合同复印件，租赁期限不少于一年）。 ②提供负责本项目的主要技术人员的名单、联系方式，以及相关学历证书或职称证书或用工合同复印件

	所投产品国家若有强制性要求或认证的
	投标人所投产品国家有强制性要求或认证的（如节能、3C认证等），必须提供规定的产品并提供相关的证明文件或证书复印件，其中属于财政部、国家发改委最新《节能产品政府采购清单》内产品的，需提供最新一期《节能产品政府采购清单》中产品所在页的复印件并标明投标产品所在位置，加盖投标人公章，作为证明材料，否则视为无效投标。



  （3）投标保证金。
1.4有下列情形之一的，资格审查不合格：
  （1）一般情形：
	明细

	未按照招标文件规定提交投标函

	未按照招标文件规定提交投标人的资格及资信文件

	未按照招标文件规定提交投标保证金



  （2）本项目规定的其他情形：
包：1 
	明细

	投标文件的资格部分中出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料）。


1.5若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应先按照资质等级较低的供应商确定资质等级，再按照本章第1.2、1.3、1.4条规定进行资格审查。
2、资格审查情况不得私自外泄，有关信息由福建省闽鸿招标有限公司统一对外发布。
3、资格审查合格的投标人不足三家的，不进行评标。同时，本次采购活动结束，福建省闽鸿招标有限公司将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。
 
二、评标
4、资格审查结束后，由福建省闽鸿招标有限公司负责评标委员会的组建及评标工作的组织。
5、评标委员会
5.1评标委员会由采购人代表和评标专家两部分共5人（以下简称“评委”）组成，其中：由采购人派出的采购人代表1人，由福建省政府采购评审专家库产生的评标专家4人。
5.2评标委员会负责具体评标事务，并按照下列原则依法独立履行有关职责：
（1）评标应保护国家利益、社会公共利益和各方当事人合法权益，提高采购效益，保证项目质量。
（2）评标应遵循公平、公正、科学、严谨和择优原则。
（3）评标的依据是招标文件和投标文件。
（4）应按照招标文件规定推荐中标候选人或确定中标人。
（5）评标应遵守下列评标纪律：
①评标情况不得私自外泄，有关信息由福建省闽鸿招标有限公司统一对外发布。
②对福建省闽鸿招标有限公司或投标人提供的要求保密的资料，不得摘记翻印和外传。
③不得收受投标人或有关人员的任何礼物，不得串联鼓动其他人袒护某投标人。若与投标人存在利害关系，则应主动声明并回避。
④全体评委应按照招标文件规定进行评标，一切认定事项应查有实据且不得弄虚作假。
⑤评标中应充分发扬民主，推荐中标候选人或确定中标人后要服从评标报告。
※对违反评标纪律的评委，将取消其评委资格，对评标工作造成严重损失者将予以通报批评乃至追究法律责任。
6、评标程序
6.1评标前的准备工作
（1）全体评委应认真审阅招标文件，了解评委应履行或遵守的职责、义务和评标纪律。
（2）参加评标委员会的采购人代表可对本项目的背景和采购需求进行介绍，介绍材料应以书面形式提交（随采购文件一并存档），介绍内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。
6.2符合性审查
（1）评标委员会依据招标文件的实质性要求，对通过资格审查的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
（2）满足招标文件的实质性要求指投标文件对招标文件实质性要求的响应不存在重大偏差或保留。
（3）重大偏差或保留指影响到招标文件规定的合同范围、合同履行及影响关键质量和性能，或限制了采购人的权利，或反对、减少投标人的义务，而纠正这些重大偏差或保留将影响到其他提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。
（4）评标委员会审查判断投标文件是否满足招标文件的实质性要求仅基于投标文件本身而不寻求其他的外部证据。未满足招标文件实质性要求的投标文件将被评标委员会否决（即符合性审查不合格），被否决的投标文件不能通过补充、修改（澄清、说明或补正）等方式重新成为满足招标文件实质性要求的投标文件。
（5）评标委员会对所有投标人都执行相同的程序和标准。
（6）有下列情形之一的，符合性审查不合格：
①一般情形：
	明细

	违反招标文件中载明“投标无效”条款的规定；

	属于招标文件第三章第10.12条规定的投标无效情形；

	投标文件对招标文件实质性要求的响应存在重大偏离或保留。


②本项目规定的其他情形：
包：1 
	明细

	(1)投标文件未按照本须知的规定进行密封、标记的(2)投标人未按规定对投标进行分项报价(3)投标人的交货地点、交货时间、质保期不符合招标文件要求，或不接受招标文件规定的合同款支付方式.


6.3澄清有关问题
（1）对通过符合性审查的投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或补正。
（2）投标人的澄清、说明或补正应由投标人代表在评标委员会规定的时间内（一般在半个小时左右，具体要求将根据实际情况在澄清通知中约定）以书面形式向评标委员会提交，前述澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。若投标人未按照前述规定向评标委员会提交书面澄清、说明或补正，则评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。
（3）投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：
①开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；
②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
③单价金额小数点或百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
④总价金额与按照单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
※同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价应按照本章第6.3条第（1）、（2）款规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
（4）关于细微偏差
①细微偏差指投标文件实质性响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。
②评标委员会将以书面形式要求存在细微偏差的投标人在评标委员会规定的时间内予以补正。若无法补正，则评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。
（5）关于投标描述（即投标文件中描述的内容）
①投标描述前后不一致且不涉及证明材料的：按照本章第6.3条第（1）、（2）款规定执行。
②投标描述与证明材料不一致或多份证明材料之间不一致的：
a.评标委员会将要求投标人进行书面澄清，并按照不利于投标人的内容进行评标。
b.投标人按照要求进行澄清的，采购人以澄清内容为准进行验收；投标人未按照要求进行澄清的，采购人以投标描述或证明材料中有利于采购人的内容进行验收。投标人应对证明材料的真实性、有效性承担责任。
③若中标人的投标描述存在前后不一致、与证明材料不一致或多份证明材料之间不一致情形之一但在评标中未能发现，则采购人将以投标描述或证明材料中有利于采购人的内容进行验收，中标人应自行承担由此产生的风险及费用。
6.4比较与评价
（1）按照本章第7条载明的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行比较与评价。
（2）关于相同品牌产品（政府采购服务类项目不适用本条款规定）
①采用最低评标价法的，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照下列方式确定一个参加评标的投标人：
a.招标文件规定的方式：无。
b.招标文件未规定的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。
②采用综合评分法的，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人作为中标候选人推荐；评审得分相同的，由评标委员会按照下列方式确定一个投标人作为中标候选人推荐：
a.招标文件规定的方式：无。
b.招标文件未规定的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
③非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照本章第6.4条第（2）款第①、②规定处理。
（3）漏（缺）项
①招标文件中要求列入报价的费用（含配置、功能），漏（缺）项的报价视为已经包括在投标总价中。
②对多报项及赠送项的价格评标时不予核减，全部进入评标价评议。
6.5推荐中标候选人：详见本章第7.2条规定。
6.6编写评标报告
（1）评标报告由评标委员会负责编写。
（2）评标报告应包括下列内容：
①招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；
②投标人名单和评标委员会成员名单；
③评标方法和标准；
④开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；
⑤评标结果，包括中标候选人名单或确定的中标人；
⑥其他需要说明的情况，包括但不限于：评标过程中投标人的澄清、说明或补正，评委更换等。
6.7评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或不能诚信履约的，应要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时还应要求其一并提交有关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应将其作为投标无效处理。
6.8评委对需要共同认定的事项存在争议的，应按照少数服从多数的原则进行认定。持不同意见的评委应在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。
6.9在评标过程中发现投标人有下列情形之一的，评标委员会应认定其投标无效，并书面报告本项目监督管理部门：
（1）恶意串通（包括但不限于招标文件第三章第9.7条规定情形）；
（2）妨碍其他投标人的竞争行为；
（3）损害采购人或其他投标人的合法权益。
6.10评标过程中，有下列情形之一的，应予废标：
（1）符合性审查合格的投标人不足三家的；
（2）有关法律、法规和规章规定废标的情形。
※若废标，则本次采购活动结束，福建省闽鸿招标有限公司将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。
7、评标方法和标准
7.1评标方法： 合同包1采用综合评分法。
7.2评标标准
 
合同包1采用综合评分法： 
（1）投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分（即评标总得分）最高的投标人为中标候选人。 
（2）每个投标人的评标总得分FA＝F1×A1＋F2×A2＋F3×A3＋F4×A4（若有），其中：F1指价格项评审因素得分、F2指技术项评审因素得分、F3指商务项评审因素得分，A1指价格项评审因素所占的权重、A2指技术项评审因素所占的权重、A3指商务项评审因素所占的权重，A1+A2+A3=1、F1×A1＋F2×A2＋F3×A3=100分（满分时），F4×A4为加分项（即优先类节能产品、环境标志产品在采购活动中可享有的加分优惠）。 
（3）各项评审因素的设置如下： 
①价格项（F1×A1）满分为30分。
a.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×100。因落实政府采购政策需进行价格扣除的，以扣除后的价格计算评标基准价和投标报价。 
b.价格扣除的规则如下：
	评标项目
	评标方法

	小型、微型企业，监狱企业，残疾人
	根据财政部、工信部印发的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库【2011】181号）文件精神，对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予 6% 的扣除，用扣除后的价格参与价格分的评审。（即所投品目号产品属于小型和微型企业产品的，按其品目号的合计投标价格的6%进行扣除，若所提供的属于小型和微型企业产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不享受该政策）。 1、享受价格扣除的投标人应当同时符合以下条件：①、符合《中小企业划分标准》中小、微企业的标准（工信部联企业〔2011〕300号）； ②、提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。 2、联合体是否享受该扶持政策的规定：（拒绝联合体投标的项目不适用于此款规定）。①、联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受规定的扶持政策。 ②、大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动的，其联合协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%的价格扣除。 3、下述情形，不享受中小企业优惠政策：①、投标产品为进口产品的；②、组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间存在投资关系的；③、小型、微型企业将获得政府采购合同分包或转包给大型、中型企业，中型企业分包或转包给大型企业的；④、中型企业不享受该项优惠政策。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。⑤、投标产品为使用大型企业注册商标的货物的。 4、投标人应提供下述证明材料：未提供或提供的证明材料不符合规定的不予价格扣除。(1)、《中小企业声明函》；(2)、投标人应按招标文件格式要求制作“小型、微型企业产品统计表”，否则不予价格扣除。5、根据财库【2014】68号文《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》的规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，并按招标文件格式要求制作“小型、微型企业产品统计表”，否则不予价格扣除。 6、根据财库〔2017〕141号文《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供财库〔2017〕141号文规定格式的《残疾人福利性单位声明函》。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。


②技术项（F2×A2）满分为55分。
	评标项目
	评标分值
	评标方法描述

	总体设计方案
	3
	投标人须充分理解采购人需求，提供总体设计方案：方案完整、科学、合理、针对性强，技术路线可行，标准体系完整规范的得3分，方案存在部分不足的得2分，较差得1分，未提供不得分

	智能化大厅系统迁移
	3
	根据投标人提供的智能化大厅系统迁移方案，全部满足招标文件技术要求的得3分，有不满足或负偏离的每项扣1分，扣完为止。投标人须按照招标文件所列软件系统功能要求提供软件系统建设方案，并且跟原有系统和市级行政审批相关系统要无缝衔接（且需承诺对接费用由投标供应商自行解决）。

	智能化大厅应用软件系统迁移详细方案
	3
	根据投标人提供的软件系统详细设计方案,内容丰富完善,方案图文并茂，系统对接关系清晰明了，得3分，功能设计详细合理，得2分，方案存在不足的得1分，未提供得0分

	智能化应用软件系统接口方案
	3
	因新建行政服务大厅需接入行政服务中心大厅智能化系统，根据投标人提供的接口方案（包括对接及标准接口封装方案）进行评价（需提供与行政服务中心审批系统、并联审批系统，政务清单管理平台对接相关接口方案），系统详细设计方案,内容丰富完善,方案图文并茂，（且需承诺对接费用由投标供应商自行解决）。得3分，功能设计详细合理，得2分，方案存在不足的得1分，未提供得0分。

	大厅管理系统平台演示
	3
	大厅管理系统包含服务部门管理：人员入驻管理、部门入驻联动管理、人员信息管理、窗口房间管理、事项接入管理、智能终端管理、评价内容管理、排队评价设置、通知管理；2、评价数据管理、统计分析；3、大厅效能管理：荣誉评优、窗口综合考评、统计分析；4、无缝衔接至市网上办事大厅及自助终端的排队预约。（且需承诺对接费用由投标供应商自行解决） 评分标准：现场方案讲解中系统分析、阐述符合招标文件要求，且能提供基本原型演示的得1分；现场方案讲解中系统分析、阐述符合招标文件要求，并能够现场演示主体功能符合招标需求系统的得2分；现场方案讲解中系统分析、阐述优于招标文件要求，能够现场演示主体功能优于招标需求系统的得3分；其余不得分

	排队叫号系统系统演示
	3
	排队叫号系统：取号机可以按部门、事项分类进行取号；叫号时可以显示叫号信息；叫号坐席支持呼叫、特呼、重呼、废弃、暂停/服务、截屏应用；排队叫号实现市级行政服务中心预约数据无缝衔接，实现预约排队的优先规则。（且需承诺对接费用由投标供应商自行解决）评分标准：现场方案讲解中系统分析、阐述符合招标文件要求，且能提供基本原型演示的得1分；现场方案讲解中系统分析、阐述符合招标文件要求，并能够现场演示主体功能符合招标需求系统的得2分；现场方案讲解中系统分析、阐述优于招标文件要求，并能够现场演示主体功能优于招标需求系统的得3分，其余不得分

	评价系统系统演示
	3
	服务评价系统：评价器上显示人员的基本信息和办理信息，服务结束可以将评价信息推送至评价器进行评价。评分标准：现场方案讲解中系统分析、阐述符合招标文件要求，且能提供基本原型演示的得1分；现场方案讲解中系统分析、阐述符合招标文件要求，并能够现场演示主体功能符合招标需求系统的得2分；现场方案讲解中系统分析、阐述优于招标文件要求，能够现场演示主体功能优于招标需求系统的得3分； 其余不得分

	投标人投标文件技术参数与招标文件
	34
	投标人投标文件技术参数与招标文件参数功能要求的响应情况：“★”条款每负偏离或不满足1项扣2分，非“★”条款每负偏离或不满足1项扣1分，扣完为止。投标人须按照招标文件所列的所有技术要求如实地填写逐条响应并提供所要求证明材料；因编排错乱或响应不完整而导致的不利评审由投标人自行承担


③商务项（F3×A3）满分为15分。
	评标项目
	评标分值
	评标方法描述

	投标人资质
	1
	投标人具有信息安全等级保护安全建设服务机构能力评估合格证书得1分，否则不得分。（须提供有效期内的证书复印件并加盖投标人公章）

	
	1
	投标人具有ISO20000（信息技术服务管理体系认证）证书得1分，否则不得分。（须提供有效期内的证书复印件并加盖投标人公章）

	
	1
	投标人具有工业和信息化部或原信息产业部或中国电子信息行业联合会颁发的有效的信息系统集成及服务一级资质证书的得1分，二级或三级得0.5分，否则不得分。

	
	1
	投标人具有ITSS 信息技术服务运行维护标准符合性认证证书的得1分，否则不得分。（须提供有效期内的证书复印件并加盖投标人公章）

	
	1
	投标人具有ISO27001（信息安全管理体系认证证书）证书得1分，否则不得分。（须提供证书复印件并加盖投标人公章）

	
	1
	投标人具有有效的CMMI(国际软件能力成熟度模型集成)认证5级证书的得1分，4级或3级的得0.5分，否则不得分。（须提供证书复印件并加盖投标供人公章）

	
	1
	投标人具有ISO9001（质量管理体系认证证书）证书得1分，否则不得分。（须提供证书复印件并加盖投标人公章）

	拟安排的项目团队成员
	2
	项目团队成员具有高级项目经理证书、软件设计师、PMP、OCP、信息安全等级保护安全建设专业技术人员证书、CCNP六类人员,得2分，（须提供相关证书复印件）,提供不齐全或未提供的不得分。

	业绩
	3
	根据投标人近三年所完成的与本次招标同类型（500万以上）的项目的业绩情况进行打分，每提供1份得1分，满分3分。 【投标人须提供该业绩项目的中标公告（提供相关网站中标公告的下载网页并注明网址）、中标通知书复印件、采购合同文本复印件，以及能够证明该业绩项目已经采购人验收报告的相关等证明文件复印件，并罗列业绩清单，所有材料缺一不可，否则不得分。】

	售后服务
	2
	根据各投标人的售后服务方案进行评分，包括具体的售后服务内容、故障响应时间、响应方式、质保期时间、维保服务的相应配合等方面，由评委在0～2分之间进行评分。

	本地化服务
	1
	投标人在福州市注册登记或设立分支机构（以营业执照登记或事业单位法人证书为准）的得1分。注册时间需要在2018年8月前，须提供相关证书复印件（原件备查），否则不得分


④加分项（F4×A4）
a.优先类节能产品、环境标志产品：
a1若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额低于该合同包报价总金额20%（含20%）以下，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）4%的加分；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同包报价总金额20%-50%（含50%），将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）6%的加分；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同包报价总金额50%以上的，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）8%的加分。
a2若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算加分。强制类节能产品不享受加分。 
	评标项目
	评标分值
	评标方法描述

	关于节能、减排、环境标志产品
	6.8
	（1）根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发[2007]51号）和财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》（财库[2004]185号）以及《财政部、发展改革委关于调整节能产品政府采购清单的通知》（财库[2015]43号）规定，本次采购货物中属政府强制采购节能产品的，投标人所投产品必须是本项目招标公告发布时有效的或是最新一期的《节能产品政府采购清单》内产品，否则投标无效。若属于《节能产品政府采购清单》内非政府强制采购节能产品的，在同等条件下，优先采购清单中的产品。（2）投标产品若同一合同包内的节能、减排、环境标志产品报价总金额低于本合同包报价总金额20%（含20%）的，将分别给予节能、减排、环境标志产品价格评标项和技术评标项标准总分值4%的加分；若同一合同包内的节能、减排、环境标志产品报价总金额占本合同包报价总金额20%-50%（含50%）的，将给予节能、减排、环境标志产品价格评标项和技术评标项标准总分值6%的加分；若同一合同包内的节能、减排、环境标志产品报价总金额占本合同包报价总金额50%以上的，将给予节能、减排、环境标志产品价格评标项和技术评标项标准总分值8%的加分。（3）投标产品属于节能、减排、环境标志清单内产品的，可享受相关的鼓励优惠政策；若节能、减排、环境标志清单内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。（4）投标人所投产品为以上（1）至（2）点清单目录内产品的，应于投标文件中分项报价并提供相关证明材料，且加盖投标人公章


（4）中标候选人排列规则顺序如下： 
a.按照评标总得分（FA）由高到低顺序排列。
b.评标总得分（FA）相同的，按照评标价（即价格扣除后的投标报价）由低到高顺序排列。 
c.评标总得分（FA）且评标价（即价格扣除后的投标报价）相同的并列。 
8、其他规定
8.1评标应全程保密且不得透露给任一投标人或与评标工作无关的人员。
8.2评标将进行全程实时录音录像，录音录像资料随采购文件一并存档。
8.3若投标人有任何试图干扰具体评标事务，影响评标委员会独立履行职责的行为，其投标无效且不予退还投标保证金。情节严重的，由财政部门列入不良行为记录。
8.4其他：无
 
 
 
第五章   招标内容及要求
一、项目概况（采购标的）
高新区行政服务中心智能化项目基于政务服务一体化平台建设，平台总体逻辑架构。平台设 计遵循相关行业标准及国家、地区政策要求，建设包含网络资源、计算资源、存储资源的数据中心基础软硬件环境，对接省 市 级政务信息数据资源。本项目基于福州市服务一体化平台的接入，配合本地智能化服务大厅建设，实现行政服务中心一体化、一站式的服务功能。  
	合同包
	品目号
	采购标的
	数量
	品目号预算（元）
	合同包预算（元）

	1
	1-1
	智能化行政服务大厅系统迁移
	1批
	1,960,700
	5,253,000

	
	
	智能化行政服务大厅系统
	1批
	
	

	
	
	计算机网络系统
	1批
	
	

	
	1-2
	多媒体会议系统
	1批
	3,189,300
	

	
	
	公共资源交易中心监控系统
	1批
	
	

	
	
	公共资源交易中心门禁系统
	1批
	
	

	
	
	机房管理系统
	1批
	
	

	
	1-3
	专业技能培训服务
	1批
	103，000
	


二、技术和服务要求（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）
品目号1-1
	系统迁移

	品目号
	设备名 称
	单位
	数量
	技术参数（迁移、调试内容）
	备注

	1-1-1
	大厅管理系统部署调试迁移（基础信息的梳理配置）
	套
	1
	1、服务部门管理：人员入驻管理、部门入驻联动管理、人员信息管理、窗口房间管理、事项接入管理、智能终端管理、评价内容管理、排队评价设置、通知管理、2、评价数据管理、统计分析
3、大厅效能管理：荣誉评优、窗口综合考评、统计分析
4、无缝衔接至市   级行政服务中心大厅智能化 市网上办事大厅及自助终端的排队预约
 
	

	1-1-2
	排队叫号系统部署调试迁移（基础信息的梳理配置）
	套
	1
	1、预约取号：预约入口、按时间段预约、预约数量的限制、窗口人员叫号
2、排队取号（排队叫号实现跟福州政务服务一体化平台预约数据无缝衔接，实现预约排队的优先规则）
3、虚拟叫号终端（叫号坐席支持呼叫、特呼、重呼、废弃、暂停/服务、截屏应用）
★4投标人具有面向多种国产CPU、OS、数据库和中间件的运维监控管理系统计算机软件著作权登记证书，必须提供有效证书复印材料并加盖投标人公章
 
	

	1-1-3
	查询机系统部署调试迁移（基础信息的梳理配置）
	套
	1
	将高新区行政服务中心自助申报、查询、预约、办事指南导引、自助打印等一系列功能服务于一身的自助服务终端系统。公众可以直接在触摸屏上查询各审批事项的相关信息，并且触摸屏可以将审批结果反馈给企业和公众。实现与行政服务中心的审批系统和并联审批系统对接。
	

	1-1-4
	评价系统部署调试迁移（基础信息的梳理配置）
	套
	1
	评价终端事项显示、工作人员显示、终端评价展示、数据缓存和重传、自动更新机制、客户端与其它系统接口、客户端与服务器端通信、设备连接方式设   计
★投标人具有面向多种国产CPU、OS的评价器能用插件软件计算机软件著作权登记证书，必须提供有效证书复印材料并加盖投标人公章
	

	1-1-5
	TV叫号显示系统部署调试迁移（基础信息的梳理配置）
	套
	1
	显示指 定区域的叫号信息，可根据需要自定义显示内容（包括：字体样式、大小、颜色、显示分辨率等），方便群众查看叫号信息，避免过号，提升中心服务效果。
 
	

	1-1-6
	LED显示屏系统部署调试迁移（包含和LED屏控制卡的对接）
	套
	1
	需要与新的LED显示屏进行数据接口开发
	

	智能化大厅

	
	品目号
	设备名 称
	单位
	数量
	技术参数
	备注

	
	1-1-7
	排队叫号显示屏
	米
	72
	单基色，带无线接收卡；连体屏嵌入式安装设  计，框体由装修公司设  计施工，不含边框屏体高度304mm，总长度：按客户要求量身定做，3.75单基色，，支持无线通讯，每个窗口可显示16个汉字的24点阵或者32点阵的大字体3、LED电源：5V40A，无线通讯，支持第一行显示窗口号和业务名 称，第二行显示排队信息，支持闪烁、滚动显示，支持16点阵、24点阵、32点阵任意字体显示，内置无线接收器和控制卡，不带纽扣电池，支持无限量刷写数据不黑屏，采用无线通讯方式设置初始上电信息，支持断电保存初始信息
	

	
	1-1-8
	平板电脑
	台
	30
	屏幕尺寸：≥10.1寸；显示屏类型：TFT   LCD；屏幕比例：16：10；像素：1280×800；点距：0.1695mm×0.1695；亮度：200cd/平方；颜色16.7M色；对比度：800：1；可视角度：170；响应时间：TR14毫秒；手写笔类型：无线无源笔； 笔尖：笔尖可更换
	

	
	1-1-9
	液晶电视
	台
	2
	42寸液晶电视，含排队叫号无线模块
	

	
	1-1-10
	排队叫号机
	台
	1
	落地式排队叫号机，需与软件平台对接。机 柜:一体化纯钢制表面汽车金属烤漆横屏机柜，
显示器：55英寸液晶显示器最佳分辨率：1920×1080 对比度：500：1 亮度：350cd/m2 响应时间：6ms 
触摸屏55英寸SHTOUCH红外式多点触摸屏，分辨率4096×4096，
使用寿命：单点触摸寿命5千万次以上防尘、防油污、抗干扰、抗暴
主机：低功耗工控主板/≥120G固态硬盘/≥4G内存/集成声卡显卡网卡
热敏打印机：高速热敏打印机、自动切纸、打印速度：》150mm/s；打印宽度：80 mm；打印寿命：100Km或10年；切纸：1,000,000次
二维码扫描器，高精度识别手机微信预约取号二维码。
内置二代证阅读器，须符合公安部《GA450-2013台式居民身份证阅读器通用技术要求》通讯接口：USB，阅读距离：不小于   5cm。，读卡时间：≤1秒。天线谐振频率：13.56MHz。天线能量输出：天线表面磁场强度（Hmax）≤7.5A/m rms。天线表面法线方向 5cm处电磁场强度（Hmin）≥1.5A/m  rms。比特率：106Kbit/s（fc/128）。调制方式：ASK调制。调制系数：8%～14%。编码方式：NRZ-L。需与网络定制版软件无缝对接。设备需与软件无缝对接。
	

	
	1-1-11
	发送卡
	张
	2
	发送图片、文字等信息
	

	
	1-1-12
	管理电脑
	台
	1
	CPU≥I5,内存≥4G，显存≥1G,硬盘≥500G
	

	
	计算机网络系统

	
	品目号
	设备名 称
	单位
	数量
	技术参数
	备注

	
	1-1-13
	24口千兆交换机
	台
	8
	1、固化10/100/1000M以太网端口≥24，固化1G/10G SFP+万兆光接口≥4个；整机最大可用千兆口≥24，最大可用万兆口≥4 
2、交换容量≥3.3Tbps；包转发率≥120Mpps。
3、支持固化电源，减少单点故障，便于维护
4、要求所投设备MAC地址≥16K
5、要求所投设备ARP表项≥1000条
6、支持基于端口的出方向和入方向限速，限端口速粒度≤64Kbps；
支持基于流的出方向和入方向限速，且流限速粒度≤8Kbps；
7、要求所投设备支持1对1、1对多、多对1和基于流的镜像；且支持RSPAN和ERSPAN
8、要求所投产品支持软件定义网络SDN，符合OpenFlow 1.3协议标准，支持SDN和SDN Ready功能
9、要求所投产品支持ITU-TG.8032国际公有环网协议ERPS,支持相切环和相交环，并且链路故障的收敛时间≤50ms；
10、要求所投产品支持openflow 1.3协议。
11、为了方便售后的统一及维护的方便，   本次项目所供交换机为同一品 牌
12、每台配置2个千兆单模光模块
13、支持ARP防欺骗的功能，在交换机端口启用802.1X和WEB认证功能的前提下，能够禁止非法用户的ARP欺骗报文，保护合法用户免受其害，防止合法用户的数据被窃取。提供有效的第三方检测机构测试报告测试证明。
14、支持终端用户安全防护功能，在交换机端口启用802.1X和WEB认证功能的前提下，支持认证端口配置IP地址过滤、ACL；支持认证通过后，自动进行IP+MAC+端口绑定或IP+MAC绑定；支持认证通过后，防源IP地址欺骗功能；支持认证通过后，多播源IP/源端口检测，防止非法组播源。提供有效的第三方检测机构测试报告测试证明
15、支持专门基础网络保护机制，增强设备防攻击能力，即使在受到攻击的情况下，也能保护系统各种服务的正常运行，保持较低的CPU负载，从而保障整个网络的稳定运行。以有效的第三方检测机构测试报告为准。
	

	
	1-1-14
	千兆单模光模块
	个
	22
	单口1000BASE-LX miniGBIC转换模块（LC接口）
	

	
	1-1-15
	核心交换机
	台
	4
	1、整机主控引擎插槽≥2个，业务插槽≥6个，配置单引擎，双电源，配置一块业务板卡，单板提供36端口千兆以太网电口(RJ45)+12端口千兆以太网光口(SFP,LC)+4端口万兆以太网光口(SFP+,LC)。
2、交换容量≥80T，包转发性能≥20000Mpps
3、整机ARP表项≥20K，实供板卡必须满足此项要求
4、要求整机MAC表项≥64K，实供板卡必须满足此项要求
5、支持“多虚一”与“一虚多”同时使用，彻底实现资源池化。
6、为了方便售后的统一及维护的方便，   本次项目所供交换机为同一品 牌；
7、支持多对一镜像,基于流的镜像，一对多镜像。支持SPAN、RSPAN远程镜像，支持VLAN的镜像。
8、支持IPv6静态路由、RIPng、OSPF   v3、BGP4+ 等路由协议
支持手动隧道，自动隧道，ISATAP
	

	
	1-1-16
	防火墙
	台
	2
	1、      系统要求：设备采用自主知识产权的专用安全操作系统，采用多核多平台并行处理特性；支持多操作系统引导，出于安全性考虑，多系统需在设备启动过程中进行选择（提供截图）； 
2、      硬件要求： 1U标准机架；配置≥6个千兆电口，≥4个SFP光口，2个USB口，1个专用控制口；防火墙吞吐不低于3Gbps；最大并发连接数不低于160万，每秒新建连接（TCP）不低于15000。
3、      支持静态路由、策略路由、RIPv1/2、OSPF、BGP等动态路由以及组播路由协议。
4、    提供并配置端口镜像功能，要求能够基于IP、网络协议等条件对镜像流量进行过滤，并且支持入方向、出方向及双向流量镜像；（要求截图）
5、      具备针对单条访问策略的最大并发连接数限制、策略命中数统计与策略重复检查功能，支持网络应用自学习功能并自动生成相关安全策略；（要求截图）
6、      支持防ARP欺骗与防路由欺骗功能；支持对Synflood、Icmpflood、Udpflood、Portscan、Ipsweep、Land、Smurf、Pingofdeath、Winnuke、Tcp_sscan、Ip_option、Teardr op、Targa3、Ipspoof等等网络攻击进行实时检测，并且通过智能策略联动机制对攻击行为进行动态阻断； 
7、      ★能够基于访问控制策略对最大并发连接数限制，支持在WEB界面中查看每条策略所匹配的当前会话、历史会话与报文统计信息；具有策略自学习功能，并且能够根据自学习结果直接生成访问控制策略；支持策略冲突检测功能（提供截图证明）；
8、      具有防共享接入特性，能够有效识别、报警并阻断局域网网络共享行为（提供截图证明）；支持免客户端方式实现跨越路由（或其他三层设备）进行IP/MAC绑定功能；
9、      至少支持254个虚拟防火墙，虚拟防火墙支持IPv4/IPv6双栈部署，并能够实现IPv4/IPv6双栈的各种安全控制，虚拟防火墙同样支持策略自学习功能；（提供截图）
10、                支持病毒查杀功能扩展，病毒库大于600万种，厂商防病毒技术的病毒检测率大于98%（需提供有效的第三方检测机构的病毒检测率报告）；
11、                具备流量管理功能，采用基于访问控制策略的一体化带宽管理模式，能够针对用户、用户组、IP、MAC、时间、应用等进行带宽管理，并且支持共享策略、独享策略、访问控制独享策略等多种带宽策略类型；（要求截图）
12、                支持本地多配置文件存储及配置回滚功能，并且可以有选择性的下载“运行配置”、“保存配置”、“备份配置”、配置文件加密下载以及按对象、策略等分类的部分配置文件下载/上传功能；要求具有配置文件自动定时上传到指 定外部服务器功能（提供截图）；
13、                支持对URL最大长度进行限制以及对FTP命令进行过滤，包括上传、下载、追加、删除文件、重命名、列表、创建目录、删除目录等；
14、                内置500万以URL分类地址库，支持挂马网站过滤，且内置挂马网站特征库；
要求系统管理员能够通过“用户名＋口令＋图形认证码”方式认证进行登录管理，支持管理员口令强度分级设置，要求分为高、中、低三级，并且口令长度限制可配置；
15、                同时具有：计算机信息系统安全专用产品销售许可证；中国国家信息安全产品认证证书；国家信息安全测评信息技术产品安全测评证书
	

	
	1-1-17
	入侵防御系统
	台
	1
	1U机型，配置为10个10/100/1000Base-T端口，支持1路bypass，2个USB口，1个专用控制口；整机吞吐率：3Gbps，最大并发连接数：120W，IPS吞吐率：1Gbps，含：3年IPS规则特征库升级许可。
	

	
	1-1-18
	48口千兆交换机
	台
	16
	1、固化10/100/1000M以太网端口≥48，固化1G/10G SFP+万兆光接口≥4个；整机最大可用千兆口≥48，最大可用万兆口≥4 
2、交换容量≥3.3Tbps；包转发率≥160Mpps。
3、支持固化电源，减少单点故障，便于维护
4、要求所投设备MAC地址≥16K
5、要求所投设备ARP表项≥1000条
6、支持基于端口的出方向和入方向限速，限端口速粒度≤64Kbps；
支持基于流的出方向和入方向限速，且流限速粒度≤8Kbps；
7、要求所投设备支持1对1、1对多、多对1和基于流的镜像；且支持RSPAN和ERSPAN
8、要求所投产品支持ITU-TG.8032国际公有环网协议ERPS,支持相切环和相交环，并且链路故障的收敛时间≤50ms；
9、要求所投产品支持openflow 1.3协议。
10、为了方便售后的统一及维护的方便，   本次项目所供交换机为同一品 牌
11、支持ARP防欺骗的功能，在交换机端口启用802.1X和WEB认证功能的前提下，能够禁止非法用户的ARP欺骗报文，保护合法用户免受其害，防止合法用户的数据被窃取。提供有效的第三方检测机构测试报告测试证明
12、支持终端用户安全防护功能，在交换机端口启用802.1X和WEB认证功能的前提下，支持认证端口配置IP地址过滤、ACL；支持认证通过后，自动进行IP+MAC+端口绑定或IP+MAC绑定；支持认证通过后，防源IP地址欺骗功能；支持认证通过后，多播源IP/源端口检测，防止非法组播源。提供有效的第三方检测机构测试报告测试证明
13、支持专门基础网络保护机制，增强设备防攻击能力，即使在受到攻击的情况下，也能保护系统各种服务的正常运行，保持较低的CPU负载，从而保障整个网络的稳定运行。以有效的第三方检测机构测试报告为准。
 
	

	
	1-1-19
	汇聚层交换机
	台
	8
	1、固化10/100/1000M以太网端口≥24，固化1G/10G SFP+万兆光接口≥4个；整机最大可用千兆口≥24，最大可用万兆口≥4
2、交换容量≥330Gbps；包转发率≥94Mpps。
3、支持基于端口的出方向和入方向限速，限端口速粒度≤64Kbps；
支持基于流的出方向和入方向限速，且流限速粒度≤8Kbps；"
4、要求所投产品支持完善的DHCP性能：DHCP Server、DHCP relay、DHCP client、DHCP snooping、IPv6 DHCP relay、IPv6 DHCP relay、IPv6 DHCP snooping；
5、要求所投设备支持1对1、1对多、多对1和基于流的镜像；且支持RSPAN和ERSPAN
6、要求所投产品支持ITU-TG.8032国际公有环网协议ERPS,支持相切环和相交环，并且链路故障的收敛时间≤50ms；
7、符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术。
8、要求所投产品必须支持线缆检测，可对线路进行正常、短路、断路、半断开状态进行检测，且能够检测到线缆发生故障的具体位置；
9、要求所投产品支持软件定义网络SDN，符合OpenFlow 1.0和1.3协议标准；
10、为了方便售后的统一及维护的方便，   本次项目所供交换机为同一品 牌
11、每台配置2个千兆单模光模块
12、★支持ARP防欺骗的功能，在交换机端口启用802.1X和WEB认证功能的前提下，能够禁止非法用户的ARP欺骗报文，保护合法用户免受其害，防止合法用户的数据被窃取提供有效的第三方检测机构测试报告测试证明
13、支持终端用户安全防护功能，在交换机端口启用802.1X和WEB认证功能的前提下，支持认证端口配置IP地址过滤、ACL；支持认证通过后，自动进行IP+MAC+端口绑定或IP+MAC绑定；支持认证通过后，防源IP地址欺骗功能；支持认证通过后，多播源IP/源端口检测，防止非法组播源。提供有效的第三方检测机构测试报告测试证明
14、支持抗攻击功能，在交换机端口启用802.1X和WEB认证功能的前提下，支持DHCP抗攻击、ICMP抗攻击、防IP防扫描攻击等功能，提供有效的第三方检测机构测试报告测试证明。
	

	
	1-1-20
	防火墙
	台
	1
	1U机型，单电源；配置6个100/1000M端口,4个SFP光口，2个USB口，1个专用控制口；并发连接：160万，网络吞吐量：3Gbps，支持路由模式、透明模式和混合模式三种工作模式，支持病毒过滤、IPSec、SSL VPN等功能扩展。
	

	
	1-1-21
	防病毒网关
	套
	1
	1、    系统要求：非UTM设备，要求基于多核多平台并行安全操作系统，采用双安全操作系统 设   计（提供截图）；
2、    硬件要求：1U机型；配置≥6个10/100/1000Base-T接口，接口支持Bypass功能，2个USB口，1个专用控制口；网络吞吐率≥1Gbps，最大并发会话数≥140万，防病毒吞吐率≥150Mbps；配置3年病毒特征库升级服务。
3、    要求设备为专业的防病毒网关产品，非防火墙、UTM、上网行为管理等加配模块的产品；具备IPv4和IPv6双栈协议的病毒扫描和过滤。
4、    内嵌双引擎杀毒技术，可单独采用流杀毒（快速扫描）引擎或文件型杀毒（深度扫描）引擎，也可同时支持两种杀毒引擎，能够根据不同的被检测协议采用不同杀毒引擎。（提供功能界面截图）
5、    具备防御病毒、木马、蠕虫、间谍软件等恶意软件，且支持对压缩数据、加壳病毒的检测与处理；
6、    支持对HTTP、FTP、POP3、 SMTP、IMAP等常用协议进行病毒检测与过滤；
7、    可实时检测到日益泛滥的蠕虫攻击，并对其进行实时阻断，从而有效防止内部网络因遭受蠕虫攻击而陷于瘫痪；支持TCP粘合技术，提升病毒检测效率；支持信任站点；支持IPv4和IPv6双栈协议的病毒扫描与过滤；（提供截图证明）   
8、★具备病毒防护功能，采用国际国内主流品 牌病毒库，病毒库大于600万种，厂商防病毒技术的病毒检测率大于98%（需提供有效的第三方检测机构的病毒检测率报告）；
9、    支持智能检测应用协议的病毒行为，采用自动智能方式准确识别并扫描检测常用应用协议任意端口的病毒传输行为，而非通过传统手动配置协议端口绑定形式进行病毒扫描；（提供截图证明）
10、                要求病毒网关默认加载的流行病毒库总数大于600万，可本地化完成病毒地检测过滤与处理，无需发送到云端检测；
11、                支持手动、本地和远程特征库升级，支持用户搭建升级服务器及自定义服务器地址；
12、                具备对数据内容进行检查，可采用关键字过滤、URL过滤等方式来阻止非法数据进入内部网络，并且能够针对“ActiveX”、“Java Applets”及“Script”等控件实施拦截；
13、                具备病毒隔离功能，管理员可方便的管理隔离区，可选择把隔离区的内容删除，可选择将隔离内容发送到指   定的多个邮箱进行后期的分析处理；
14、                当出现病毒突然爆发状况时，可向网络管理员发送报警信息，需支持邮件报警、声音报警、SNMP等报警方式；
15、                设备自身具有在线技术支持功能，便于外部人员远程进行设备维护管理，并且支持远程连接状态查看和手段断开；
16、                具有针对FTP流量的病毒检测过滤日志，且过滤日志能定位到具体的文件名，方便管理处理携带病毒的文件；
17、                具备与防火墙、入侵防御等设备实现集中式统一管理；实现基于拓扑图的设备在线状态、运行状态、安全防御、流量等监控，实现设备策略统一编辑和下发。（提供截图证明）
18、                同时具有：提供公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品（网关防病毒类产品）销售许可证；国家版权局-计算机软件著作权登记证书
	

	
	1-1-22
	入侵防御系统
	台
	1
	1、    系统要求采用专用硬件架构及具有自主知识产权的专用安全操作系统（提供证明）；采用双操作系统，当常用系统出现故障可以使用备用系统恢复。（截图证明）
2、    硬件要求：标准机架结构；配置≥10个10/100/1000BASE-T端口，接口支持Bypass， 2个USB；整机吞吐率不少于3Gbps，最大并发连接数不少于120W，IPS吞吐率不少于1Gbps。
3、    要求支持直连、路由、VLAN、旁路监听、混合部署等多种接入模式，具备支持多端口链路聚合；   
4、    支持基于源/目的地址、接口的策略路由，具备IPv6、IPv6 over IPv4、IPv6和IPv4混合网络，能够在该网络环境中检测出攻击事件。
5、    具备检测包括溢出攻击类、RPC攻击类、WEBCGI攻击类、拒绝服务类、木马类、蠕虫类、扫描类、网络访问类、HTTP攻击类、系统漏洞类等在内的超过3500种攻击事件。（截图证明）
6、    支持攻击报文取证功能，检测到攻击事件后将原始报文完整记录下来，作为电子证据。
7、    支持检测包括land、Smurf、Pingofdeath、winnuke、tcp_sscan、ip_opTSon、teardr op、targa3、IDSpoof、Synflood、Icmpflood、Udpflood、Portscan、IDSweep等在内的DOS/DDOS攻击。
8、    支持文件型和网络型病毒查杀，支持100万条病毒规则。支持带毒邮件警告提示（警告动作），支持带毒邮件破坏染毒附件（阻断动作）
9、    支持数据内容而非端口智能识别包括P2P（迅雷,FlashGet)、即时通讯、流媒体、股票交易、网络游戏、网络电视等在内的超过150种应用。
10、                支持对应用协议的阻断和流量管控。支持超过600万种的URL地址分类库。
11、                具备WEB站点漏洞扫描功能，内置爬虫、支持关键字自学习和HTML分析，支持网页防篡改功能（不需要在WEB服务器上装载任何软件）。（截图证明）
12、                支持检测并阻断Ad-hoc（简单互联）、非法外连、非法内联；支持能检测并阻断钓鱼攻击、无线代   理攻击；要求支持无线安全区，对区域内的WIFI接入进行屏蔽、检测无线AP风险配置；（提供截图证明）
13、                内置SSD固态硬盘，具备日志本地数据库存储，设备断电日志不丢失；支持设备温度监视以及报警，可以自定义温度阀值（提供截图证明）
14、                支持B/S或C/S管理模式，可实现多级部署；支持实时会话和实时系统监控；
15、                实时报警，自动执行预定义的动作；切断服务、记录入侵过程；声音报警、E-mail报警、SNMP TRAP报警、NETBIOS报警；支持与边缘网络设备路由器、防火墙等进行联动；
16、                提供详尽的入侵检测日志功能；提供基于各种应用协议的流量统计；提供基于源IP和目的IP流量的统计；支持饼状图或柱状图输出，提供基于时间的入侵事件统计；  
17、                同时具有：计算机系统安全专用产品销售许可证中国国家信息安全产品认证证书
	

	
	1-1-23
	主机监控与审计
	台
	1
	1、    OS版本，采用SSL加密B/S模式管理；服务器可以支持32/64位windows Server操作系统；数据库支持Oracle9i及以上、SQLServer 2005及以上；配置200个终端管理授权。
2、    具备资产管理功能，资产信息包括：基本信息，用户列表，资产变更信息，类型列表，漏洞列表，补丁列表，接口列表，硬件信息列表，软件信息列表等。
3、    具备终端系统监控功能，监控信息包括：终端端口使用情况、进程情况、软件信息、硬件信息、性能信息、补丁信息、漏洞信息、策略信息等；
4、    具备终端非法外联功能，包括：可监视指   定网段内所有在线IP，列表显示是否合法、终端是否安装、杀毒软件是否安装；可统计在线IP数、合法IP数、在线终端数、安装终端数、安装杀毒软件数。
5、    具备终端外设管理功能，可以对终端的以下设备进行启用禁用操作：：光驱、软驱、USB设备、打印机、调制解调器、串口、并口、1394控制器、红外设备、蓝牙设备、PCMCIA卡、SCSI和RAID控制器、磁带机、图形处理设备、无线网卡、智能卡、多媒体设备，支持设备白名单。
6、    具备补丁管理与软件分发模块，支持对补丁文件分类，补丁分为已验证、未验证和正在验证三种类型，“已验证”类中又分为安全更新程序、关键更新程序、更新程序、更新程序集、更新包和工具。
7、    具备与可网管交换机复合准入功能，支持对移动存储设备进行标签式管理，支持移动存储设备的身份识别和验证。
8、    支持表格及多种图形表现形式（柱状图、饼图、曲线图），支持自定义报表模版。
9、    支持用户准入及管理员账号的创建创建、维护等操作，具备管理员系统操作行为审计，可设置管理员口令长度要求。
10、                同时具有：计算机信息系统安全销售许可证；涉密信息系统产品检测证书；
	

	
	
	
	
	
	
	


 
品目号1-2
	
	多媒体会议系统

	
	品目号
	设备名 称
	单位
	数量
	技术参数
	备注

	
	1-2-1
	主音箱
	台
	4
	技术参数：
  1.单元组成:低音 8英寸，2英寸音圈低音
  2.单元组成:高音 1.33英寸钛合金振膜，1英寸喉管
  3.频率响应(-1dB) 60-18000Hz
  4.频率响应(-3dB) 50-20000Hz
  5.覆盖角度(-6dB) 90度(H)×60度(V)
	

	
	1-2-2
	主功放
	台
	2
	技术参数：
  1.输出功率@立体声8Ω(失真≤1%时)  2×350W 
  2.输出功率@立体声4Ω(失真≤1%时)  2×550W 
  3.输出功率@桥接8Ω(失真≤1%时) 980W 
  4.输出功率@桥接4Ω(失真≤1%时)  1300W 
  5.频率响应 20Hz～20KHz±0.35dB
  6.总谐波失真 ≤0.05%
  7.互调失真 ≤0.05%
	

	
	1-2-3
	辅助音箱
	台
	4
	技术参数：
  1.单元组成:低音 8英寸，2英寸音圈低音
  2.单元组成:高音 1.33英寸钛合金振膜，1英寸喉管
  3.频率响应(-1dB) 60-18000Hz
  4.频率响应(-3dB) 50-20000Hz
  5.覆盖角度(-6dB) 90度(H)×60度(V)
  6.灵敏度(1W/1m) 95dB/1W1米
  7.连续声压级 120dB
  8.峰值声压级 124dB
	

	
	1-2-4
	辅助功放
	台
	2
	技术参数：
  1.输出功率@立体声8Ω(失真≤1%时)  2×350W 
  2.输出功率@立体声4Ω(失真≤1%时)  2×550W 
  3.输出功率@桥接8Ω(失真≤1%时) 980W 
  4.输出功率@桥接4Ω(失真≤1%时)  1300W 
  5.频率响应 20Hz～20KHz±0.35dB
  6.总谐波失真 ≤0.05%
  7.互调失真 ≤0.05%
  8.信噪比≥102dB
  9.输入共抑制比@1KHz ≥78dB
  10.通道分离度@1KHz≥78dB
  11.阻尼系数@8Ω,≤1KHz≥200
  12.功放电路 双电源，T.D类
  13.输入阻抗 20KΩ平衡输入
	

	
	1-2-5
	8路蓝牙调音台
	台
	2
	产品特点：
  1.超薄数码显示效果器调音台
  2.8路平衡式&非平衡式通道输入；
  3.两组左右主输出，两编组输出；
  4.具有3段均衡器及高通滤波器；
  5.每个通道独立的幻象供电开关；
  6.监听功能强大，能分别监听所有输入输出端；
  7.所有推子均带有静音、电平灯和AFL；
  8.内置高品质24bit数字显示效果器；
	

	
	1-2-6
	均衡器
	台
	2
	技术参数：
  1.图示双31段恒定Q值均衡器，1/3倍频程；
  2.TRS或XLR差分平衡入和输出；
  3.24dB nkWitz-Riley滤波器(专业标准)；
  4.独立通道电平调节、一键旁通功能；
  5.20-300Hz、4KHz-20KHz高低通可调滤波；
  6.30mm长推杆，更加精细调节系统； 
  7.全SMT表面贴装工艺；
  8.双七段光柱电平，显示音频输入状态； 
	

	
	1-2-7
	数字反馈抑制器
	台
	2
	技术参数：
  1.采用高性能24Bit A/D和D/A转换器，48K采样率。
  2.每通道有12段反馈自动搜索频率。
  3.手动模式可设置2×12个滤波器，包括频率，Q值。
  4.单点模式自动搜索反馈频点进行陷波处理。
  5.开启电源软启动，无冲击声，带噪声门功能。
  6.TRS或XLR差分平衡入和输出；
	

	
	1-2-8
	数字音频处理器
	台
	2
	技术参数：
  1.96KHz采样频率，32-bit DSP处理器，32-bit   A/D及D/A转换。 
  2.内置均衡器、分频器、压限器、增益器、延时器、噪声门、路由矩阵。
  3.2路XLR母卡侬座输入，4路XLR公卡侬座输出可灵活组合多种分频模式，高、低通分频点均可达20Hz-20KHz。
  4.提供USB和RS485接口可连接电脑，通过RS485接口可最多连接250台机器和超过1500米的距离外用电脑来控制。
  5.直接用面板的功能键和拔轮进行功能设置或是连接电脑通过PC控制软件来控制，均十分方便、直观和简洁。
  6.单机可存储30种用户程序。
  7.可通过面板的SYSTEM按键来设定密码锁定面板控制功能，以防止闲杂人员的操作破坏机器的工作状态。
	

	
	1-2-9
	电源时序器
	台
	2
	1．大电流，8路供电输出，每路采用30A继电器，每路输出采用16A万能插座，适用大功率使用场合；
  2．具有50A空气开关保护装置，同时具备数字电压表显示工作电压；
  3．可选配20A净化模块，清除电流涌流干扰，可有效防止系统电流声干扰问题；
  4．控制接口：以太网口、RS485串口、DC5～24V电压启动接口、状态输出口；
	

	
	1-2-10
	一拖八无线会议主机
	台
	2
	技术参数：
  1.具有XLR平衡输出和TRS不平衡两种专业音频输出接口。
  2.采用3U金属面板，具有稳定，防干扰，时尚和操作方便的特点。
  3.该系统使用UHF500-900MHz频段，应用PLL频率合成锁相环技术，频率可调，发射功率可调，避免干扰频率。
	

	
	1-2-11
	话筒单元
	个
	8
	技术参数：
  1.工业塑料底座，外观流线形。
  2.无线会议技术，方便布置一个临时会议场所，对会议场所没有任何影响。
  3.采用超指向电容话筒，实现高品质声音拾取。
	

	
	1-2-12
	机柜
	套
	2
	27U
	

	
	1-2-13
	卡侬公对母信号线
	条
	20
	产品概述：
  卡侬公、卡侬母音频信号连接电缆
	

	
	1-2-14
	专业音响线
	批
	1
	长度按现场布线距离而定
	

	
	1-2-15
	音箱壁挂架
	对
	4
	技术参数：
  表面处理:超高温静电喷粉(比普通水柒防锈耐久高三倍以上)。
  金属:优秀钢铁(非市面上劣质中性铁管可比)。
  区别:钢铁的质地坚韧密度高，中性铁质软易弯曲变形密度低。
  塑料:全新台化原料，硬而韧有弹性,不易暴裂。
	

	
	1-2-16
	实物展台
	台
	2
	500万有效像素
	

	
	1-2-17
	投影机
	台
	2
	5000流明，支持高清输出
	

	
	1-2-18
	电动屏幕
	块
	2
	120寸
	

	
	1-2-19
	专业音箱
	只
	2
	技术参数：
  1.单元组成:低音 8英寸低音
  2.单元组成:高音 3英寸高音
  3.频率响应(±3dB) 70Hz-17KHz
  4.频率响应(±10dB) 60Hz-18KHz
  5.覆盖角度(-6dB) 90度(H)×60度(V)
  6.灵敏度(1W/1m) 93dB/1W1米
  7.连续声压级 121dB
  8.峰值声压级 127dB
  9.标准阻抗 8Ω
  10.输入功率 150W(额定)/300W(峰值)
	

	
	1-2-20
	专业功放
	台
	1
	技术参数：
  1.输出功率@立体声8Ω(失真≤1%时) 2×250W 
  2.输出功率@立体声4Ω(失真≤1%时) 2×460W 
  3.输出功率@桥接8Ω(失真≤1%时) 760W 
  4.输出功率@桥接4Ω(失真≤1%时) 950W 
  5.频率响应 20Hz～20KHz±0.35dB
  6.总谐波失真 ≤0.05%
  7.互调失真≤0.05%
  8.信噪比 ≥102dB
  9.输入共抑制比@1KHz ≥78dB
  10.通道分离度@1KHz ≥78dB
  11.阻尼系数@8Ω,≤1KHz ≥200
	

	
	1-2-21
	调音台
	台
	1
	技术参数：
  1.机架式，便于机柜安装，机架角度为70度与20度，方便用户操作。
  2.五路话筒，四路立体声线路输入。
  3.两路主输出，一路辅助输出，一路监听输出，两路录音输出。
  4.输入三段均衡，输入输出60mm调节推杆。
  5.内置数字效果器，内置32个DSP数字效果，数字效果通过推子调节。
  6.内置MP3功能，支持SD卡、U盘，带记忆播放功能。
  7.内置收音机频率范围88MHz-108MHz调频电台。
  8.带蓝牙无线连接模块，音频播放、身份管理、触摸式开关切换。
  9.内置+48V幻像电源，每路具有独立控制开关及指示灯。
  10.电源供应及功耗 ：AC 220V/50Hz,≤35W
	

	
	1-2-22
	均衡器
	台
	1
	1.输入阻抗   平衡：40KΩ；非平衡：20KΩ 
  2.输入范围 ≤+18dB 
  3.输出阻抗范围 平衡：300Ω；非平衡：150Ω 
  4.频率响应 20Hz-20KHz±1dB
  5.信噪比  ≥90dB
  6.最大输出 +22dB平衡；+16dB非平衡 
  7.失真度 ≤0.01%(0dB，1KHz) 
  8.功耗 ≤15W
	

	
	1-2-23
	数字反馈抑制器
	台
	1
	技术参数：
  1.采用高性能24Bit A/D和D/A转换器，48K采样率。
  2.每通道有12段反馈自动搜索频率。
  3.手动模式可设置2×12个滤波器，包括频率，Q值。
  4.单点模式自动搜索反馈频点进行陷波处理。
  5.开启电源软启动，无冲击声，带噪声门功能。
  6.TRS或XLR差分平衡入和输出；
  7.电源：3 pin IEC，AC90～250V @ 50/60Hz 10W
	

	
	1-2-24
	话筒增益处理器
	台
	1
	1.用于音频扩声系统，有效提高拾音器拾音距离20-50CM；
  2.采用先进高速浮点数字信号处理，内置先进音频处理芯片；
  3.采用第三代数字反馈消除器，32位浮点DSP，有效处理话筒啸叫问题；
  4.保证信号频谱不改变，增益提升6-15dB，频响更宽、音质高保真；
  5.采用快速自动FFT算法，一键旁通，傻瓜式操作，无需任何调节；
	

	
	1-2-25
	U段无线话筒   
	套
	1
	主机技术参数：
  1.采用高档1U金属面板，具有手持式、头戴式、领夹式3种类型话筒可选。
  2.每个接收通道预设32个频点，300个调谐频点可选。
  3.发射器采用超宽频的PLL相位锁定频率振荡电路，方便工程维护与使用。
  4.具有身份认证功能，有效阻止干扰信号将主机音频输出打开，同时主机实时显示发射器的电池电量。
  5.本系统通过对声音的集中处理、放大和合理的分配，使声音还原性好、清晰度高、背景噪音小，并能使会议的气氛比较集中。
  6.采用高可靠的贴片元件生产，通过8小时老化试验出厂。
  7.该系统使用UHF520-850MHz频段，应用PLL频率合成锁相环技术，频率可调，发射功率可调，避免干扰频率。
  8.采用多级带高频及中频选频滤波，充分消除干扰信号。
  9.采用音频压缩扩展技术，噪音大大减少，动态范围加大。
	

	
	1-2-26
	电源时序器
	台
	1
	1大电流，8路供电输出，每路采用30A继电器，每路输出采用16A万能插座，适用大功率使用场合；
  2具有50A空气开关保护装置，同时具备数字电压表显示工作电压；
  3可选配20A净化模块，清除电流涌流干扰，可有效防止系统电流声干扰问题；
  4控制接口：以太网口、RS485串口、DC5～24V电压启动接口、状态输出口；
	

	
	1-2-27
	讨论型会议主机
	台
	1
	技术参数：
  1.主面板庄重设  计，带液晶显示屏和6个多功能按键。
  2.采用高速嵌入式数字处理硬件架构，使系统运行速度和稳 定 性达到空前水平。
  3.具备强有力的机械结构，易于安装且不会因外力过大而损坏。
  4.主机外壳采用金属材料，线路与外壳都加强与地线的连接，不会被周边设备受干扰，保证具备可抗静电8000V以上的能力。
  5.系统采用音频和数字控制技术的结合，采用高还原电路并配合防啸叫，有效防止啸叫现象的出现，并实现音质的高度还原。
  6.本系统语音清晰，频响宽广，系统具有多组音量可供调节，调节后可自动保存。
	

	
	1-2-28
	主席发言单元
	台
	1
	技术参数：
  1.锌合金材料外观底座，整体精致庄重。
  2.红色灯环显示话筒工作状态。
  3.咪头外壳根据声学空间学原理设 计，配合超指向性电容咪芯，实现高度的人声还原。
  4.采用防干扰电路设  计，可防止手机等电子产品的干扰。
	

	
	1-2-29
	代表发言单元
	台
	19
	技术参数：
  1.锌合金材料外观底座，整体精致庄重。
  2.红色灯环显示话筒工作状态。
  3.咪头外壳根据声学空间学原理设  计，配合超指向性电容咪芯，实现高度的人声还原。
  4.采用防干扰电路设  计，可防止手机等电子产品的干扰。
	

	
	1-2-30
	延长电缆
	条
	1
	产品特性：
  1.用于系统主机与会议单元之间的延长连接。
  2.两端分别为公头和母座各一个。
  3.具有10米、20米，50米，101米，等长度可供选择。
	

	
	1-2-31
	会议专用地插
	只
	1
	8芯地接盒，标准电工插座，用于连接会议系统话筒单元
	

	
	1-2-32
	机柜
	套
	1
	27U
	

	
	1-2-33
	卡侬公对母信号线
	条
	8
	产品概述：
  卡侬公、卡侬母音频信号连接电缆
	

	
	1-2-34
	专业音响线
	批
	1
	长度按现场布线距离而定
	

	
	1-2-35
	音箱壁挂架
	对
	1
	技术参数：
  颜色:黑色
  表面处理:超高温静电喷粉(比普通水柒防锈耐久高三倍以上)。
  金属:优秀钢铁(非市面上劣质中性铁管可比)。
  区别:钢铁的质地坚韧密度高，中性铁质软易弯曲变形密度低。
  塑料:全新台化原料，硬而韧有弹性,不易暴裂。
	

	
	1-2-36
	液晶显示单元
	套
	4
	1.     尺寸：≥55吋（对角线），光源类型：LED，拼缝：≤1.7mm，响应速度≤8ms   ；
2.     分辨率：1920×1080，亮度：≥500cd/m2，对比度：≥3500:1，须提供工信部或其直属机构出具的检测报告复印件；
3.     LCD显示单元支持智能开机延时，显示单元根据自己的ID按照预定规则，顺序启动，减小瞬间脉冲电流，增强系统稳   定 性。
4.     内置面板运行时间及OSD显示运行时间，可通过OSD增强DVI输入信号，获取稳定的信号画质；
5.     采用可编程12-bit RGB gamma 校正技术。具有Mstar ACE-5自动彩色及图像增强引擎，改善图像的对比度、细节、肤色、边缘等；
6.     智能温度控制，过热屏幕告警，环境光侦测，具备屏幕输出亮度自动适应功能
7.     支持快速ID设置，色彩范围可选（0~255，16~235），保存并调用通道及拼接模式
8.     支持智能信号检测，无信号时自动进入低功耗模式，节能环保，支持各信号独立色温调整，确保各信号的整墙颜色一致性
9.     背光源采用LED光源，使用寿命≥60000小时，信号接口支持Video\YPbPr\VGA\DVI\HDMI等丰富信号源接入；须提供工信部或其直属机构出具的检测报告复印件；
10.  控制输入输出接口：RS232(主控)、红外环接控制（支持单屏及广播整墙控制）；
11.  支持拼缝补偿功能，可在控制端对LCD拼接时的缝隙进行屏幕数据补偿、几何修正，解决拼接墙图像边框处不连续现象；须提供工信部或其直属机构出具的检测报告复印件；
12.采用铝型材支架，安装灵活多变，可根据客户需要在项目现场进行改装。支持电动前维护，液压前维护、后维护，壁挂等多种维护方式，
12.  低噪音，不影响正常工作；工作噪音不得高30dB(A)，要求显示单元通过IP5X防尘认证。需提供有效的第三方检测机构检测报告复印件；
13.  为保证系统所采用的支架具有环保功能支架需通过RoHS认证满足支架外表喷漆游离甲醛含量≤1.5mg/L检测。需提供支架的ROHS认证证书复印件，杜绝不符合RoHS检验规范的产品进场，为保证所提供的支架符合国家安全标准规范，须提供工信部或其直属机构出具的检测报告复印件；
14.后盖支持简易维护，支持墙上对电源、板卡和线缆等直接维护修理，无需拆解大屏系统和整机；EMC测试等级达到B级(CLASS   B)辐射标准，提供工信部或其直属机构出具的检测报告复印件。
15.  含定制前维护支架
16.  含相关配套电缆
17.  产品需要通过CCC、CE、CB认证，且提供的以上认证中的委托人名   称、地址，生产者（制造商）名 称、地址，生产企业名 称、地址需一致，逐一提供上述认证证书复印件。
	

	
	1-2-37
	图像拼接控制器
	套
	1
	1.     采用纯硬件架构，无需操作系统，完全杜绝计算机病毒侵扰。
2.     系统总带宽：≥200Gbps，信号开窗速度单窗口小于30ms,72窗口小于2s。须提供工信部或其直属机构出具的检测报告复印件；
3.     必须采用全中文平台，并完全具有对各种不同软件信号源输入窗口的汉字正确显示的能力。
4.     必须支持分辨率叠加：2×4全屏分辨率应达到(1920×4) × (1080×2) =7680×2160
5.     支持静态高分辨率底图加载功能，支持通过处理器内嵌WEB保存、调用。多屏处理器输出通道为纯数字DVI-D接口，支持分辨率为1024×768@60Hz ~1920×1200@60Hz；输出通道本次配置8路，最大可扩展至36路；配置8路DVI信号输入。
6.     必须支持同时显示多种视频信号：最大1920×1200@60Hz的PC机和工作站的   RGB（DVI或VGA或RGBHV）信号，全制式标准 Video(视盘机、DVD、录像机和摄像机等)视频信号，   Full HD 1080p全高清HDMI数字视频信号（信号标准：HDMI V1.3a、1.4a版本），高清SDI信号（支持SDI标准：SD/HD/   3G-SDI），1080P或D1或CIF制式的IP数字视频信号（标准H.264码流，RTSP协议）；所有信号可以切换成整屏一路显示，多路分屏和跨屏显示；输入数字显示拼墙系统多屏处理器系统的任一信号都可在M×N的全墙显示范围内任意放大、缩小、移动显示。须提供工信部或其直属机构出具的检测报告复印件；
7.     可扩展支持预览显示及全墙回显显示功能，最大支持32路输入信号预览显示和全墙回显，回显帧率不低于25帧/秒。须提供工信部或其直属机构出具的检测报告复印件；
8.     为保证系统安全性能及时监控要求设备具备“网络远程实时监控系统运行状态”功能。须提供工信部或其直属机构出具的检测报告复印件；
9.     为保证系统具有良好的工作噪音环境，要求设备采用低噪音设  计，前后左右4个方位的噪声指标均不大于45dB(A)。须提供工信部或其直属机构出具的检测报告复印件；
10.  采用抗高温高湿低温设   计，满足在恶劣环境下稳定工作，须提供工信部或其直属机构出具的有关高低温检测报告复印件；
11.  支持可扩IP视频信号接入，支持可扩200万像素以上的信号源，支持可扩72路D1格式信号同时显示。须提供工信部或其直属机构出具的检测报告复印件；
12.  ★多屏处理器核心板卡热拔插技术，支持双电网：核心信号处理、控制、输入、输出板块具备不停机热插拔功能，一模块的故障或异常、甚至拆卸更换过程均不会影响系统其它模块的正常运行，满足热插拔业务自动恢复时间小于25秒。须提供工信部或其直属机构出具的检测报告复印件；
13.  自带≥4英寸液晶显示面板，实现设备运行状态可视化。需提供带液晶显示面板的产品实物照片和提供工信部或其直属机构出具的检测报告复印件；
14.  具备7×24小时的连续工作能力，保证系统工作的稳定与安全。具备高可靠性和高维护性的特点，电源采用1+1热冗余电源，并且所有电源模块、风扇、图形卡、信号处理板卡均可以支持在不停机的状态下进行带电热插拔维护工作。具备业务智能自动恢复功能，更换后无需任何设置，就可以回复到原来正常的工作状态。需提供冗余电源实物照片和须提供工信部或其直属机构出具的检测报告复印件；
15.  采用环保低功耗，系统满配情况下功耗不大于300W。须提供工信部或其直属机构出具的检测报告复印件；
16.     
	

	
	1-2-38
	数字拼接墙显示应用管理系统
	套
	1
	1.     数字拼接墙显示应用管理系统提供中文操作、控制和维护界面；软件与窄边液晶显示单元为同一品 牌。必须具备方便直观的中文界面，可实现多用户操作管理，网络远程遥控管理，并能与集中控制系统一起实现一体化操作管理，提供管理软件的计算机软件著作权登记证书复印件。
2.     数字拼接墙显示应用管理系统具备C/S和B/S结构，可以通过WEB浏览方式在IE浏览器上远程登录控制软件管理大屏幕系统；
3.     系统的各种功能操作实行全计算机控制、网络控制。所有显示单元的开关、参数配置和控制、信号调用、远程监控维护均在同一套控制软件上统一实现，这些功能可以通过网络授权在其它计算机上实现；
4.     用户可根据需要设置多个含有不同信号窗口组合的模式，不同模式间切换迅速，切换时间不大于2秒。  
5.     系统可执行显示事先编辑的预案（如：定时显示画面以及自动显示某些画面等）；支持直通窗口、处理器窗口混合显示的预案。 
6.     可以实现对多种信号源定义、调度和管理；实现任意信号源窗口模式组合的定义、编辑；实现指 定信号在窗口轮询查看；实现自定义多种显示模式存储调用，支持直通窗口和处理器窗口混合显示的模式定义，支持离线状态对模式预编辑。    
7.     支持显示墙状态信息可以通过SNMP协议跟用户的网管中心对接，方便用户进行统一管理。支持SNMP发送设备告警及事件功能。 
8.     数字拼接墙显示应用管理系统提供多用户的认证和授权机制，管理员可对各操作员授予各种操作功能的权限，也可以根据大屏幕不同区域设定各操作员的可操作区域；支持多客户端同时在线操作，允许多台工作站同时对大屏幕进行操作，并可设定权限分级。每个用户可在本地工作站显示器运用大屏幕操作管理界面直接进行各个窗口的所有操作，如用本地鼠标直接进行窗口移动、放大缩小、隐藏，打开关闭窗口等。
9.     数字拼接墙显示应用管理系统提供模式和预案的管理。操作员可对各种信号窗口的显示方式和布局保存成模式，或者根据时序定制为预案，并可通过快捷键对模式和预案进行快速调用，实现自动化控制管理功能；
10.  软件可以安装在用户PC机上，并与用户系统兼容，不影响用户原来各种应用系统的运行。网络上的任意一台用户机安装控制软件后，便成为一台控制终端，既可管理控制大屏，也可同时被调用显示。
11.  数字拼接墙显示应用管理系统具有完整的二次开发接口，提供对其他系统的控制接口；
12.  为保证大屏控制软件的兼容性，软件需兼容国产麒麟操作系统，提供系统兼容国产操作系统认证证书复印件。
13.     
	

	
	1-2-39
	多媒体信息分享与协同软件
	套
	1
	1.     系统支持1/2/4分屏显示各种PC、平板等设备投影的内容，视频显示帧率10~30帧，整体界面自适应3840x2160、1920x1080及以下分辨率投影终端输出显示。（需提供软件功能界面截图）
2.     系统支持对某一客户端进程远程控制，远程标注，远程标注同时支持多客户端标注。（需提供软件功能界面截图）
3.     系统支持简单的电子白板功能，在有触控系统的支持下，可直接在投影信号上进行数字标注，并可保存标注。（需提供软件功能界面截图）
4.     系统支持观看模式，在硬件服务器支持下，可同时支持8个Android或ios客户端查看服务端显示的画面。（需提供软件功能界面截图）
5.     支持电子席位主动推送功能，将任意一个席位显示画面推送给主显示终端和其他席位终端显示，还支持信号标注功能，将标注共享给其他与会人员。（需提供软件功能界面截图）
6.     桌面信息共享：支持实现将多种设备的桌面信号采集、编码、传输、解码、显示；通过网络将一个显示内容发送到多个显示设备上显示，或在同一显示设备上显示多个不同设备的内容，实现设备间显示内容的互联互通互控。（需提供软件功能界面截图）
7.     应用程序窗口共享：支持在windows电脑上仅选择需要共享的应用程序画面进行推送显示共享，电脑上的桌面、以及所有其他不愿意被共享的程序画面均不会被名   称共享显示，切实保护信息安全及私隐。（需提供软件功能界面截图）
8.     支持移动信号（windows和MAC笔记本、IOS和Android平板及手机）的接入。支持windows笔记本、Mac笔记本、Android平板直接桌面投影，IOS支持图片、摄像头采集投影。
9.     支持通过平板、手机等移动设备收看其他设备共享的信息。（需提供加盖制造厂商公章的软件功能界面截图）
10.    ★为保证系统的兼容性、整套大屏系统的售   后 服  务便利性，要求多媒体信息分享与协同软件与控制管理软件为同一品   牌，并提供软件著作权证书
	

	
	公共资源交易中心监控系统

	
	序号
	设备
	单位
	数量
	技术参数
	备注

	
	1-2-40
	半球型网络摄像机
	台
	18
	1.           具有200万像素CMOS传感器；最大分辨率1920x1080；需具有20路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频； 
2.           最低照度彩色≤0.01lx(AGC开，RJ45输出)，黑白≤0.001lx(AGC开，RJ45输出)，灰度等级≥11级；红外补光距离≥50米； 
3.     ★  需支持三码流技术，可同时输出三路码流，主码流最高1920x1080@30fps，第三码流最大1920x1080@30fps，子码流704x576@30fps；在1920x1080@25fps下，清晰度≥1000TVL； 
4.           支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有HighProfile编码能力；信噪比≥55dB；需具≥100dB宽动态； 
5.           需支持≤8行字符显示，字体颜色可设置，需具有图片叠加到视频画面功能；支持区域遮盖功能，并能支持≤8块区域； 需具有黑白名单功能，其中白名单可添加≥10个IP地址；
6.           需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、逆行、场景变更等功能；可开启或关闭智能后检索功能；  
7.           需具有电子防抖、ROI感兴趣区域、SVC可伸缩编码、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、防红外过曝、走廊模式等功能；摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度≤93%环境下稳定工作； 
8.           ≥IP67防尘防水等级；需支持DC12V供电，且在≥DC12V±30%范围内变化时可以正常工作；
9.           设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，通讯端口支持6kV峰值电压。
10.       含安装支架，壁装支架/φ130mm转接帽/带海螺6,8转接盘/铝/白色喷塑
11.       含供电电源，12V/1A圆头、插墙式，国标，输出线长1000mm
	

	
	1-2-41
	网络红外球
	台
	2
	1.           具备双路视频融合功能；同一镜头内具有≥2个Sensor传感器，一个Sensor传感器采集黑白信息，一个Sensor传感器采集色彩信息，球机对采集后的视频信息进行融合；内置GPU芯片；
2.           红外距离≥550米；支持同时输出≥2路分辨率1920×1080高清图像；支持最低照度可达彩色≤0.0002Lux，黑白≤0.0001Lux；
3.     照度适应范围≥145dB，宽动态能力综合得分≥139，信噪比≥64dB；支持300个预置位，可按照所设置的预置位完成≥8条巡航路径，每条巡航路径可设置≥32个预置点；支持预置位视频冻结功能；支持优先控制功能；
4.     支持快速聚焦功能，当设备跟踪行人或机动车等移动目标并录像时，单帧回放录像文件，每1帧画面均应清晰可见（需提供公安部授权机构在本招标公告发布前出具的有效检测报告复印件作为考评依据，原件备查）
5.           网络传输能力满足设备与客户端之间用350m五类非屏蔽网线直接连接，发送3000个数据包，重复三次，无丢包（需提供公安部授权机构在本招标公告发布前出具的有效检测报告复印件作为考评依据，原件备查）
6.           具备较强的网络自适应能力，在丢包率为32%的网络环境下，可正常显示监视画面；
7.           支持采用H.264、MJPEG、H.265视频编码标准；支持smart265功能支持7路报警输入接口，2路报警输出接口，支持1路音频输入和输出接口；有SD卡槽，最大支持256GB的SD卡；
8.           可识别≥170种车辆品 牌，车辆品   牌识别白天准确率≥98%，晚上准确率≥97%；可识别≥3600种车辆子品 牌，车辆子品 牌识别白天准确率≥96%，晚上准确率≥93%； 
9.           可识别11种车辆颜色，车辆车身颜色识别准确率≥97%；可识别10种车型，包括轿车、小型轿车、微型轿车、客车、中型客车、面包车、大货车、小货车、SUV-MPV、皮卡；车型识别白天准确率≥98%，晚上准确率≥97%； 
10.       支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品遗留、物品移除、人员聚集、快速移动、进入区域、离开区域等行为分析功能；人脸检测功能；音频异常侦测功能；具备较好的环境适应性，工作温度范围可达-45℃到70℃；
11.       室外球机应具备较好防护性能，支持IP67；具备较好的电磁兼容性，支持空气放电20KV，接触放电10KV，15KV防浪涌。（需提供公安部授权机构在本招标公告发布前出具的有效检测报告复印件作为考评依据，原件备查）
12.       含球机支架，壁装支架/铂晶灰/铝合金/97×182×305mm
	

	
	1-2-42
	拾音器
	个
	8
	全向监控拾音器；
  拾音范围70平方米；音频传输距离3000米；灵敏度-34dB；信噪比60dB；安装方式：吸顶安装（自带底座转接盘）；连接方式 3芯导线（红-电源  黑-公共地  白-音频）；电源DC12V（9V-18V）；推荐电源：DC12V/1A，两线；
	

	
	1-2-43
	LCD拼接屏
	台
	4
	1.           LCD显示单元为：46“超窄边液晶屏；物理分辨率达到1920×1080，物理拼缝≤3.5mm，响应时间≤8ms。输入接口：≥VGA×1，≥DVI×1，≥BNC×1，≥YPbPr×1，≥HDMI×1，≥USB×1；LCD显示单元亮度达到600cd/㎡，对比度达到5000:1，图像显示清晰度为950TVL，亮度鉴别等级为11级；
2.           LCD显示单元采用超宽视设   计角液晶屏，视角可达178°，画面的输出精确和稳定，色彩饱和靓丽，屏幕更加明亮；屏幕漏光度≤0.01cd/㎡，可抵抗太阳光等强光干扰,照度在95KLux能正常工作； 
3.           液晶拼接屏必须采用整机，严禁使用飞线屏（供货时如果发现飞线屏，业主有权取消中标资格），显示屏具备完整后壳，不得以支架或挡板替代，无任何裸露在外的电路线，整体美观大方，而且产品符合检测规范；
4.            LCD显示单元具备智能光感护眼功能,液晶单元可自动识别环境光强弱,根据环境光变化调节屏幕亮度； 
5.           具有节能功能；可以实现拼接单元的自动变频节能功能；打开“节能模式”时，对应拼接单元上会依次显示实时百分比功率、实时功率、累计功率、节能减排等直观显示项目。显示单元支持定时屏保和开启。背光手动控制功能，可以手动调节背光,支持一键开启或关闭背光功能，实现节能环保效果；
6.            LCD显示单元支持U盘点播，内置MPEG、JPEG和RealMedia解码器，支持点播U盘、移动硬盘中的视频、图片、音频或文本资源；视频：支持TS、3g2、avi、mkv、mov、mp4、mpg、tp等文件；音频：支持mp3、wma、m4a、wav、aac等文件；图片：支持jpg、bmp、png等文件；文本：支持txt文件；
7.            LCD显单元支持HDTVI同轴高清视频信号，带一入一出环通接口。支持分辨率：720P@50Hz/60Hz、720P@25Hz/30Hz、1080P@25Hz/30Hz；（提供封面首页具有CNAS标识的第三方检测报告复印件）
8.           LCD显示单元支持全接口环通，支持BNC、VGA、DVI、SDI、DP(4K)、S-video等接口的环通，BNC、DVI、VGA、HDMI、SDI、DP(4K)、S-video等信号的环通显示，及RJ45接口环通输出；内置拼接处理引擎，配合环通接口，无需外设拼接控制器可实现自拼接显示；提供封面首页具有CNAS标识的第三方检测报告复印件；
9.           LCD显示单元内置黑白精显模式，可将彩色信号转换成黑白灰度模式并提高图像细节辨认能力；（提供封面首页具有CNAS标识的第三方检测报告复印件）
10.       LCD显示单元需支持7色独立调整、精确色彩控制、肤色校正功能。内置图像处理引擎支持RGBCMYF七种颜色亮度(IBC)、色调(IHC)、饱和度(ICC)独立调整。显示器需要具有厂家自带的自动校色系统，不需要人工参与自动对显示器进行色彩属性一致性校准。显示器色温可以以100K为单位，在2000K至10000K之间调节；（提供封面首页具有CNAS标识的第三方检测报告复印件）
11.       LCD显示单元内置wifi模块，支持无线管理，支持手机短信及网络邮件报警功能，显示屏出现异常时可通过互联网进行邮件和短信报警；LCD显示单元支持边缘屏蔽功能，智能去除黑边功能，可消除显示终端上存在的黑边，及因拼缝带来的图像变形；
12.       用户可以选择显示默认开机LOGO、定制开机LOGO、不显示LOGO。用户可以任意定制LOGO而无需升级软件,而且具有LOGO拼接技术，可设置15×15，具有自然拼接模式；能实现开机LOGO拼接及开机高清底图稳 定 性拼接；
13.       LCD采用双CPU+多个协处理器核的构架；双CPU负责通讯、色彩调整及模块控制等控制功能；3个DSP核+1个FPGA核负责图像数据的处理，分工明确保证系统和实时性，使图像处理更加游刃有余；
14.        LCD显示单元通过调整γ曲线，使得实际γ曲线更为平滑且更为准确，从而提升显示设备的显示效果；
15.       LCD显示单元支持自动镜像功能，可以实现显示内容（视频、文本等）镜像、OSD菜单的自定义0-360°旋转。（提供封面首页具有CNAS标识的第三方检测报告复印件）
16.       含相关安装支架，包括模块化底座及模块化框架
	

	
	1-2-44
	H.265解码器
	台
	1
	1.           采用嵌入式架构，专用Linux系统，使用DSP解码；为了设备稳定可靠运行，不得采用工控机或者PC机的X86架构；具有≥1个电源指示灯，≥2个硬盘指示灯；
2.           要求设备具备，≥20个RJ45网络接口，≥1路语音输入，≥1路语音输出，≥1个RS232接口，≥1个RS485接口，≥8路报警输入，≥8路报警输出，≥1个VGA视频输入接口，≥1个DVI-I视频输入接口；输出口支持≥4个HDMI接口，支持≥8路模拟音频输出，支持≥4路模拟CVBS视频输出；（提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的公安部报告证明）
3.           可对客户端电脑桌面解码输出显示；可通过客户端软件导入和导出设备配置参数；可通过客户端软件将显示窗口在多个显示屏间进行拖动或跨屏显示，并可调节显示窗口大小；
4.           可通过客户端软件设置HDMI接口输出分辨率为1024×768（60Hz）、1280×1024（60Hz）、1280×720（60Hz）、1280×720（50Hz）、1920×1080（50Hz）、1920×1080（60Hz）、1600×1200（60Hz）、1680×1050（60Hz）、3840x2160（30Hz）；
5.           可将视频图像进行轮巡输出显示，并可在客户端软件设置轮巡计划；可分别通过IE浏览器及客户端软件两种方式访问设备；支持1、2、4、6、8、9、10、12、16、25画面分割显示；可通过客户端软件对设备进行恢复出厂设置；
6.           可通过客户端软件将1路输入视频图像发送至多个输出接口拼接显示，支持1×2、1×3、1×4、2×1、2×2、3×1、4×1的拼接显示；可将设备当前的解码输出模式设置为一个场景，设备可保存多个场景，并可通过客户端软件切换设备场景；具有NTP校时及客户端软件手动校时两种校时方式；
7.           可通过客户端软件对接入的云台进行控制；可通过RS-485接口连接键盘实现键盘对接入的云台进行控制。
8.           可对以下分辨率的视频图像进行解码后输出：4路分辨率为4000×3000（20fps）的视频图像；8路分辨率为4096×2160（25fps）的视频图像；8路分辨率为3840×2160（25fps）的视频图像；12路分辨率为2592×1944（30fps）的视频图像；20路分辨率为2048×1536（30fps）的视频图像；32路分辨率为1920×1080（30fps）的视频图像；64路分辨率为1280×720（30fps）的视频图像；（提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的公安部报告证明）
9.           可对以下编码格式的视频图像进行解码后输出：H.264、H.265、Smart264、Smart265、MPEG4视频图像；（提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的公安部报告证明）
10.       可对以下分辨率及编码格式的视频图像进行解码后输出：8路分辨率为1920×1080（30fps）的MJPEG视频图像；可通过APP客户端对设备输出的视频图像进行控制操作；
11.       可通过DVI-I视频输入接口接入分辨率为1024×768（60Hz）、800×600（60Hz）、1280×1024（60Hz）、1280×760（60Hz）、1280×720（60Hz）、1280×720（50Hz）、1280×960（60Hz）、1600×1200（60Hz）、1920×1080（60Hz）、1280×720（60Hz）、1680×1050（60Hz）、1366×768（60Hz）、1280×800（60Hz）、1440×900（60Hz）的视频图像并显示；
12.       可通过VGA视频输入接口接入分辨率为1024×768（60Hz）、800×600（60Hz）、1280×1024（60Hz）、1280×760（60Hz）、1280×720（60Hz）、1280×720（50Hz）、1280×960（60Hz）、1600×1200（60Hz）、1920×1080（60Hz）、1280×720（60Hz）、1680×1050（60Hz）、1366×768（60Hz）、1280×800（60Hz）、1440×900（60Hz）的视频图像并显示；
13.       可对输入的视频画面进行90°旋转显示；可通过客户端软件上传分辨率为1920×1080的JPEG图片，作为墙纸显示在窗口图层底图，可通过客户端软件设置底色，当无解码画面时，设备输出显示该底色；
14.       设备接入具有智能行为分析功能的摄像机，可解码显示智能行为分析信息，包括移动侦测、越界入侵、区域入侵、起身离开等，并上传报警信息。（提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的公安部报告证明）
	

	
	1-2-45
	希捷监控级硬盘
	个
	11
	4TB/64MB(6Gb/秒   NCQ)/5900RPM/SATA3
	

	
	1-2-46
	存储主机
	台
	1
	1.     ★支持周界报警过滤功能，对IPC上报的越界侦测报警和区域入侵报警进行去误报，可去除由树叶、灯光、车辆、阴影以及小动物引起的误报，最大支持16路；支持NVR本地实现行为分析检测的功能,检测到有目标进入划线区域触发区域入侵报警,检测到有目标跨越规则线触发越界侦测报警,最大支持16路；（需提供公安部授权机构在本招标公告发布前出具的有效检测报告复印件作为考评依据，原件备查）
2.           支持设置最大最小目标框过滤目标；支持行为分析检测功能支持第三方相机上传的视频图像的功能；  
3.           支持人员密度超限报警功能，接入普通IPC可最大支持8路人员密度统计超限报警，可设置检测区域、人员密度阈值，当视频画面中人数超过阈值时可触发报警联动，通过客户端可接收报警消息、查看报警图片、当前人数，并回放关联录像；（需提供公安部授权机构在本招标公告发布前出具的有效检测报告复印件作为考评依据，原件备查）
4.           支持接入人体抓拍机，当抓拍机侦测到人体并触发报警时，NVR可联动录像、保存人体图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，可按通道、时间检索图片；支持对人体抓拍机上报的报警图片进行二次识别，去除非人体报警；
5.           支持对人体图片进行结构化识别，可提取出人体属性（性别、年龄段、衣服颜色、戴眼镜、背包、骑车），并支持按属性进行检索人体图片；   可对图片进行建模，并支持人体以图搜图；（需提供公安部授权机构在本招标公告发布前出具的有效检测报告复印件作为考评依据，原件备查）
6.           支持报警输入触发一键撤防功能，撤防的报警类型可选（弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出）；可对视频画面叠加≥10行字符，每行可输入≥22个汉字；（需提供公安部授权机构在本招标公告发布前出具的有效检测报告复印件作为考评依据，原件备查）
7.           支持缩略图,拖动回放时间进度条，在回放控制条上显示当前拖动时间点的缩略图；（需提供公安部授权机构在本招标公告发布前出具的有效检测报告复印件作为考评依据，原件备查）
8.           支持设置图案密码，用户通过绘制图案来解锁并登录；支持POS功能，可接入POS机，叠加POS信息到录像中，可按关键字搜索录像，可修改POS信息的字体大小和颜色； 支持多屏输出，可设置2组4屏显示输出，每组包含HDMI和VGA接口各一个，同一组内为同源输出，两组之间可以异源输出视频图像；支持36/32/25/16/9/8/6/4/1分屏预览；  
9.           支持同时输出4路 H.264编码、25fps、4096×2160格式的视频图像；支持1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16、32、64、128、256等倍速回放录像，支持录像文件剪辑和回放截图功能； 
10.       可支持最大接入总带宽640Mbps的32路视频图像；支持双码流同时录像；支持智能检索回放功能：录像回放时,可设置移动侦测区域、越界/区域入侵区域并进行检索，可自动跳过未触发设定规则的录像，只播放触发规则的录像，并且播放速度可设置； 
11.       支持带有越界、区域入侵、进入/离开区域、人员聚集、快速移动、物品遗留/拿取、停车、徘徊、场景变更、虚焦、音频异常报警、PIR报警功能的网络摄像机接入与相关报警联动功能；
12.       支持浓缩播放功能，录像回放中，有移动侦测、外部输入报警、智能侦测等事件发生时，视频按正常速度播放，其他视频自动按高倍速播放，且播放倍速可配置（前端IPC需支持智能侦测功能）；
13.       支持即时存储和回放功能，可存储和回放设备断电、断网前一秒的录像；支设   计持将选中通道24小时内的录像文件按时间平均分配至多个窗口进行分时回放，窗口数量可配置，最大16分屏。
	

	
	1-2-47
	管理平台
	台
	1
	1.           平台基于SOA架构，并通过Web   Service提供基础服务，可与第三方业务系统相互集成；平台采用基于J2EE的企业业务中间件技术，可对接第三方厂商的设备；支持C/S客户端、B/S客户端、大屏客户端、手机客户端以及iPad客户端； 
2.           WEB端登录支持密码强度提醒，平台用户密码强度设备； 
3.           支持平台级联实现上、中、下级资源的推送，上级可以预览、回放、云台控制下级级联上来的监控点；支持多层级组织管理；支持平台用户管理、权限管理、资源分配；支持平台日志的记录、查询、导出功能；
4.           支持实时视音频监控功能，支持视频在线预览，支持1/4/9/16画面平均分割和主/子画面分割布局；能按照指 定通道进行单路视音频、分组视音频的实时调阅，自动或手动轮巡切换显示；支持至少一种音频编码设备的实时视音频在线游览和监听、对讲；支持对前端云台、镜头、护罩的远程控制；支持对监控视频图像的手动抓拍与缩放；支持视频监控码流选择功能；
5.           支持全景摄像机，实现180度全景监控，可对全景区域内的多个目标进行穿越警戒面、区域入侵、进入区域、离开区域行为的检测；  
6.           支持视音频记录和回放功能，支持按照监控点、日期和时间、报警信息等检索条件对所有录像、录音资料的在线查询和结果显示；支持对所有录像、录音资料的远程和本地回放；支持多个视音频记录的同步回放；支持对录像回放进度的控制；支持即时录像录音功能；支持录像、录音资料的在线下载，支持下载断电续传；
7.           支持大屏拼接解码上墙功能，实现窗口缩放、窗口切换、拼接、开窗、分割、漫游、电视墙预案、报警联动上墙、本地电脑桌面上墙、键盘控制监控点上墙和控制云台等功能；支持iPad大屏控制；支持接入周界防范智能相机和行为分析服务器，实现智能视频分析；支持接入智能人脸比对服务器，实现人脸比对；支持客流统计和热度图分析；
8.           支持智能视频分析功能，支持对视频智能分析系统的分析结果和告警信息的接收和显示，包括越界、突然出现、物品盗移、超时滞留等；支持对视频智能分析系统中移动目标轨迹在监控画面上的显示；支持对人头技术系统中的技术人数在监控画面上叠加显示并实时动态刷新；支持对视频智能分析告警的手动布撤防和按时自动布撤防控制；
9.           支持电子地图功能，支持电子地图界面显示和操作功能，并能在电子地图上显示视频监控点图标，通过点击图标能游览实时视频；支持在电子地图上以声光方式显示报警点和报警信息；支持事件中心配置、分发、上报、联动等功能，并支持批量事件规则与联动；支持网络管理，支持对视频设备、服务、视频诊断等状态巡检，采集状态信息，并对采集的结果进行统计分析、生成状态异常告警、报表和日志；
10.       支持报警管理功能，设有专门的报警接收和显示窗口，报警事件以队列方式在报警窗口中显示，以声光电形式输出报警提示信息；支持入侵报警、视频移动侦测报警、视频丢失、镜头遮挡等告警信息的实时接收和显示，并自动生成报警记录；支持对报警防区的手动远程布/撤防操作，并具有批量布撤防功能；支持对报警信息的在线处理功能和处理界面，并能生成处警记录；支持报警和事件记录的条件组合在线查询、统计；支持用不同声音表示不同级别和类别的告警信息；能同时接收和处理多路报警信息，同时接收多路前端联动上传的报警图像；
11.       支持门禁出入口控制管理，支持出入口控制刷卡信息的实时接收显示，并能显示姓名、卡号、刷卡时间、门禁点名   称等信息，并自动生成门禁刷卡记录；支持黑名单卡刷卡信息的实时接收和告警，并自动生成告警记录，支持对出入口刷卡、开/关门记录的查询很统计功能；
12.       支持停车场管理系统，支持IC卡、射频卡、车牌识别等多种配置的出入口控制，支持车辆管理、收费管理、寻车诱导、商户管理、信息查询等功能，支持过车监控和车牌查询，支持支付宝和微信缴纳停车费，支持停车场地图和二维码反向寻车，支持手机WEB和手机APP付费、预约车位、寻车等功能；
13.       支持可视对讲功能，提供了服务器管理、设备管理、权限分配、信息发送以及日志查看等功能，支持访视频通话、对讲监控、点对点对讲通信、远程配置门禁卡片权限、实时门口机视频、远程发送信息等功能，支持多种事件报警联动开门、联动短信、邮件、云台、电视墙、录像抓图、IO输出等方式；
14.       支持巡查管理系统，支持巡查点视频关联，报警联动，电子地图，报表等功能；支持准时、早巡、晚巡、漏巡及不漏巡五种巡查事件类型；支持排班信息和路线信息查询；支持巡查单兵APP；支持考勤管理系统，支持时段与班次定义、人员排班，考勤规则、考勤调整及节假日定义，支持刷卡记录及考勤结果分析和查询，支持考考勤打卡分析表、考勤结果统计报表、出勤率统计表等多种报表功能；
15.       支持消费设备管理功能，支持多种权限模型，补贴模型、账户模型、多维护管理消费模式及统计报表；支持手机客户端控制，支持iOS、Android两个平台，提供的功能主要包括视频功能、门禁功能、访客功能、消息中心；支持动环监测管理功能，支持动环主机设备管理、环境量配置、动环数据监测、数据记录查询、数据导出等功能，实现通过动环主机对温度、湿度、噪音、粉尘的监测，和收集、报警联动等功能；
 
	

	
	1-2-48
	拼接屏控制器
	台
	1
	输入接口：VGAX1，DVIX1，BNCX1，YPbPrX1,HDMIX1输出接口：VGAX1，DVIX1，BNCX2。
  支持定制维护支架；图像拼接控制器支持无线投射功能支持本地播放、视频参数设置等功能。
	

	
	1-2-49
	UPS
	套
	1
	UPS主机1台：6KV  后备1小时

	

	
	公共资源交易中心门禁系统

	
	序号
	设备名 称
	单位
	数量
	技术参数
	备注

	
	1-2-50
	四门门禁控制器
	台
	2
	处理器：32位处理器
  管控门数：4门
  通讯方式：上行TCP/IP、RS485
  读卡器接口：RS485和Wiegand双通讯接口
  存储容量：10万张卡和30万记录存储
  工作电压：自带机箱和供电电源（AC220V输入），工作电压DC   12V，功耗≤4W（不带负载）
  机箱尺寸：345mm（高）x370mm（宽）x90mm（厚）
	

	
	1-2-51
	Mifare读卡器
	台
	7
	读卡频率：13.56MHz
  按键方式：无
  可识别卡：Mifare卡号、Mifare卡内容、CPU卡号
  通讯方式：RS485+Wiegand
  工作电压：DC 12V
  功耗：≤2W
  安装方式：86盒嵌入式安装
	

	
	1-2-52
	卡片发卡器
	台
	1
	支持发卡类型：ID卡、Mifare卡号、Mifare卡内容、CPU卡号、CPU卡内容、身份证序列号；
  USB2.0接口；
  具有2个Sim卡尺寸的SAM卡座；
  工作电压：DC 5V；
  工作电流：0.2A；
	

	
	1-2-53
	Mifare卡
	张
	50
	（国产）标准白卡外形，mifare1卡，感应频率为13.56MHZ，16个扇区，容量1K，PVC材质
	

	
	1-2-54
	开门按钮
	只
	1
	结构：塑料面板；
  性能：最大耐电流1.25A，电压250V；
  输出：常开；
  类型：适合埋入式电器盒使用；
	

	
	1-2-55
	280Kg单门磁力锁
	只
	3
	上锁时NO输出
  开锁时NC输出
  最大拉力280kg静态直线拉力
  适用于木门、金属门、防火门/国内中性
  输入电压 DC12V或DC24V
  支持门磁输出
  使用环境：室内
  工作电流  12V/500mA   ， 24V/250mA
  功耗     6W
	

	
	1-2-56
	280Kg双门磁力锁
	只
	4
	上锁时NO输出
  开锁时NC输出
  最大拉力280kg×2静态直线拉力
  适用于木门、金属门、防火门/国内标配
  输入电压 DC12V或DC24V
  支持门磁输出
  使用环境：室内
  工作电流  12V/500mA   x2 ，24V/250mAx2
  功耗     12W
	

	
	1-2-57
	280Kg磁力锁LZ支架
	只
	1
	L型支架尺寸：长240×宽47×厚28.5mm
  Z型支架尺寸：长180×宽50×厚50mm
  开门角度：90°
  适用门类型：内开式木门/金属门/窄框门
	

	机房管理系统
 

	序号
	设备名 称
	单位
	数量
	技术参数
	备注

	1-2-58
	机房UPS系统
	套
	2
	UPS主机2台：
额定容量(KVA)：20KVA（14KW）
输出电压范围(V)：220/230/240 ±2%V
输入电压范围(V)：180-255
噪声(dBA)：≤ 60
输出电压范围(V)：220/230/240 ±2%V
输出电压频率范围(Hz)：45 – 55
输入电压频率范围(Hz)：45-55
UPS电池32节：12V   100AH
	

	1-2-59
	机密空调系统
	台
	2
	1、      连续工作时常：全年运行
2、      送风方向：下送风
3、      总冷量（kw）：≥20.0
4、      显冷量（kw）：≥18.1
5、      风量（m3/h）：≥5500
6、      风机数量（台）：≥1
7、      风机种类：EC风机
8、      压缩机数量（台）：≥1
9、      压缩机种类：涡旋压缩机
10、                电加热（kw）：≥6
11、                加湿量（kg/h）：≥4.5
12、                配电参数（FLA）：≤25.6
13、                中心机房精密空调应具有高效节能性，压缩机具有较高的能效比， COP ≥ 3.3。应采用高效节能低噪声型EC-Fan（电子控制换向风机），直联驱动，无级调速，现场可通过控制器调节而无需更换部件。下送风机组EC风机应为下沉式安装，即EC风机沉入地板下安装，以实现更高节能效果。安装过程需简便、快捷，厂商需提供机组下沉安装的示意图，以及相关安装操作指导文件；
 
14、                应选用“V”型大面积蒸发器，保障换热效率；应安装有快速除湿装置，以减少空气过冷及热补偿的能量损失；室外风机应可根据室外温度无极调速，减少风机能耗；
15、                中心机房精密空调应具有高可靠性，要求机组平均无故障时间MTBF≥10万小时。须提供详细的技术说明
16、                中心机房精密空调系统应采用环保机型或能更新为环保机型的机组，使用替代工质制冷剂的制冷效率的降低不应超过原制冷量的5%；
17、                中心机房精密空调的加湿性能。应采用不受水质影响的高效可靠的远红外型加湿器。要求加湿速度快，确保高效性。所选用加湿器水盘要求为不锈钢材质，可以在场地进行清理，反复应用；
18、                中心机房精密空调的控制系统应具备有先进的微处理控制器，应采用先进的模糊逻辑控制或PID调节技术，具有LCD大屏幕多行中文显示器，具有图形显示机组内各组件的运行状态的功能；
19、                中心机房精密空调应具有大容量的故障报警记录储存的功能，存储历史告警信息不小于400条；
20、                中心机房精密空调机组应具有过压 、欠压等报警及故、障诊断，告警记录功能，自动保护，自动恢复，自动重启动等功能。控制系统应具有多级密码保护功能；
21、                中心机房精密空调具备联动与群控功能：同一区域可以多套(≥32)机组进行统一控制管理。控制功能包括：备份自动切换功能，当群组中机组发生故障时，备份机组自动投入运行，提高空调系统的可靠性；轮巡：定时切换备份机组   ；根据机房内热负荷的变化自动控制机组中空调机的运行数量；达到节能的目的 ；避免竞争运行：避免同一机房内多台空调机同时运行在相反的运行状态（制冷/加热、加湿/除湿），达到节能的目的；
22、                中心机房精密空调每台机组都应具有独立的控制系统、显示器、加热器、加湿器、独立的温湿度传感器。以保证每台机组的正常运行及高精度运行；
23、                ★中心机房专用空调每台机组具有良好的电磁兼容设  计，并提供国家级检测实验室检测报告；
24、                中心机房精密空调每台机组应标配漏水探测器，实时监测漏水情况，探知到漏水发生时，声光告警并自动关闭加湿系统；
25、                中心机房精密空调机组可全正面维护；
26、                中心机房精密空调需免费提供空调远程监控软件，需能实现远程开关机、状态查看、参数设置、告警查看及设置等功能，可实现告警邮件通知等功能。
	

	1-2-60
	机房场地监控系统
	套
	1
	1、    配电监测
三相智能电量仪（带液晶显示功能）1台：LCD满屏数码显示；输出方式 RS485接口；输入电源 AC85V-256V；3路AC电压监测端口；3路电流监测端口；2路220V开关量输入；2路220V开关量输出；带电能计量，31次电流电压谐波分析；工作环境   温度: -25-55 °C 湿度 20%~95%RH
配电软件接口模块1套：实时采集市电3相电压、电流、频率、有无功功率、有无功电度、谐波、配电开关状态等全电力参数监测，发现异常情况，及时通知机房管理人员，保障机房设备用电安全。
2、    UPS监测
UPS软件接口模块1套：实时采集 UPS 3相输入电压，输出电压，旁路电压，输出电流，频率，有功功率等参数，监测UPS过载，充电器，风扇，电池等状态和故障告警，发现UPS异常，及时通知机房管理人员。
3、    空调监控
精密空调接口模块1套：实时采集 空调 冷冻水温度，室内温度，室外温度等参数和内部部件回路状态，压缩机、加热器等部件状态，发现空调异常，及时通知机房管理人员，保障机房恒温恒湿运行环境。
4、    温湿度监测
智能温湿度传感器4个：大屏幕高亮度LCD显示；输出方式 RS485接口；输入电源范围 额定：12VDC 范围：6V-15VDC；功耗 电流小于20mA；温度测量范围 -20℃-80℃；湿度测量范围 0-100%RH
温湿度监控模块1套：实时采集温度，湿度，可设定温湿度上下限，一旦温湿度值越限，进行告警。
5、    漏水监测
漏水检测模块1台：工作环境 温湿度 -10℃-50℃   10%-90%RH；漏水检测通道数 1路；检测灵敏度 可设定8种灵敏度；响应时间≤3s；继电器输出 1路，触点DC30V 1A；EMC指标  接触放电:±6KV；    空气放电:±8KV EFT防护  ±2KV
漏水感应绳15米：15米
漏水软件接口模块1套：实时采集漏水监测区域漏水状态，一旦检测到有漏水，进行告警。
6、    门禁管理
双门网络型门禁控制器1台：通讯方式：TCP/IP 10M/100M自适应；电源功率：12VDC 4-7A；电路板功耗：小于100mA
  工作环境 温湿度 -40℃-70℃ 10%-90%RH；2万张卡权限   10万条存储记录 ；端口：双门 接2个读卡机，2个门磁，2把电锁
指纹机1台：WeigandIn功能   可外接读头；验证方式 指纹、刷卡、密码；指纹容量 1500枚；记录容量   50000条；操作系统 Linux；指纹仪 光学指纹仪；门禁功能 50个时间段，5个分组，10个开门组合，支持多用户进入，10A/12VDC继电器开关量或电压输出；通讯方式 TCP/IP 或RS232 和 RS485；电源参数   12V DC，待机电流≤50mA，工作电流≤400mA；使用环境 温度0℃-45℃，湿度20%-80%
双门磁力锁1把：≥280kg双门磁力锁(附LED士指示及信号输出)
开门按钮1个：门禁专用外出开门按钮(塑料)
门禁箱及专用电源1台：专用成套控制箱；不含蓄电池，12V5A
门禁软件接口模块1套：实现门开关状态监控，远程开门/关门控制，门禁非法开门告警等功能
7、    视频监控
4路网络硬盘录像机1台：支持25M/50M/100M网络接入带宽；支持最大500M像素接入；支持HDMI/VGA高清输出；支持1SATA；支持1000M网口；支持1个USB 2.0，1个USB 3.0；支持4/8/16路同步回放
半球网络摄像机3台：130万1/3” CMOS ICR日夜型半球网络摄像机(2.8mm、6mm、8mm、12mm可选)
监控专用硬盘1块：2T
监控专用电源3个：DC12V\2A
视频软件接口模块1套：实现视频IE浏览，图像光圈，亮度，对比度等调节，摄像头云台控制，录像调用等功能
8、    防盗报警监测
红外双鉴探测器1个：作电压:9-16VDC；工作电流:12mA
  微波+红外双重识别；吸顶式安装:360°全方位保护；真实温度补偿技术，；微波范围可调，；抗白光干扰，抗频干扰
防盗软件接口模块1套：采集防盗区域告警状态，一旦检测到有人活动，进行告警。
9、    消防监测
烟感探测器2个  DC9V~16VDC；工作电流  静态电流小于10ua报警电流10~30ma；烟雾灵敏度  符合u1217号标准，测试值每英寸3。2%，；微弱灰烟探测器有反应
消防软件接口模块1套：实时采集消防区域告警状态，一旦检测到烟雾，进行告警。
10、                系统配置
嵌入式一体化监控主机1台：硬件参数：（1）10个数字量信号输入端口（DI），4个数字量输出控制端口（DO），6个RS232/485串口（二合一），2个USB口 ，1个以太网口，12组12V供电端口（传感器等外设用），1个音频输出接口，1个电源开关按钮，长×宽×高(mm)： 432×280×44 ，工作电压 AC110-250V ，额定功率 小于10W，工作环境 温度 -30℃-+80℃ 湿度 10%   -90%。（2）所有告警和历史数据保存到FLASH中，彻底摆脱硬盘机械读写数据带来的安全隐患。                       软件参数：（1）监控系统基于Linux操作系统，抗病毒能力强，高安全性，最大程度保证网络安全。（2）扩展功能：支持WEB 3D动画方式浏览，可旋转多角度浏览机房，形象展示机房布局、实时参数和告警。（3）支持IE远程升级和现场U盘升级2种模式，当出现故障或升级改造时，最大限度降低维护成本，提高维护效率。 （4）监控主机B/S架构，无须安装客户端软件，通过IE浏览器即可方便管理机房动力环境监控系统。（5）通过手机/平板电脑登移动终端APP可方便浏览管理机房监控系统，用户无需进入机房监控中心，只需远程通过平板电脑或手机等移动设备登录监控系统即可实时了解和管理机房设备，通过网络实现远程对机房设备的实时监控管理，大大提高机房管理效率。
报警通知服务器1台：支持接口：USB/串口；支持频段：四频850/900/1800 /1900MHz；产品功能：支持电话语音、短信远程报警通知，支持现场语音、现场声光报警等，全球G网都适用，配置延迟信号天线
	

	1-2-61
	机房新风系统
	套
	1
	温度处理型新风机1台：G=800m3/h，Pj=60Pa，三级过滤
外墙百叶风口2个：≥400×300mm；
防烟防火阀1个：≥400×300mm；常开， 24V，70°，手动复位；
送风口2个：≥300×300
风管20米：材质：镀锌钢板，尺寸：≥400×300mm，保温：20橡塑板
	

	1-2-62
	机房装修系统
	套
	1
	抗静电活动风口地板10块：≥600×600×35、  架空≥400MM
抗静电活动地板60M2 : ≥ 600×600×35、  架空≥400MM
地面除尘漆60M2:  中灰
地面保温橡塑板65M2:  10MM双层、B1
防静电铝板60M2:  0.5MM
门口踏步1处:抗静电地板加工、不锈钢收边
楼板承重加固60M2:  100槽钢
电池柜承重底座4个：50×5角钢
机柜承重底座10个：50×5角钢
配电柜底座2个：50×5角钢
精密空调底座2个：50×5角钢
空调防水墙1定制：加工
铝合金微孔吊顶板60M2:  600×600×0.8
吊顶龙骨：60M2  　
吊顶L型收边条：30M
吊顶除尘漆：65M；中灰
天棚保温橡塑板：65M2；20MM、B1
墙面彩钢板用轻钢龙骨基层:  145M2 ；   75×45×0.6
龙骨内填保温玻璃纤维棉：145M2；5cm、32KG/m3
墙面金属彩钢板：100M212mm
彩钢板上下硅酸钙板：45M2　
踢脚线：30M；100mm
窗贴玻璃纸：12M2；白磨砂玻璃纸
窗户封堵：12M2；轻钢龙骨、硅酸钙板
	

	1-2-63
	机房配电系统
	套
	1
	双电源自动切换柜ATS  1台：≥850×305×1850MM；含ATS、智能数显表、OBO避雷器等（按设  计图纸标明的型号、规格和数量进行生产）
UPS输出配电柜UAP1(含弱电间）1台：≥850×305×1850MM；含智能数显表、OBO避雷器等（按设  计图纸标明的型号、规格和数量进行生产）
主干电缆双路引至负一楼电房200米：ZR-YJV-4×70+1×35
引大楼接地主线140米：ZR-BVR-50
机房至楼层弱电间电缆400米：ZR-YJV-3×6
UPS输入输出电缆30米：ZR-YJV-4×25+1×16
精密空调供电电缆30米：ZR-YJV-5×10
照明、插座供电电缆1200米：BV-2.5
UPS供电设备（PDU)输入电缆400米：YZ-3×6
墙面辅助插座5套：10A、16A
电子节能高效格栅灯盘12套：600×600，14W×3
高效格栅灯盘（带应急电源条）6套：600×600，14W×3
航空插头28套：32A/220V
24位机架式PDU 28套：AUE220-24（32A总输入，插孔规格可定制）
翘板开关3个：A8
安全出口指示灯：1套　
开放式网格桥架：24m；300×100
KGB钢管：280mDN20
塑套金属软管：50mφ16
钢质接线盒：50个；86×86
地板抗高频静电泄漏接地：10组BV6
等电位接地编织铜带200M：25mm2
等电位接地铜带40M：30×3
等电位母排：1个
	

	1-2-64
	机房消防系统
	套
	1
	智能光电感烟探测器3只：JTY-GD-930
智能电子差定温感温探测器6只：JTW-ZD-920
消防声光报警器1只：SG991
紧急启/停按钮1只：QM-AN-965
气体喷洒指示灯1只：QM-AN-01
气体控制盘1台：JB-QB-QM300/1
七氟丙烷自动灭火柜（70升）2套：GQQ70A1/2.5
七氟丙烷灭火剂：140kgFHC-227EA
消防高温排烟轴流风机1台:2000m3/小时
轴流风机管道15m:200×400
抽风口1个:合金百叶
泄压阀1个:0×520
管内穿线多芯软导线300m:RVV－4X1.0
	

	1-2-65
	机房综合布线系统
	套
	1
	六类屏蔽24口配线架（含模块）16个:1933307-1
六类屏蔽双绞线缆8箱:1859204-6
理线架16个:1427632-1
2米六类屏蔽跳线100条:1427226-6
开放式网格桥架24米:300×100
服务器机柜(九折型材）9台:≥600×1100×2000
	


品目号1-3
	序号
	设备名 称
	单位
	数量
	技术参数
	备注

	1
	专业技能培训服务
	批
	1
	专业技能培训服务
	


 
1.1   设   计标准
项目建设将遵循电子政务国家标准、行业标准、国际标准以及组织系统制定的业务和技术规范，包括信息资源标准、数据交换标准、项目管理标准等几个部分。
1.2   方案总体设  计
1.3   总体逻辑架构
高新区行政服务中心智能化项目基于政务服务一体化平台建设，平台总体逻辑架构。平台设  计遵循相关行业标准及国家、地区政策要求，建设包含网络资源、计算资源、存储资源的数据中心基础软硬件环境，对接省市 级政务信息数据资源。本项目基于福州市服务一体化平台的接入，配合本地智能化服务大厅建设，实现行政服务中心一体化、一站式的服务功能。
1.3.1       智能化行政服务大厅系统
智能化行政服务大厅配套设备建设包含：后端服务器、查询取号一体机、平板评价器、呼叫器、TV液晶显示器及窗口LED显示。
1.3.2   网络建设方案
本次的网络设   计规划整体包括：政务外网（智网）、政务信息网、互联网及智能化本地专网，各网保持物理隔离或逻辑隔离。
	表4.3-1  行政服务中心信息点位数量比统计表

	序号
	名 称
	数量
	备注

	1
	政务外网(智网）
	377
	

	2
	政务信息网
	192
	

	3
	互联网
	357
	

	4
	视频监控智能化专网
	89
	

	5
	共计
	1015
	


政务外网（智网）是政府对外服务的业务专网，主要用于各级政府不同部门之间信息共享、各部门本系统内部横纵向专用VPN网络搭建及各级政府提供的公众服务，与国际互联网通过防火墙逻辑隔离。
政务信息网定位为非涉密的政府办公业务专网，供各级政府部门使用，与国际互联网物理隔离，主要满足各级政务部门内部办公、管理、协调、监督和决策的需要；
互联网主要满足各级政务部门进行日常工作业务搜索、信息交流的需要。
智能化专网各是满足本地各类信息智能类应用的本地网。
1.3.3   多媒体会议系统
多媒体会议系统工程一个精密科学的系统工程，它必须同整个现场的实际情况结合，才能达到理想效果。
多功能室是本方案的重要功能场所，其音频系统需满足语言扩声，在系统设    计上以满足声音清晰度、声场覆盖均匀、自然准确的声像定位、能够满足会议使用功能的需要；其视频系统需满足会议室的显示效果；其会议高清录播及摄像系统需满足会议的需求；其智能化集中控制系统需满足各设备的远程控制功能。
各会议室与开标室，其音频系统需满足语言扩声，在系统设    计上以满足声音清晰度、声场覆盖均匀、自然准确的声像定位、能够满足会议使用功能的需要；其视频系统需满足会议室的显示效果；其智能化集中控制系统需满足各设备的远程控制功能。
评标室，其音频系统需满足语言扩声，在系统设    计上以满足声音清晰度、声场覆盖均匀、自然准确的声像定位、能够满足会议使用功能的需要；
1.3.4   公共安防监控系统
在公共交易中心设置访客安检及视频监控系统 。系统共计安装20个高清视频摄像机，同时在开标室安装同步录音录像系统，资料存储时间为90天。
表4.3-2  公共交易区域视频监控前端部署设备统计表
	序号
	摄像头类型
	摄像头数量
	备注

	1
	高清半球网络摄像机
	18
	

	2
	云台快球摄像机
	2
	

	3
	全向监控拾音器
	8
	


1.3.5   门禁管理系统
门禁管理软件具有门禁控制、编程管理、卡及持卡人管理、在线监控和报警功能及数据和事件记录查询及生成报表等功能。根据人员出入识别要求在公共交易中心机房、评标室等区域共计7处位置安装了门禁识别 装置。安装位置如下：
表4.3-3  公共交易区域门禁识别点位部署统计表
	序号
	安装位置
	数量
	备注

	1
	评标室
	2
	

	2
	网络机房
	1
	

	3
	监控室
	1
	

	4
	主要出入口
	2
	

	5
	备用间
	1
	


 
1.3.6   机房管理系统
二层数据中心按照《电子计算机机房设    计规范》国家B级机房标准进行设  计，面积共计61平方。
机房建设内容包括：机房平面布局、机房装修、机房配电系统、机房防雷接地系统、机房空调通风系统、机房综合布线系统、机房场地环境监控系统、机房KVM系统、机房安全防范系统(包括出入口控制系统、视频安防监控系统、入侵报警系统)、机房消防系统。
1.4   智能化行政服务大厅系统迁移方案
1.4.1     系统迁移概述
项目计划将现建设于福州市高新区产业园创新园1号楼（管委会大楼）2F的行政服务中心搬迁至高新区安置房54号楼新建的高新区行政服务中心大厅。
迁移内容是已建设的智能化行政服务大厅系统，包括服务器（自带存储）、防火墙、入侵防御设备、多类应用终端等物理设备及1套智能化行政服务应用系统。考虑至迁移系统业务应用的重要性，要求迁移工作保证系统的完整性和业务运行连续性，最大限度减少系统停机时间。
1.5   迁移目标
1.6   系统迁移的主要目标
l  保证系统正常运行
在数据转换过程中，由于原有的系统数据的复杂性，给数据转换工作带来了很大的难度，为了在新系统启动后不影响原系统正常的业务，因此数据转换完成后，必须保证新系统的正常运行。
l  保证原有系统在新系统中的独立性
原有系统是独立运行的系统，数据在新系统中虽然是集中存放的，但是各个系统由于存在业务上的差别，数据在逻辑上应当保持一定的独立性。
1.6.1.1    系统整合的目标
保证直接关联的系统互动，保证业务的正常办理。例如公众服务系统与基本业务系统之间互动，基本业务与协同业务之间互动等等。
1.6.2   迁移原则
本次迁移搬迁涉及到行政服务大厅智能化系统的中心核心关键业务部分，直接影响至搬迁后新建行政服务中心大楼的政务服务业务开展。因此迁移工作如何保证过程的安全可靠，对相关业务的影响降低到最小，持续的时间最短是搬迁中重点考虑的问题。
1.6.3 迁移内容
原福州高新区行政服务中心已接入政务服务一体化平台并建成智能化行政服务大厅系统。本次迁移主要内容如下：
表5.1-1  项目迁移内容表
	序号
	迁移内容
	迁移工作量
	说明

	物理设备

	1
	防火墙
	1台
	

	2
	入侵防御设备
	1台
	

	3
	应用服务器
	1台
	

	4
	数据库服务器
	1台
	

	5
	查询一体机
	2台
	

	6
	平板评价器
	23台
	

	7
	TV液晶显示器
	2台
	

	软件系统

	1
	政务服务一体化平台
	综合受理子系统
	不迁移
	部署在福州政务云平台上，需网络接入

	2
	
	行政审批子系统
	
	

	3
	
	应用支撑平台
	
	

	4
	智能化行政服务大厅大厅系统
	大厅管理系统
	1套
	迁移调试

	5
	
	排队叫号系统
	1套主程序
	迁移调试

	6
	
	
	1套取号程序
	

	7
	
	
	50个叫号程序终端
	

	8
	
	TV叫号显示系统
	2台
	迁移调试

	9
	
	查询一体机系统
	2台
	迁移调试

	10
	
	评价器系统
	50个评价器终端
	迁移调试

	11
	
	LED显示屏对接调试
	1套
	本期新大厅新采购LED显示屏


1.6.4 应用系统迁移
1.6.5 应用系统迁移要求规范
1、本次迁移采用应用系统随物理设备一起搬迁的物理搬迁方案。为保证业务运行的持续性，搬迁的应用服务器和数据库服务器及各类应用终端要求其保持原有配置不改变（包括IP地址）。
2、搬迁前做好设备软件、配置及数据备份工作。搬迁前将现有应用系统进行数据备份，避免由于设备搬迁过程中故障导致数据受损，以保障数据的完整性和可靠性。
3、搬迁后做好测试验证工作，以保证应用系统在搬迁后快速恢复正常运行。
1.6.5.1    应用系统迁移说明
1.6.5.1.1        政务服务一体化平台
现福州高新区行政服务中心大厅已接入福州市政务服务一体化平台，平台系统包含：
1.         综合受理子系统：含统一业务咨询管理、综合受理模块、统一出件模块和统一补齐补正共计4个功能模块。
2.         行政审批子系统：含业务办理模块、办公业务模块、统计分析模块、证照应用、电子签章集成、服务对象管理模块、归档管理模块和系统管理模块共计8个功能模块。
3.         应用支撑平台：含平台资源管理、组织机构、用户管理、权限管理、身份认证、应用管理共计6个功能模块。
福州市政务服务一体化平台部署在福州市政务云上，承载于智网环境，行政服务大厅通过WEB方式访问上述应用系统，实现日常业务运行。
此次大厅搬迁后，新建行政服务大厅需接入福州市政务服务一体化平台。
1.6.5.1.2        智能化行政服务大厅系统
基于政务服务一体化平台，行政服务中心建设了智能化行政服务大厅系统，形成政务服务网上服务与部门实体服务大厅（窗口）服务、线上服务与线下服务相结合的一体化政务服务模式。智能化行政服务大厅系统主要建设系统有：
1.   大厅管理系统
2.   排队叫号系统
3.   TV叫号显示系统
4.   查询一体机系统
5.   评价器系统
6.   LED显示屏
本次搬迁以上系统需要进行重新调试，调试内容见后面详细方案
1.6.5.2 系统和数据备份恢复
1.6.5.2.1        数据备份保障
智能化行政服务大厅系统的支行产生了业务数据存储于服务自带的存储中。在迁移前需进行数据提取、清洗和整理，可采用系统自带程度或其他专业应用工具进行数据的转载。
1.6.5.2.2        程序及配置文件备份
针对需要搬迁的业务系统，若是BS架构的系统，且部署在福州政务云平台上应用，无需备份；若是CS架构的系统，在终端设备停机的状态下，随终端设备一并搬迁。
1.6.5.2.3        设备重启测试验证
由于搬迁后的网络环境变化，需针对各个系统进行逐个客户端的调试。
1.6.6   搬迁时间保障
为保障业务受理不被中断，搬迁时间定在非工作日进行，同时为了保障在工作日前启用，承建公司需要保障人力投入，确保搬迁工作在非工作日内完成。
1.7   智能化行政服务大厅系统调试
1.7.1     大厅管理系统
1.7.1.1      调试数量
政务服务大厅管理系统1套。
1.7.1.2      调试功能明细
1.7.1.2.1   服务部门管理
1.7.1.2.1.1   人员入驻管理
提供人员入驻管理流程，对进驻政务服务中心的人员进行流程化管理，为人员分配工位、系统帐号、人员照片等，并可与各业务系统进行自动联动，包括人员的入驻、变更、注销、调遣等流程。
1.7.1.2.1.2   部门入驻联动管理
委办局申请进驻政务服务大厅时，先需要与政务服务中心沟通进驻需要的房间、窗口、进驻大厅的人员以及各窗口办理的业务，同时提出对相关配备的电脑、网口等需求，政务服务中心进行指导，帮助委局完成相关表格。
系统同时提供了变更、注销等联动管理功能。
1.7.1.2.1.3   人员信息管理
人员信息管理主要为对窗口人员进行维护管理，主要是完成人员信息的维护，包括添加修改删除等。人员信息主要包括姓名、岗位、单位、电子照片，格言等固定信息，同时还提供动态属性管理功能，根据每个单位的实际情况，可以动态添加人员的属性，比如服务用语、党员先锋岗等个性化属性。
1.7.1.2.1.4   窗口房间管理
房间管理的作用是为管理人员提供维护房间信息、分配房间使用、多条件检索的功能。可维护的房间的信息包括：房间号、面积（平米）、所属机构、电话口数量、房间类型、卡座数量、所在楼层、网口数量、资产、备注。
1.7.1.2.2        事项接入管理
该业务信息不同于网办事项信息，这个是针对窗口所办理的业务，和事项是一对多的关系，一个业务下可以包含多个事项，将可以办理的业务和事项信息进行关联，并设置业务办理的时间段，以及各个时间段内，可以预约办理的最大数值。
1.7.1.2.3        智能终端管理
对大厅智能终端包括查询机，排队设备，显示屏，服务器等设备进行汇总并实行监控管理。并可对每台设备配置监控人员，便于设备分化管理，更能有效的监控设备的运行状态。
1.7.1.2.3.1   评价内容管理
评价内容管理是系统提供评价选项的自定义管理功能，支撑层状选项的设定，可以根据工作需要自由设定选项，并制定选项的顺序。同时支持设定每个评价选项的应用范围，为不同部门提供个性化的设定。
1.7.1.2.3.2   排队评价设置
l  预约设置
设置部门的预约业务，包括业务是否可预约设置、 业务预约时间设置、业务预约最大人数设置等。
l  常见问题
对评价常见问题进行管理，包括常见问题新增、修改和删除。
1.7.1.2.3.3   通知管理
通知管理是提供管理员为不同的部门窗口发布相应的通知公告所提供的功能，该同志可以自由定义发布的权限和应用范围，并且可以根据每个窗口的业务范围显示不同的通知。该通知管理支持多级管理，每个部门的子系统管理员可以自行发布通知公告，该通知公告最终在评价终端动态显示。
1.7.1.2.3.4   评价数据管理
评价数据管理是对评价完成后的数据的管理维护，主要是根据实际情况对评价数据进行调整，该调整动作将自动记录到系统日志中。
1.7.1.2.3.5   评价数据变更管理
评价数据变更管理主要是窗口工作人员由于各种原因需要改变评价数据的管理，主要包括变更申请、变更审核、变更确定和办结，并可以根据每个单位的不同情况就行流程的设定，通过变更申请的管理完成对评价数据日常业务的变化。
1.7.1.2.3.6   统计分析
1.        单位评价分析
单位评价分析是根据时间等条件，按单位进行统计分析评价数据，分析出某个单位各个事项的评价情况，默认提供日统计、月统计和历史数据统计三种模式。并可以查询出报表，提供导出EXCEL格式文件等功能。
2.        人员评价分析
人员评价分析是按照窗口人员为主线，提供该人员在某段时间内的评价情况，并能按照预定义的报表进行显示，提供导出EXCEL格式文件功能。
3.        终端评价分析统计
终端评价分析是按照窗口来统计该窗口所有人员所有事项的评价情况，并可以按照预定的报表样式进行统计查询，对结果提供导出EXCEL格式文件功能。
1.7.1.2.4        大厅效能管理
1.7.1.2.4.1   荣誉评优
荣誉评优包括服务之星以及光荣榜，用于设置各个部门的服务之星，优秀工作人员和服务标兵，并能够通过设置各个光荣榜信息，上传照片，最终显示在各个查询机上面，以供表彰。
1.7.1.2.4.2   窗口综合考评
考核评价管理是指根据服务质量、合 作表现、基础业务管理等指标，对窗口服务人员及委办局的后台服务人员进行考核评估的过程。
1.7.1.2.4.3   统计分析    
对业务、人员情况进行统计分析。
1.7.2   排队叫号系统
1.7.2.1 调试数量
1套系统主程序
1套取号程序系统。
约50个窗口的虚拟叫号终端。
1.7.2.2 调试功能明细
1.7.2.2.1        系统概述
排队叫号系统综合运用计算机、网络、多媒体、通讯控制等高新技术，以取代各类服务性窗口传统的顾客站立排队方式，改由计算机系统代替客户进行排队，适用于行政服务中心各个服务窗口。
排队叫号系统可设置业务开始和结束办理的时间、每天处理的最大业务数量、业务是否暂停办理，并能实现上下午分开设置等多种功能，是当下行政服务中心智能化系统不可或缺的重要组成部分。系统拓扑图如下：
1.7.2.2.2        系统程序构成及业务流程
本系统应用于行政服务中心带有取号、叫号功能的后台设备和终端设备，包括主程序、取号程序、虚拟叫号终端控制软件。主程序调试
主程序可以实时监视系统的运行状态，系统可以自动地跟踪各个服务队列的状态，做到自动调整。同时通过与其他系统集成使服务系统形成一个完整的服务体系。可查看所有服务队列状态、外围设备连接状态、部门工作状态等信息。通过内嵌的设置模块可对各个业务进行管理及设置（多任务、多队列管理），对使用部门及人员进行管理控制。同时提供异地维护和管理功能，操作人员可以远程对系统状态进行监控和管理。
1.7.2.2.3        取号程序调试
供群众拿取号票。可支持多种不同业务，可实现多级别菜单操作选项。号票内容可由用户自由维护和更改，号票上用户可自由设置是否打印单位徽标；同时取票界面及号票样式可根据客户要求做相应调整；取号系统的业务能根据后台系统的设置自动更新；根据使用方的要求定制其他功能；设置显示该业务的办理指南功能；按键取号时声音提示。
1、预约取号
已经网上预约的用户取号，刷二代身份证或输入身份证号码、手机号码后自动出现预约信息，选定预约记录打印带有二维码的号票，进入排队序列。
如果没有网上预约，可以直接在一体机上进行预约。
（1）预约入口
申请人可以在一体机上进行预约，预约时显示的内容与排队时显示的内容是一样的，由排队机系统提供。
（2）按时间段预约
对某个业务的预约只能预约到某个时间段，例如9：00-10：00；申请人完成预约后，系统会自动发送包含预约号的短信给申请人。大厅排队机的预约提供提前半天到五天之内的预约。
（3）预约数量的限制
每个窗口在同一天的同一个时间段内提供默认5个预约服务，超过5个后提示“约满”。但系统可以根据不同窗口业务量的情况对预约的数量进行修改。
（4）窗口人员叫号
窗口人员叫号时，如果在时间段内有预约人员，优先叫预约人员，但是下一个的叫号必须是排队人员，即预约对列和正常排队交叉叫号，不能一直叫预约人员。
2、排队取号
申请人在自助登记终端设备自助登记后，系统提示申请人刷取二代身份证，身份证信息获取后显示在大屏幕上，如果申请人以前刷过身份证并完善过手机号等数据，也一并显示出来。最后在20秒时间内点击确认按钮。
在打印凭条上带有二维码排队号单，信息包括：身份证号码（隐藏部分信息）、排队号码、窗口号、办理事项、等待人数等信息。
1.7.2.2.4        虚拟叫号终端
窗口虚拟呼叫程序集成到行政许可网络运行系统中，部门服务人员呼叫按钮，同时评议窗口显示屏显示客户的票号及邀请窗口号。下图为窗口的LED显示。
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（1）工作人员根据服务进度，可自由选择是否进行下一次服务，特呼（呼叫指 定号码）、重复呼叫等特殊呼叫功能。
（2）窗口服务种类可以在呼叫终端进行修改，更改完毕以后，发号主机立刻将在该服务种类等候的客户号码分配到该窗口。
（3）客户听到发号主机发出的呼叫后，即可走到提示中的窗口接受服务。
（4）自动更新机制：虚拟呼叫终端是C / S方式部署的，作为统一的软件存在客户端升级困难的问题，该部分应采取版本控制，能够自动检测最新版本并进行下载，能够控制版本的回滚解决升级问题。
1.7.2.2.5        数据导出
可实现系统数据的导出，包括办事人员的身份证信息，手机号码等。
1.7.3   TV叫号显示系统
1.7.3.1 调试系统数量
2台TV叫号显示器。
1.7.3.2 调试功能明细
显示指 定区域的叫号信息，可根据需要自定义显示内容（包括：字体样式、大小、颜色、显示分辨率等），方便群众查看叫号信息，避免过号，提升中心服务效果。
1.7.4   查询一体机系统
1.7.4.1 调试系统数量
2台查询一体机。
1.7.4.2 调试功能明细
1.7.4.2.1        系统功能及程序构成
将行政服务中心自助申报、查询、预约、办事指南导引、自助打印等一系列功能服务于一身的自助服务终端系统。公众可以直接在触摸屏上查询各审批事项的相关信息，并且触摸屏可以将审批结果反馈给企业和公众。
查勘一体机界面及其查询内容由中心简介、中心布局、办事指南、进度查询、预约服务、服务之星、排队取号等功能组成。
1.7.5   评价器系统
1.7.5.1 调试数量
约50个窗口的评价器终端
1.7.5.2 调试功能明细
评价系统能够帮助顾客办理完业务之后，请顾客对服务人员的服务质量进行评价，方便管理者对服务人员的服务质量进行统计，促进企事业单位改进服务，提高客户满意度。评价系统拓扑如下：
1.7.5.2.1        评价终端事项显示
评价终端事项显示功能主要是在评价终端可以显示跟该窗口相关的事项的政务公开的信息，包括该事项的办事流程、办事条件、办事时限、所需材料等相关信息，该模块的数据主要来自于两部分：如果有事项库的系统可以根据接口从中获取相应的数据，如果没有相应规范的事项库则根据本系统中的事项管理中进行提取数据。  
1.7.5.2.2        工作人员显示
工作人员显示系统是显示窗口工作人员的相关信息，包括个人照片、工作岗位、格言等相关信息，该模块支持两种数据源的显示：一种如果该单位并没有符合规范的窗口人员管理系统，则使用本系统中的人员信息管理，该模块从人员信息管理中进行抽取数据；另外一种该单位已有符合规范的窗口人员信息，则通过人员接口从已有系统中直接获取相应信息。
1.7.5.2.3        终端评价展示
终端评价展示是终端评价的核心，主要是根据预先定义的评价项进行动态显示，默认的主要包括“非常满意，满意，基本满意，不满意”等，也可以设置打分项与满意度对应，在不满意选项后仍然可以进行下一层的选项选择。它的数据来源主要来自系统中的评价内容管理。
1.7.5.2.4        数据缓存和重传
考虑到网络存在不稳定等因素，申请人对窗口人员评价时可能会出现上传到服务器的超时问题，因此在出现这种问题时应将评价数据缓存在本地，当网络通畅时可以自动重传。另外，数据缓存还应包括窗口人员照片、视频文件等。
1.7.5.2.5        自动更新机制
因为评价器客户端是C/S方式部署的，作为统一的软件存在客户端升级困难的问题，该部分应采取版本控制，能够自动检测最新版本并进行下载，能够控制版本的回滚解决升级问题。
1.7.5.2.6        客户端与其它系统接口
客户端评价软件应封装与其它系统对接的接口，主要包括排队叫号系统和受理审批系统，能够与其它系统无缝的对接在一起，方便窗口办事人员的操作。
1.7.5.2.7        客户端与服务器端通信
为解决客户端直接访问数据库带来的链接数要求和压力，应采用三层结构，分为“客户端—服务端—数据库”，客户端向服务端发送socket数据请求，服务端在去访问数据库，这样减少链接服务器的客户端数量，又能提高数据库的访问效率。
1.7.5.2.8        设备连接方式设  计
评价器是采用触摸屏设备来进行模拟的，触摸屏本身并不具备数据处理功能，所有展现功能都是通过在窗口电脑上来实现，并将信号通过VGA口将数据展现到触摸屏上。
为了实现触摸屏展现的内容和窗口人员展现的内容不一致，可以采用多用户或扩展屏的方式，但是多用户展示存在不稳定的情况，如锁定用户、多用户本身缺少启动保障机制等，建议采用扩展屏的处理方式。多媒体会议系统设  计
1.7.6   系统功能需求分析
高新区会议系统共涉及3间会议室，其中两间为公共资料交易中心开标室，另一间为行政服务中心大会议室。
开标室主要用于公共资源中心日常开标时使用，系统包括：投影显示系统、音响扩声系统组成。
大会议室是行政服务中心用来开会、培训等的场所，所以要求满足一般主题会议、演讲和报告等功能的需要。系统由LED液晶拼接系统、音响扩声系统、视频会议系统组成。
表5.3-1 多媒体系统建设需求表
	楼层
	名 称
	面积（M2）
	功能
	间数

	二层
	一间大开标室
	113
	扩声、视频、中控
	1

	二层
	一间大开标室
	102
	扩声、视频、中控
	1

	二层
	行政服务中心会议室
	62
	扩声、讨论、视频、中控
	1

	合计
	
	
	
	3


1.7.7   系统指标
1、开标室扩声系统达到会议类扩声系统二级标准；
最大声压级≥95dB；
稳态声场不均匀度4000Hz≤10dB；
传声增益125Hz～4000Hz，≥-12dB；
系统总噪声级 ≤NR25。
2、会议室扩声系统达到会议类扩声系统一级标准；
最大声压级≥98dB；
稳态声场不均匀度4000Hz≤8dB；
传声增益125Hz～4000Hz，≥-10dB；
系统总噪声级 ≤NR20。
1.7.8   系统设  计方案
由于使用场所及功能的不同，开标室及会议室采用不同的系统架构。
1.7.8.1 开标室多媒体系统架构设  计
开标室的多媒体系统由管理电脑及实物展台等信号输出设备；投影机等信号显示设备；无线麦克风等音频信号拾取设备；功放、音箱等设备组成的音响扩声设备组成。
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1.7.8.1.1        开标室多媒体系统架构拓扑
系统拓扑图如下：
[image: 1535420330886.png]
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1.7.8.1.2   开标室多媒体系统部署说明
根据现场查勘的开标室空间大小，为达到更好的视觉效果，项目投影显示系统采用激光投影仪加120寸电动投影幕的方案。扩声系统采用2主音箱加2辅助音箱（数字音频处理，反馈抑制），实现全室全音频的均压覆盖。配置4个无线麦克风满足开标室拾音需求，以及一台实物展台供开标实物展示需要。
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1.7.8.2 会议室多媒体系统架构设  计
1.7.8.2.1        会议室多媒体系统架构拓扑

拓扑架构如下：  
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1.7.8.2.2        会议室多媒体系统部署说明
根据会议功能需求，设   计配置一套比较完整的音响系统，包括1个机柜、1套U段无线话筒含20个定向麦克风（1个主席发言单元，19个代表发言单元），1台会议主机，1个调音台、1套反馈抑制器、2个专业音箱。投影显示系统设 计配置一磁2X2的拼接屏，单屏尺寸55吋，高清显示，拼缝：≤1.7mm。
为满足福州县市行政服务中心之间的会议信息交流，福州市行政服务中心已建成一套高清视频会议系统，以实现实时的会议交流。为达到更好的系统兼容功能，网络视频会议系统不在本项目内建设范围内，改由其它项目建设并提供与福州市行政服务中心同类型同品 牌的高清视频会议系统。
在网络设备层面，开通流量管理等QOS保障手段，保证视频会议的有足够固定的带宽；在高清（720P）视频效果的场景下，建议要求不小于4M，双流会议建议采用8M；
1.7.9   投影及LED液晶拼接显示系统
多媒体投影系统就是利用投影机等设备，将会议所需文字、图片、视频等资料投射到投影幕上，具有清晰、直观、易懂等优点，是现代会议不可或缺的组成部分。视频投影系统还可接驳闭路电视、笔记本电脑、影碟机、会议电视等信号，为会议讨论、决策提供高科技辅助手段。
？  信息接收
系统不仅要能接收数字高清信号，还要能接受模拟标清信号，并能根据需要进行适当的信息转换。
？  信息显示
系统能以多媒体的形式发布共享信息，能以不同的模式、按照划分区域显示态势、文本、表格和视频图像信息。要求态势显示清晰、分辨率高，文字、图像显示清晰稳定。
？  预览、摄像与切换
为保证投影显示信息的准确性和质量，系统必须具有预览功能，用于图像的预审。显示大厅内应安装摄像机，用以提取管理控制机构工作的视频图像。系统应具有切换显示功能，满足多路信息显示需要。
？  控制方式
系统允许领导人员、业务工作人员、保障人员，以集中控制、移动控制、授权控制的方式，对大屏幕进行开关机、开设窗口、选择信源、投影显示、调整音响和照明等操作。
？  依据标准优化设  计
开标室采用电动投影机（不低于5000流明）和电动投影幕（不低于100寸）。投影机固定支架，固定安装。
会议桌上设置了多媒体接口，包括VGA接口、网络接口、视频接口、音频接口及电源接口，以方便各类信号接入与输出。
大会议室采用55寸LED液晶接屏作为显示单位。LED液晶屏采用前维护液晶屏，采用2×2方式进行部署。液晶拼接屏拼缝：≤1.7mm，响应速度≤8ms；分辨率：1920×1080，亮度：≥500cd/m2。屏幕与大屏控制器配合使用以实现显示屏的漫游、单体显示等功能。
1.7.10 会议扩声系统
本设   计扩声音质标准为满足一级标准要求，详见下表：
表5.3-3  国家音乐兼语言扩声系统一级标准
	项目
	指标

	最大声压级(空场稳态)
	0.125~4.00KHz范围内平均声压≥98dB

	传输频率特性
	0.1~6.3KHz，以0.25~4.00KHz的平均声压为0 dB，允许+4~-10 dB，且在0.25~4.00KHz内允许±4~-6 dB

	传声增益
	0.25~4.00KHz的平均值≥-12 dB

	声场不均匀度
	1.0和4.00 KHz≤8 dB


其它主要设  计技术指标如下：
？  最大声压级：2500~4200Hz、平均声压级≥90dB；
？  传声增益：250~4000Hz的平均值≥-12dB；
？  传输频率特性：100~6300Hz以250~4000Hz的平均声压级为0dB，允许+4~-8dB，且在250~4KHz内允许≤+4--6dB；
？  声场不均匀度：1000与4000Hz≤10dB；
？  总噪声级：≤MR30；
？  频响范围±3dB：42Hz -- 18KHz(音箱)；
？  观众席要求有良好的语言清晰度和足够的声压级；
？  放送音乐时有良好的声重放音质；
？  频率响应：20-20KHz范围内0, -3dB；
？  总谐波失真：小于1%；
？  信噪比：≥ 80 dB。
从扩声系统的配置上，会议厅音频扩声系统具备会议扩声使用功能，需具备足够的声音清晰度、均匀的声场覆盖和准确自然的声像定位，能够满足会议扩声需要。
a．系统配置原则
开示室及会议室音频扩声系统主要设备包括扬声器、功率放大器、网络型数字音频处理器和音源设备。
各功能场所音频扩声系统设备 选择应以各功能场所的使用功能需求为基础，结合实际建筑布局条件进行；系统配置的原则应遵循尽量应用新技术、系统配置合理、系统运行稳定可靠、操作便捷。
b．扬声器选择与布局
扬声器是整个音频系统中的终端声音重放设备，设备 选择以及扬声器布局方式对整个系统的最终扩声音质具有较大的影响。扬声器选型和布局以中会议室的使用功能和建筑布局条件为基础进行。
c. 整个扬声器系统必须满足以下要求：
1、在听音区有足够的声压级，以满足会议厅必须的功能和要求。
2、有良好的音质及主观效果，在保证音质的前提下，系统的声学特性指标达到并超过会议厅扩声系统的特性指标要求。
3、扩声系统扬声器的安装结构安全、操作方便、维修容易、性能可靠。
？  全频扬声器
由于会议厅的使用功能以举行会议为主，因此其音频扩声系统需要满足语言扩声扩声功能。音频扩声系统设    计的首要目标就是能够为整个观众席提供均匀的声压覆盖和高语言清晰度。针对中会议室的建筑布局条件和使用功能，并经过我们细致的研究并借鉴过往同类工程案例的实际经验，选择了壁挂式扬声器作为全频扩声扬声器。
n  需求和目的
会议室的扩声系统不仅要保证会议时对语言清晰度的要求，还要求会议时对音质的要求。声场要均匀覆盖会场全部区域。会议室应配置一套扬声器系统，满足以下要求：
1）在会场有足够的声压级，以满足会议室所必须的功能和要求。
2）有良好的音质及语言清晰度，在保证音质的前提下，系统的声学特性指标达到并超过会议室扩声系统的特性指标要求。
3）扩声系统扬声器的安装结构安全、操作方便、维修容易、性能可靠，与装修结构配合完美，达到与装修一致的效果。数字音频处理矩阵
1)、需求和目的
数字系统控制器作为整个会议室音频系统的信号处理中心，需要采用集增益、均衡、压限、分频等功能于一体的信号处理器。数字系统控制器需通过外接计算机遥控，操作界面为标准Windows软件界面，用户界面友好。
2)、解决途径
采用新型网络信号处理器，有多路输入（部分数字输入、部分模拟输入），多路输出，并通过网络线组成矩阵系统。
数字音频矩阵处理器由若干相对独立的控制器组成，每台控制器有多通道的模拟输入输出和音频网络接口及控制网络接口，基本取消了以往传统模拟系统里形式各样、使用复杂的各种处理设备，由于采用了数字DSP技术，减少了繁复的接线，整个系统组成更加简洁、可靠。
传声器信号直接进入数字系统控制器。采用自动调音方式，传声器信号经过放大及调整，最后经混合后直接进入功率放大器。
操作人员可对系统的设置及调节均十分便利、迅速。操作人员可在任一控制点通过网络接口对系统作远程操控。
？  功放
1）、需求和目的
一套功放系统，一般是由功率放大器与扬声器系统共同组成，而其系统的性能好坏，与二者之间的匹配设    计有很大的关系。从理论上讲，功率放大器选配要满足阻抗匹配、功率匹配。鉴于小会议室机柜是隐藏安装在一个相对封闭的空间里，所以功放要具备重量轻，体积小，散热量低的特点。
2）、解决途径
选择专业功率放大器，保护电路设    计周密，可靠性强，可长时间处于满负荷工作状态，连续工作也不会导致设备损坏。并且专业功率放大器抗过载能力好，可以在较差的环境条件下工作。
3）、设备 选型
n  数字自动反馈消除器
数字自动反馈消除器其采用高速浮点数字音频处理器，和最先进的子带(Sub-Band) 回声消除(EchoCancellation) 技术，可完全消除回声，同时让现场音频精准实时送出，做到真正任何时刻的全双工系统智能电平控制技术，可以获得到清晰、持续的、信号电平无明显波动的语音信号，内置自适应动态噪声滤波器，可滤掉现场环境的背景噪声但不影响语音信号高质量的传送，具有区分加强信号和轻柔信号的能力，保持对话声调的连贯和让话音易于听清楚，维持听感上的舒适性。
n  有线及无线传声器
为满足会议和视频会议使用需要，方案中配置了会议鹅颈话筒，无线手持话筒、无线领夹话筒和无线头戴话筒，能够满足会议和视频会议使用需要。
？  信号流程
信号处理及系统控制
鹅颈话筒输出到混音台和DVD播放器输出的声音信号首先发送至数字音频处理器完成整个声场处理工作。
经过数字音频处理矩阵处理后的信号发送至相应的功率放大器驱动扩声扬声器。
音箱能满足会场语言扩声清晰度和足够的声压级，同时提供很好的音质效果。
1.7.11 会议发言系统
会议发言采用混音台架构，由数字混音台和多只鹅颈会议话筒组成；并配置1套手持无线话筒。
1.8  公共资源交易中心监控系统设 计
1.8.1   系统概述
音视频监控作为一项先进的高科技防范手段，为了增强安全防范能力，节约人力，提高工作效率，降低保安人员的劳动强度。
行政服务中心规划了公共交易开评标业务区域，鉴于开评标业务的保密性、公平性、安全性的要求，项目规划建立一套音视频监控系统。通过系统可对开评标业务进行实时监控， 保证业务的依法进行、同时实现对周边区域的安全监控，及时处理现场各种突发事件。通过后台监控系统对实时视频图像进行分析和判断，对各类突发性事件进行录像或抓拍取证，提供法律证据。
    根据公共资源交易中心的需要，从项目的具体实际出发，建立一套以数字压缩及网络传输技术为核心，采用目前成熟的视频数字化技术，符合工业标准并适应客户需求的IP网络视频监控系统。本视频监控系统就行政服务中心重要安全防范区域配置摄像机，通过网络摄像机输出高清数字视频信号，实现视频IP网络传输。
[bookmark: _GoBack]行政服务中心的整个音视频监控系统建成投入使用后，通过现代化的监控管理手段，可以提高效能、预防犯罪、现场录像，使效能办管理人员和安保管理人员对现场可能发生的事件做到及时掌握，为尽早决策争取时间，从而提高事件处理效率。系统将配备目前最先进的数字录像手段，为事故分析提供有力的证据。
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1.8.2   系统指标
1、依据《视频安防监控系统工程设 计规范》GB50395-2007的设 计规范，本系统设 计需东路如下指标：
2、单路画面像素数量≥352×288(CIF)；
3、单路显示基本帧率：≥25fps；
4、监视图像质量不低于《民用闭路监视电视系统工程技术规范》GB50198-1994中表4.3.1-1规定的四级，回放图像质量不应低于表4.3.1-1规定的三级；在显示屏上应能有效识别目标；
5、监控图像存储时间：≥90天；
6、系统接地：要求采用联合接地方式，接地电阻应≤4Ω。
1.8.3   设 计方案
1.8.3.1 系统架构
本系统采用目前成熟的TCP/IP数字摄像方式进行设 计，系统由如下部分构成：
n  前端视音频采集系统（摄像机、拾音器等）；
n  网络系统（IP网络系统）；
n  视音频管理系统（客户端、网络视频管理服务器、存储设备等）。
n  显示系统（拼接屏显示等）
1.8.3.2 前端摄像
网络摄像机把监视的内容变为图像信号，经数字编码芯片以H.264/M-JPEG方式编码成数字视频，再通过摄像机网络端口输出数字视频，经TCP/IP网络实现前端网络数字视频传输接入控制中心，保证图像质量1080P的前提建议每个摄像机提供4MB左右的网络带宽。从系统构成上讲，摄像部分是系统的原始信号源，所以摄像机部分的好坏以及它产生的图像信号的质量将影响着整个系统的质量，认真选择和配置摄像机部分至关重要。
为了节省摄像机的数量以及简化传输系统及控制与显示系统，采用部分智能快球摄像机，使可控摄像机进行水平和垂直方向的转动及预置位快速定位和预设线路巡视扫描，通过镜头变倍来观察远距离的目标，从而扩大了摄像机的覆盖范围和角度，提高了整个系统的智能化等级。
高清半球网络摄像机：
由于开评标区内部过道、开评标室、休息室等等主要监控区域及位置较固定，根据需求采用高清彩色半球型网络摄像机。高清半球网络摄像机采用了先进的数字信号处理器对图像进行控制，具有极佳的图像画质和完美的功能特性。并且具有高灵敏度、抑制光晕和高信噪比的特点。
彩色半球摄像机的特点是外形美观、结构紧凑，功能强大，画面自然、逼真，图像还原细腻，有丰富、绚丽的色彩表现。
快球摄像机：
考虑到招标中心为政府招标采购的核心区域，为了使招标过程公开，公正，透明，招标中心采用配合高清半球摄像机并用快球云台摄像机，既能全方位监控，又可远程实时对招标采购的细节进行具体记录，使政府采购更加阳光透明。
本项目前端摄像机全部采用200万像素以上的高清网络摄像机。数字摄像机其图像清晰度是模拟摄像机的数倍，网络摄像机通过一根网线联接至智能化专网交换机，系统结构灵活、简单，扩展性强；图像可长期存储、调用方便；可进行严格的权限控制，保证监控视频的安全和保密。
1.8.3.3 网络部分
对于图像的传输，重点要求是在图像信号经过传输系统后，不产生明显的噪声、不产生明显的失真和变形（色度信号与亮度信号均不产生明显色度信号与亮度信号均不产生明显的失真），保证原始图像信号（从摄像机输出的图像信号）的清晰度和灰度等级没有明显下降等等。这就要求传输系统在衰减方面、引入噪声方面、幅频特性和相频特性方面都有良好的性能。
在充分考虑各种信号传输衰减幅度和外界干扰分布等因素，根据对本项目情况的分析，采用通过传输距离不受限制、抗干扰能力强、扩展容易和组网灵活的TCP/IP网络实现传输。
网络摄像机直接通过摄像机网络端口经网线直接输出TCP/IP网络数字视频，通过TCP/IP网络实现传输到监控中心。
为减小电源线对视频线的干扰，提高系统性能，方便施工，摄像机采用DC 12V电源供电方式。室外摄像机由于传输距离较远，预留220V电源，电源线采用RVV-2×1.0线缆。
1.8.3.4 视频显示部分
显示部分一般由多台设备组成，它的功能是将传送过来得的视频图像一一显示出来，特别是在大型电视监控系统中，一般都不是一台显示设备对应一台摄像机进行显示，而是几台摄像机的图像信号使用一台显示设备轮流切换显示或通过画面分割功能实现几个摄像机图像同时显示。这样配置一是可以节省设备，减少空间的占用；二是也没必要一一对应显示。因为被监视场所的情况不可能同时都发生意外情况，所以平时只要隔一定时间（一般几秒或十几秒）显示一次即可。当某个被监视的场所发生情况，可以通过切换将摄像机图像信号单画面显示观察。
监控中心通过解码器实现前端上传到监控中心的数字视频还原成模拟信号，经视频线把解码矩阵输出的模拟视频信号接入监视器墙，在监视器墙上实现前端视频显示。
根据此次项目的需要，此次公共资源交易中心视频监控系统显示部分由4台46寸液晶拼接屏组成，液晶拼接屏的屏缝≤3.5mm。支持HDCVI、BNC、VGA、DVI、HDMI等多种信号源的接入及显示。大屏幕系统分辨率高且亮度可调，支持输入视频、计算机信号的24小时实时显示；画面无延时，无抖动；系统对视频信号、RGB信号各种信号源的图形具有相同的拼接能力，DID液晶拼缝不大于3.5mm，并且拼接的图形比例正确。系统支持多屏图像拼接，画面可单屏显示，也可跨屏任意缩放显示，漫游显示或整屏显示，各种应用窗口（如计算机窗口、视频窗口）可混合叠加显示，并且可任意缩放和移动，全屏范围内显示无非线性失真效果；系统采用软件控制窗口的拼接与分割，屏与屏之间的拼缝不影响汉字和图像的正确显示。
1、屏显设  计
大屏幕显示墙设  计一套2（行)×2 (列）46″超窄边液晶拼接显示屏。 
底座高度： 1000mm，实际高度根据用户现场确定
背后维护空间： 600mm，实际空间根据用户现场以及拼墙高度确定
2、屏显功能
大屏显控系统是各个基础应用系统的信息和数据的汇集中心，在大屏幕上将清晰地显示视频监控、计算机多媒体画面、计算机网络图像、实时业务数据、相关报表等内容，显示窗口可以根据需要灵活的组合，当在正常工作状态时，可将大屏划分相应的显示区域，各分区独立控制，各系统图像只在本系统的显示分区内进行任意缩放和漫游显示，从而保证各系统之间工作的独立性。若监控区域发生突发事故，工作人员可对突发事件做出灵敏的反应，将事发地点的监控画面通过图像漫游或任意缩放的功能调至大屏中心区域进行叠加显示或任意组合显示，从而实现大量业务信息数据的集中显示、分析处理与交互，实现高效率的管理。
？  单屏显示
组合大屏的每个单元单独显示一路视频画面，每个单元的视频信号可以任意切换。
？  整屏显示
整个大屏显示一路完整的视频图像，显示的图像可以是复合视频（PAL或NTSC）、VGA、S-Video、Ypbpr/YCbCr、DVI、HDMI、HDCVI等。
1.8.3.5 视音频管理平台
监控中心安装有客户端软件的电脑，操作员通过客户端软件或IE方式登录到安装中心管理服务器软件的服务器上，通过中心管理服务器软件来管理系统运行，实现流媒体服务器把前端摄像机视频转发给客户端，通过客户端电脑实现对前端视频切换显示、摄像机云镜控制及查看和回放网络磁盘阵列录像资料。
1.8.4   存储需求
网络磁盘阵列用 TCP/IP 以太网替代光纤通道网络。使用以太网络，保护了用户现有的投资；以太网系统造价低；以太网是成熟的技术，具有良好的兼容性；以太网络可以扩展到远端，便于系统做远程的容灾备份等。总之，采用网络磁盘阵列集中存储，可以达到好兼容性和最高的性能价格比。
存储空间计算如下：
码流×保存时间×摄像机数量×码流÷8，即
4M×3600秒×24小时×90天×20路÷8÷1024÷1024≈74.15T
硬盘容量的实际存储容量为硬盘存储容量的90%，根据上述计算式，所需硬盘容量为
74.15T÷0.9≈82.38T
根据上述计算式，公共资源交易中心共所有视频监控图像存储90天，共需要6T硬盘数量为82.38T÷6T≈13.73块
鉴于存储备份保障的要求，项目设 计采用RAID5保障方式，设  计8T硬盘16块，合计128T。
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1.8.5   管理平台功能
管理平台是一套网络视频管理系统，包含：中心管理服务器、流媒体服务器、实时监控客户端和网络配置工具等模块。
中心管理服务器是管理平台的数据库中心，实现对登录用户的身份确认，对前端网络摄像机与各服务器的通讯管理，以及网络视频管理平台各个子系统的管理和相互间的数据交换。
流媒体服务器实现把前端视频转发给存储设备进行存储和客户端进行浏览。通过流媒体服务器软件转发可以节省前端上传视频占用的网络带宽，如当多个客户端同时访问前端同一路视频时，前端编码器只要往流媒体服务器上传一个视频带宽的图像，再经流媒体服务器软件转发给多个客户端即可。
实时监控客户端实现对视频浏览和前端摄像机的云台、镜头控制。
1.8.6       系统部署设  计
系统硬件部署点位如下图所示：
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项目设 计监控区域覆盖大楼二层公共交易区的开标室、评标室、休息室及周边区域。具体硬件部署区域有需求如下表所示：
表5.4-2  公共交易中心监控部署
	监控区域
	设备
	数量

	开标室1
	高清半球网络摄像机
	3

	
	云台快球摄像机
	1

	
	全向监控拾音器
	2

	开标室2
	高清半球网络摄像机
	3

	
	云台快球摄像机
	1

	
	全向监控拾音器
	2

	评标室1
	高清半球网络摄像机
	3

	
	全向监控拾音器
	2

	评标室2
	高清半球网络摄像机
	3

	
	全向监控拾音器
	2

	休息室
	高清半球网络摄像机
	1

	安检处
	高清半球网络摄像机
	2

	周边走廊
	高清半球网络摄像机
	3

	监控室
	拼接屏
	1

	
	监管管理系统
	1


1.9  公共资源交易中心门禁系统设 计
1.9.1       系统概述
位于行政服务中心二层的公共资源交易中心负责公开招标、邀请招标、竞争性谈判、竞争性磋商、询价、单一来源采购等项目，安全管理显得尤为重要。项目于本区域设   计一套出入口门禁安全管理系统，实现其其重出入口的安全防范管理。

[image: 1535420971227.png]
 


 
1.9.2  系统指标
1、单级网络的情况下，现场报警信息传输到出人口管理中心的响应时间应不大于2秒；
2、发生以下情况下，系统发生报警：
n  未使用授权的钥匙而强行通过出入口；
n  强行拆除或打开识读装置；
n  电源被切断或短路，网络传输发生故障；
3、系统具备应急开启功能；
4、系统应能独立运行，并应能与电子巡查、入侵报警、视频安防监控等系统联动，宜与安全防范系统的监控中心联网。
1.9.3  需求分析
位于行政服务中心二层的公共资源交易中心内的评标室、主要出入口及网络机房等重要位置安装门禁管理系统，以便更好的管理出入公共资源交易中心的相关人员。
表5.5-1 公共交易区域安全出入口人员识别需求表
	序号
	安装位置
	数量
	备注

	1
	评标室
	2
	

	2
	网络机房
	1
	

	3
	监控室
	1
	

	4
	主要出入口
	2
	

	5
	备用间
	1
	

	6
	合计
	7
	


1.9.4  设 计方案
1)   信息采集设备
在新增的过道门两侧安装ID卡读卡器，以便管控所有进出该区域人员并记录进出人员的信息。
2)   执行设备
电控锁作为门禁管理系统的执行机构，分别安装于两扇过道门的门框上，用于控制过道门的开启及关闭。
3)   管理设备
门禁管理控制器是门禁管理系统的管理设备，用于下发指令及上传相关设备信息。
1.9.5   系统概述
行政服务中心大楼信息化建设应具有充分的可靠性以及一定的灵活性、扩展性，能够充分满足宁德市行政服务中心业务扩展的需求，同时还应具备升级能力。作为信息化的支撑的基础平台，网络系统的设  计也应当具备可靠性灵活性以及扩展性，并拥有足够的安全性。同时设 计应遵守国家建设部及福建省信息化建设的有关规定。
1.9.6   系统指标
n  政务信息网百兆到桌面，主干千兆；
n  政务外网（智网）千兆到桌面，主干万兆；
n  互联网百兆到桌面，主干千兆；
n  智能化本地专网百兆到各个信息点，主干千兆；
n  带宽可利用率不低70%；
n  本地接入局域网与外网连接需根据网络安全保护要求配置相应的安全防护设备。
1.9.7   需求分析
本次的网络设   计规划整体包括：政务信息网、政务外网（智网）、互联网及智能化本地专网，各网保持物理隔离或逻辑隔离。
图5.6-3  行政服务中心信息点位分布表
	序号
	名 称
	数量
	备注

	1
	政务外网(智网）
	377
	

	2
	互联网
	357
	

	3
	政务信息网
	192
	

	4
	视频监控智能化专网
	89
	

	5
	共计
	1015
	


政务外网（智网）是政府对外服务的业务专网，与国际互联网通过防火墙逻辑隔离，主要用于机关访问国际互联网，发布政府公开信息，受理、反馈公众请求和运 行安全级别不需要在政务专网运营的业务。
政务信息网是党政机关办公业务网络，与国际互联网物理隔离，主要满足各级政务部门内部办公、管理、协调、监督和决策的需要。
互联网是直接与国际互联网逻辑隔离，主要满足各级政务部门进行社会管理、公共服务等面向社会服务的需要。
视频监控专网各是满足视频监控系统应用的本地网。
整体设  计的思路，政务信息网、政务外网（智网）为全覆盖网络设   计。互联网在整体上要求实现无线覆盖，互联网作为连接外网的部分，在安全性上必须着重考虑，并具备上网行为管理功能。
1.9.8   网络建设方案
1.9.8.1 政务信息网
政务信息网是党政机关办公业务网络，与国际互联网物理隔离，主要满足各级政务部门内部办公、管理、协调、监督和决策的需要，同时满足副省 级以上政务部门的特殊办公需要；可靠、安全的内网局域网建设是对政府业务的有效运行的保障。政务信息网的具体点位分布表如下：
图5.6-4  行政服务中心政务信息网信息点位分布表：
	序号
	楼层
	位置
	数量
	备注

	1
	1F
	行政服务中心办公区
	12
	每个办公室配置2个信息点，6间×2个=12个

	2
	1F
	税务办公区
	
	

	3
	2F
	行政服务中心办公区
	8
	每个办公室配置2个信息点，4间×2个=8个

	4
	3F
	办公区
	43
	按所有点位的30%配置，142个×30%≈43

	5
	共计
	63
	


行政服务中心政务内网接入点通过综合布线系统六类线路连接到各楼层弱电机房接入层交换机，接入层交换机通过楼内光缆汇聚到2层信息中心机房核心交换机。
[image: 1535422517062.png]
图5.6-5  政务信息网设 计网络拓扑
 
l  采用二层网络结构设 计，核心交换机设置于二层信息中心机房内，接入层交换机设置于每层楼机房与分机房；主干选用千兆光纤主干，百兆到桌面；网络中心机房配有出口安全网关。
l  通过Vlan实现全网按部门划分子网，并定制合理访问策略
l  政务信息网网关可设在核心交换机上，通过安全策略部署、vlan及网段的划分避免广播风暴及病毒传播对核心交换机的冲击。
l  行政服务中心政务网的IP地址分配，遵循政务网对IP地址规划的要求。
1.9.8.2 互联网
互联网是直接与国际互联网逻辑隔离，主要满足各级政务部门进行社会管理、公共服务等面向社会服务的需要。
互联网在要求上也要实现对整网终端的覆盖，基于新时期互联网随时在线的特点。根据行政服务中心的需求，互联网信息点具体分部表如下：
图5.6-4  行政服务中心互联网信息点位分布表
	序号
	楼层
	位置
	数量
	备注

	1
	1F
	行政服务中心窗口
	18
	

	2
	1F
	行政服务中心办公区
	16
	

	3
	1F
	税务服务窗口
	14
	

	4
	1F
	税务办公区
	10
	

	5
	1F
	导办区
	7
	

	6
	1F
	自助终端区
	7
	

	7
	1F
	自助上网区
	3
	

	8
	1F
	填单区
	6
	

	9
	1F
	取号机
	6
	

	10
	1F
	自助办税区
	6
	

	11
	1F
	自助办税终端
	3
	

	12
	1F
	税务会议室
	2
	

	13
	1F
	备用间
	1
	

	14
	1F
	办公室预留
	5
	

	15
	2F
	行政服务中心窗口
	18
	

	16
	2F
	行政服务中心办公区
	24
	

	17
	2F
	导办区
	8
	

	18
	2F
	取号机
	1
	

	19
	2F
	中会议室
	6
	

	20
	2F
	大会议室
	4
	

	21
	2F
	评标室
	8
	

	22
	2F
	开标室
	16
	

	23
	2F
	备用间
	6
	

	24
	2F
	备用
	4
	

	25
	3F
	办公区
	158
	

	26
	共计
	357
	


行政服务中心互联网接入点通过综合布线系统六类线路连接到各楼层弱电机房接入层交换机，接入层交换机通过楼内光缆汇聚到2层信息中心机房核心交换机。

[image: 1535424799988.png] 
          图5.6-6  互联网网络设 计拓扑
l  采用三层网络结构设  计，核心交换机设置于二层信息中心机房内，接入层交换机设置于每层楼机房与分机房；主干选用光纤主干（聚合上行到核心），百兆到桌面； 
l  通过Vlan实现全网按部门划分子网，并定制合理访问策略
l  互联网网关可设在核心交换机上，通过安全策略部署、vlan及网段的划分避免广播风暴及病毒传播对核心交换机的冲击。
l  局域网整体采用星型双归属架构，从接入交换机到核心交换机，具备很高的可靠性，同时提高了网络的整体性能
1.9.8.3 政务外网（智网）
政务外网（智网）是政府对外服务的业务专网，与国际互联网通过防火墙逻辑隔离，主要用于机关访问国际互联网，发布政府公开信息，受理、反馈公众请求和运行安全级别不需要在政务专网运营的业务。政务外网（智网）主要分布于1F至3F各个区域。同时将2F公共资源交易中心内18台半摄像摄像机及台球机接入智网，所有设备点位具体分布如下：
图5.6-5  行政服务中心智网信息点位分布表
	序号
	楼层
	位置
	数量
	备注

	1
	1F
	行政服务中心窗口
	18
	

	2
	1F
	行政服务中心办公区
	16
	

	3
	1F
	税务服务窗口
	14
	

	4
	1F
	税务办公区
	10
	

	5
	1F
	导办区
	7
	

	6
	1F
	自助终端区
	7
	

	7
	1F
	自助上网区
	3
	

	8
	1F
	填单区
	6
	

	9
	1F
	取号机
	6
	

	10
	1F
	自助办税区
	6
	

	11
	1F
	自助办税终端
	3
	

	12
	1F
	税务会议室
	2
	

	13
	1F
	备用间
	1
	

	14
	1F
	办公室预留
	5
	

	15
	2F
	行政服务中心窗口
	18
	

	16
	2F
	行政服务中心办公区
	24
	

	17
	2F
	导办区
	8
	

	18
	2F
	取号机
	1
	

	19
	2F
	中会议室
	6
	

	20
	2F
	大会议室
	4
	

	21
	2F
	评标室
	8
	

	22
	2F
	开标室
	16
	

	23
	2F
	备用间
	6
	

	24
	2F
	备用
	4
	

	25
	3F
	办公区
	158
	

	26
	2F
	公共资源交易中心监控系统
	20
	

	26
	共计
	377
	


行政服务中心政务外网接入点通过综合布线系统六类线路连接到各楼层弱电机房接入层交换机，接入层交换机通过楼内光缆汇聚到2层信息中心机房核心交换机。
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图5.6-7政务外网（智网）网络设  计拓扑

 
l  采用三层网络结构设  计，核心交换机设置于二层信息中心机房内，接入层交换机设置于楼层配线间；主干选用千兆光纤主干（聚合上行到核心），千兆到桌面。
l  通过Vlan实现全网按部门划分子网，并定制合理访问策略
l  政务外网（智网）网关可设在核心交换机上，通过安全策略部署、vlan及网段的划分避免广播风暴及病毒传播对核心交换机的冲击。
l  局域网整体采用星型双归属架构，从接入交换机到核心交换机，具备很高的可靠性，同时提高了网络的整体性能
1.9.8.4 视频监控智能化专网
行政服务中心所有视频监控全部接入行政服中心视频监控专网，视频监控专网主要用于传输行政服务中心1F~3F所有监控摄像机的视频信号的传输。视频监控专网具体分布如下：
图5.6-6  行政服务中心监控专网信息点位分布表
	序号
	楼层
	位置
	数量
	备注

	1
	1F
	行政服务中心办公区
	52
	

	2
	2F
	行政服务中心办公区
	26
	

	3
	3F
	办公区
	11
	

	4
	共计
	89
	


行政服务中心前端摄像机通过综合布线系统六类线路，接入行政服务中心视频安装在各个楼层弱电间的接入层交换机，接入视频监控专网，最后通过光纤汇入2F中心机房。
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图5.6-8  政务外网（智网）网络设  计拓扑
l  采用三层网络结构设   计，核心交换机设置于二层信息中心机房内，接入层交换机设置于楼层配线间；主干选用千兆光纤主干（聚合上行到核心），千兆到终端。
1.9.9       网络安全设   计
通过在物理安全、网络安全、主机安全、应用安全、数据安全五个方面基本技术要求进行技术体系建设；满足安全管理制度、安全管理机构、人员安全管理、系统建设管理、系统运维管理五个方面基本管理要求进行管理体系建设。使得办案工作点信息化的等级保护建设方案最终既可以满足等级保护的相关要求，又能够全方面为福州市纪委办案工作点信息化系统提供立体、纵深的安全保障防御体系，保证信息系统整体的安全保护能力。
此次主是针对互联网、政务外网（智网）、政务信息网安装相应的网络安全设备以保证各网络的信息安全。根据各个网络使用用途的不同，配置不同的网络安全设备。
图5.6-8  网络安全设备配置清单
	序号
	网络名 称
	网络安全设备

	1
	互联网
	防火墙、防病毒网关

	2
	政务信息网
	防火墙、入侵防御系统

	3
	政务外网（智网）
	防火墙、入侵防御系统、主机监控与审计


外网：在外网的出口处部署防火墙和防病毒网关。通过访问控制，以及进出数据的安全和病毒的杀除。
政务信息网：出口处部署防火墙、入侵防御系统及主机监控与审计，实现和政务信息网用户互联互通的需求。
政务外网（智网）：出口处部署防火墙、入侵防御系统及主机监控与审计，实现和政务信息网用户互联互通的需求。对接入网络的终端和终端的使用人进行合规性检查。
1.9.9.1 安全策略
外网边界安全策略措施如下：
外网主要是采用防火墙进行隔离；外网的出口需要通过NAT策略隐藏内部访问外部的地址；关闭网络病毒相关端口，无特殊需要，禁止开放； 
政务信息网边界安全策略措施如下：
政务网主要是采用防火墙进行隔离；政务网的出口需要通过NAT策略隐藏内部访问外部的地址；关闭网络病毒相关端口，无特殊需要，禁止开放；
政务外网（智网）边界安全策略措施如下：
政务网主要是采用防火墙进行隔离；政务网的出口需要通过NAT策略隐藏内部访问外部的地址；同时在政务外网（智网）上安装主机监控与审计，审计记录应包括事件的日期和时间、用户、事件类型、事件是否成功及其他与审计相关的信息。
1.10     机房工程设   计
1.10.1    需求分析
数据中心机房是集网络汇聚、数据存储处理、设备存放等多个功能的核心区域。合理的机房设   计可以最大限度地减少外部环境的影响，为机房内部设备系统提供良好的运行条件，以实现机房内安全环保、高效节能、管理方便 、扩展性强的建设目标，确保整个信息设备系统高可靠运行，满足未来信息智能化的发展需求。
项目于行政服务大楼二层规划了一间61平方的数据中心机房，机房按照《电子计算机机房设  计规范》国家B级机房标准进行设 计，包含机房装修、机房照明、机房供配电、防雷接地、精密空调、新风系统、综合布线、机房消防等。
1.10.2    机房建设指标
n  尘埃：国家标准A级  粒径≥0.5um 个数≤18000/dm3
n  噪音：计算机开机条件下，主机操作员位置≤65dB
n  接地电阻：R≤1欧姆,零地电位差≤1伏.
n  电压：三相电压为380V，波动不大于±5%
n  单相电压为220V，波动不大于±5%
n  频率：50Hz±0.2Hz
n  负荷分配：三相电流不平衡度≤20%
n  三相电压不平衡度≤5%
n  照度：300LX- 500LX
n  应急照明：≥50LX
n  电磁干扰：在频率为0.15－1000MHz时,无线电干扰场强不应大于126dB
n  磁场干扰强度≤800A/m
1.10.3    设  计方案
1.10.3.1 机房平面布局设  计
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                图5.7-1机房平面设   计布置图 
 

 
如上图所示，机房可用面积约61平方米，设  计不做区域隔离，规划可布局9架服务器机柜位置，保障电源设备区域及部署精密空调、消防灭火设备，配电设备空间。
根据规范，室内装饰应采用非燃烧材料（燃烧性能A级）或难燃材料（燃烧性能B1级），当设有火灾自动报警装置或自动灭火系统时，除顶棚外其它装修材料燃烧性能等级可降低一级。
1.10.3.2 防水、防火、防潮和保温处理
n  机房防水
机房防水主要分为室内防水和外墙墙面防水两部分，地面和墙面清洁后采用水泥沙浆找平，并进行防水处理。同时在安装的精密空调出风口确认漏水监测。
n  机房防火
(1)机房应采用非燃或难燃材料，材料燃烧性能应符合《建筑内部装修设  计防火规范》的有关规定。
(2)机房应设火灾报警和气体灭火系统。
(3)机房应有畅通的疏散通道、足够的疏散出口和醒目的疏散标志。
(4)新风进场应设防火阀。
n  防潮保温
为了节约能源，减少日后的运行费用，解决计算机房相邻界面凝露的相关问题，机房顶部、墙体和地面都需要保温棉，既能保持机房的温度恒定，同时地板的灰尘又不至于被风吹进机器内。
1.10.4 机房六面体处理设  计
1.10.4.1 地面处理设 计
（1）在找平地面上做防潮防尘处理，刷高级防潮防尘漆。
地面保温；主机房、测试机房地面全部贴一层15mm厚保温棉。
（2）防静电地板下，在敷设地板之前，先敷设3×30mm紫铜板网格等电位网，地板金属支架均匀用BV2.5导线与等电位网连接，便于泄放静电；
（3）活动地板采用无边防静电地板，防静电地板安装高度距地250mm，铺设应紧密、牢固、不得有响动。
（4）各板块间隙不大于0.5mm；相邻板块高度差不大于0.5mm；各区整体不平度不大于0.2mm。
（5）地板调整水平时，不得用垫物；遇不规则地面时，应对地面处理。
（6）加工地板光滑、平整，走线口边必须磨圆滑，加装塑料走线孔盖。
（7）地板与墙面交界处，需精确切割下料。切割边需封胶处理后安装。地板安装后，用彩钢板厂家踢脚板压边装饰。
（8）主机房与走道连接处、消防通道与室外连接处做设备斜坡，方便重型设备搬运。监控室、UPS间等辅助功能区安装静电地板的区域门口做台阶，要求美观大方，台阶面敷设抗静电防滑地毯。
（9） 精密空调、小型机、UPS主机及电池柜、配电柜等重型设备下均做槽钢支架，使负载均衡，确保整体负荷在可承受范围内。机房承重加固采用10CM槽钢进行加固，加固区间必须和静电地板保持在同一高度。
（10）为了防止老鼠对线缆的破坏，所有机房与外界连接的管线槽口处均以专用防火泥封堵，各消防分区的围护上下均作适当的隔离封堵；机柜下开孔均加有PVC护套；各专业管线均分别放置在各自的金属桥架内或外套金属管。
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1.10.4.2 天花板处理设  计
天面防水处理（三遍）---防尘漆处理（三遍）---刷灰色乳胶漆（三遍）
1.10.4.3 墙面处理设 计
墙面防水处理（三遍）---防尘漆处理（三遍）---刷白色乳胶漆（三遍）。机房和会议室墙面铺设75轻钢龙骨石膏板加保温隔音棉再安装彩钢板。机房隔墙板采用金属板饰面（钢板厚度大于0.6mm），饰面材料为粉墨静电喷涂工艺。彩钢板安装示意图如下：

[image: 1535421593958.png]图5.7-3  彩钢板板安装示意图
参数如下：
1、表面SGCC钢板静电喷涂正面烤漆膜厚≥25um：
1）、表面具备抗静电能力，规格值：表面电阻率：106---108Ω/㎡；
2）、满足以下试验要求：
？ 艾力生试验：表膜不发生龟裂、剥离；
？ 1800弯曲试验：表膜不龟裂；
？ 耐酸碱性：在24小时内，以5%的烧碱或同浓度的硫酸浸泡，表面不起泡；
？ 冲击试验：满足50kg冲击实验，180kgf/㎡垂球打击下，表膜不龟裂、胶带粘贴不脱漆；
？ 耐溶性测试：以MEK擦试100次，不掉漆；
3)、表面采用先折弯后喷涂的工艺保证折弯处与切割处无折痕、不易氧化。钢板原料使用热熔镀锌（SGCC）使得在施工中开口与切割处不会锈蚀。喷涂完成后呈亚光效果反光率低于20%，光线柔和。
2、背衬材：
采用优质的 品 牌石膏板，厚度T=12mm，满足相关产品规定；
3、提供国家防火建筑材料质量监督检验中心的检验报告：
检验类别：型式检验（安全性能），达到GB8624 A级。
4、提供环保总局的环境检测报告；
1.10.5 门窗
根据机房防火要求，各功能分区应采用钢制防火门。
不锈钢门框、窗框、隔断墙的规格型号应符合设 计要求，安装应牢固、平整，其间隙用非腐蚀性材料密封。
门扇、窗扇应平整、接缝严密、安装牢固、开闭自如、推拉灵活。
1.10.6 照明系统
数据中心照明按国家标准JGB/T16-92《民用建筑电气设 计规范》、《电子计算机房设 计规范》规定,满足规范对于照度、照明均匀度（不少于0.7）照明稳定 性及抑制眩光的要求。
机房区及办公区设置应急照明(约为普通照明的十分之一)，疏散照明（如出口指示灯、诱导灯等），在主机房区均匀分布带蓄电池的隔栅灯，作为应急照明灯。蓄电池时间不小于60钟。应急照明管线应单独敷设，与其他照明管线区分开。
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？  照度要求
中心机房区：照度≥400lx；辅助机房区（办公区）≥300lx。
？  灯具选择及布置
本设 计根据数据中心电气设  计规范对照度的要求,结合自然采光及墙面反射率等因素，计算确定灯具数量。在灯的布置上,机房区选用格栅荧光灯具。根据实际情况决定灯具间隔，并充分考虑到照度均匀性和有效抑制眩光等因素。
？  应急照明、疏散照明及安全出口标志
应急照明可保证人员做应急处理或安全快捷地沿通道向出口或应急出口疏散。应急照明照度宜为一般照明的1/10。
取嵌入式荧光灯具中的部分灯管作为应急照明灯具，平常作为一般照明由市电供电，当市电停电时，应急照明灯具由UPS电源供电，保证应急照明的连续性的。
疏散照明和安全出口标志灯，其照度不应低于0.5LX。
？  照明灯具控制方式
采用分散控制的方式,即通过墙面跷板开关控制灯具的开启。应急照明单独走管穿线并由墙面荧光显示跷板开关单独控制。
所有照明灯具采用电感镇流器电容补偿方式，减少线路电能损耗。补偿后灯具的功率因数达到0.9以上。
1.10.7 供配电系统
计算机系统由计算机设备、外部设备、辅助设备和工程工艺设备四部分组成。因此计算机机房的供配电系统就是为满足这四大部分的要求，以保证获得稳定、可靠的电源而服务的。计算机设备供配电系统提供电源的质量好坏直接影响着计算机系统工作的稳定 性和可靠性。
机房电气系统采用三相五线制TN-S系统，其三相额定电压为380伏，单相额定电压为220伏，供电频率为50Hz。
1.10.7.1 系统方案设  计
在主机房配置2台一体化UPS配电柜。
1、市电总进线
新建行政服务中心大楼的市电引入由大楼建设的土建电力配套项目规划建设。本项目的机房引入由大楼总配电间引入。
机房电气系统应采用独立的供电线路，从大楼总配电间引接两条供电线路，在机房配电柜设置自切换后为机房网络配电设备和动力配电设备供电。
2、网络配电
两条供电线路进入配电柜进行统一分配后输出到2台 UPS主机，UPS主机输出2路电源进入配电柜分配供电。
3、动力配电
市电进入配电柜进行统一分配输出后为机房动力设备供电，机房动力配电与UPS配电分开设置。
1.10.7.2 网络配电
网络配电设备用电，均引至UPS不间断电源系统，经过UPS系统得到稳压定频的电源经UPS配电柜分配输出，为机房内计算机设备供电。网络配电设备主要包括计算机设备、应急照明、安防设备、消防设备以及场地监控设备等。
机房主设备由配电柜分配供电，每台设备机柜分别从配电柜引接2条供电回路，各个机柜内均设有2个12口PDU插座。计算机设备、应急照明、安防、消防以及场地监控设备供电回路，均由配电柜分配供电。
1.10.7.3 动力配电
动力配电主要包括机房内的精密空调、市电插座、灯光照明等等，均由配电柜分配供电。
1、照明设备用电
机房内的照明系统与大楼的照明系统分开，机房独立设  计，由机房内的市电配电柜供电。
2、插座
根据插座用途机房内插座可分两类，一类是供设备及其外部设备用电的专用插座；另一类为提供给通用测试设备、清扫机房用设备的辅助插座。本次设 计每台服务器机柜采用20A/1P工业连接器插座，合理布置于活动地板下。电源接线预留500mm使插座可在一定距离内自由移动，安全方便使用。
辅助插座一般选用墙面插座，安装位置为离活动地板表面300mm处，辅助插座均采用5位多功能插座。
3、配管、线、槽
（1）动力设备电缆选用阻燃交联聚乙烯绝缘护套ZR-YJV电力电缆，在地板下金属线槽内敷设。末端穿金属软管，并留1～1.5米的活动半径。
（2）计算机插座电缆全部采用RVVP专用屏蔽电缆，敷设在地板下金属线槽内向设备供电。
（3）照明、辅助用电、应急照明等采用KBG无焊接、卡榫式镀锌钢管明配。活动联接部于采用金属可挠软管保护。
（4）机房采用上走线方式，采用网格式桥架吊装在天花板下方敷设。
（5）所有控制电缆必须穿管，线管连接牢固，可靠接地。地板下电缆、电线敷设采取了全封闭方式，防尘、防鼠，减少事故隐患，保障计算机设备安全，可靠运行。
（6）所有电器具、盒、槽均应可靠接地。
（7）电缆桥架、线管安装时避免环行布线。
（8）所有穿墙、顶空洞施工后均进行防鼠、防火、防水封堵处理。
（9）所有电缆电线联结均采用铜端子或铜卡涮锡冷压连接。
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1.10.7.4 供电量测算
网络供电量测算
表5.7-1 网络供电量测算表
	序号
	设备名 称
	单位
	数量
	单位功率
(KW)
	总功率
(KW)

	1
	服务器机柜
	台
	6
	3
	18

	2
	网络机柜
	台
	3
	2
	6

	3
	应急照明、安防、消防、场地监控
	项
	1
	1
	1

	合计：
	10
	
	25


？  动力供电量测算
1、精密空调设备供电容量
本项目在机房采用行级精密空调，部署2台20KW精密空调集成在一体化机柜系统中，提40KW制冷量。
精密设备功率包括空调压缩机、加湿器、加热器、风机、过滤器等各项部件功率的总和。精密空调设备功率可按照制冷量的80%估算，则精密空调设备供电容量约为：40KW×0.8≈32KW。
2、其他设备供电容量
机房其他设备包括：灯光照明设备、墙面市电插座等，供电容量约为2KW。
综上所述，机房网络配电设备供电容量约需要25KW，动力设备供电容量约需要34KW，总容量为59KW。
大楼总配电需要为机房网络配电设备提供25KW以上供电容量，为动力设备供电回路提供34KW以上的供电容量。
1.10.7.5 UPS电源设  计
机房内IT设备采用UPS系统N+1供电方式，IT设备均采用双路供电，两回路分别由综合配电内的两个不同断路器供电，提供可靠的供电。
本期项目UPS电源仅供电配置考虑覆盖机房的网络动力，配电设备主要包括计算机设备、应急照明、安防设备、消防设备以及场地监控。行政办公大厅的应用终端及电脑终端等设备的电力配电保障由大楼的其它项目承建考虑。
网络配电容量测算为25KW，功率因素设为0.8，25KW÷0.8=30KVA。考虑UPS容量的冗余，一般以20%到30%（UPS最佳工作状态是负载70%到80%）UPS容量应该为30KVA X 1.3 =39KVA，从而可以得出选用40KVA的UPS。
UPS后备电池配置，根据UPS电池计算公式：
H＝Udc÷P÷K×C (P：整机功率；K：有功功率系数；Udc：电池电压；H：备用时间；C：电池组容量)，即
后备UPS电池在容量：C＝H×P×K÷Udc≈2×40000×0.8÷12≈5333AH
因此UPS后备电池组采用2组共28节电压12V容量200AH的电池，分装在2个电池箱中为机房提供满载负荷条件下接近2小时供电。
1.10.8 机房防雷接地
1.10.8.1 设 计依据
？ 《民用建筑电气设  计规范》                 JGJ/G16-2008
？ 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》       GB 50343-2012
？ 《建筑物防雷设  计规范》                   GB50057-2010
？ 《电子信息系统机房设  计规范》             GB50174-2008
？ 《电子信息系统机房施工及验收规范》       GB 50462-2008
？ 《电子计算机场地通用规范》               GB/T2887-2011
？ 《电子设备雷击保护导则》                 GB7450-87
1.10.8.2 电源系统防雷
第一级电源防雷：在大楼的总进线配电柜或本楼层的总配电柜上并联安装一套一级电源防雷模块，用于整体电源第一级的雷电初级保护。由大楼统一考虑。
第二级电源防雷：在大楼配电间的市电配电柜上安装配置一套具有40KA的通流容量第二级电源防雷模块，用于数据中心整体雷电防护。
第三级电源防雷：在数据中心的综合配电柜上安装配置一套具有20KA的通流容量第三级电源防雷模块，用于主机房UPS配电电源的雷电防护。
1.10.9 接地系统
接地系统是涉及多方面的综合性信息处理工程，是数据中心建设中的一项重要内容，不仅影响到计算机设备本身的正常运行，而且还直接关系到计算机设备和工作人员的安全。接地系统是否良好是衡量一个机房建设质量的关键性问题之一。
机房内常见基地内容包括工作接地、保护接地、抗静电接地、防雷接地、屏蔽接地。不同接地内容对接地电阻由不同接地要求。
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为便于接地系统的统一管理，数据中心接地系统普遍采用联合接地方式，利用大楼承重柱内专用接地钢筋引出联合接地点，接地电阻小于1欧姆。同时，在铺设架空地板的数据中心内抗静电地板下方设置30mm×3mm的紫铜排，按照4000×4000间距呈网状布置，且每隔2000mm用绝缘胶木板绝缘支撑，在没有架空地板的数据中心，在机房内四周设置30mm×3mm的紫铜排或40mm×4mm的接地扁钢，机房内机柜底座互相连接，并与机房四周的接地扁钢或接地铜排可靠连接（连接2处以上），以此建立数据中心等电位接地网，与联合接地点一点接地。所有功能接地均就近接入等电位接地网。
机房内每套重要设备的外壳采用4 mm2铜导线接入等电位接地网，所有设备机柜的外壳用BVR6mm2绝缘导线直接接入等电位接地网，数据中心的第二、第三级防雷直接采用BVR16MM2线接入配电柜内PE线等电位端子排，并在UPS输出配电柜内统一重复接地后，采用BVR25mm2统一接入机房等点位网，弱电信号线路浪涌保护装置采用BV2.5mm2线直接与设备机柜连接。
1.10.10     精密空调系统
计算机机房区具有余热量大、余湿量小、循环风量大等特点，同时机房空调的任务是为了保证电子计算机系统能够连续、稳定、可靠地运行，需要排出机房内设备及其它热源所散发的热量，维持机房内恒温恒湿状态，并控制机房的空气含尘量，为此要求机房空调系统具有送风、回风、加热、冷却、减湿和空气净化的功能。因此选用恒温恒湿机房专用空调。机房采用下送风、上回风精密空调进行温湿度调节。
1.10.10.1     机房制冷量测算
本项目计算机房冷负荷采用"功率及面积法"，具体计算公式如下：
Qt＝Q1＋Q2 (Qt：总冷负荷，Q1：环境冷负荷，Q2：设备冷负荷)
（1）Q1环境冷负荷
本项目中环境冷负荷按照以往工程经验以0.15KW/㎡计算，则机房精密空调制冷区域的环境冷负荷Q1＝机房精密空调制冷区域面积×0.15KW/㎡；
则Q1环境冷负荷＝61㎡×0.15KW/㎡＝9.15KW
（2）Q2设备冷负荷
机房内设备的散热Q2=P×η1×η2×η3 (P：主机房计算机设备总功率(KW)，η1：同时使用系数，η2：利用系数，η3：负荷工作均匀系数)；
根据以往工程经验考虑制冷量的冗余，通常η1×η2×η3取值为0.8，则Q2＝P×0.8；
机房单个服务器机柜满载负荷设  计为5KW、单个网络机柜满载负荷设  计为3KW。满载负荷计算方式理论为上架设备额定功率的总和。
考虑到机房大部分计算机设备实际运行过程中，不大可能完全处于满载负荷运行，因此在计算机设备供电总容量时，根据工程经验每个设备机柜供电容量均值可按照3KW计算、网络机柜可按照2KW计算。
则设备冷负荷Q2＝（3×6+2×3）×0.8＝19.2KW
（3）Qt总冷负荷
Qt总冷负荷＝9.15W＋19.2    KW＝28.35KW
考虑到当地的实际气候条件、空调自身运行产生的热量及机房不可预见的冷负荷,预留10%制冷冗余量，则总冷量需求约为30KW。
1.10.10.2     精密空调系统气流组织
机房内应合理规划精密空调系统的气流组织形式，合理部署空调的送、回风通道，将冷热通道分隔开来，有利于设备机柜的散热和机房内各个交流的温度调节，避免造成局部热点。
机房精密空调送出的冷风经部署在机柜正面通道的通风地板送出，从机柜正面进入对机柜内各部件进行制冷，再从机柜背面吹出后，回到机房精密空调。
1.10.10.3     精密空调部署方案
本项目在机房采用单机方式，部署2台20KW的风冷型精密空调，为机房提供40KW以上制冷量。
1.10.11     新风系统
1.10.11.1     系统设   计要求
通过新风引进，各房间内应达到以下要求：
足量的新、排风，能够达到：A 维持室内的正压；B排出室内不断产生的空气污染物；C保证室内空气洁净，维持室内空气的健康品质；D给工作人员营造一个健康舒适的工作环境；E新风量不宜过大，以减少引进的新风给室温带来的影响；F对新风进行温度预处理，使新风可达到机房要求.
1.10.11.2     设  计方案
机房面积61m2,高度3m,空调体积183m3，为保证机房正压及空气新鲜的需要，新风引进量应至少为机房总体积的2-4倍；本次方案取3，即新风量：183×3=549m3/h。设 计选配1台风量600m3/h左右的新风处理机，新风设备采用亚高效过滤器，带有温湿度预处理功能，并可选配电子净化单元，通过电子净化单元对新风进行高效净化，满足标准机房的净化效率；并弥补空调在除湿功能方面的不足，更有效保证厅内的温湿度恒定。
部署方案如下图：
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 处理过程：将新风机安放在空调旁，通过墙壁开风口，将新风引进到新风机内处理，经过对新风的温度及净化处理后，再经过精密空调回风将新风吸入再送入室。 
安装说明：选择合适位置开新风口，建议设备尽量靠近新风口；在墙壁上开一个300×250mm的新风口，并安装防雨百叶风口（标配1米风管和百叶风口）；通过上送风式送风口将新风送至室内，新风通直接送入室内；
为在万一发生火灾时，隔绝室内外空气流通，在新风引进风道上安装电动防火阀，一旦发生火情，自动隔断室内外空气流通。
1.10.12     综合布线系统
1.10.12.1     系统布线规划
考虑到机房综合布线系统主要为设备机柜之间的布线，并且设备机柜数量较多，为了方便布线管理，采用分布式布线方式。
机房综合布线系统走线方式主要分为下走线和上走线两种方式，下走线采用静电地板下敷设金属线槽的方式，上走线采用吊顶下方吊挂网格状桥架的方式，上走线方式无论从安装工程量、扩容、维护能力等方面都优于下走线方式，且机房层高3.42m足够高，因此，建议中心机房内综合布线系统采用网格状桥架上走线的方式。同时项目建设机房平面较为狭长，不做强弱电上下面布线，改为强弱电错开布线也可满足项目机房的布线需求。
1.10.12.2     机柜功能规划
机房内的机柜根据不同的用途可分为：
（1）服务器机柜，用于安装上架主机服务器和存储设备，每个机柜部署1个24口六类配线架，每隔一个机柜部署1个24口光纤配线架。
（2）服务器列头柜，用于安装部署机房综合布线主干配线架和交换机设备，实现所在列的服务器机柜综合布线的汇聚，并通过光纤和六类线上联至网络总配线柜。
（3）网络机柜，用于安装上架机房网络设备、安全设备等，每个机柜部署1个24口六类配线架。
（4）网络总配线柜，用于安装部署综合布线主干配线架和核心网络交换机，实现机房内综合布线系统的总汇聚。
（5）通信机柜，用于安装部署大楼综合布线配线架和交换机设备和运营商线路进线。
1.10.12.3     线缆桥架布局
[image: 1535421889331.png] 
 
 
采用上走线架方案设 计机房内桥架布局，且强弱电错开设  计。强电走线架衔接机房外弱电桥加，并于机房内地板下方的接地网做等电位联结。弱电走线架与机房外弱电走线架衔接，同样于机房内地板下方的接地网做等电位联结。
 
1.10.13     消防灭火系统
1.10.13.1     系统设  计选型
鉴于机房场景的特殊性，灭火系统通常采用气体灭火的方式，最大限度地在火灾发生后快速灭火并尽可能地保留机房内设备的可持续利用性。
常见的气体灭火设备包括：卤代烷灭火器、二氧化碳灭火器、烟烙烬和七氟丙烷灭火器等。其中其中七氟丙烷灭火器相对于其他灭火设备具有以下优势：
（1）七氟丙烷灭火剂是无色、无味、不导电、无二次污染。对臭氧层的耗损潜能值(ODP)为零，符合环保要求，其毒副作用比卤代烷灭火剂更小，是卤代烷灭火剂理想的替代物。
（2）七氟丙烷灭火剂具有灭火效能高，对设备无污损，电绝缘性好，灭火迅速等优点。且灭火剂释放后不含有粒子和油状物，不破坏环境，且当灭火后，及时通风迅速排除灭火剂，即可很快恢复正常情况。
（3）七氟丙烷经试验安全性比1301卤代烷更为安全可靠，用于有人场所，人员无任何危险，并且七氟丙烷是具有非导电性能，因此，是电气设备的理想灭火剂。
（4）由于七氟丙烷的灭火浓度远低于二氧化碳、烟烙净等其它灭火系统。因此灭火剂用量也比其它灭火系统要节省得多。
综上所述，建议本次项目选用七氟丙烷灭火器作为消防灭火设备。
1.10.13.2     方案设  计
本次项目建议选用无管网柜式直喷七氟丙烷气体灭火系统。根据计算机房的防火要求，要求采用七氟丙烷组合分配系统对机房区域进行消防保护，作为独立的消防区。消防报警信号传送至大楼值班室，由大楼管理人员负责消防报警信号的监控处理。当火灾发生时，感烟探测器报警后，火灾控制器发出火警预警声、光报警信号。但此时不启动灭火程序。当同一防护区的感温探测器与感烟探测器同时报警时，控制器发出声光报警信号。在手动或自动启动灭火程序喷气前，总控制台发出指令，通知人员撤离，并发出联动控制信号，切断机房配电柜供电电源，即切断非消防电源供电的用电设备。
七氟丙烷气体灭火系统主要由消防报警主机、七氟丙烷自动灭火柜、火灾探测器、紧急启停按钮、声光报警器、放气指示灯、切非消防电源、联动防火阀、气体钢瓶电磁阀等装置组成。本次设  计的七氟丙烷自动灭火应具备以下特性：
（1）采用七氟丙烷无管网灭火系统，部署2套70kg单瓶组七氟丙烷气体自动灭火柜；
（2）灭火区域采用全淹没式设  计；
（3）系统操作方式有自动控制、手动控制、机械应急操作三种启动方式；
（4）灭火区域采用自动报警。
1.10.13.3     系统功能
系统按以火灾报警功能为主，并可实现消防联动等功能设 计，主机不仅具备自动报警、编码选址、自动打印等功能，同时可以实现与气体灭火控制器实现联动的功能。
系统在机房内设置烟感及温感。当有火情时，烟感报警，同时室内声光讯响器报警，保护区内人员开始疏散，当温感报警30秒后，开始向保护区喷气，同时保护区门口的放气指示灯点亮，警告人员不得入内。如在火情时，报警系统出现故障，可通过保护区门口的紧急起停按钮，手动按下进行人工放气。如出现误报警状态，也可通过该按钮，停止向保护区放气。
1.10.13.4     灭火剂量测算
根据气体灭火系统设   计规范GB50370—2005，七氟丙烷的设 计用量计算公式如下：
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式中W --- 防护区七氟丙烷灭火(或惰化)设   计用量(Kg)
C --- 七氟丙烷灭火(或惰化)设   计浓度(%)，根据气体灭火系统设   计规范 GB 50370-2005规定，机房的气体灭火的设   计浓度为8%
S --- 七氟丙烷过热蒸气在101KPa和防护区最低环境温度下的比容(m3/Kg)
V --- 防护区的净容积(m3)
K --- 海拔修正系数，按附录B的规定采用，本项目中取1
七氟丙烷在不同温度下的过热蒸气比容，应按下式计算： 
S=K1+K2×T
式中T --- 防护区最低环境温度(℃），取20℃。
K1 --- 0.1269
K2 --- 0.000513
目前机房层高3m，机房面积为61㎡，，所以主机房的气体灭火系统的七氟丙烷的总需求量约为116kg，配置一定冗余量后设  计140kg。
1.10.13.5  系统部署方案
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1.10.14     机房环境监控系统
1.10.14.1     系统功能设  计
监控系统可实现对配电、设备（UPS、空调等）、机房环境、机房安全、门禁系统的集中监控。系统设 计架构拓扑如下图：
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1.10.14.2     配电系统监控
在机房配电柜中采用变配电系统接口模块，接入场地监控主机，对配电柜进线电源参数进行检测，达到事故预警作用。
配电系统监控包括监测低压配电柜(箱)的主回路和各分回路的电压、电流、频率、有功功率、功率因素等参数，诊断供电系统的跳闸、接触不良、保险熔断、过压、缺相、低压等故障，并进行告警；监控配电柜配电负载各分回路开关的开关量状态，开关一旦关闭立刻告警通知管理人员；监控市电的中断情况及各部件的状态，如市电中断或异常及时告警。
1.10.14.3     UPS监控
监控平台实时监视UPS整流器、逆变器、电池、旁路、负载等各部分的运行状态与参数。系统可全面诊断UPS运行状况，实时监视UPS的各种参数。一旦UPS报警，将自动切换到相应UPS监控子系统的运行画面。用户还可根据需要对重要的报警事件设置电话语音拨号的报警功能。对于重要的参数，可作曲线记录，系统可查询一年内相应参数的运行曲线，并可显示查询选定具体时间相应时间的参数值，当天（以天为单位）该参数的最大值，最小值，方便管理员全面了解UPS的运行状况，及时地发现并解决UPS运行中出现的各种问题。
1.10.14.4     空调监控
监控平台可实时、全面诊断空调运行状况，监控空调各部件（如压缩机、风机、加热器、加湿器、去湿器、滤网等） 的运行状态与参数，并可通过网络远程修改空调设置参数（温度、湿度等），实现空调的远程开关机。对重要参数，可作曲线记录，用户可通过曲线记录直观地看到空调机组的运行品质。空调机组即使有微小的故障，也可以通过系统检测出来，及时采取步骤防止空调机组进一步损坏。对严重的故障，可按用户要求加设电话语音报警。
1.10.14.5     视频监控系统
本监控系统的作用是对机房及主要通道的事态、人流进行宏观有效的监控和管理，并对防火、防盗所发现的异常情况进行图像取证。
前端设备 选用半球形摄像机用于机房内监控，后端使用液晶显示器作为显示设备，使用硬盘录像机作为记录设备。
1.10.14.6     机房温湿度环境监控
环境监控包括温湿度检测、烟雾探测、红外探测等。
1.10.14.7     机房漏水监控
漏水检测系统由泄漏定位控制器、引出线、漏水感应线、跳接线、终止端等组成。其中漏水感应线具有耐酸碱、抗腐蚀、灵敏度极高，能在多种恶劣环境进行对液体泄漏和渗入进行检测和定位。
在信息机房用漏水感应线将机房内可能出现泄漏的区域围起来，其他区域采用跳接线进行连接，通过测漏定位控制器连接到监测管理系统，若机房一旦发生泄漏，液体接触到感应线，测漏定位控制器即监测到泄漏，把感应到的信号进行分析与记录，或把分析的结果转换成数字信号传给场地监控主机，系统的画面即自动切换到泄漏监测画面上，画面上有泄漏的感应线段由正常状态变成报警状态，并在屏幕上相应位置提示报警，及时排除故障，系统同时发出多媒体语音报警。漏水感应绳应牢靠固定于楼板上，避免感应绳跷起而造成的漏报警情况。
1.10.14.8     机房消防监控
本设 计将消防报警主机通过消防系统接口模块接入场地监控系统，实现对机房内火灾发生情况的实时检测。消防报警主机接受由消防控制器或烟温感探测器提供的火警信号，通过数字开关量采集模块，连接到场地监控主机。当消防检测系统监测到消防报警或发生火警，画面自动切换到消防报警画面，并在相应的区域上显示预警或火警的标志，并发出多媒体报警，通知有关人员及时处理。
 专业技能培训服务
为了确保整个系统在使用中稳定、高效率的工作，在对本工程项目工程中的系统技术特点、用户人员状况以及项目实施计划进行具体分析的基础上，针对系统的管理、维护、应用以及日常故障的处理，为不同人员提供一系列行之有效的培训实施方案。
培训目标
从智能化行政服务大厅未来的使用及运行来看，项目培训需达到如下目的和目标：
（1）完成知识的转移
通过培训工作实现知识的转移，不仅包括系统的使用方法，同样还包括业务理念、系统运行维护方法、运营推广等满足未来业务拓展需要的各项技能与方法。
（2）实现全面的应用
使业务人员和福州市民均可以熟练使用相关服务，同时增强业务人员的知识储备，提高系统服务人员的整体素质。
（3）支持系统的扩展
通过对接入省市政务服务一体化平台进行二次开发能力的技术培训，以保证应对平台今后业务及功能的发展，使其可以在服务商不参与的情况下，独自完成部分功能的重新配置与开发。
培训对象
培训面对行政服务中心不同层面的系统用户，保证使用者能独立地管理、维护和配置系统，以便整个系统能够正常、安全地运行，保证最终用户能够高效率地完成工作。
（1）管理人员培训
主要对管理层人员进行技术业务知识及职业道德、法规等方面的培训。
（2）技术人员培训
主要针对项目管理机构的技术人员进行如数据库管理、网管软件使用、安全策略配置及系统日常维护等工作的培训。通过各类培训教材，使其掌握系统的使用方法，并定期聘请领域专家不技术人员进行指导，并帮助解决具体操作等问题。
（3）用户使用培训
向业务操作人员提供系统使用培训，使得业务人员均可以熟练使用该系统，增强业务人员的知识储备，提高整个使用应用系统的业务人员的业务处理能力。
培训课程
培训课程设 计是对本项目所涉及相关培训课程的大纲规划。
培训课程总体规划
	序号
	类别
	课程

	一
	总体培训
	服务方案培训
	总体服务方案培训

	
	
	
	工作方案培训

	
	
	
	服务内容培训

	
	
	标准规范培训
	管理类标准规范培训

	
	
	
	技术类标准规范培训

	
	
	
	应用类标准规范培训

	二
	管理培训
	管理办法培训
	智能化高新区行政服务大厅管理办法培训

	三
	技术培训
	平台培训
	智能化高新区行政服务大厅对接培训

	
	
	运行维护培训
	智能化高新区行政服务大厅维护培训

	
	
	安全保障培训
	智能化高新区行政服务大厅安全保障培训

	四
	应用培训
	服务端应用培训
	智能化高新区行政服务大厅服务端应用培训

	
	
	应用端应用培训
	智能化高新区行政服务大厅应用培训

	五
	其他培训
	运营推广培训
	智能化高新区行政服务大厅运营推广培训


培训方式
根据具体培训内容来选择培训场地
（1）集中培训
集中培训的范围包括业务人员、实际操作人员及一些关键岗位人员以及市民。在本项目实施中，在适当的时间对这些用户进行集中培训，讲解高新区智能化行政服务大厅应用操用、平台服务端使用、标准体系、开放平台开发规范、安全保障体系，以及配置管理、运行维护等方面内容，使用户熟练使用系统；集中培训会根据实际情况分批、分组组织。
如果培训对象在规定的培训活动中未能通过完全掌握，将提供其再次培训的机会，直到能够达到培训要求。
（2）远程培训
作为集中培训的辅助方式，远程培训将通过视频会议形式行远程培训，定期发布培训课件文档和培训资料。
（3）其他培训方式
因为高新区智能化行政服务大厅的最大用户是高新区行政服务大厅的政府工作人员，除到现场参加集中培训的工作人员外，对于不方便参加集中培训的人员，可以远程视频，资料分发共享等多种方式，提供辅助培训。
培训课时
根据培训内容和培训对象，培训时间贯穿于高新区智能行政服务大厅系统的整体服务过程中，进行分阶段、针对性的培训，具体培训时间根据建设单位的工作要求并结合实际情况，在整个项目实施过程中灵活安排，至少保证3次的集中培训和10次的分散性培训。

三、商务条件（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）
包：1
1、交付地点：福建省福州市闽侯县C区安置房 
2、交付时间：合同签订后 (30 ) 天内交货
3、交付条件：按标书要求
4、是否收取履约保证金：否
5、是否邀请投标人参与验收：否
6、验收方式数据表格 
	验收期次
	验收期次说明

	1
	按招标合同标准进行验收。初验，中验，终验。


7、支付方式数据表格 
	支付期次
	支付比例(%)
	支付期次说明

	1
	40
	设备进场后先支付40%

	2
	30
	设备进场安装调试完毕初验后支付30%

	3
	25
	中验后支付25%

	4
	5
	终验后一年付清5%


演示要求
1 在评审期间，投标人代表将按照监督人现场编号的顺序，依次进入评审现场进行演示，投标人授权代表须出席项目演示。演示时间从评委核对授权代表身份完成后起计，演示时间控制在20分钟以内。
2关于演示设备调试要求:
2.1调试时间:项目开标当天。
2.2调试地点:开标现场。
2.3每家投标人的现场调试人员不得多于 3 人。
2.4投标人安装调试期间须服从采购人与招标代 理工作人员的安排，和遵守现场管理规定。调试现场只提供 220V 电源，调试时间截止后调试现场进行清场封闭，封闭时间至评委会到现场进行演示评审时方予解封。
2.5评标结束后，各投标人自行安排设备拆卸及运输，福建闽鸿招标有限公司不提供保管场地。
3 投标人提供产品原型演示，不接受 PPT 形式的演示，演示过程中不允许加入对本单位的情况介绍，评审现场只提供简单的电源及投影设备(仅适用于 VGA 接线口)，请各投标人自备演示所需的设备与网络环境。
4 演示完毕后不设评委会问询环节。 
4.1演示办事人在APP客户端上实现在线预审：用户进行实名认证，认证通过后的账号才可进行政务事项办理，根据提示填写办事表单及上传材料，提交后台审批办理，同时填选取件方式（自取或快递送达），实现全程网办。同时演示办事人在APP客户端上实现在线预约，可选择预约的大厅、选择业务类型、选择业务事项、选择预约时间段、填写个人信息，通过预约凭证可直接到大厅办理业务，在预约凭证中可进行取消预约的 操作。并实现与排队叫号系统无缝对接，可在预约后实现取号(需结合触摸取号机终端演示排队取号功能，APP自动推送排队信息、排队进展等)
4.2演示大厅触摸屏系统交互式触摸查询功能，不查询时自动切换为发布模式，并演示点击相应的某个业务窗口，即可快速地查到该业务具体位置和办事事项、办事指南和表单范本。
 
投标人必须能提供本招标文件要求完成的全部内容。
1.2 投标人拟提供设备、管线等须为全新未使用的且经国家相关管理部门注册并检验合格的产品。设备及其辅助装置的铭牌、使用指示、警告指示应以中文或英文及易懂的通用符号来表示，应能够准确无误地表示设备的型号、规格、制造商等内容。
1.2.1备件
为保证设备正常运行，中标人应有必须的备件，并保证长期供应，投标时应提供备件报价清单。
1.2.2专用工具
中标人应向买方提供设备维护的专用工具。
1.3要求投标人提供的其它伴随服务（或义务）
1.3.1供货
投标人必须能按照合同的规定，准时提供系统设备、配件及工具，并负责所供设备、配件及工具的包装和运输、安装调试及维护的内容。
1.3.2 验收标准与方法
1.3.2.1验收标准：投标人须提供设备的验收标准、制造标准、安装标准及技术规范等有关资料，应符合设备制造厂商的设备出厂标准、产品验收标准、中华人民共和国国家标准以及采购文件规定的技术要求。中标人必须保证所供产品在噪音、废气排放等方面应符合国家有关环保标准。对采购文件中已规定的有关技术指标，按采购文件中规定的技术指标验收，对采购文件中未规定的指标按国家有关标准验收。
1.3.2.2、检查和返工
    1.3.2.2.1中标人应认真按照标准、规范和要求施工，随时接受检查检验，为检查检验提供便利条件。
    1.3.2.3、隐蔽工程和中间验收
1.3.2.3.1工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位，中标人进行自检，并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知采购人验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。中标人准备验收记录，验收合格，采购人在验收记录上签字后，中标人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，中标人在采购人限定的时间内修改后重新验收。
1.3.2.3.2采购人不能按时进行验收，应在验收前24小时以书面形式向中标人提出延期要求，延期不能超过48小时，未能按以上时间提出延期要求，不进行验收，中标人可自行组织验收，采购人应承认验收记录。
1.3.2.3.3 经采购人验收，项目质量符合标准、规范和设 计图纸等要求，验收24小时后，采购人不在验收记录上签字，视为已经认可验收记录，中标人可进行隐蔽或继续施工。
1.3.2.4 验收程序：货物验收分出厂检验、货到初步验收、安装调试正式验收三个阶段。
A．出厂检验：中标人应督促制造商在货物出厂前,应按产品技术标准规定的检验项目和试验方法进行全面检验。中标人应提供主要设备制造厂商的出厂检验报告、合格证书、生产产品所在地证书，并加盖中标人公章。质量证明文件不全者作退货处理。
B．货到初步验收：货物到达交货地点后,由采购人、中标人共同进行货物基本质量和数量的验收(但不作为最终合格的保证)。如果在本项目中使用假冒伪劣产品，用组装产品冒充原装产品，采购人认定中标人违约。货物经初步验收后仍由中标人保管至安装调试完毕。
C.安装调试正式验收：
安装调试检验：设备安装、调试过程，中标人应作详细检验记录。安装调试检验结果应符合制造厂产品标准和招标文件的规定。检验记录应真实并提供给采购人。
提出验收申请和验收时间：设备安装完成并经试运行30日后，中标人应提出正式验收申请。
安装调试正式验收：采购人接到正式验收申请后，三日内由采购人组织双方进行验收（最终验收具体程序和要求以合同为准）。正式验收合格后（以竣工验收报告书、竣工验收鉴定证书为准），中标人将采购项目完整的交付给采购单位。
1.3.3安装
中标人应派专业人员严格按照专业技术要求和采购单位确认并审查合格的由中标人做好设备的安装调试工作。
1.3.4培训
中标人应结合设备的安装、调试及试运行过程，有计划地对采购人派出的操作、维护人员进行设备的基本知识、使用、维护及保养技术的现场培训以保证设备的良好运行。
1.3.5设备文本资料
-----制造商提供的出厂检验报告和检验证书；
-----生产产品所在地证明；
-----设备详细的安装手册﹑检修手册和运行手册；
-----安装完毕后立即进行的验收试验程序说明；
-----系统项目货物清单；
-----其它需提供的通知或文本。
1.3.6采购项目竣工验收资料：工程具备竣工验收条件，中标人按国家验收有关规定，向采购人提供完整资料及验收报告。
技术资料要求
中标人应向采购人提供以下中文技术资料1套：
a. 产品验收标准
b. 技术说明书
c. 使用说明书
d. 零部件目录
e. 备品备件、易损件清单
f. 安装、维修及操作手册及公开维修密码
g. 合同中要求的其他文件资料 
1.3.7质量保修期及维修服务
正式验收合格后36个月。在此期间，凡因中标人采购的设备材料等发生质量问题，中标人应在3小时内到达现场免费进行维修，终身维护整个系统。
1.3.8设备质量标准及技术服务要求
1.3.8.1投标人提出的设备制造标准、安全标准及技术规范等有关资料必须符合中国相应有关标准、规范要求。
1.3.8.2投标人能够保证长期备品备件的优惠供应。
1.3.8.3投标人详细提供货物的质量保证及技术服务方案承诺（包括技术服务支持队伍、协调方式、现场响应时间、培训计划、保修期、维修费用等）。
1.3.8.4投标人应承诺中标之后提供货物制造厂商的出厂检验报告、合格证书、生产产品所在地证书。
1.3.8.5质量要求：
投标人必须保证提供原产、正规产品，不得用假冒及伪劣产品代替；如出现上述质量问题采购人有权退货；如造成损失的，采购人可要求中标人给予赔偿。
1.3.8.6保修期结束前，须由投标人工程师和采购人代表进行一次全面检查，任何缺陷必须由投标人负责修理或更换。在修复之后，投标人应将缺陷原因、修理内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告采购人。
1.3.8.7投标人中标之后必须在当地设有常驻的维修机构，该维修机构须备有足够的维护技术人员和零备件，要求一般故障3小时以内、紧急故障1小时以内赶到现场，并立即着手解决。
1.3.8.8保修期内保养包括对整个系统作定期检查、调校和清洁，并提供详细的保养程序表和保养工作内容给采购人。
技术质量服务要求
1、设备质量
1.1中标人保证本合同项下提供的设备是优质、全新、未用、配套齐全、无损的，而且设备的主要技术参数符合要求并提供相关证书。
1.2中标人按合同所提供的设备应提供技术支持和保证；

 
四、其他事项
1、除招标文件另有规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但招标文件未列明的情形，则投标人应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。
2、其他：
 
第六章   政府采购合同（参考文本）
 
编制说明
1、签订合同应遵守政府采购法、合同法。
2、签订合同时，采购人与中标人应结合招标文件第五章规定填列相应内容。招标文件第五章已有规定的，双方均不得变更或调整；招标文件第五章未作规定的，双方可通过友好协商进行约定。
3、国家有关部门对若干合同有规范文本的，可使用相应合同文本。
 
甲方：（采购人全称）
乙方：（中标人全称）
 
根据招标编号为            的（填写“项目名称”）项目（以下简称：“本项目”）的招标结果，乙方为中标人。现经甲乙双方友好协商，就以下事项达成一致并签订本合同：
1、下列合同文件是构成本合同不可分割的部分：
1.1合同条款；
1.2招标文件、乙方的投标文件；
1.3其他文件或材料：□无。□（按照实际情况编制填写需要增加的内容）。
2、合同标的
（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。
3、合同总金额
3.1合同总金额为人民币大写：              元（￥              ）。
4、合同标的交付时间、地点和条件
4.1交付时间：                     ；
4.2交付地点：                     ；
4.3交付条件：                     。
5、合同标的应符合招标文件、乙方投标文件的规定或约定，具体如下：
（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。
6、验收
6.1验收应按照招标文件、乙方投标文件的规定或约定进行，具体如下：
（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。
6.2本项目是否邀请其他投标人参与验收：
□不邀请。□邀请，具体如下：（按照招标文件规定填写）。
7、合同款项的支付应按照招标文件的规定进行，具体如下：
（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述，包括一次性支付或分期支付等）。
8、履约保证金
□无。□有，具体如下：（按照招标文件规定填写）。
9、合同有效期
（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。
10、违约责任
（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。
11、知识产权
11.1乙方提供的采购标的应符合国家知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣品；乙方还应保证甲方不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，若任何第三方提出此方面指控均与甲方无关，乙方应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若甲方因此而遭致损失，则乙方应赔偿该损失。
11.2若乙方提供的采购标的不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为假冒伪劣品，则乙方中标资格将被取消；甲方还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理，具体如下：（按照实际情况编制填写）。
12、解决争议的方法
12.1甲、乙双方协商解决。
12.2若协商解决不成，则通过下列途径之一解决：
□提交仲裁委员会仲裁，具体如下：（按照实际情况编制填写）。
□向人民法院提起诉讼，具体如下：（按照实际情况编制填写）。
13、不可抗力
13.1因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。
13.2本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。
14、合同条款
（按照实际情况编制填写。招标文件第五章已有规定的，双方均不得变更或调整；招标文件第五章未作规定的，双方可通过友好协商进行约定）。
15、其他约定
15.1合同文件与本合同具有同等法律效力。
15.2本合同未尽事宜，双方可另行补充。
15.3合同生效：自签订之日起生效；通过福建省政府采购网上公开信息系统采用电子形式签订合同的，签订之日以系统记载的双方使用各自CA证书在合同上加盖单位公章或合同章的日期中的最晚时间为准。
15.4本合同一式（填写具体份数）份，经双方授权代表签字并盖章后生效。甲方、乙方各执（填写具体份数）份，送（填写需要备案的监管部门的全称）备案（填写具体份数）份，具有同等效力。
15.5其他：□无。□（按照实际情况编制填写需要增加的内容）。
（以下无正文）
 
 
甲方：                                  乙方：
住所：                                  住所：
单位负责人：                            单位负责人：
 
委托代理人：                            委托代理人：
 
联系方法：                              联系方法：
开户银行：                              开户银行：
账号：                                  账号：
 
 
签订地点：                
签订日期：    年   月   日
 
 
                                                                                  
第七章   投标文件格式
编制说明
 
1、除招标文件另有规定外，本章中：
1.1涉及投标人的“全称”：
（1）不接受联合体投标的，指投标人的全称。
（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指牵头方的全称并加注（联合体牵头方），即应表述为：“牵头方的全称（联合体牵头方）”。
1.2涉及投标人“加盖单位公章”：
（1）不接受联合体投标的，指加盖投标人的单位公章。
（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指加盖联合体牵头方的单位公章。
1.3涉及“投标人代表签字”：
（1）不接受联合体投标的，指由投标人的单位负责人或其授权的委托代理人签字，由委托代理人签字的，应提供“单位负责人授权书”。
（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指由联合体牵头方的单位负责人或其授权的委托代理人签字，由委托代理人签字的，应提供“单位负责人授权书”。
1.4“其他组织”指合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户等。
1.5“自然人”指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的中国公民。
2、除招标文件另有规定外，本章中“投标人的资格及资信证明文件”：
2.1投标人应按照招标文件第四章第1.3条第（2）款规定及本章规定进行编制，如有必要，可增加附页，附页作为资格及资信文件的组成部分。
2.2接受联合体投标且投标人为联合体的，联合体中的各方均应按照本章第2.1条规定提交相应的全部资料。
3、投标人对投标文件的索引应编制页码。
4、除招标文件另有规定外，本章中：
4.1除《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》外，招标文件要求原件的，投标人在纸质投标文件正本中应提供原件；招标文件要求复印件的，投标人在纸质投标文件中提供原件、复印件（含扫描件）皆可；招标文件对原件、复印件未作要求的，投标人在纸质投标文件中提供原件、复印件（含扫描件）皆可。
4.2除《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》外，若投标人提供注明“复印件无效”的证明材料或资料，其纸质投标文件正本中应提供原件。
4.3《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》：投标人在纸质投标文件正本中提供原件、复印件（含扫描件）、符合本章规定的打印件（或截图）皆可。

 
 
封面格式
 
 
 
福建省政府采购投标文件
（资格及资信证明部分）
 
（填写正本或副本）
 
项目名称：（由投标人填写）
备案编号：（由投标人填写）
招标编号：（由投标人填写）
所投合同包：（由投标人填写）
 
 
 
 
投标人：（填写“全称”）
（由投标人填写）年（由投标人填写）月
 
 

索引
一、投标函
二、投标人的资格及资信证明文件
三、投标保证金
 
 
 
★注意
资格及资信证明部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则资格审查不合格。


一、投标函
致：                     
兹收到贵单位关于（填写“项目名称”）项目（招标编号：     ）的投标邀请，本投标人代表（填写“全名”）已获得我方正式授权并代表投标人（填写“全称”）参加投标，并提交招标文件规定份数的投标文件正本和副本。我方提交的全部投标文件均由下述部分组成：
（1）资格及资信证明部分
①投标函
②投标人的资格及资信证明文件
③投标保证金
（2）报价部分
①开标一览表
②投标分项报价表
③招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）
④招标文件规定的加分证明材料（若有）
（3）技术商务部分
①标的说明一览表
②技术和服务要求响应表
③商务条件响应表
④投标人提交的其他资料（若有）
根据本函，本投标人代表宣布我方保证遵守招标文件的全部规定，同时：
1、确认：
1.1所投合同包的投标报价详见“开标一览表”及“投标分项报价表”。
1.2我方已详细审查全部招标文件[包括但不限于：有关附件（若有）、澄清或修改（若有）等]，并自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果和责任。
2、承诺及声明：
2.1我方具备招标文件第一章载明的“投标人的资格要求”且符合招标文件第三章载明的“二、投标人”之规定，否则投标无效。
2.2我方提交的投标文件各组成部分的全部内容及资料是不可割离且真实、有效、准确、完整和不具有任何误导性的，否则产生不利后果由我方承担责任。
2.3我方提供的标的价格不高于同期市场价格，否则产生不利后果由我方承担责任。
2.4投标保证金：若出现招标文件第三章规定的不予退还情形，同意贵单位不予退还。
2.5投标有效期：按照招标文件第三章规定执行，并在招标文件第二章载明的期限内保持有效。
2.6若中标，将按照招标文件、我方投标文件及政府采购合同履行责任和义务。
2.7若贵单位要求，我方同意提供与本项目投标有关的一切资料、数据或文件，并完全理解贵单位不一定要接受最低的投标报价或收到的任何投标。
2.8除招标文件另有规定外，对于贵单位按照下述联络方式发出的任何信息或通知，均视为我方已收悉前述信息或通知的全部内容：
通信地址：                                        邮编：                 
联系方法：（包括但不限于：联系人、联系电话、手机、传真、电子邮箱等）
 
投标人：（全称并加盖单位公章）
投标人代表签字：                   
日期：    年   月   日

二、投标人的资格及资信证明文件
 
二-1单位负责人授权书（若有）
 
致：                     
我方的单位负责人（填写“单位负责人全名”）授权（填写“投标人代表全名”）为投标人代表，代表我方参加（填写“项目名称”）项目（招标编号：         ）的投标，全权代表我方处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参加开标、谈判、澄清、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。
投标人代表无转委权。特此授权。
（以下无正文）
 
单位负责人：             身份证号：                        手机：              
投标人代表：             身份证号：                        手机：              
 
授权方
投标人：（全称并加盖单位公章）
单位负责人签字或盖章：                   
 
接受授权方
投标人代表签字：                   
 
签署日期：    年   月   日
 
附：单位负责人、投标人代表的身份证正反面复印件
	 
要求：真实有效且内容完整、清晰、整洁。
 


 
★注意：
1、企业（银行、保险、石油石化、电力、电信等行业除外）、事业单位和社会团体法人的“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。
2、银行、保险、石油石化、电力、电信等行业：以法人身份参加投标的，“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致；以非法人身份参加投标的，“单位负责人”指代表单位行使职权的主要负责人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。
3、投标人（自然人除外）：若投标人代表为单位负责人授权的委托代理人，应提供本授权书；若投标人代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。
4、投标人为自然人的，可不填写本授权书。
5、纸质投标文件正本中的本授权书（若有）应为原件。 

 
 

二-2营业执照等证明文件
 
致：                     
（ ）投标人为法人（包括企业、事业单位和社会团体）的
现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方统一社会信用代码（请填写法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
（ ）投标人为非法人（包括其他组织、自然人）的
□现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写非自然人的非法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
□现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写自然人的身份证件名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
 
★注意：
1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。
2、投标人为企业的，提供有效的营业执照复印件；投标人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；投标人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；投标人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；投标人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；投标人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他投标人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。
3、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。
 
 
投标人：（全称并加盖单位公章）
投标人代表签字：                   
日期：    年   月   日
 
 

二-3财务状况报告（财务报告、或资信证明、或投标担保函）
 
致：                     
（ ）投标人提供财务报告的
□企业适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表（若有）及其附注（若有），上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
□事业单位适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、收入支出表（或收入费用表）、财政补助收入支出表（若有），上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
□社会团体适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、业务活动表、现金流量表，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
（ ）投标人提供资信证明的
□非自然人适用（包括企业、事业单位、社会团体和其他组织）：现附上我方开户（基本存款账户）许可证复印件及我方银行：（填写“基本存款账户的开户银行全称”）出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
□自然人适用：现附上我方银行：（填写自然人的“个人账户的开户银行全称”）出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
（ ）投标人提供投标担保函的
现附上由财政部门认可的政府采购专业担保机构：（填写“担保机构全称”）出具的投标担保函复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
 
★注意：
1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。
2、投标人提供的财务报告复印件（成立年限按照投标截止时间推算）应符合下列规定：
2.1成立年限满1年及以上的投标人，提供经审计的上一年度的年度财务报告。
2.2成立年限满半年但不足1年的投标人，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。
※无法按照本格式第2.1、2.2条规定提供财务报告复印件的投标人（包括但不限于：成立年限满1年及以上的投标人、成立年限满半年但不足1年的投标人、成立年限不足半年的投标人），应按照本格式的要求选择提供资信证明复印件或投标担保函复印件，其中：非自然人的投标人选择提供资信证明的，还应附上其开户（基本存款账户）许可证复印件。 
3、“财政部门认可的政府采购专业担保机构”应符合《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作方案》（财库[2012]124号）的规定。
4、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。
 
 
投标人：（全称并加盖单位公章）
投标人代表签字：                   
日期：    年   月   日
 
 

二-4依法缴纳税收证明材料
 
致：                     
1、依法缴纳税收的投标人
（ ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的
现附上自    年   月   日至    年   月   日期间我方缴纳的（按照投标人实际缴纳的税种名称填写，如：增值税、所得税等）税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
（ ）非法人（包括其他组织、自然人）的
现附上自    年   月   日至    年   月   日期间我方缴纳的（按照投标人实际缴纳的税种名称填写）税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
2、依法免税的投标人
（ ）现附上我方依法免税证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
 
★注意：
1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。
2、投标人提供的税收凭据复印件应符合下列规定：
2.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的税收凭据复印件。
2.2投标截止时间的当月成立且已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间当月的税收凭据复印件。
2.3投标截止时间的当月成立但因税务机关原因导致其尚未依法缴纳税收的投标人，提供依法缴纳税收承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同税收凭据。
3、“依法缴纳税收证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳税收。
4、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。
 
 
投标人：（全称并加盖单位公章）
投标人代表签字：                   
日期：    年   月   日
 
 

二-5依法缴纳社会保障资金证明材料
 
致：                     
1、依法缴纳社会保障资金的投标人
（ ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的
现附上自    年   月   日至    年   月   日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
（ ）非法人（包括其他组织、自然人）的
自    年   月   日至    年   月   日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
2、依法不需要缴纳社会保障资金的投标人
（ ）现附上我方依法不需要缴纳社会保障资金证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
 
★注意：
1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。
2、投标人提供的社会保险凭据复印件应符合下列规定：
2.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的社会保险凭据复印件。
2.2投标截止时间的当月成立且已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间当月的社会保险凭据复印件。
2.3投标截止时间的当月成立但因税务机关/社会保障资金管理机关原因导致其尚未依法缴纳社会保障资金的投标人，提供依法缴纳社会保障资金承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同社会保险凭据。
3、“依法缴纳社会保障资金证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳社会保障资金。
4、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。
 
 
投标人：（全称并加盖单位公章）
投标人代表签字：                   
日期：    年   月   日
 
 

二-6具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函（若有）
 
致：                     
我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，否则产生不利后果由我方承担责任。
特此声明。
 
★注意：
1、招标文件未要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应提供本声明函。
2、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人可不提供本声明函。
3、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。
4、请投标人根据实际情况如实声明，否则视为提供虚假材料。
 
 
投标人：（全称并加盖单位公章）
投标人代表签字：                   
日期：    年   月   日
 
 

二-7参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明
 
致：                     
参加采购活动前三年内，我方在经营活动中没有重大违法记录，也无行贿犯罪记录，否则产生不利后果由我方承担责任。
特此声明。
 
★注意：
1、“重大违法记录”指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。
2、纸质投标文件正本中的本声明应为原件。
3、请投标人根据实际情况如实声明，否则视为提供虚假材料。
 
 
投标人：（全称并加盖单位公章）
投标人代表签字：                   
日期：    年   月   日
 
 

二-8信用记录查询结果
 
致：                     
现附上截至    年   月   日   时我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）获取的我方信用信息查询结果（填写具体份数）份、通过中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）获取的我方信用信息查询结果（填写具体份数）份，上述信用信息查询结果真实有效，否则我方负全部责任。
 
★注意：
投标人应在招标文件要求的截止时点前分别通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印相应的信用记录，投标人提供的查询结果应为其通过上述网站获取的信用信息查询结果原始页面的打印件（或截图）。

 
 
投标人：（全称并加盖单位公章）
投标人代表签字：                   
日期：    年   月   日
 
 

二-9检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函
 
检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函（以下简称：“告知函”）由投标人向住所地或业务发生地检察院申请查询，具体以检察院出具的为准。
 
★注意：
1、未提供行贿犯罪档案查询结果或查询结果表明投标人有行贿犯罪记录的，投标无效。
2、若从检察机关指定网站下载打印或截图告知函，则告知函应为从前述指定网站获取的查询结果原始页面的打印件（或截图），否则投标无效。
3、告知函应在有效期内且内容完整、清晰、整洁，否则投标无效。
4、有效期内的告知函复印件（含扫描件）及符合招标文件第七章规定的打印件（或截图），无论内容中是否注明“复印件无效”，均视同有效。
5、无法获取有效期内检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函的，应在《参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明》中对近三年无行贿犯罪记录进行声明。

二-10联合体协议（若有）
 
致：                     
兹有（填写“联合体中各方的全称”，各方的全称之间请用“、”分割）自愿组成联合体，共同参加（填写“项目名称”） 项目（招标编号：         ）的投标。现就联合体参加本项目投标的有关事宜达成下列协议：
一、联合体各方应承担的工作和义务具体如下：
1、牵头方（全称）： （填写“工作及义务的具体内容”） ；
2、成员方：
2.1（成员一的全称）： （填写“工作及义务的具体内容”） ；
……。
二、联合体各方约定：
1、由（填写“牵头方的全称”）代表联合体办理参加本项目投标的有关事宜（包括但不限于：报名、派出投标人代表、提交投标文件及参加开标、谈判、澄清等），在此过程中，投标人代表签字的一切文件和处理结果，联合体均予以认可并对此承担责任。
2、联合体各方约定由（填写“牵头方的全称”）代表联合体办理投标保证金事宜。
3、联合体各方约定以（本项目采用综合评分法的，应填写“具体成员方的全称”；否则填写“无”）的条件参与商务部分的评标。
三、若中标，牵头方将代表联合体与采购人就合同签订事宜进行协商；若协商一致，则联合体各方将共同与采购人签订政府采购合同，并就政府采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
四、本协议自签署之日起生效，政府采购合同履行完毕后自动失效。
五、本协议一式（填写具体份数）份，联合体各方各执一份，投标文件中提交一份。
（以下无正文）
 
牵头方：（全称并加盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：  （签字或盖章）  
 
成员一：（全称并加盖成员一的单位公章）
法定代表人或其委托代理人：  （签字或盖章）  
……
 
成员**：（全称并加盖成员**的单位公章）
法定代表人或其委托代理人：  （签字或盖章）  
 
 
签署日期：    年   月   日
 
★注意：
1、招标文件接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应提供本协议；否则无须提供。
2、本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照本章载明的格式提供“单位负责人授权书”。
3、纸质投标文件正本中的本协议（若有）应为原件。
 
 

二-11中小企业声明函
（专门面向中小企业或小型、微型企业适用，若有）
 
本投标人郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本投标人为（填写“中型/小型/微型”）企业。即本投标人同时满足以下条件：
1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本投标人为  （填写“中型/小型/微型”）企业。
2、本投标人参加贵单位组织的 （填写“项目名称”） 项目采购活动，其中：
①货物（不包括使用大型企业注册商标的货物）：
（ ）提供本投标人制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物；或
（ ）提供其他（填写“中型/小型/微型”）企业制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物。
②工程：
（ ）由本投标人承担的（填写“所投合同包、品目号”）工程。
③服务：
（ ）由本投标人提供的（填写“所投合同包、品目号”）服务。
本投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 
★注意：
1、请投标人按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的（）中打“√”。
2、投标人应认真对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，并按照国家统计局现行的关于统计上大中小微型企业划分办法的有关规定准确划分企业类型。
3、投标人为监狱企业的，可不填写本声明函，根据其提供的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件进行认定，监狱企业视同小型、微型企业。
4、投标人为残疾人福利性单位的，可不填写本声明函，根据其提供的《残疾人福利性单位声明函》（格式附后）进行认定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。
5、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。
6、若《中小企业声明函》（包括本格式第3、4条规定的证明文件及声明函）内容不真实，视为提供虚假材料。
 
 
投标人：（全称并加盖单位公章）
投标人代表签字：                   
日期：    年   月   日
 
 

附：
残疾人福利性单位声明函
（专门面向中小企业或小型、微型企业适用，若有）
 
本投标人郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，本投标人为符合条件的残疾人福利性单位，且本投标人参加贵单位的（填写“项目名称”）项目采购活动：
（ ）提供本投标人制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物，
（ ）由本投标人承担的（填写“所投合同包、品目号”）工程，
（ ）由本投标人提供的（填写“所投合同包、品目号”）服务；或
（ ）提供其他残疾人福利性单位制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 
★注意：
1、请投标人按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的（）中打“√”。
2、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。
3、若《残疾人福利性单位声明函》内容不真实，视为提供虚假材料。
 
 
投标人：（全称并加盖单位公章）
投标人代表签字：                   
日期：    年   月   日
 
 

二-12其他资格证明文件（若有）
 
二-12-①具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料（若有）
 
致：                     
现附上我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的专项证明材料复印件（具体附后），上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
 
★注意：
1、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应按照招标文件规定在此项下提供相应证明材料复印件。
2、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。
 
 
投标人：（全称并加盖单位公章）
投标人代表签字：                   
日期：    年   月   日
 
 

二-12-②招标文件规定的其他资格证明文件（若有）
 
 
编制说明
 
除招标文件另有规定外，招标文件要求提交的除前述资格证明文件外的其他资格证明文件（若有）加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。
 
 

三、投标保证金
 
 
编制说明
 
1、在此项下提交的“投标保证金”材料可使用转账凭证复印件或从福建省政府采购网上公开信息系统中下载的有关原始页面的打印件。
2、投标保证金是否已提交的认定按照招标文件第三章规定执行。
 
 

 
 
封面格式
 
 
 
福建省政府采购投标文件
（报价部分）
 
（填写正本或副本）
 
项目名称：（由投标人填写）
备案编号：（由投标人填写）
招标编号：（由投标人填写）
所投合同包：（由投标人填写）
 
 
 
 
投标人：（填写“全称”）
（由投标人填写）年（由投标人填写）月
 
 

索引
一、开标一览表
二、投标分项报价表
三、招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）
四、招标文件规定的加分证明材料（若有）
 
 

一、开标一览表
 
招标编号：                   
货币及单位：人民币元
	合同包
	投标报价
	投标
保证金
	备注

	*
	投标总价（大写金额）：                      。
	
	a.投标报价的明细：详见《投标分项报价表》。
b.招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）：详见报价部分。

	…
	投标总价（大写金额）：                      。
	
	


★注意：
1、本表应按照下列规定填写：
1.1投标人应按照本表格式填写所投的合同包的“投标报价”。
1.2本表中列示的“合同包”应与《投标分项报价表》中列示的“合同包”保持一致，即：若本表中列示的“合同包”为“1”时，《投标分项报价表》中列示的“合同包”亦应为“1”，以此类推。
1.3“大写金额”指“投标报价”应用“壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零”等进行填写。
2、纸质投标文件正本中的本表应为原件。
 
 
投标人：（全称并加盖单位公章）
投标人代表签字：                   
日期：    年   月   日
 
 

二、投标分项报价表
 
招标编号：                   
货币及单位：人民币元
	合同包
	品目号
	投标标的
	规格
	来源地
	单价
（现场）
	数量
	总价
（现场）
	备注

	*
	*-1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	


★注意：
1、本表应按照下列规定填写：
1.1投标人应按照本表格式填写所投合同包的分项报价，其中：“合同包”、“品目号”、“投标标的”及“数量”应与招标文件《采购标的一览表》中的有关内容（“合同包”、“品目号”、“采购标的”及“数量”）保持一致，“合同包”还应与《开标一览表》中列示的“合同包”保持一致，即：若《开标一览表》中列示的“合同包”为“1”时，本表中列示的“合同包”亦应为“1”，以此类推。
1.2“投标标的”为货物的：“规格”项下应填写货物制造厂商赋予的品牌（属于节能、环保清单产品的货物，填写的品牌名称应与清单载明的品牌名称保持一致）及具体型号。“来源地”应填写货物的原产地。
1.3“投标标的”为服务的：“规格”项下应填写服务提供者提供的服务标准及品牌（若有）。“来源地”应填写服务提供者的所在地。
1.4同一合同包中，“单价（现场）”×“数量”=“总价（现场）”，全部品目号“总价（现场）”的合计金额应与《开标一览表》中相应合同包列示的“投标总价”保持一致。
1.5若招标文件要求投标人对“备品备件价格、专用工具价格、技术服务费、安装调试费、检验培训费、运输费、保险费、税收”等进行报价的，请在本表的“备注”项下填写。
2、纸质投标文件正本中的本表应为原件。
 
 
投标人：（全称并加盖单位公章）
投标人代表签字：                   
日期：    年   月   日
 
 

三、招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）
 
三-1优先类节能产品、环境标志产品价格扣除证明材料（若有）
 
三-1-①优先类节能产品、环境标志产品统计表（价格扣除适用，若有）
 
招标编号：                   
货币及单位：人民币元
	
	本合同包内属于节能、环境标志产品的情况

	合同包
	品目号
	货物名称
	单价
（现场）
	数量
	总价
（现场）
	认证种类

	*
	*-1
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	

	备注
	a.合同包内属于节能、环境标志产品的报价总金额：              ；
b.合同包投标总价（报价总金额）：              ；
c.“合同包内属于节能、环境标志产品的报价总金额”占“合同包投标总价（报价总金额）”的比例（以%列示）：              。


★注意：
1、对节能、环境标志产品计算价格扣除时，只依据投标文件“三-1-②优先类节能产品、环境标志产品证明材料（价格扣除适用，若有）”。
2、本表以合同包为单位，不同合同包请分别填写；同一合同包请按照其品目号顺序分别填写。
3、具体统计、计算：
3.1若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算价格扣除。强制类节能产品不享受价格扣除。
3.2计算结果若除不尽，可四舍五入保留到小数点后两位。
3.3投标人应按照招标文件要求认真统计、计算，否则评标委员会不予认定。
3.4若无节能、环境标志产品，不填写本表，否则，视为提供虚假材料。
4、纸质投标文件正本中的本表（若有）应为原件。
 
 
投标人：（全称并加盖单位公章）
投标人代表签字：                   
日期：    年   月   日
 
 

三-1-②优先类节能产品、环境标志产品证明材料（价格扣除适用，若有）
 
 
编制说明
 
除招标文件另有规定外，投标人应按照招标文件第二章（表1）第13项规定提供相应证明材料。
 
 

三-2小型、微型企业产品等价格扣除证明材料（若有）
 
三-2-①小型、微型企业产品等统计表（价格扣除适用，若有）
 
招标编号：                   
货币及单位：人民币元
	
	合同包内属于小型、微型企业产品等的情况

	合同包
	品目号
	采购标的
	单价
（现场）
	数量
	总价
（现场）
	制造厂商
	企业类型

	*
	*-1
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	

	备注
	合同包内属于小型、微型企业产品等的报价总金额：              。


★注意：
1、对小型、微型企业产品等计算价格扣除时，只依据投标文件“三-2-②中小企业声明函（价格扣除适用，若有）”及“三-2-③小型、微型企业等证明材料（价格扣除适用，若有）”。
2、本表以合同包为单位，不同合同包请分别填写；同一合同包请按照其品目号顺序分别填写。
3、除本表第4条规定情形外，小型、微型企业（含监狱企业）承担的工程或提供的服务不享受价格扣除。
4、符合财政部、民政部、中国残联文件（财库[2017]141号）规定的残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）可享受价格扣除。
5、纸质投标文件正本中的本表（若有）应为原件。
 
 
投标人：（全称并加盖单位公章）
投标人代表签字：                   
日期：    年   月   日
 
 

三-2-②中小企业声明函（价格扣除适用，若有）
 
本投标人郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本投标人为（填写“中型/小型/微型”）企业。即本投标人同时满足以下条件：
1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本投标人为  （填写“中型/小型/微型”）企业。
2、本投标人参加贵单位组织的 （填写“项目名称”） 项目采购活动，其中：
①货物（不包括使用大型企业注册商标的货物）：
（ ）提供本投标人制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物；或
（ ）提供其他（填写“中型/小型/微型”）企业制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物。
②工程：
（ ）由本投标人承担的（填写“所投合同包、品目号”）工程。
③服务：
（ ）由本投标人提供的（填写“所投合同包、品目号”）服务。
本投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 
★注意：
1、请投标人按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的（）中打“√”。
2、投标人应认真对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，并按照国家统计局现行的关于统计上大中小微型企业划分办法的有关规定准确划分企业类型。
3、若《中小企业声明函》内容不真实，视为提供虚假材料。
4、投标人为监狱企业的，可不填写本声明函。
5、投标人为残疾人福利性单位的，可不填写本声明函。
6、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。
 
 
投标人：（全称并加盖单位公章）
投标人代表签字：                   
日期：    年   月   日
 
 

三-2-③小型、微型企业等证明材料（价格扣除适用，若有）
 
 
编制说明
 
1、投标人应按照招标文件要求提供相应证明材料（包括但不限于：投标人或制造企业所在地的县级或以上中小企业主管部门的认定证明），证明材料应与《中小企业声明函》的内容相一致，否则视为《中小企业声明函》内容不真实。
2、投标人为监狱企业的，根据其提供的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件进行认定，监狱企业视同小型、微型企业。
3、投标人为残疾人福利性单位的，根据其提供的《残疾人福利性单位声明函》（格式附后）进行认定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
 
 

附：
残疾人福利性单位声明函（价格扣除适用，若有）
 
本投标人郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，本投标人为符合条件的残疾人福利性单位，且本投标人参加贵单位的（填写“项目名称”）项目采购活动：
（ ）提供本投标人制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物，
（ ）由本投标人承担的（填写“所投合同包、品目号”）工程，
（ ）由本投标人提供的（填写“所投合同包、品目号”）服务；或
（ ）提供其他残疾人福利性单位制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 
★注意：
1、请投标人按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的（）中打“√”。
2、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。
3、若《残疾人福利性单位声明函》内容不真实，视为提供虚假材料。
4、符合财政部、民政部、中国残联文件（财库[2017]141号）规定的残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）可享受价格扣除。
 
 
投标人：（全称并加盖单位公章）
投标人代表签字：                   
日期：    年   月   日

三-3招标文件规定的其他价格扣除证明材料（若有）
 
 
编制说明
 
若投标人可享受招标文件规定的除“节能（非强制类）、环境标志产品价格扣除”及“小型、微型企业产品等价格扣除”外的其他价格扣除优惠，则投标人应按照招标文件要求提供相应证明材料。
 
 

四、招标文件规定的加分证明材料（若有）
 
四-1优先类节能产品、环境标志产品加分证明材料（若有）
 
四-1-①优先类节能产品、环境标志产品统计表（加分适用，若有）
 
招标编号：                   
货币及单位：人民币元
	
	本合同包内属于节能、环境标志产品的情况

	合同包
	品目号
	货物名称
	单价
（现场）
	数量
	总价
（现场）
	认证种类

	*
	*-1
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	

	备注
	a.合同包内属于节能、环境标志产品的报价总金额：              ；
b.合同包投标总价（报价总金额）：              ；
c.“合同包内属于节能、环境标志产品的报价总金额”占“合同包投标总价（报价总金额）”的比例（以%列示）：              。


★注意：
1、对节能、环境标志产品计算加分时，只依据投标文件“四-1-②优先类节能产品、环境标志产品加分证明材料（加分适用，若有）”。
2、本表以合同包为单位，不同合同包请分别填写；同一合同包请按照其品目号顺序分别填写。
3、具体统计、计算：
3.1 若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算加分。强制类节能产品不享受加分。
3.2计算结果若除不尽，可四舍五入保留到小数点后两位。
3.3投标人应按照招标文件要求认真统计、计算，否则评标委员会不予认定。
3.4若无节能、环境标志产品，不填写本表，否则，视为提供虚假材料。
4、纸质投标文件正本中的本表（若有）应为原件。
 
 
投标人：（全称并加盖单位公章）
投标人代表签字：                   
日期：    年   月   日
 
 

四-1-②优先类节能产品、环境标志产品证明材料（加分适用，若有）
 
 
编制说明
 
除招标文件另有规定外，投标人应按照招标文件第二章（表1）第13项规定提供相应证明材料。
 
 

四-2招标文件规定的其他加分证明材料（若有）
 
 
编制说明
 
若投标人可享受招标文件规定的除“优先类节能产品、环境标志产品加分”外的其他加分优惠，则投标人应按照招标文件要求提供相应证明材料。
 
 

 
 
封面格式
 
 
 
福建省政府采购投标文件
（技术商务部分）
 
（填写正本或副本）
 
项目名称：（由投标人填写）
备案编号：（由投标人填写）
招标编号：（由投标人填写）
所投合同包：（由投标人填写）
 
 
 
 
投标人：（填写“全称”）
（由投标人填写）年（由投标人填写）月
 
 

索引
一、标的说明一览表
二、技术和服务要求响应表
三、商务条件响应表
四、投标人提交的其他资料（若有）
 
 
★注意
技术商务部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则符合性审查不合格。
 
 

一、标的说明一览表
 
招标编号：                   
	合同包
	品目号
	投标标的
	数量
	规格
	来源地
	备注

	*
	*-1
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	


★注意：
1、本表应按照下列规定填写：
1.1“合同包”、“品目号”、“投标标的”及“数量”应与招标文件《采购标的一览表》中的有关内容（“合同包”、“品目号”、“采购标的”及“数量”）保持一致。
1.2“投标标的”为货物的：“规格”项下应填写货物制造厂商赋予的品牌（属于节能、环保清单产品的货物，填写的品牌名称应与清单载明的品牌名称保持一致）及具体型号。“来源地”应填写货物的原产地。“备注”项下应填写货物的详细性能说明及供货范围清单（若有），其中供货范围清单包括但不限于：组成货物的主要件和关键件的名称、数量、原产地，专用工具（若有）的名称、数量、原产地，备品备件（若有）的名称、数量、原产地等。
1.3“投标标的”为服务的：“规格”项下应填写服务提供者提供的服务标准及品牌（若有）。“来源地”应填写服务提供者的所在地。“备注”项下应填写关于服务标准所涵盖的具体项目或内容的说明等。
2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。
3、投标文件中涉及“投标标的”、“数量”、“规格”、“来源地”的内容若不一致，应以本表为准。
4、纸质投标文件正本中的本表应为原件。
 
 
投标人：（全称并加盖单位公章）
投标人代表签字：                   
日期：    年   月   日
 
 

二、技术和服务要求响应表
 
招标编号：                   
	合同包
	品目号
	技术和服务要求
	投标响应
	是否偏离及说明

	*
	*-1
	
	
	

	
	…
	
	
	

	…
	
	
	
	


★注意：
1、本表应按照下列规定填写：
1.1“技术和服务要求”项下填写的内容应与招标文件第五章“技术和服务要求”的内容保持一致。
1.2“投标响应”项下应填写具体的响应内容并与“技术和服务要求”项下填写的内容逐项对应；对“技术和服务要求”项下涉及“≥或＞”、“≤或＜”及某个区间值范围内的内容，应填写具体的数值。
1.3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。
2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再    另页应答，否则投标无效。
3、纸质投标文件正本中的本表应为原件。
 
 
投标人：（全称并加盖单位公章）
投标人代表签字：                   
日期：    年   月   日
 
 

三、商务条件响应表
 
招标编号：                   
	合同包
	品目号
	商务条件
	投标响应
	是否偏离及说明

	*
	*-1
	
	
	

	
	…
	
	
	

	…
	
	
	
	


★注意：
1、本表应按照下列规定填写：
1.1“商务条件”项下填写的内容应与招标文件第五章“商务条件”的内容保持一致。
1.2“投标响应”项下应填写具体的响应内容并与“商务条件”项下填写的内容逐项对应；对“商务条件”项下涉及“≥或＞”、“≤或＜”及某个区间值范围内的内容，应填写具体的数值。
1.3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。
2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。
3、纸质投标文件正本中的本表应为原件。
 
 
投标人：（全称并加盖单位公章）
投标人代表签字：                   
日期：    年   月   日
 
 

四、投标人提交的其他资料（若有）
 
 
编制说明
 
1、招标文件要求提交的除“资格及资信证明部分”、“报价部分”外的其他证明材料或资料加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。
2、招标文件要求投标人提供方案（包括但不限于：组织、实施、技术、服务方案等）的，投标人应在此项下提交。
3、除招标文件另有规定外，投标人认为需要提交的其他证明材料或资料加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。
 
 
 
采购文件相关附件
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