**装修工程技术要求表单**

项目：高新区党员政治生活馆

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | | 项目特征描述 | | 计量单位 | | 工程量 | |
| 单体建筑 | | | | | | | | |
| 房屋建筑与装饰工程 | | | | | | | | |
| 拆除工程 | | | | | | | | |
| 1 | | 砖（石）砌体拆除 | | (1)拆除砖（石）砌体(拆除砌体 标准砖) | | m3 | | 120.300 | |
| 2 | | 钢筋混凝土构件拆除 | | (1)拆除混凝土结构构件(拆除现浇钢筋混凝土 卫生间底部圈梁) | | m3 | | 1.341 | |
| 3 | | 平面块料拆除 | | (1)拆除地面装饰层(拆除块料面层 含结合层) | | m2 | | 812.152 | |
| 4 | | 天棚面龙骨及饰面拆除 | | (1)拆除天棚装饰层(拆除天棚 金属龙骨 石膏面) | | m2 | | 827.352 | |
| 5 | | 栏杆、栏板拆除 | | (1)拆除金属栏杆 | | m | | 76.600 | |
| 6 | | 块料、石材台池槽拆除 | | (1)拆除其他构件(拆除块料 石材 台池槽) | | m | | 4.100 | |
| 7 | | 余方弃置 | | (1)垃圾外运 (2)自卸汽车运土方(载重10t以内 运距5km以内) (3)人工装、运土方(人工装车) | | m3 | | 254.170 | |
| 8 | | 砌块墙 | | (1)蒸压加气混凝土砌块墙 200mm厚以内 (2)1:3水泥砂浆砌筑 | | m3 | | 11.290 | |
| 9 | | 砌块墙 | | (1)蒸压加气混凝土砌块墙 120mm厚以内 (2)1:3水泥砂浆砌筑 | | m3 | | 4.483 | |
| 10 | | 砌筑超高增加费 | | (1)部位：卫生间轻质砖隔墙 (2)每增0.5m砌筑超高增加费 (3)超高高度：4.8m | | m3 | | 82.080 | |
| 11 | | 立面砂浆找平层 | | (1)部位：卫生间轻质砖隔墙 (2)15厚1:3水泥砂浆抹灰 (3)加气混凝土专用界面剂 | | m2 | | 217.116 | |
| 二次构件 | | | | | | | | | |
| 12 | | 过梁 | | (1)部位：卫生间 (2)C20非泵送混凝土(过梁) | | m3 | | 0.064 | |
| 13 | | 圈梁 | | (1)部位：卫生间反梁150mm高 (2)C20非泵送混凝土(圈梁) | | m3 | | 0.410 | |
| 14 | | 圈梁 | | 1. 部位：卫生间墙体   水平系梁150mm高 (2)C20非泵送混凝土(圈梁) | | m3 | | 0.548 | |
| 15 | | 圈梁 | | (1)部位：轻钢龙骨隔墙导墙100mm高 (2)C20非泵送混凝土(圈梁) | | m3 | | 2.507 | |
| 16 | | 现浇构件钢筋 | | (1)现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径6mm) | | t | | 0.089 | |
| 17 | | 现浇构件钢筋 | | (1)现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径12mm) | | t | | 0.539 | |
| 隔断工程 | | | | | | | | | |
| 18 | | 木隔断 | | (1)木隔断100mm厚 (2)双面12mm细木工板(防火涂料三遍) 隔断墙 (3)75#轻钢龙骨,主龙骨间距1200mm,副龙骨间距400mm (4)隔音岩棉 | | m2 | | 36.749 | |
| 19 | | 木隔断 | | (1)木隔断150mm厚 (2)双面12mm细木工板(防火涂料三遍) 隔断墙 (3)75#轻钢龙骨,主龙骨间距1200mm,副龙骨间距400mm (4)隔音岩棉 | | m2 | | 240.278 | |
| 20 | | 木隔断 | | (1)木隔断220mm厚 (2)双面12mm细木工板(防火涂料三遍) 隔断墙 (3)75#轻钢龙骨,主龙骨间距1200mm,副龙骨间距400mm (4)隔音岩棉 | | m2 | | 32.430 | |
| 21 | | 木隔断 | | (1)木隔断400mm厚 (2)双面12mm细木工板(防火涂料三遍) 隔断墙 (3)75#轻钢龙骨,主龙骨间距1200mm,副龙骨间距400mm (4)隔音岩棉 | | m2 | | 71.311 | |
| 22 | | 木隔断 | | (1)木隔断500mm厚 (2)双面12mm细木工板(防火涂料三遍) 隔断墙 (3)75#轻钢龙骨,主龙骨间距1200mm,副龙骨间距400mm (4)隔音岩棉 | | m2 | | 15.651 | |
| 23 | | 木隔断 | | 1. 木隔断600mm厚 2. 双面12mm细木工板   (防火涂料三遍) 隔断墙 (3)75#轻钢龙骨,主龙骨间距1200mm,副龙骨间距400mm (4)隔音岩棉 | | m2 | | 34.921 | |
| 24 | | 木隔断 | | (1)木隔断1020mm厚 (2)双面12mm细木工板(防火涂料三遍) 隔断墙 (3)75#轻钢龙骨,主龙骨间距1200mm,副龙骨间距400mm (4)隔音岩棉 | | m2 | | 6.980 | |
| 25 | | 木隔断 | | (1)木隔断异形 (2)双面12mm细木工板(防火涂料三遍) 隔断墙 (3)75#轻钢龙骨,主龙骨间距1200mm,副龙骨间距400mm (4)隔音岩棉 | | m2 | | 19.740 | |
| 防水工程 | | | | | | | | | |
| 26 | | 楼（地）面涂膜防水 | | (1)部位：卫生间 (2)聚氨脂防水涂膜2mm厚 | | m2 | | 22.524 | |
| 27 | | 墙面涂膜防水 | | (1)部位：卫生间 (2)聚氨脂防水涂膜2mm厚 ，防水高度1.8m | | m2 | | 56.556 | |
| 28 | | 楼（地）面涂膜防水 | | (1)部位：二层所有设计区域（除卫生间） (2)聚氨脂防水涂膜2mm厚 | | m2 | | 727.294 | |
| 地面工程 | | | | | | | | | |
| 29 | | 塑料卷材楼地面 | | (1)浅色胶地板 (2)3mm厚浅色胶地板 (3)5mm厚自流平水泥砂浆楼地面基层 (4)50mm厚1：3水泥砂浆 | | m2 | | 564.545 | |
| 30 | | 塑料卷材楼地面 | | (1)部位：多功能厅补高150mm (2)3mm厚浅色胶地板 (3)30\*30\*3镀锌角钢@400mm (4)12mm细木工板（防火涂料三遍） | | m2 | | 12.469 | |
| 31 | | 塑料卷材楼地面 | | (1)深色胶地板 (2)3mm厚深色胶地板 (3)5mm厚自流平水泥砂浆楼地面基层 (4)50mm厚1：3水泥砂浆 | | m2 | | 119.200 | |
| 32 | | 水泥砂浆楼地面 | | (1)部位：空调机位间、强弱电房、弱电间 (2)1:2水泥砂浆楼地面面层(55mm厚) | | m2 | | 30.900 | |
| 33 | | 块料楼地面 | | (1)部位：卫生间 (2)300\*600米黄釉面砖，10mm瓷砖专用粘接剂 (3)50mm厚(最薄处)C20水泥砂浆保护兼找坡层,向地漏位置找坡1% | | m2 | | 23.057 | |
| 34 | | 垫层 | | (1)部位：卫生间蹲便器处补高130mm (2)陶粒混凝土回填 | | m3 | | 0.586 | |
| 35 | | 零星砌砖 | | (1)部位：卫生间蹲便器处补高130mm (2)100mm厚外沿砖 | | m3 | | 0.052 | |
| 36 | | 石材零星项目 | | (1)部位：卫生间门槛石 (2)20mm厚巴黎米黄大理石，10mm石材专用粘接剂 (3)C30反水坎 (4)反水坎磨边倒角3mm (5)石材六面养护 (6)石材晶化处理 | | m2 | | 0.368 | |
| 37 | | 石材楼地面 | | (1)部位：接待序厅 (2)20mm厚巴黎米黄大理石，10mm石材专用粘接剂 (3)30\*30\*3镀锌角钢@400mm (4)12mm细木工板（防火涂料三遍） (5)石材磨边倒角5mm (6)石材六面养护 (7)石材晶化处理 | | m2 | | 52.514 | |
| 38 | | 石材楼梯面层 | | (1)部位：接待序厅楼梯 (2)25mm厚巴黎米黄大理石，10mm石材专用粘接剂 (3)12mm细木工板（防火涂料三遍） (4)石材磨边倒角5mm (5)石材六面养护 (6)石材晶化处理 | | m2 | | 22.000 | |
| 天棚工程 | | | | | | | | | |
| 39 | | 天棚喷刷涂料 | | (1)部位：空调机位间、强弱电房原顶 (2)白色防水乳胶漆，(一底三面) | | m2 | | 23.200 | |
| 40 | | 天棚吊顶 | | (1)部位：弱电间 (2)天棚龙骨φ10钢筋吊杆，双向吊点900~1200，轻钢主龙骨(金属吊件连接)，轻钢次龙骨、收边轻钢龙骨(专用连接挂件) (3)双层9.5mm石膏板 | | m2 | | 7.700 | |
| 41 | | 天棚喷刷涂料 | | (1)部位：弱电间 (2)白色乳胶漆(一底两面、腻子三遍) | | m2 | | 7.700 | |
|  | | 多功能厅 | |  | |  | |  | |
| 42 | | 天棚吊顶 | | (1)部位：多功能厅 (2)天棚龙骨φ10钢筋吊杆，双向吊点900~1200，轻钢主龙骨(金属吊件连接)，轻钢次龙骨、收边轻钢龙骨(专用连接挂件) (3)双层9.5mm石膏板 (4)9mm细木工板（防火涂料三遍） (5)3mm厚黑色不锈钢 (6)10\*10mm凹缝 | | m2 | | 88.700 | |
| 43 | | 天棚喷刷涂料 | | (1)部位：多功能厅 (2)白色乳胶漆(一底两面、腻子三遍) | | m2 | | 89.858 | |
|  | | 谈心谈话区 | |  | |  | |  | |
| 44 | | 天棚吊顶 | | (1)部位：谈心谈话区 (2)天棚龙骨φ10钢筋吊杆，双向吊点900~1200，轻钢主龙骨(金属吊件连接)，轻钢次龙骨、收边轻钢龙骨(专用连接挂件) (3)双层9.5mm石膏板 (4)9mm细木工板（防火涂料三遍） | | m2 | | 20.330 | |
| 45 | | 天棚喷刷涂料 | | (1)部位：谈心谈话区 (2)白色乳胶漆(一底两面、腻子三遍) | | m2 | | 23.590 | |
| 46 | | 灯带槽 | | (1)部位：谈心谈话区灯带槽 (2)双层9.5mm石膏板 (3)9mm细木工板（防火涂料三遍） | | m2 | | 1.304 | |
| 47 | | 天棚喷刷涂料 | | (1)部位：谈心谈话区灯带槽 (2)白色乳胶漆(一底两面、腻子三遍) | | m2 | | 2.282 | |
| 水西林文化街区、旗帜领航区、砥砺奋进区、筚路蓝缕区、红船起航厅 | | | | | | | | | |
| 48 | | 天棚吊顶 | | (1)部位：水西林文化 | | m2 | | 368.000 | |
|  | |  | | 街区、旗帜领航区、砥砺奋进区、筚路蓝缕区、红船起航厅 (2)天棚龙骨φ10钢筋吊杆，双向吊点900~1200，轻钢主龙骨(金属吊件连接)，轻钢次龙骨、收边轻钢龙骨(专用连接挂件) (3)双层9.5mm石膏板 (4)9mm细木工板（防火涂料三遍） (5)6mm红色亚克力板 (6)10\*10mm凹缝 | |  | |  | |
| 49 | | 天棚喷刷涂料 | | (1)部位：水西林文化街区、旗帜领航区、砥砺奋进区、筚路蓝缕区、红船起航厅 (2)白色乳胶漆(一底两面、腻子三遍) | | m2 | | 400.782 | |
| 50 | | 灯带槽 | | (1)部位：水西林文化街区、旗帜领航区、砥砺奋进区、筚路蓝缕区、红船起航厅灯带槽 (2)双层9.5mm石膏板 (3)9mm细木工板（防火涂料三遍） | | m2 | | 12.820 | |
| 51 | | 天棚喷刷涂料 | | (1)部位：水西林文化街区、旗帜领航区、砥砺奋进区、筚路蓝缕区、红船起航厅灯带槽 (2)白色乳胶漆(一底两面、腻子三遍) | | m2 | | 22.435 | |
|  | | 序厅 | |  | |  | |  | |
| 52 | | 天棚吊顶 | | (1)部位：序厅 (2)天棚龙骨φ10钢筋吊杆，双向吊点900~1200，轻钢主龙骨(金属吊件连接)，轻钢次龙骨、收边轻钢龙骨(专用连接挂件) (3)双层9.5mm石膏板 (4)9mm细木工板（防火涂料三遍） (5)6mm黄色亚克力板 (6)党徽，2110×2135 | | m2 | | 48.580 | |
| 53 | | 天棚喷刷涂料 | | (1)部位：序厅 (2)白色乳胶漆(一底两面、腻子三遍) | | m2 | | 70.179 | |
| 54 | | 灯带槽 | | (1)部位：序厅灯带槽 (2)双层9.5mm石膏板 (3)9mm细木工板（防火涂料三遍） | | m2 | | 2.187 | |
| 55 | | 天棚喷刷涂料 | | (1)部位：序厅灯带槽 (2)白色乳胶漆(一底两面、腻子三遍) | | m2 | | 3.828 | |
|  | | 卫生间 | |  | |  | |  | |
| 56 | | 天棚吊顶 | | (1)部位：卫生间 (2)天棚龙骨φ10金属吊杆(装配式U型轻钢(不上人型) 平级天棚龙骨φ10钢筋吊杆，双向吊点900~1200，轻钢主龙骨(金属吊件连接)，轻钢次龙骨、收边轻钢龙骨(专用连接挂件) (3)双层9.5mm放水石膏板 (4)9mm细木工板（防火涂料三遍） | | m2 | | 22.525 | |
| 57 | | 天棚喷刷涂料 | | (1)部位：卫生间 (2)白色防水乳胶漆(一底两面、腻子三遍) | | m2 | | 23.617 | |
| 58 | | 灯带槽 | | (1)部位：卫生间灯带槽 (2)双层9.5mm放水石膏板 (3)9mm细木工板（防火涂料三遍） | | m2 | | 0.582 | |
| 59 | | 天棚喷刷涂料 | | (1)部位：卫生间灯带槽 (2)白色防水乳胶漆(一底两面、腻子三遍) | | m2 | | 1.602 | |
|  | | 学习区及过道 | |  | |  | |  | |
| 60 | | 天棚吊顶 | | (1)部位：学习区及过道 (2)天棚龙骨φ10钢筋吊杆，双向吊点900~1200，轻钢主龙骨(金属吊件连接)，轻钢次龙骨、收边轻钢龙骨(专用连接挂件) (3)木纹铝方通50\*100\*1.2mm，间距100mm | | m2 | | 113.510 | |
| 61 | | 天棚喷刷涂料 | | (1)部位：学习区及过道 (2)黑色乳胶漆(一底两面、腻子三遍) | | m2 | | 113.510 | |
| 62 | | 木窗帘盒 | | (1)部位：学习区及过道窗帘盒 (2)双层9.5MM石膏板 | | m | | 1.940 | |
| 63 | | 天棚喷刷涂料 | | (1)部位：学习区及过道窗帘盒 (2)黑色乳胶漆(一底两面、腻子三遍) | | m2 | | 1.940 | |
|  | | 文创区 | |  | |  | |  | |
| 64 | | 天棚吊顶 | | (1)部位：文创区 (2)天棚龙骨φ10钢筋吊杆，双向吊点900~1200，轻钢主龙骨(金属吊件连接)，轻钢次龙骨、收边轻钢龙骨(专用连接挂件) (3)木纹铝方通50\*100\*1.2mm，间距100mm (4)木纹方通50\*500\*1.2mm (5)双层9.5MM石膏板 (6)9mm细木工板（防火涂料三遍） (7)A级白色透光膜 | | m2 | | 83.450 | |
| 65 | | 天棚喷刷涂料 | | (1)部位：文创区原顶 (2)黑色乳胶漆(一底两面、腻子三遍) | | m2 | | 76.650 | |
|  | | 接待序厅钢结构楼梯 | |  | |  | |  | |
| 66 | | 天棚吊顶 | | (1)部位：接待序厅钢结构楼梯 (2)9mm细木工板(防火涂料三遍) (3)9.5mm石膏板 | | m2 | | 19.168 | |
| 67 | | 天棚喷刷涂料 | | (1)部位：接待序厅钢结构楼梯 (2)白色乳胶漆(一底两面、腻子三遍) | | m2 | | 19.168 | |
|  | | 天棚开孔 | |  | |  | |  | |
| 68 | | 天棚开孔 | | (1)部位：多功能厅、水西林文化街区、旗帜领航区、砥砺奋进区、筚路蓝缕区、序厅 (2)天棚开孔(灯光孔、风口，每个面积在0.02m2以内) | | 个 | | 52.000 | |
| 69 | | 天棚开孔 | | (1)部位：谈心谈话区、水西林文化街区、旗帜领航区、砥砺奋进区、筚路蓝缕区、卫生间 (2)天棚开孔(灯光孔、风口，每个面积在0.04m2以内) | | 个 | | 31.000 | |
|  | | 转换层 | |  | |  | |  | |
| 70 | | 天棚吊顶 | | (1)部位：天棚转换层 (2)横向及纵向50#镀锌角钢骨架网@1200 (3)L50x5热镀锌角钢@1200 (4)150x50#热镀锌角钢固定件@1200 (5)螺栓固定 (6)涂刷环氧富锌防锈漆两遍 | | m2 | | 884.600 | |
| 墙面工程 | | | | | | | | | |
| 71 | | 墙面喷刷涂料 | | (1)部位：谈心谈话间、文创区、学习区、文创区旁过道、多功能厅前过道 (2)白色乳胶漆(一底两面、腻子三遍) | | m2 | | 309.921 | |
| 72 | | 墙面喷刷涂料 | | (1)部位：空调机位间、强弱电房 (2)白色防水乳胶漆(一底三面) | | m2 | | 173.520 | |
| 73 | | 金属踢脚线 | | (1)部位：谈心谈话间、文创区、学习区、文创区旁过道、多功能厅前过道、空调机位间、强弱电房 (2)3厚黑色镜面不锈钢踢脚50mm高 (3)10mm细木工板（防火涂料三遍） | | m | | 147.320 | |
|  | | 文创区 | |  | |  | |  | |
| 74 | | 墙面装饰板 | | (1)部位：文创区 (2)50\*100\*1.2mm，间隔100mm铝格栅饰面 | | m2 | | 20.590 | |
| 75 | | 墙面装饰板 | | (1)部位：文创区 (2)12mm细木工板（防火涂料三遍） (3)75#龙骨间距600mm\*600mm (4)3mm木饰面 | | m2 | | 6.235 | |
|  | | 卫生间 | |  | |  | |  | |
| 76 | | 块料墙面 | | (1)部位：卫生间 (2)300\*600mm米白色釉面砖 (3)3厚建筑瓷砖胶 | | m2 | | 76.764 | |
|  | | 多功能区 | |  | |  | |  | |
| 77 | | 木隔断 | | (1)部位：多功能区 (2)12mm细木工板（防火涂料三遍） (3)9.5MM纸面石膏板 (4)75#龙骨间距600mm\*600mm (5)3mm红色烤漆板  (6)白色木格栅100\*100mm | | m2 | | 42.340 | |
| 78 | | 墙面喷刷涂料 | | (1)部位：多功能 (2)白色乳胶漆(一底两面、腻子三遍) | | m2 | | 39.730 | |
| 79 | | 墙面喷刷涂料 | | (1)部位：多功能区 (2)投影漆(一底两面、腻子三遍) | | m2 | | 10.542 | |
| 80 | | 墙面喷刷涂料 | | (1)部位：多功能区 (2)肌理漆(一底两面、腻子三遍) | | m2 | | 3.596 | |
| 81 | | 墙面喷刷涂料 | | (1)部位：多功能区 (2)喷绘区域 (3)腻子三遍 | | m2 | | 9.918 | |
| 82 | | 金属踢脚线 | | (1)部位：多功能区 (2)3厚黑色镜面不锈钢踢脚50mm高 (3)10mm细木工板（防火涂料三遍） | | m | | 11.240 | |
| 83 | | 墙面装饰板 | | (1)部位：多功能区 (2)12mm细木工板（防火涂料三遍） (3)9.5mm纸面石膏板 (4)75#龙骨间距600mm\*600mm (5)3mm红色烤漆板 (6)白色木格栅100\*100mm (7)10mm凹缝 | | m2 | | 42.282 | |
| 84 | | 金属踢脚线 | | (1)部位：多功能区 (2)3厚黑色镜面不锈钢踢脚50mm高 (3)10mm细木工板（防火涂料三遍） | | m | | 5.575 | |
| 85 | | 墙面喷刷涂料 | | (1)部位：多功能区 (2)肌理漆(一底两面、腻子三遍) | | m2 | | 2.784 | |
| 86 | | 墙面喷刷涂料 | | (1)部位：多功能区 (2)喷绘区域 (3)腻子三遍 (4)广告贴纸 | | m2 | | 18.734 | |
| 87 | | 墙面装饰板 | | (1)部位：多功能区墙面灯带槽 (2)12mm细木工板（防火涂料三遍） (3)3mm红色烤漆板 | | m2 | | 0.406 | |
| 88 | | 墙面喷刷涂料 | | (1)部位：多功能区墙面灯带槽 (2)肌理漆(一底两面、腻子三遍) | | m2 | | 0.232 | |
| 89 | | 墙面装饰板 | | (1)部位：多功能区 (2)12mm细木工板（防火涂料三遍） (3)75#龙骨间距600mm\*600mm (4)3mm红色烤漆板 (5)5mm凹缝 | | m2 | | 21.866 | |
| 90 | | 墙面喷刷涂料 | | (1)部位：多功能区 (2)肌理漆(一底两面、腻子三遍) | | m2 | | 12.311 | |
| 91 | | 墙面装饰板 | | (1)部位：多功能区墙面灯带槽 (2)12mm细木工板（防火涂料三遍） (3)3mm红色烤漆板 | | m2 | | 1.218 | |
|  | | 水西林文化区 | |  | |  | |  | |
| 92 | | 木隔断 | | (1)部位：水西林文化区 (2)12mm细木工板（防火涂料三遍） (3)75#龙骨间距600mm\*600mm (4)3mm厚黑色不锈钢装饰线150mm宽 | | m2 | | 20.300 | |
| 93 | | 墙面喷刷涂料 | | (1)部位：水西林文化区 (2)白色乳胶漆(一底两面、腻子三遍) | | m2 | | 20.300 | |
| 94 | | 墙面喷刷涂料 | | (1)部位：水西林文化区 (2)喷绘区域 (3)腻子三遍 | | m2 | | 15.310 | |
| 95 | | 金属踢脚线 | | (1)部位：水西林文化区 (2)3厚黑色镜面不锈钢踢脚50mm高 (3)10厘细木工板（防火涂料三遍） | | m | | 7.000 | |
| 96 | | 墙面装饰板 | | (1)部位：水西林文化区 (2)12mm细木工板（防火涂料三遍） (3)75#龙骨间距600mm\*600mm (4)3mm黑色不锈钢装饰线150宽 | | m2 | | 32.480 | |
| 97 | | 墙面喷刷涂料 | | (1)部位：水西林文化区 (2)喷绘区域 (3)腻子三遍 | | m2 | | 27.405 | |
| 98 | | 金属踢脚线 | | (1)部位：水西林文化区 (2)3厚黑色镜面不锈钢踢脚50mm高 (3)10厘细木工板（防火涂料三遍） | | m | | 11.200 | |
| 99 | | 墙面喷刷涂料 | | (1)部位：水西林文化区 (2)喷绘区域 (3)腻子三遍 | | m2 | | 27.405 | |
| 100 | | 金属踢脚线 | | (1)部位：水西林文化区 (2)3厚黑色镜面不锈钢踢脚50mm高 (3)10厘细木工板（防火涂料三遍） | | m | | 9.450 | |
|  | | 旗帜领航区 | |  | |  | |  | |
| 101 | | 木隔断 | | (1)部位：旗帜领航区 (2)12mm细木工板（防火涂料三遍） (3)75#龙骨间距600mm\*600mm | | m2 | | 21.750 | |
| 102 | | 墙面喷刷涂料 | | (1)部位：旗帜领航区 (2)白色乳胶漆(一底两面、腻子三遍) | | m2 | | 21.750 | |
| 103 | | 墙面喷刷涂料 | | (1)部位：旗帜领航区 (2)喷绘区域 (3)腻子三遍 (4)广告贴纸 | | m2 | | 14.057 | |
| 104 | | 金属踢脚线 | | (1)部位：旗帜领航区 (2)3厚黑色镜面不锈钢踢脚50mm高 (3)10厘细木工板（防火涂料三遍） | | m | | 9.250 | |
| 105 | | 墙面装饰板 | | (1)部位：旗帜领航区墙面灯带槽 (2)12mm细木工板（防火涂料三遍） | | m2 | | 0.394 | |
| 106 | | 墙面喷刷涂料 | | (1)部位：旗帜领航区墙面灯带槽 (2)喷绘区域 (3)腻子三遍 (4)广告贴纸 | | m2 | | 0.684 | |
| 107 | | 木隔断 | | (1)部位：旗帜领航区 (2)12mm细木工板（防火涂料三遍） (3)40\*40\*4镀锌角钢龙骨 (4)3mm黑色不锈钢150宽 (5)1.2mm香槟金不锈钢 (6)3mm黄色烤漆板 | | m2 | | 18.125 | |
| 108 | | 墙面喷刷涂料 | | (1)部位：旗帜领航区 (2)喷绘区域 (3)腻子三遍 | | m2 | | 27.313 | |
| 109 | | 墙面装饰板 | | (1)部位：旗帜领航区 (2)12mm细木工板（防火涂料三遍） (3)75#龙骨间距600mm\*600mm (4)20\*20mm木龙骨，间距400mm (5)木龙骨防火涂料三遍 (6)3mm红色烤漆板 | | m2 | | 17.545 | |
| 110 | | 墙面喷刷涂料 | | (1)部位：旗帜领航区 (2)喷绘区域 (3)腻子三遍 | | m2 | | 10.712 | |
| 111 | | 木质装饰线 | | (1)部位：旗帜领航区 (2)40\*20mm木质装饰线 | | m | | 17.030 | |
| 112 | | 墙面装饰板 | | (1)部位：旗帜领航区 (2)12mm细木工板（防火涂料三遍） (3)75#龙骨间距600mm\*600mm | | m2 | | 41.180 | |
| 113 | | 墙面喷刷涂料 | | (1)部位：旗帜领航区 (2)喷绘区域 (3)腻子三遍 | | m2 | | 41.180 | |
| 114 | | 金属踢脚线 | | (1)部位：旗帜领航区 (2)3厚黑色镜面不锈钢踢脚50mm高 (3)10厘细木工板（防火涂料三遍） | | m | | 14.200 | |
| 115 | | 墙面喷刷涂料 | | (1)部位：旗帜领航区 (2)肌理漆(一底两面、腻子三遍) | | m2 | | 4.843 | |
| 116 | | 墙面喷刷涂料 | | (1)部位：旗帜领航区 (2)喷绘区域 (3)腻子三遍 | | m2 | | 15.776 | |
| 117 | | 金属踢脚线 | | (1)部位：旗帜领航区 (2)3厚黑色镜面不锈钢踢脚50mm高 (3)10厘细木工板（防火涂料三遍） | | m | | 7.110 | |
| 118 | | 墙面装饰板 | | (1)部位：旗帜领航区 (2)12mm细木工板（防火涂料三遍） (3)75#龙骨间距600mm\*600mm | | m2 | | 4.887 | |
| 119 | | 墙面喷刷涂料 | | (1)部位：旗帜领航区 (2)肌理漆(一底两面、腻子三遍) | | m2 | | 6.009 | |
|  | | 砥砺奋进区 | |  | |  | |  | |
| 120 | | 木隔断 | | (1)部位：砥砺奋进区 (2)12mm细木工板（防火涂料三遍） (3)75#龙骨间距600mm\*600mm (4)3mm红色烤漆板 | | m2 | | 36.294 | |
| 121 | | 木质装饰线 | | (1)部位：砥砺奋进区 (2)20\*20mm木质装饰线 | | m | | 4.970 | |
| 122 | | 墙面喷刷涂料 | | (1)部位：砥砺奋进区 (2)白色乳胶漆(一底两面、腻子三遍) | | m2 | | 24.737 | |
| 123 | | 墙面喷刷涂料 | | (1)部位：砥砺奋进区 (2)喷绘区域 (3)腻子三遍 | | m2 | | 36.794 | |
| 124 | | 金属踢脚线 | | (1)部位：砥砺奋进区 (2)3厚黑色镜面不锈钢踢脚50mm高 (3)10厘细木工板（防火涂料三遍） | | m | | 12.515 | |
| 125 | | 墙面装饰板 | | (1)部位：砥砺奋进区墙面灯带槽 (2)12mm细木工板（防火涂料三遍） (3)3mm红色烤漆板 | | m2 | | 0.512 | |
| 126 | | 墙面喷刷涂料 | | (1)部位：砥砺奋进区墙面灯带槽 (2)喷绘区域 (3)腻子三遍 (4)广告贴纸 | | m2 | | 1.268 | |
| 127 | | 木隔断 | | (1)部位：砥砺奋进区 (2)12mm细木工板（防火涂料三遍） (3)75#龙骨间距600mm\*600mm | | m2 | | 19.894 | |
| 128 | | 墙面喷刷涂料 | | (1)部位：砥砺奋进区 (2)白色乳胶漆(一底两面、腻子三遍) | | m2 | | 19.894 | |
| 129 | | 墙面喷刷涂料 | | (1)部位：砥砺奋进区 (2)喷绘区域 (3)腻子三遍 | | m2 | | 15.716 | |
| 130 | | 墙面喷刷涂料 | | (1)部位：砥砺奋进区 (2)肌理漆(一底两面、腻子三遍) | | m2 | | 4.178 | |
| 131 | | 金属踢脚线 | | (1)部位：砥砺奋进区 (2)3厚黑色镜面不锈钢踢脚50mm高 (3)10厘细木工板（防火涂料三遍） | | m | | 6.860 | |
| 132 | | 墙面装饰板 | | (1)部位：砥砺奋进区墙面灯带槽 (2)12mm细木工板（防火涂料三遍） | | m2 | | 0.704 | |
| 133 | | 墙面喷刷涂料 | | (1)部位：砥砺奋进区墙面灯带槽 (2)喷绘区域 (3)腻子三遍 | | m2 | | 1.107 | |
| 134 | | 墙面喷刷涂料 | | (1)部位：砥砺奋进区墙面灯带槽 (2)肌理漆(一底两面、腻子三遍) | | m2 | | 0.787 | |
| 135 | | 金属踢脚线 | | (1)部位：砥砺奋进区 (2)3厚黑色镜面不锈钢踢脚50mm高 (3)10厘细木工板（防火涂料三遍） | | m | | 1.370 | |
| 136 | | 墙面装饰板 | | (1)部位：砥砺奋进区 (2)12mm细木工板（防火涂料三遍） (3)75#龙骨间距600mm\*600mm | | m2 | | 9.947 | |
| 137 | | 墙面喷刷涂料 | | (1)部位：砥砺奋进区 (2)肌理漆(一底两面、腻子三遍) | | m2 | | 11.527 | |
| 138 | | 墙面喷刷涂料 | | (1)部位：砥砺奋进区 (2)喷绘区域 (3)腻子三遍 | | m2 | | 7.105 | |
| 139 | | 金属踢脚线 | | (1)部位：砥砺奋进区 (2)3厚黑色镜面不锈钢踢脚50mm高 (3)10厘细木工板（防火涂料三遍） | | m | | 2.450 | |
|  | | 筚路蓝缕区 | |  | |  | |  | |
| 140 | | 墙面装饰板 | | (1)部位：筚路蓝缕区 (2)12mm细木工板（防火涂料三遍） (3)75#龙骨间距600mm\*600mm | | m2 | | 61.074 | |
| 141 | | 墙面喷刷涂料 | | (1)部位：筚路蓝缕区 (2)喷绘区域 (3)腻子三遍 | | m2 | | 54.114 | |
| 142 | | 墙面喷刷涂料 | | (1)部位：筚路蓝缕区 (2)肌理漆(一底两面、腻子三遍) | | m2 | | 10.295 | |
| 143 | | 金属踢脚线 | | (1)部位：筚路蓝缕区 (2)3厚黑色镜面不锈钢踢脚50mm高 (3)10厘细木工板（防火涂料三遍） | | m | | 21.060 | |
| 144 | | 墙面装饰板 | | (1)部位：筚路蓝缕区 (2)12mm细木工板（防火涂料三遍） (3)75#龙骨间距600mm\*600mm | | m2 | | 13.717 | |
| 145 | | 墙面喷刷涂料 | | (1)部位：筚路蓝缕区EL010,27 (2)肌理漆(一底两面、腻子三遍) | | m2 | | 30.634 | |
| 146 | | 木隔断 | | (1)部位：筚路蓝缕区 (2)12mm细木工板（防火涂料三遍） (3)75#龙骨间距600mm\*600mm (4)3mm灰色烤漆板 | | m2 | | 28.130 | |
| 147 | | 墙面喷刷涂料 | | (1)部位：筚路蓝缕区 (2)喷绘区域 (3)腻子三遍 | | m2 | | 31.137 | |
| 148 | | 墙面喷刷涂料 | | (1)部位：筚路蓝缕区 (2)白色乳胶漆(一底两面、腻子三遍) | | m2 | | 28.130 | |
|  | | 红船起航区 | |  | |  | |  | |
| 149 | | 墙面装饰板 | | (1)部位：红船起航区 (2)12mm细木工板（防火涂料三遍） (3)75#龙骨间距600mm\*600mm (4)3mm黑色不锈钢线条150宽 | | m2 | | 6.902 | |
| 150 | | 墙面喷刷涂料 | | (1)部位：红船起航区 (2)喷绘区域 (3)腻子三遍 | | m2 | | 3.820 | |
| 151 | | 金属踢脚线 | | (1)部位：红船起航区 (2)3厚黑色镜面不锈钢踢脚50mm高 (3)10厘细木工板（防火涂料三遍） | | m | | 2.380 | |
| 152 | | 墙面喷刷涂料 | | (1)部位：红船起航区 (2)喷绘区域 (3)腻子三遍 | | m2 | | 22.620 | |
| 153 | | 金属踢脚线 | | (1)部位：红船起航区 (2)3厚黑色镜面不锈钢踢脚50mm高 (3)10厘细木工板（防火涂料三遍） | | m | | 7.800 | |
| 154 | | 木隔断 | | (1)部位：旗帜领航区 (2)12mm细木工板（防火涂料三遍） (3)75#龙骨间距600mm\*600mm | | m2 | | 17.400 | |
| 155 | | 墙面喷刷涂料 | | (1)部位：旗帜领航区 (2)喷绘区域 (3)腻子三遍 | | m2 | | 7.400 | |
| 156 | | 墙面喷刷涂料 | | (1)部位：旗帜领航区 (2)白色乳胶漆(一底两面、腻子三遍) | | m2 | | 17.400 | |
| 157 | | 墙面喷刷涂料 | | (1)部位：旗帜领航区 (2)投影漆(一底两面、腻子三遍) | | m2 | | 10.325 | |
| 158 | | 金属踢脚线 | | (1)部位：红船起航区 (2)3厚黑色镜面不锈钢踢脚50mm高 (3)10厘细木工板（防火涂料三遍） | | m | | 6.000 | |
| 159 | | 墙面装饰板 | | (1)部位：红船起航区 (2)12mm细木工板（防火涂料三遍） (3)75#龙骨间距600mm\*600mm (4)3mm灰色铝板 (5)3mm铝板覆膜 | | m2 | | 45.066 | |
| 160 | | 墙面装饰板 | | (1)部位：红船起航区墙面灯带槽 (2)12mm细木工板（防火涂料三遍） (3)3mm铝板覆膜 | | m2 | | 1.027 | |
|  | | 序厅 | |  | |  | |  | |
| 161 | | 墙面装饰板 | | (1)部位：序厅 (2)12mm细木工板（防火涂料三遍） (3)75#龙骨间距600mm\*600mm (4)3mm红色烤漆板 | | m2 | | 14.500 | |
| 162 | | 墙面喷刷涂料 | | (1)部位：序厅 (2)白色乳胶漆(一底两面、腻子三遍) | | m2 | | 0.810 | |
| 163 | | 金属踢脚线 | | (1)部位：序厅 (2)3厚黑色镜面不锈钢踢脚50mm高 (3)10厘细木工板（防火涂料三遍） | | m | | 5.000 | |
| 164 | | 墙面装饰板 | | (1)部位：序厅 (2)12mm细木工板（防火涂料三遍） (3)3mm红色烤漆板 | | m2 | | 0.174 | |
| 165 | | 木隔断 | | (1)部位：序厅 (2)12mm细木工板（防火涂料三遍） (3)75#龙骨间距600mm\*600mm | | m2 | | 22.417 | |
| 166 | | 墙面喷刷涂料 | | (1)部位：序厅 (2)喷绘区域 (3)腻子三遍 | | m2 | | 7.817 | |
| 167 | | 墙面喷刷涂料 | | (1)部位：序厅 (2)白色乳胶漆(一底两面、腻子三遍) | | m2 | | 22.417 | |
| 168 | | 金属踢脚线 | | (1)部位：红船起航区 (2)3厚黑色镜面不锈钢踢脚50mm高 (3)10厘细木工板（防火涂料三遍） (4)50#龙骨间距600mm\*600mm | | m | | 7.730 | |
| 169 | | 墙面装饰板 | | (1)部位：序厅 (2)12mm细木工板（防火涂料三遍） (3)3mm红色烤漆板 (4)3mm白色烤漆板 | | m2 | | 7.540 | |
| 170 | | 块料墙面 | | (1)部位：  (2)600\*1200mm米黄釉面砖，专用瓷砖胶泥粘结层 (3)15厚1:3水泥砂浆抹灰层 (4)界面剂、铺网(贴玻纤网格布) | | m2 | | 11.078 | |
|  | | 接待序厅 | |  | |  | |  | |
| 171 | | 木隔断 | | (1)部位：接待序厅 (2)12mm细木工板（防火涂料三遍） (3)75#龙骨间距600mm\*600mm (4)3mm红色烤漆板 (5)3mm黄色烤漆板 (6)40\*80镀锌方通@600 | | m2 | | 11.620 | |
| 172 | | 墙面装饰板 | | (1)部位：接待序厅 (2)50\*100\*1.2mm，间隔100mm铝格栅饰面 | | m2 | | 25.740 | |
| 173 | | 块料墙面 | | (1)部位：接待序厅 (2)600\*1200mm米黄釉面砖，专用瓷砖胶泥粘结层 (3)15厚1:3水泥砂浆抹灰层 (4)界面剂、铺网(贴玻纤网格布) | | m2 | | 30.580 | |
| 174 | | 玻璃隔断 | | (1)部位：谈心谈话区  (2)12厘钢化玻璃隔断 (3)地弹门 (4)3mm厚50宽黑色镜面不锈钢边框 (5)含其他五金配件 | | m2 | | 14.065 | |
| 175 | | 金属门窗套 | | (1)部位：多功能厅 (2)12mm细木工板(防火涂料三遍)  (3)3mm厚50宽黑色镜面不锈钢边框 | | m2 | | 8.141 | |
| 176 | | 木门窗套 | | (1)部位：文创区 (2)木作门套 (3)12mm细木工板(防火涂料三遍)  (4)3mm木饰面 | | m2 | | 3.098 | |
| 177 | | 木质门带套 | | (1)部位：卫生间 (2)成品木门安装(带门套成品装饰平开复合木门 单开)1050\*2400mm (3)含门锁等其他五金配件 | | 樘 | | 2.000 | |
| 178 | | 电子感应门 | | (1)部位：序厅 (2)12厘钢化玻璃感应门 (3)含其他五金配件 | | 樘 | | 1.000 | |
| 179 | | 地弹门 | | (1)部位：序厅 (2)地弹门 (3)3mm镜面不锈钢边框 (4)含其他五金配件 | | m2 | | 5.800 | |
| 180 | | 成品隔断 | | (1)部位：卫生间 (2)18mm厚成品抗倍特板隔断2.25m高 | | m2 | | 14.108 | |
| 181 | | 成品隔断 | | (1)部位：卫生间 (2)18mm厚成品抗倍特板隔断1.1m高 | | m2 | | 0.440 | |
| 182 | | 洗漱台 | | (1)部位：卫生间  (2)洗漱台 1810\*600\*400mm (3)20mm巴黎米黄大理石台面 (4)12mm细木工板（防火涂料三遍） (5)30\*30\*3镀锌角钢,间距300mm (6)石材六面养护 (7)石材晶化处理 | | m2 | | 3.728 | |
| 183 | | 镜面玻璃 | | (1)部位：卫生间 (2)6mm厚银镜 (3)12mm细木工板（防火涂料三遍） (4)3mm黑色不锈钢边框50宽 | | m2 | | 4.597 | |
| 184 | | 服务台 | | (1)部位：接待序厅 (2)2950\*1100\*850 (3)20mm巴黎米黄大理石台面 (4)30\*30\*3镀锌方管，间距300mm (5)12mm细木工板（防火涂料三遍） (6)10mm红色烤漆板 (7)石材六面养护 (8)石材晶化处理 | | 个 | | 1.000 | |
| 185 | | 厨房吊柜 | | (1)部位：文创区 (2)茶水柜2570\*650\*2900mm (3)20mm巴黎米黄大理石台面 (4)12mm细木工板（防火涂料三遍） (5)3厘木饰面 (6)石材倒角3mm (7)含五金配件 (8)石材六面养护 (9)石材晶化处理 | | 个 | | 1.000 | |
| 186 | | 书柜 | | (1)部位：学习区 (2)文件柜2940\*350\*2900mm (3)12mm细木工板（防火涂料三遍） (4)3厘木饰面 (5)含各类五金配件 | | 个 | | 2.000 | |
| 187 | | 书柜 | | (1)部位：学习区 (2)文件柜 6700\*450\*2900mm (3)12mm细木工板（防火涂料三遍） (4)3厘木饰面 (5)黄色硬包 (6)白色硬包 (7)含各类五金配件 | | 个 | | 1.000 | |
| 188 | | 墙纸裱糊 | | (1)墙面(幕墙反光贴膜) | | m2 | | 354.000 | |
| 189 | | 窗帘 | | (1)部位：学习区、文创区 (2)聚酯涤纶遮光卷帘（含窗帘轨） | | m | | 12.800 | |
| 190 | | 玻璃栏板 | | (1)部位：接待序厅 (2)钢化玻璃12mm厚玻璃栏板 (3)3mm黑色不锈钢装饰线 (4)20mm巴黎米黄大理石石材 (5)9mm细木工板（防火涂料三遍） (6)石材3mm倒角 (7)石材六面养护 (8)石材晶化处理 | | m | | 12.080 | |
| 191 | | 玻璃栏板 | | (1)部位：接待序厅 (2)钢化玻璃12mm厚玻璃栏板 (3)3mm黑色不锈钢装饰线 (4)20mm巴黎米黄大理石石材 (5)9mm细木工板（防火涂料三遍） (6)石材3mm倒角 (7)石材六面养护 (8)石材晶化处理 | | m | | 11.020 | |
|  | |  | | 广告 | |  | |  | |
|  | | 立柱形象标识 | |  | |  | |  | |
| 192 | | 墙面装饰板 | | (1)背景墙1 (2)钢琴烤红色漆底板 (3)内置镀锌方管骨架 (4)不锈钢折盒激光焊接打磨上原子灰 | | m2 | | 10.900 | |
| 193 | | 墙面装饰板 | | (1)背景墙2 (2)钢琴烤红色漆底板 (3)内置镀锌方管骨架 (4)不锈钢折盒激光焊接打磨上原子灰 | | m2 | | 8.000 | |
| 194 | | 党徽 | | (1)党徽 (2)650\*650mm (3)电镀漆底板，内置亚克力透明发光底板 | | 个 | | 1.000 | |
| 195 | | 亚克力发光字 | | (1)亚克力发光文字 (2)270\*270mm (3)电镀漆底板，内置亚克力透明发光底板 | | 个 | | 12.000 | |
|  | | 习语录 | |  | |  | |  | |
| 196 | | 亚克力发光字 | | (1)亚克力发光文字 (2)270\*270mm (3)不锈钢折盒激光焊接打磨上原子灰 (4)钢琴烤红色漆底板内置10MM亚克力背板 | | 个 | | 15.000 | |
|  | | 格栅 | |  | |  | |  | |
| 197 | | 金属隔断 | | (1)定制大型格栅 (2)5800mm\*4400mm (3)不锈钢折盒激光焊接打磨上原子灰 (4)钢琴烤漆(5)铝镁合金激光雕刻折盒造型 | | m2 | | 25.700 | |
|  | | 序厅 | |  | |  | |  | |
| 198 | | 墙面装饰板 | | (1)烤漆装饰面(大面) (2)底板红色-钢琴烤漆装饰面(大面) | | m2 | | 10.000 | |
| 199 | | 墙面装饰板 | | (1)烤漆装饰面(小面) (2)底板红色-钢琴烤漆装饰面(小面) | | m2 | | 4.300 | |
| 200 | | 墙面装饰板 | | (1)底板钢琴烤漆背景板 | | m2 | | 4.000 | |
| 201 | | 墙纸裱糊 | | (1)高清环保软膜+UV打印 (2)定制高清水波纹理油画布+UV喷绘墙纸 | | m2 | | 10.300 | |
| 202 | | 金属字 | | (1)文字 (2)1500\*1350mm (3)亚克力底板面UV文字标题立体钛金字 | | m2 | | 2.000 | |
| 203 | | 亚克力字 | | (1)永远跟党走 (2)文字200\*200mm (3)不锈钢折盒激光焊接打磨上原子灰 (4)钢琴烤金色漆底板 (5)底部亚克力钻石抛光 | | 个 | | 5.000 | |
| 204 | | 墙纸裱糊 | | (1)高清环保软膜+UV打印 (2)定制高清水波纹理油画布+UV喷绘墙纸 | | m2 | | 15.000 | |
| 205 | | 灯箱 | | (1)定制软膜灯箱1 (2)骨架：木龙骨骨架安装，龙骨刷防火涂料 (3)基层：9mm阻燃胶合板，9mm石膏板 (4)面层：嵌入式灯箱彩白彩软膜，内置防火LED灯光模组 | | m2 | | 1.350 | |
| 206 | | 灯箱 | | (1)定制软膜灯箱2 (2)骨架：木龙骨骨架安装，龙骨刷防火涂料 (3)基层：9mm阻燃胶合板，9mm石膏板 (4)面层：嵌入式灯箱彩白彩软膜，内置防火LED灯光模组 | | m2 | | 0.600 | |
|  | | 红船起航 | |  | |  | |  | |
| 207 | | 定制油布 | | (1)高清环保软膜+UV打印 (2)根据设计图，定制环保高清颗粒凹凸纹理油画布+UV打印 | | 套 | | 1.000 | |
| 208 | | 亚克力字 | | (1)文字(2)200\*200mm (3)不锈钢折盒激光焊接打磨上原子灰 (4)钢琴烤金色漆底板 (5)底部亚克力钻石抛光 | | 个 | | 16.000 | |
| 209 | | 墙纸裱糊 | | (1)高清环保软膜+UV打印 (2)定制高清水波纹理油画布+UV喷绘墙纸 | | m2 | | 8.500 | |
| 210 | | 墙纸裱糊 | | (1)细文文字丝印 | | m2 | | 0.800 | |
| 211 | | 灯箱 | | (1)定制软膜灯箱1 (2)骨架：木龙骨骨架安装，龙骨刷防火涂料 (3)基层：9mm阻燃胶合板，9mm石膏板 (4)面层：嵌入式灯箱彩白彩软膜，内置防火LED灯光模组 | | m2 | | 0.900 | |
| 212 | | 亚克力字 | | (1)文字 (2)200\*200mm (3)不锈钢折盒激光焊接打磨上原子灰 (4)钢琴烤金色漆底板 (5)底部亚克力钻石抛光 | | 个 | | 12.000 | |
| 213 | | 墙纸裱糊 | | (1)高清环保软膜+UV打印 (2)定制高清水波纹理油画布+UV喷绘墙纸 | | m2 | | 19.800 | |
|  | | 筚路蓝缕百年峥嵘 | |  | |  | |  | |
| 214 | | 有机玻璃字 | | (1)筚路蓝缕 (2)液态模组浇筑成型发光字-侧面发白光 | | 个 | | 8.000 | |
| 215 | | 亚克力字 | | (1)激光雕刻字 (2)亚克力激光雕刻背衬3M胶-侧面钻石抛光 | | 套 | | 1.000 | |
| 216 | | 墙纸裱糊 | | (1)高清环保软膜+UV打印 (2)定制高清水波纹理油画布+UV喷绘墙纸 | | m2 | | 10.200 | |
| 217 | | 墙纸裱糊 | | (1)高清环保软膜+UV打印 (2)定制高清水波纹理油画布+UV喷绘墙纸 | | m2 | | 15.000 | |
| 218 | | 墙面装饰板 | | (1)背景墙 (2)钢琴烤红色漆底板 (3)内置镀锌方管骨架 (4)不锈钢折盒激光焊接打磨上原子灰 | | m2 | | 13.000 | |
| 219 | | 墙纸裱糊 | | (1)高清环保软膜+UV打印 (2)定制高清水波纹理油画布+UV喷绘墙纸 | | m2 | | 28.000 | |
| 220 | | 定制激光雕刻字 | | (1)定制激光雕刻字 (2)时间轴立体5+亚克力激光雕刻背衬3M胶，侧面钻石抛光 | | 个 | | 9.000 | |
| 221 | | 定制激光雕刻字 | | (1)定制激光雕刻字 (2)亚克力激光雕刻背衬3M胶-侧面钻石抛光 | | 套 | | 9.000 | |
| 222 | | 灯箱 | | (1)定制软膜灯箱1 (2)骨架：木龙骨骨架安装，龙骨刷防火涂料 (3)基层：9mm阻燃胶合板，9mm石膏板 (4)面层：嵌入式灯箱彩白彩软膜，内置防火LED灯光模组 | | m2 | | 4.300 | |
| 223 | | 定制激光雕刻字 | | (1)定制激光雕刻字 (2)3MM乳白色亚克力激光雕刻背衬3M胶-侧面钻石抛光 | | 套 | | 12.000 | |
|  | | 砥砺奋进 册载筑梦 | |  | |  | |  | |
| 224 | | 墙纸裱糊 | | (1)高清环保软膜+UV打印 (2)定制高清水波纹理油画布+UV喷绘墙纸 | | m2 | | 29.000 | |
| 225 | | 木质字 | | (1)一级标题文字 (2)1.5MM不锈钢折盒激光焊接打磨上原子灰，钢琴烤金色漆底板 | | 个 | | 16.000 | |
| 226 | | 亚克力字 | | (1)二级标题 (2)亚克力激光雕刻背衬3M胶，侧面钻石抛光 | | 套 | | 3.000 | |
| 227 | | 灯箱 | | (1)定制软膜灯箱1 (2)骨架：木龙骨骨架安装，龙骨刷防火涂料 (3)基层：9mm阻燃胶合板，9mm石膏板 (4)面层：嵌入式灯箱彩白彩软膜，内置防火LED灯光模组 | | m2 | | 3.500 | |
| 228 | | 灯箱 | | (1)定制软膜灯箱2 (2)骨架：木龙骨骨架安装，龙骨刷防火涂料 (3)基层：9mm阻燃胶合板，9mm石膏板 (4)面层：嵌入式灯箱彩白彩软膜，内置防火LED灯光模组 | | m2 | | 2.200 | |
| 229 | | 墙纸裱糊 | | (1)高清环保软膜+UV打印 (2)定制高清水波纹理油画布+UV喷绘墙纸 | | m2 | | 25.000 | |
| 230 | | 擎画高新蓝图 | | (1)擎画高新蓝图 (2)不锈钢折盒激光焊接打磨上原子灰，钢琴烤金色漆底板 | | 套 | | 1.000 | |
| 231 | | 习在高新 | | (1)习在高新 (2)水晶钻石抛光+红色亚克力激光雕刻背衬3M胶，侧面钻石抛光 | | 套 | | 1.000 | |
| 232 | | 墙纸裱糊 | | (1)高清环保软膜+UV打印 (2)定制高清水波纹理油画布+UV喷绘墙纸 | | m2 | | 15.000 | |
| 233 | | 灯箱 | | (1)定制软膜灯箱3 (2)骨架：木龙骨骨架安装，龙骨刷防火涂料 (3)基层：9mm阻燃胶合板，9mm石膏板 (4)面层：嵌入式灯箱彩白彩软膜，内置防火LED灯光模组 | | m2 | | 1.800 | |
| 234 | | 亚克力字 | | (1)二级标题 (2)水晶钻石抛光+红色亚克力激光雕刻背衬3M胶，侧面钻石抛光 | | 套 | | 2.000 | |
| 235 | | 有机玻璃字 | | (1)砥砺奋进-发光字 (2)液态模组浇筑成型发光字-侧面发白光 | | 个 | | 8.000 | |
| 236 | | 墙纸裱糊 | | (1)高清环保软膜+UV打印 (2)定制高清水波纹理油画布+UV喷绘墙纸 | | m2 | | 8.000 | |
| 237 | | 墙纸裱糊 | | (1)高清环保软膜+UV打印 (2)定制高清水波纹理油画布+UV喷绘墙纸 | | m2 | | 15.000 | |
| 238 | | 灯箱 | | (1)定制软膜灯箱4 (2)骨架：木龙骨骨架安装，龙骨刷防火涂料 (3)基层：9mm阻燃胶合板，9mm石膏板 (4)面层：嵌入式灯箱彩白彩软膜，内置防火LED灯光模组 | | m2 | | 1.900 | |
|  | | 旗帜领航 全域一体 | |  | |  | |  | |
| 239 | | 定制油布 | | (1)高清环保软膜+UV打印 (2)根据设计图，定制环保高清颗粒凹凸纹理油画布+UV打印 | | 套 | | 1.000 | |
| 240 | | 画面雕刻高密度PVC展板 | | (1)画面雕刻高密度PVC展板 (2)画面雕刻高密度PV | | m2 | | 2.000 | |
|  | |  | | C画面UV印加光油 | |  | |  | |
| 241 | | 画面雕刻高密度PVC展板 | | (1)画面雕刻高密度PVC展板 (2)画面雕刻高密度PVC画面UV印加光油 | | m2 | | 3.600 | |
| 242 | | 亚克力字 | | (1)高新党建改革 (2)200\*200mm (3)不锈钢折盒激光焊接打磨上原子灰 (4)钢琴烤金色漆面板 | | 个 | | 6.000 | |
| 243 | | 亚克力字 | | (1)副标题(1000\*100mm) (2)水晶钻石抛光+亚克力激光雕刻背衬3M胶，侧面钻石抛光 | | 套 | | 1.000 | |
| 244 | | 亚克力字 | | (1)副标题(1000\*150mm) (2)水晶钻石抛光+亚克力激光雕刻背衬3M胶，侧面钻石抛光 | | 套 | | 3.000 | |
| 245 | | 有机玻璃字 | | (1)（旗帜）发光字 (2)液态模组浇筑成型发光字-侧面发白光 | | 个 | | 8.000 | |
| 246 | | 墙纸裱糊 | | (1)高清环保软膜+UV打印 (2)定制高清水波纹理油画布+UV喷绘墙纸 | | m2 | | 30.000 | |
| 247 | | 墙纸裱糊 | | (1)高清环保软膜+UV打印 (2)定制高清水波纹理油画布+UV喷绘墙纸 | | m2 | | 5.000 | |
| 248 | | 画面雕刻高密度PVC展板 | | (1)画面雕刻高密度PVC展板 (2)画面雕刻高密度PVC画面UV印加光油 | | m2 | | 1.800 | |
| 249 | | 墙纸裱糊 | | (1)高清环保软膜+UV打印 (2)定制高清水波纹理油画布+UV喷绘墙纸 | | m2 | | 48.500 | |
| 250 | | 墙纸裱糊 | | (1)高清环保软膜+UV打印 (2)定制高清水波纹理油画布+UV喷绘墙纸 | | m2 | | 14.000 | |
| 251 | | 墙纸裱糊 | | (1)高清环保软膜+UV打印 (2)定制高清水波纹理油画布+UV喷绘墙纸 | | m2 | | 43.000 | |
|  | | 水西林历史文化 | |  | |  | |  | |
| 252 | | 墙纸裱糊 | | (1)高清环保软膜+UV打印 (2)定制高清水波纹理油画布+UV喷绘墙纸 | | m2 | | 22.000 | |
| 253 | | 烤漆面板 | | (1)金属字水西林历史文化+烤漆面板 (2)不锈钢折盒激光焊接打磨上原子灰，钢琴烤金色漆面板 | | 套 | | 1.000 | |
| 254 | | 灯箱 | | (1)定制软膜灯箱1 (2)骨架：木龙骨骨架安装，龙骨刷防火涂料 (3)基层：9mm阻燃胶合板，9mm石膏板 (4)面层：嵌入式灯箱彩白彩软膜，内置防火LED灯光模组 | | m2 | | 0.600 | |
| 255 | | 墙纸裱糊 | | (1)高清环保软膜+UV打印 (2)定制高清水波纹理油画布+UV喷绘墙纸 | | m2 | | 18.000 | |
| 256 | | 灯箱 | | (1)定制软膜灯箱3 (2)骨架：木龙骨骨架安装，龙骨刷防火涂料 (3)基层：9mm阻燃胶合板，9mm石膏板 (4)面层：嵌入式灯箱彩白彩软膜，内置防火LED灯光模组 | | m2 | | 0.600 | |
| 257 | | 墙纸裱糊 | | (1)高清环保软膜+UV打印 (2)定制高清水波纹理油画布+UV喷绘墙纸 | | m2 | | 8.100 | |
| 258 | | 灯箱 | | (1)定制软膜灯箱4 (2)骨架：木龙骨骨架安装，龙骨刷防火涂料 (3)基层：9mm阻燃胶合板，9mm石膏板 (4)面层：嵌入式灯箱彩白彩软膜，内置防火LED灯光模组 | | m2 | | 0.600 | |
| 259 | | 墙纸裱糊 | | (1)高清环保软膜+UV打印 (2)定制高清水波纹理油画布+UV喷绘墙纸 | | m2 | | 4.800 | |
| 260 | | 墙面装饰浮雕 | | (1)墙面水晶钻石抛光+亚克力激光雕刻钢琴烤漆背衬3M胶，侧面钻石抛光 (2)W：200 H：1200 | | 套 | | 3.000 | |
| 261 | | 墙纸裱糊 | | (1)高清环保软膜+UV打印 (2)定制高清水波纹理油画布+UV喷绘墙纸 | | m2 | | 20.000 | |
|  | | 多功能展示区 | |  | |  | |  | |
| 262 | | 墙纸裱糊 | | (1)高清环保软膜+UV打印 (2)定制高清水波纹理油画布+UV喷绘墙纸 | | m2 | | 22.000 | |
| 263 | | 亚克力字 | | (1)二级标题(2)亚克力激光雕刻背衬3M胶，侧面钻石抛光 | | 套 | | 7.000 | |
| 264 | | 墙面装饰板 | | (1)底板红色钢琴烤漆装饰 (2)W：1700x2 H：2950 | | m2 | | 10.300 | |
|  | |  | | 安装工程 | |  | |  | |
|  | |  | | 给水系统 | |  | |  | |
| 265 | | 塑料管 | | (1)连接形式:热熔连接 (2)安装部位:室内 (3)介质:给水 (4)材质、规格:PPR塑料给水管DN40 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗及水压泄漏试验 (6)管件安装 | | m | | 0.930 | |
| 266 | | 塑料管 | | (1)连接形式:热熔连接 (2)安装部位:室内 (3)介质:给水 (4)材质、规格:PPR塑料给水管DN32 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗及水压泄漏试验 (6)管件安装 | | m | | 3.040 | |
| 267 | | 塑料管 | | (1)连接形式:热熔连接 (2)安装部位:室内 (3)介质:给水 (4)材质、规格:PPR塑料给水管DN25 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗及水压泄漏试验 (6)管件安装 | | m | | 8.760 | |
| 268 | | 塑料管 | | (1)连接形式:热熔连接 (2)安装部位:室内 (3)介质:给水 (4)材质、规格:PPR塑料给水管DN20 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗及水压泄漏试验 (6)管件安装 | | m | | 8.280 | |
| 269 | | 塑料管 | | (1)连接形式:热熔连接 (2)安装部位:室内 (3)介质:给水 (4)材质、规格:PPR塑料给水管DN15 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、 | | m | | 10.300 | |
|  | |  | | 冲洗及水压泄漏试验 (6)管件安装 | |  | |  | |
| 270 | | 螺纹阀门 | | (1)连接形式:螺纹连接 (2)材质:铜芯 | | 个 | | 1.000 | |
| 271 | | 螺纹阀门 | | (1)连接形式:螺纹连接 (2)材质:铜芯 | | 个 | | 1.000 | |
|  | |  | | 排水系统 | |  | |  | |
| 272 | | 洗脸盆 | | (1)材质:陶瓷 (2)规格、类型:单柄水嘴单孔台下式洗脸盆 (3)附件名称、数量:金属软管1根、红外感应龙头1个、螺纹管件1个、洗脸盆排水附件1套 (4)低压电器装置接线(自动冲洗感应器接线) | | 组 | | 4.000 | |
| 273 | | 大便器 | | (1)材质:陶瓷 (2)规格、类型:感应式冲洗阀蹲式大便器(不带水封、带防污器) (3)附件名称、数量:冲洗管1根、大便器存水弯1个、防污器1个 (4)低压电器装置接线(自动冲洗感应器接线) | | 组 | | 4.000 | |
| 274 | | 小便器 | | (1)材质:陶瓷 (2)规格、类型:感应式冲洗阀壁挂式小便器(自带水封) (3)附件名称、数量:小便器冲水连接管1根、小便器排水附件1套 (4)低压电器装置接线(自动冲洗感应器接线) | | 组 | | 2.000 | |
| 275 | | 给、排水附(配)件 | | (1)地漏(带存水弯) | | 个 | | 2.000 | |
| 276 | | 给、排水附(配)件 | | (1)规格:地面扫除口 | | 个 | | 1.000 | |
| 277 | | 塑料管 | | (1)连接形式:粘接 (2)安装部位:室内 (3)介质:排水 (4)材质、规格:硬聚氯乙烯(UPVC)塑料排水管De110(5)压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 (6)管件安装 | | m | | 8.830 | |
| 278 | | 塑料管 | | (1)连接形式:粘接 (2)安装部位:室内 (3)介质:排水 (4)材质、规格:硬聚氯乙烯(UPVC)塑料排水管De75 (5)压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 (6)管件安装 | | m | | 6.440 | |
| 279 | | 塑料管 | | (1)连接形式:粘接 (2)安装部位:室内 (3)介质:排水 (4)材质、规格:硬聚氯乙烯(UPVC)塑料排水管De50 (5)压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 (6)管件安装 | | m | | 3.600 | |
|  | |  | | 消火栓给水系统 | |  | |  | |
| 280 | | 消火栓钢管 | | (1)连接形式:沟槽式卡箍连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:内外热浸镀锌钢管 DN70 P=1.60MPa (4)压力试验及冲洗设计要求:水压试验及水冲洗 (5)管件安装 | | m | | 33.120 | |
| 281 | | 管道支架 | | (1)材质:型钢 (2)管架形式:管道支架制作安装 | | kg | | 13.410 | |
| 282 | | 金属结构刷油 | | (1)管道支吊架除锈 (2)防锈漆二道，色漆二道 | | kg | | 13.410 | |
| 283 | | 管道刷油 | | (1)油漆品种:红色调和漆 (2)涂刷遍数、漆膜厚度:二道 | | m2 | | 7.900 | |
| 284 | | 室内消火栓 | | (1)型号、规格:甲型单栓带消防软管卷盘消火栓箱 (2)附件材质、规格:消火栓箱门采用树脂门,内设消火栓1只QZ19直流水枪1只，DN65^25米长衬胶水龙带1条，JPS1.6-19消防软管卷盘一套，消防卷盘应配置内径不小于?19、长度为30m的消防软管及当量喷嘴直径6mm的消防水枪 | | 套 | | 6.000 | |
| 285 | | 灭火器 | | (1)手提式磷酸铵盐干粉灭火器(A类) (2)形式:带灭火器箱 | | 具 | | 22.000 | |
|  | |  | | 自动喷淋系统 | |  | |  | |
| 286 | | 水喷淋钢管 | | (1)连接形式:沟槽连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 (4)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 | | m | | 81.430 | |
| 287 | | 水喷淋钢管 | | (1)连接形式:沟槽连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 (4)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 | | m | | 23.480 | |
| 288 | | 水喷淋钢管 | | (1)连接形式:沟槽连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 (4)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 | | m | | 10.120 | |
| 289 | | 水喷淋钢管 | | (1)连接形式:螺纹连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 (4)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 | | m | | 31.620 | |
| 290 | | 水喷淋钢管 | | (1)连接形式:螺纹连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 (4)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 | | m | | 76.320 | |
| 291 | | 水喷淋钢管 | | (1)连接形式:螺纹连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 (4)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 | | m | | 100.950 | |
| 292 | | 水喷淋钢管 | | (1)连接形式:螺纹连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 (4)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 | | m | | 294.120 | |
| 293 | | 管道支架 | | (1)材质:型钢 (2)管架形式:管道支架制作、安装 | | kg | | 180.430 | |
| 294 | | 管道刷油 | | (1)油漆品种:桔红色调和漆 (2)涂刷遍数、漆膜厚度:二道 | | m2 | | 78.270 | |
| 295 | | 金属结构刷油 | | (1)结构类型:一般钢结构 (2)除锈级别:轻绣 (3)油漆品种:防锈漆、调和漆 (4)涂刷遍数、漆膜厚度:各2遍 | | kg | | 180.430 | |
| 296 | | 水流指示器 | | (1)连接形式:沟槽连接 (2)型水流指示器 | | 个 | | 1.000 | |
| 297 | | 减压孔板 | | (1)连接形式:沟槽连接 (2)材质、规格:减压孔板 | | 个 | | 1.000 | |
| 298 | | 水喷淋(雾)喷头 | | (1)连接形式:螺纹连接 (2)安装部位:室内 | | 个 | | 162.000 | |
| 299 | | 末端试水装置 | | (1)规格:末端试水装置 | | 组 | | 1.000 | |
| 300 | | 螺纹阀门 | | (1)连接形式:螺纹连接 (2)材质:铜芯 | | 个 | | 1.000 | |
| 301 | | 焊接法兰阀门 | | (1)连接形式:沟槽连接 (2)材质:铜芯 | | 个 | | 1.000 | |
| 302 | | 法兰 | | (1)沟槽法兰 | | 副 | | 2.000 | |
| 303 | | 水灭火控制装置调试 | | (1)系统形式:水灭火控制装置调试(自动喷水灭火系统) | | 点 | | 1.000 | |
| 304 | | 按钮 | | (1)名称:消火栓按钮 | | 个 | | 4.000 | |
| 305 | | 配管 | | (1)规格:每根长≤1m (2)名称:金属软管 | | m | | 4.000 | |
| 306 | | 接线盒 | | (1)材质:钢制 (2)名称:接线盒+空白面板 (3)安装形式:暗装 | | 个 | | 4.000 | |
| 307 | | 模块(模块箱) | | (1)名称:输入/输出模块 | | 个 | | 5.000 | |
| 308 | | 模块(模块箱) | | (1)名称:输入模块 | | 个 | | 4.000 | |
| 309 | | 模块(模块箱) | | (1)名称:总线隔离模块 | | 个 | | 2.000 | |
| 310 | | 配线 | | (1)材质:铜芯 (2)规格:2.5mm2 (3)名称:配线 | | m | | 325.680 | |
| 311 | | 配线 | | (1)材质:铜芯 (2)规格:2×1.5mm2 (3)名称:配线 | | m | | 240.940 | |
| 312 | | 配线 | | (1)材质:铜芯 (2)规格:2×1.5mm2 (3)名称:配线 | | m | | 87.990 | |
| 313 | | 配线 | | (1)材质:铜芯 (2)规格:2×1.5mm2 (3)名称:配线 | | m | | 48.970 | |
| 314 | | 模块(模块箱) | | (1)名称:消防接线及模块箱 | | 台 | | 1.000 | |
| 315 | | 配管 | | (1)材质:焊接钢管 (2)名称:电气配管 (3)接地要求:防腐油漆，接地 (4)配置形式:吊顶内明敷 | | m | | 199.860 | |
| 316 | | 配管 | | (1)材质:焊接钢管 (2)名称:电气配管 (3)接地要求:防腐油漆，接地 (4)配置形式:吊顶内明敷 | | m | | 154.540 | |
| 317 | | 配管 | | (1)材质:焊接钢管 (2)名称:电气配管 (3)接地要求:防腐油漆，接地(5)配置形式:暗配 (4)预留沟槽 | | m | | 13.200 | |
| 318 | | 配管 | | (1)材质:焊接钢管 (2)名称:电气配管 (3)接地要求:防腐油漆，接地 (4)配置形式:暗配 (5)预留沟槽 | | m | | 6.300 | |
| 319 | | 接线盒 | | (1)材质:钢制 (2)名称:接线盒 (3)安装形式:暗装 | | 个 | | 57.000 | |
| 320 | | 点型探测器 | | (1)名称:点型感烟火灾探测器 | | 个 | | 30.000 | |
| 321 | | 声光报警器 | | (1)名称:火灾声光警报器(编码型) | | 个 | | 3.000 | |
| 322 | | 消防广播(扬声器) | | (1)名称:吸顶消防应急广播3W | | 个 | | 6.000 | |
| 323 | | 按钮 | | (1)名称:手动火灾报警按钮(带消防电话插孔) | | 个 | | 2.000 | |
| 324 | | 防火控制装置调试 | | (1)消防控制装置接线(正压送风阀排烟阀防火阀) (2)防火控制装置调试(电动防火阀、电动排烟阀、电动正压送风阀) | | 个/部 | | 4.000 | |
| 325 | | 自动报警系统调试 | | (1)自动报警系统调试(64点以内) | | 系统 | | 1.000 | |
| 326 | | 配线 | | (1)材质:铜芯 (2)规格:2.5mm2 (3)名称:配线 (4)配线部位:管内 | | m | | 1400.880 | |
| 327 | | 配管 | | (1)材质:紧定式薄壁钢管 (2)名称:电气配管 (3)接地要求:防腐油漆，接地 (4)配置形式:吊顶内明敷 | | m | | 298.220 | |
| 328 | | 配管 | | (1)材质:紧定式薄壁钢管 (2)名称:电气配管 (3)接地要求:防腐油漆，接地 (4)配置形式:暗配 (5)预留沟槽 | | m | | 50.000 | |
| 329 | | 接线盒 | | (1)材质:钢制 (2)名称:接线盒 (3)安装形式:暗装 | | 个 | | 47.000 | |
| 330 | | 配电箱 | | (1)名称:应急照明配电箱 | | 台 | | 1.000 | |
| 331 | | 装饰灯 | | (1)名称:自带蓄电池应急吸顶灯 8W(应急时间90分钟) (2)安装形式:吸顶安装 | | 套 | | 26.000 | |
| 332 | | 装饰灯 | | (1)名称:自带蓄电池安全出口指示灯 8W(应急时间90分钟) (2)安装形式:壁装 | | 套 | | 8.000 | |
| 333 | | 装饰灯 | | (1)名称:自带蓄电池单向疏散指示灯 8W(应急时间90分钟) (2)安装形式:壁装 | | 套 | | 8.000 | |
| 334 | | 装饰灯 | | (1)自带蓄电池双面单向疏散指示灯 8W(应急时间90分钟) (2)安装形式:吊装 | | 套 | | 5.000 | |
| 335 | | 碳钢通风管道制作安装 | | (1)规格:长边长≤2000mm (2)材质:镀锌钢板 (3)名称:碳钢通风管道制作安装 (4)形状:矩形 (5)板材厚度:δ1.2mm (6)风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 | | m2 | | 83.110 | |
| 336 | | 碳钢通风管道制作安装 | | (1)规格:长边长≤1250mm (2)材质:镀锌钢板 (3)名称:碳钢通风管道制作安装 (4)形状:矩形 (5)板材厚度:δ1.2mm (6)风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 | | m2 | | 52.120 | |
| 337 | | 碳钢通风管道制作安装 | | (1)规格:长边长≤1000mm (2)材质:镀锌钢板 (3)名称:碳钢通风管道制作安装 (4)形状:矩形 (5)板材厚度:δ1.0mm (6)风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 | | m2 | | 34.900 | |
| 338 | | 金属结构刷油 | | (1)风管法兰、法兰加固框、设备支架手工除锈 (2)刷红丹漆二道，外刷调和漆二道 | | kg | | 1014.060 | |
| 339 | | 碳钢阀门 | | (1)名称:280℃防火阀1250×500(2)支架制作、安装 | | 个 | | 2.000 | |
| 340 | | 碳钢阀门 | | (1)名称:280℃防火阀1400×500 (2)支架制作、安装 | | 个 | | 2.000 | |
| 341 | | 碳钢阀门 | | (1)名称:280℃防火阀800×200 (2)支架制作、安装 | | 个 | | 2.000 | |
| 342 | | 铝及铝合金风口、散流器 | | (1)名称:远控多叶排烟口 (250+800)×400 (2)板式排烟口、多叶排烟口(送风口)安装(排烟口(阀)远程控制缆绳及执行机构) | | 个 | | 3.000 | |
| 343 | | 铝及铝合金风口、散流器 | | (1)名称:远控多叶排烟口 (250+1200)×400 (2)板式排烟口、多叶排烟口(送风口)安装(排烟口(阀)远程控制缆绳及执行机构) | | 个 | | 2.000 | |
| 344 | | 金属防火窗 | | (1)挡烟垂壁（8mm 防火玻璃） (2)挡烟垂壁应采用不燃材料制作,其材料及性能等要求详《挡烟垂壁》GA533-2012。 | | m2 | | 5.685 | |
| 345 | | 通风工程检测、调试 | |  | | 系统 | | 1.000 | |
| 346 | | 配电箱 | | (1)名称:成套配电箱安装  (2)安装方式:挂墙安装 | | 台 | | 1.000 | |
| 347 | | 配电箱 | | (1)名称:成套配电箱安装 (2)安装方式:挂墙安装 | | 台 | | 1.000 | |
| 348 | | 配电箱 | | (1)名称:成套配电箱安装  (2)安装方式:挂墙安装 | | 台 | | 1.000 | |
| 349 | | 配电箱 | | (1)名称:成套配电箱安装  (2)安装方式:挂墙安装 | | 台 | | 1.000 | |
| 350 | | 桥架 | | (1)名称:电气桥架 (3)材质:钢制 (4)类型:槽式 (5)防腐、接地 | | m | | 238.650 | |
| 351 | | 铁构件 | | (1)桥架支吊架制作、安装(2)防腐、接地 | | kg | | 172.067 | |
| 352 | | 配管 | | (1)材质:焊接钢管 (3)名称:电气配管 (4)接地要求:防腐油漆，接地 (5)配置形式:吊顶内明敷 | | m | | 8.230 | |
| 353 | | 配管 | | (1)材质:焊接钢管 (2)名称:电气配管 (3)接地要求:防腐油漆，接地 (4)配置形式:吊顶内明敷 | | m | | 5.440 | |
| 354 | | 配管 | | (1)材质:焊接钢管 (2)名称:电气配管 (3)接地要求:防腐油漆，接地 (4)配置形式:暗配 (5)预留沟槽 | | m | | 3.000 | |
| 355 | | 配管 | | (1)材质:焊接钢管 (2)名称:电气配管 (3)接地要求:防腐油漆，接地 (4)配置形式:暗配 (5)预留沟槽 | | m | | 3.000 | |
| 356 | | 配管 | | (1)材质:紧定式薄壁钢管 (2)名称:电气配管 (3)接地要求:防腐油漆，接地 (4)配置形式:吊顶内明敷 | | m | | 779.430 | |
| 357 | | 配管 | | (1)材质:紧定式薄壁钢管 (2)名称:电气配管 (3)接地要求:防腐油漆，接地 (4)配置形式:吊顶内明敷 | | m | | 68.620 | |
| 358 | | 配管 | | (1)材质:紧定式薄壁钢管 (2)名称:电气配管 (3)接地要求:防腐油漆，接地 (4)配置形式:吊顶内明敷 | | m | | 16.270 | |
| 359 | | 配管 | | (1)材质:紧定式薄壁钢管 (2)名称:电气配管(4)接地要求:防腐油漆，接地 (3)配置形式:暗配 (4)预留沟槽 | | m | | 97.600 | |
| 360 | | 配管 | | (1)材质:紧定式薄壁钢管 (2)名称:电气配管 (3)接地要求:防腐油漆，接地 (4)配置形式:暗配 (5)预留沟槽 | | m | | 22.900 | |
| 361 | | 配管 | | (1)材质:紧定式薄壁钢管 (2)名称:电气配管 (3)接地要求:防腐油漆，接地 (4)配置形式:暗配 (5)预留沟槽 | | m | | 9.600 | |
| 362 | | 配管 | | (1)金属软管 | | m | | 153.000 | |
| 363 | | 配管 | | (1)金属软管 | | m | | 76.000 | |
| 364 | | 配管 | | (1)金属软管 | | m | | 76.000 | |
| 365 | | 配管 | | (1)金属软管 | | m | | 11.000 | |
| 366 | | 铁构件 | | (1)铁构件制作与安装(一般铁构件制作安装) (2)防腐、接地 | | kg | | 45.196 | |
| 367 | | 配线 | | (1)材质:铜芯 (2)规格:2.5mm2 (3)名称:配线 | | m | | 2914.130 | |
| 368 | | 配线 | | (1)材质:铜芯 (2)规格:4mm2 (3)名称:配线 | | m | | 327.160 | |
| 369 | | 配线 | | (1)材质:铜芯 (2)规格:6mm2 (3)名称:配线 | | m | | 149.350 | |
| 370 | | 配线 | | (1)材质:铜芯 (2)规格:2.5mm2 (3)名称:配线 | | m | | 5913.570 | |
| 371 | | 配线 | | (1)材质:铜芯 (2)规格:4mm2 (3)名称:配线 | | m | | 931.460 | |
| 372 | | 配线 | | (1)材质:铜芯 (2)规格:6mm2 (3)名称:配线 ( | | m | | 686.450 | |
| 373 | | 电力电缆 | | (1)规格:5×16mm2 (2)材质:铜芯 (3)名称:电力电缆 (4)电压等级(kV):1KV (5)敷设方式、部位:管内/桥架 | | m | | 20.650 | |
| 374 | | 电力电缆 | | (1)规格:5×2.5mm2 (2)材质:铜芯 (3)名称:电力电缆 (4)电压等级(kV):1KV (5)敷设方式、部位:管内/桥架 | | m | | 23.510 | |
| 375 | | 电力电缆头 | | (1)名称:电力电缆头 (2)电压等级(kV):1KV (3)材质、类型:铜芯 | | 个 | | 4.000 | |
| 376 | | 电力电缆头 | | (1)规格:5×6mm2 (2)名称:电力电缆头 (5)材质、类型:铜芯 | | 个 | | 4.000 | |
| 377 | | 照明开关 | | (1)名称:单联单控开关 (2)安装方式:暗装 | | 个 | | 3.000 | |
| 378 | | 照明开关 | | (1)名称:三联单控开关 (2)安装方式:暗装 | | 个 | | 2.000 | |
| 379 | | 插座 | | (1)名称:单相二、三极暗插座 (2)安装方式:暗装 | | 个 | | 15.000 | |
| 380 | | 插座 | | (1)名称:单相二、三极防溅暗插座 (2)安装方式:暗装 | | 个 | | 2.000 | |
| 381 | | 插座 | | (1)名称:单相三极暗插座 (2)安装方式:暗装 | | 个 | | 8.000 | |
| 382 | | 插座 | | (1)名称:单相二、三极地面暗插座 (2)安装方式:暗装 | | 个 | | 14.000 | |
| 383 | | 普通灯具 | | (1)名称:吸顶灯 | | 套 | | 11.000 | |
| 384 | | 装饰灯 | | (1)名称:筒灯 | | 套 | | 22.000 | |
| 385 | | 装饰灯 | | (1)名称:轨道射灯 30W | | 套 | | 52.000 | |
| 386 | | 装饰灯 | | (1)名称:格栅射灯 2×7W(嵌入式) | | 套 | | 49.000 | |
| 387 | | 装饰灯 | | (1)名称:防水筒灯 7W(嵌入式) | | 套 | | 9.000 | |
| 388 | | 装饰灯 | | (1)射灯轨道 | | m | | 46.490 | |
| 389 | | 荧光灯 | | (1)暗藏LED灯带 14W/m | | m | | 413.466 | |
| 390 | | 接线盒 | | (1)材质:钢制 (2)名称:接线盒 (3)安装形式:暗装 | | 个 | | 355.000 | |
| 391 | | 接线盒 | | (1)材质:钢制 (2)名称:空白面板 (3)安装形式:暗装 | | 个 | | 94.000 | |
| 392 | | 送配电装置系统 | | (1)输配电装置系统调试(≤1kV交流供电) | | 系统 | | 1.000 | |
|  | |  | | 弱电系统 | |  | |  | |
| 393 | | 桥架 | | (1)名称:电气桥架 (2)规格:200×100mm (3)材质:钢制 (4)类型:槽式 (5)防腐、接地 | | m | | 94.300 | |
| 394 | | 铁构件 | | (1)桥架支吊架制作、安装 (2)防腐、接地 | | kg | | 67.990 | |
| 395 | | 配管 | | (1)材质:紧定式薄壁钢管 (2)名称:电气配管 (3)接地要求:防腐油漆，接地 (4)配置形式:吊顶内明敷 | | m | | 567.320 | |
| 396 | | 配管 | | (1)材质:紧定式薄壁钢管 (2)名称:电气配管 (3)接地要求:防腐油漆，接地 (4)配置形式:吊顶内明敷 | | m | | 5.200 | |
| 397 | | 配管 | | (1)材质:紧定式薄壁钢管 (2)名称:电气配管 (**3**)接地要求:防腐油漆，接地 (4)配置形式:暗配 (5)预留沟槽 | | m | | 85.800 | |
| 398 | | 配管 | | (1)材质:紧定式薄壁钢 (3)名称:电气配管 (4)接地要求:防腐油漆，接地(5)配置形式:暗配 (6)预留沟槽 | | m | | 5.200 | |
| 399 | | 分线接线箱(盒) | | (1)弱电箱 | | 个 | | 2.000 | |
| 400 | | 光缆 | | (1)规格:2芯单模皮线光缆 (2)名称:光缆 (3)敷设方式:管内 | | m | | 117.440 | |
| 401 | | 双绞线缆 | | (1)名称:双绞线缆 (2)敷设方式:管内 | | m | | 690.200 | |
| 402 | | 双绞线缆 | | (1)名称:双绞线缆 (2)敷设方式:线槽内 | | m | | 2121.370 | |
| 403 | | 敷设射频同轴电缆 | | (1)名称:视频同轴电缆  (2)敷设方式:管内穿放 | | m | | 69.580 | |
| 404 | | 敷设射频同轴电缆 | | (1)名称:视频同轴电缆  (2)敷设方式:沿桥架敷设 | | m | | 289.380 | |
| 405 | | 配线 | | (1)材质:铜芯 (2)规格:2×1.5mm2 (3)名称:配线 | | m | | 175.410 | |
| 406 | | 双绞线缆 | | (1)名称:HDMI高清线 (2)敷设方式:管内 | | m | | 66.200 | |
| 407 | | 双绞线缆 | | (1)名称:HDMI高清线 (2)敷设方式:线槽内 | | m | | 284.110 | |
| 408 | | 配管 | | (1)金属软管 | | m | | 80.000 | |
| 409 | | 配管 | | (1)金属软管 | | m | | 3.000 | |
| 410 | | 信息插座 | | (1)名称:单口网络插座 (2)底盒材质、规格:钢制底盒 | | 个 | | 64.000 | |
| 411 | | 信息插座 | | (1)名称:双口网络插座 (2)底盒材质、规格:钢制底盒 | | 个 | | 2.000 | |
| 412 | | 信息插座 | | (1)名称:插座 (2)底盒材质、规格:钢制底盒 | | 个 | | 17.000 | |
| 413 | | 接线盒 | | (1)材质:钢制 (2)名称:接线盒+空白面板 (3)安装形式:明装 | | 个 | | 83.000 | |
| 414 | | 模块(模块箱) | | (1) 8语音模块 | | 个 | | 2.000 | |
| 415 | | 分配网络 | | (1)有线电视分配模块(1进三出) | | 个 | | 2.000 | |
|  | |  | | 空调冷凝水系统 | |  | |  | |
| 416 | | 塑料管 | | (1)连接形式:粘接 (2)安装部位:室内 (3)介质:排水 (4)材质、规格:空调凝结水塑料管 (5)压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 (6)管件安装 | | m | | 18.710 | |
| 417 | | 塑料管 | | (1)连接形式:粘接 (2)安装部位:室内 (3)介质:排水 (4)材质、规格:空调凝结水塑料管 (5)压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 (6)管件安装 | | m | | 40.000 | |
| 418 | | 塑料管 | | (1)连接形式:粘接 (2)安装部位:室内 (3)介质:排水 (4)材质、规格:空调凝结水塑料管 (5)压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 (6)管件安装 | | m | | 53.110 | |
| 419 | | 管道绝热 | | (1)绝热材料品种:B1级外带铝泊贴面闭孔橡塑管壳 (2)绝热厚度:15~20mm (3)管道外径:DN50以下 | | m3 | | 0.195 | |
|  | |  | | 冷媒系统 | |  | |  | |
| 420 | | 铜管 | | (1)材质、规格:铜管 φ9.5 (2)连接形式:钎焊 (3)安装部位:室内 (4)介质:冷媒 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道吹扫、严密性试验 | | m | | 83.830 | |
| 421 | | 铜管 | | (1)材质、规格:铜管  (2)连接形式:钎焊 (3)安装部位:室内 (4)介质:冷媒 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道吹扫、严密性试验 | | m | | 4.750 | |
| 422 | | 铜管 | | (1)材质、规格:铜管  (2)连接形式:钎焊 (3)安装部位:室内 (4)介质:冷媒 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道吹扫、严密性试验 | | m | | 71.230 | |
| 423 | | 铜管 | | (1)材质、规格:铜管  (2)连接形式:钎焊 (3)安装部位:室内 (4)介质:冷媒 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道吹扫、严密性试验 | | m | | 6.090 | |
| 424 | | 铜管 | | (1)材质、规格:铜管  (2)连接形式:钎焊 (3)安装部位:室内 (4)介质:冷媒 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道吹扫、严密性试验 | | m | | 28.660 | |
| 425 | | 铜管 | | (1)材质、规格:铜管  (2)连接形式:钎焊 (3)安装部位:室内 (4)介质:冷媒 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道吹扫、严密性试验 | | m | | 7.470 | |
| 426 | | 铜管 | | (1)材质、规格:铜管  (2)连接形式:钎焊 (3)安装部位:室内 (4)介质:冷媒 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道吹扫、严密性试验 | | m | | 4.750 | |
| 427 | | 铜管 | | (1)材质、规格:铜管  (2)连接形式:钎焊 (3)安装部位:室内 (4)介质:冷媒 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道吹扫、严密性试验 | | m | | 23.530 | |
| 428 | | 铜管 | | (1)材质、规格:铜管  (2)连接形式:钎焊 (3)安装部位:室内 (4)介质:冷媒 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道吹扫、严密性试验 | | m | | 6.090 | |
| 429 | | 管道支架 | | (1)管架形式:冷媒管支架制作、安装 | | kg | | 74.702 | |
| 430 | | 金属结构刷油 | | (1)结构类型:一般钢结构 (2)除锈级别:轻绣 (3)油漆品种:防锈漆、调和漆 (4)涂刷遍数、漆膜厚度:各两遍 | | kg | | 74.702 | |
| 431 | | 给、排水附(配)件 | | (1)型号、规格:冷媒铜管分歧器 (2)安装方式:钎焊 | | 个 | | 26.000 | |
| 432 | | 管道绝热 | | (1)绝热材料品种:B1级外带铝泊贴面闭孔橡塑管壳 (2)绝热厚度:15~20mm (3)管道外径:DN50以下 | | m3 | | 2.560 | |
| 433 | | 空调器 | | (1)名称:变频室外机  (2)规格: (制冷量：61.5KW,制热量：69KW,制冷功率：17.77KW,制热功率：17.01KW，IPLV：8.8，噪音：62dB(A)) (3)安装形式:落地安装 (4)隔振垫(器)、支架形式、材质:减震垫 | | 台 | | 1.000 | |
| 434 | | 空调器 | | (1)名称:变频室外机  (2)规格 (制冷量：73KW,制热量：81.5KW,制冷功率：18.51KW,制热功率：19.2KW，IPLV：8.5，噪音：62dB(A)) (3)安装形式:落地安装 (4)隔振垫(器)、支架形式、材质:减震垫 | | 台 | | 1.000 | |
| 435 | | 风机盘管 | | (1)名称:风机盘管 四面出风嵌入式  (2)规格:(制冷量：14kw，制热量：16kw，功率：0.19kw，风量：1800m3/h，噪音：41dB(A)) (4)安装形式:吊顶安装 (5)减振器、支架形式、材质:每台风机各4个减振器 | | 台 | | 4.000 | |
| 436 | | 风机盘管 | | (1)名称:风机盘管 四面出风嵌入式  (2)规格:(制冷量：11.2kw，制热量：12.5kw，功率：0.19kw，风量：1800m3/h，噪音：41dB(A)) (3)安装形式:吊顶安装 (4)减振器、支架形式、材质:每台风机各4个减振器 | | 台 | | 1.000 | |
| 437 | | 风机盘管 | | (1)名称:风机盘管 四面出风嵌入式(2)规格:(制冷量：9kw，制热量：10kw，功率：0.19kw，风量：1500m3/h，噪音：39dB(A)) (3)安装形式:吊顶安装 (4)减振器、支架形式、材质:每台风机各4个减振器 | | 台 | | 1.000 | |
| 438 | | 风机盘管 | | (1)名称:风机盘管 四面出风嵌入式  (2)规格:(制冷量：8kw，制热量：9kw，功率：0.1kw，风量：1200m3/h，噪音：38dB(A)) (4)安装形式:吊顶安装 (5)减振器、支架形式、材质:每台风机各4个减振器 | | 台 | | 6.000 | |
| 439 | | 风机盘管 | | (1)名称:风机盘管 四面出风嵌入式  (2)规格:(制冷量：5.6kw，制热量：6.3kw，功率：0.08kw，风量：9500m3/h，噪音：33dB(A))(3)安装形式:吊顶安装 (4)减振器、支架形式、材质:每台风机各4个减振器 | | 台 | | 1.000 | |
| 440 | | 风机盘管 | | (1)名称:风管式室内机 (2)规格:(制冷量：12.5kw，制热量：14kw，功率：0.355kw，风量：1800m3/h，噪音：45dB(A)) (4)安装形式:吊顶安装 (5)减振器、支架形式、材质:每台风机各4个减振器 | | 台 | | 2.000 | |
| 441 | | 空调水工程系统调试 | |  | | 系统 | | 1.000 | |
|  | |  | | 空调风系统 | |  | |  | |
| 442 | | 柔性软风管 | | (1)有保温PVC管(直径≤150mm) | | m | | 81.180 | |
| 443 | | 柔性软风管 | | (1)有保温PVC管(直径150mm) | | m | | 82.590 | |
| 444 | | 柔性软风管 | | (1)有保温PVC管(直径200mm) | | m | | 49.230 | |
| 445 | | 离心式通风机 | | (1)名称:新风机：风量：1500m3/h (2)减振底座形式、数量:每台风机各4个减振器 | | 台 | | 2.000 | |
| 446 | | 离心式通风机 | | (1)名称:排气风机：风量：2500m3/h (2)减振底座形式、数量:每台风机各4个减振器 | | 台 | | 2.000 | |
| 447 | | 铝及铝合金风口、散流器 | | (1)名称:散流器 300×300 | | 个 | | 47.000 | |
| 448 | | 铝及铝合金风口、散流器 | | (1)名称:送风口 1000\*150 | | 个 | | 2.000 | |
| 449 | | 铝及铝合金风口、散流器 | | (1)名称:送风口 800\*250 | | 个 | | 2.000 | |
| 450 | | 风扇 | | (1)民用电器安装(风扇安装 排气扇) | | 台 | | 6.000 | |
| 451 | | 复合型风管 | | (1)名称:法兰矩形风管(复合型矩形风管 长边长≤2000mm) | | m2 | | 32.950 | |
| 452 | | 金属结构刷油 | | (1)风管法兰、法兰加固框、设备支架手工除锈 (2)刷红丹漆二道，外刷调和漆二道 | | kg | | 218.910 | |
| 453 | | 通风工程检测、调试 | |  | | 系统 | | 1.000 | |
|  | |  | | 智能照明系统 | |  | |  | |
| 454 | | 智能照明系统 | | (1)智能照明系统（按项计） | | 项 | | 1.000 | |