**装修工程技术要求表单**

项目：高新区党员政治生活馆

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| 单体建筑 |
| 房屋建筑与装饰工程 |
| 拆除工程 |
| 1 | 砖（石）砌体拆除 | (1)拆除砖（石）砌体(拆除砌体 标准砖) | m3 | 120.300 |
| 2 | 钢筋混凝土构件拆除 | (1)拆除混凝土结构构件(拆除现浇钢筋混凝土 卫生间底部圈梁) | m3 | 1.341 |
| 3 | 平面块料拆除 | (1)拆除地面装饰层(拆除块料面层 含结合层) | m2 | 812.152 |
| 4 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | (1)拆除天棚装饰层(拆除天棚 金属龙骨 石膏面) | m2 | 827.352 |
| 5 | 栏杆、栏板拆除 | (1)拆除金属栏杆 | m | 76.600 |
| 6 | 块料、石材台池槽拆除 | (1)拆除其他构件(拆除块料 石材 台池槽) | m | 4.100 |
| 7 | 余方弃置 | (1)垃圾外运(2)自卸汽车运土方(载重10t以内 运距5km以内)(3)人工装、运土方(人工装车) | m3 | 254.170 |
| 8 | 砌块墙 | (1)蒸压加气混凝土砌块墙 200mm厚以内(2)1:3水泥砂浆砌筑 | m3 | 11.290 |
| 9 | 砌块墙 | (1)蒸压加气混凝土砌块墙 120mm厚以内(2)1:3水泥砂浆砌筑 | m3 | 4.483 |
| 10 | 砌筑超高增加费 | (1)部位：卫生间轻质砖隔墙(2)每增0.5m砌筑超高增加费(3)超高高度：4.8m | m3 | 82.080 |
| 11 | 立面砂浆找平层 | (1)部位：卫生间轻质砖隔墙(2)15厚1:3水泥砂浆抹灰(3)加气混凝土专用界面剂 | m2 | 217.116 |
| 二次构件 |
| 12 | 过梁 | (1)部位：卫生间(2)C20非泵送混凝土(过梁) | m3 | 0.064 |
| 13 | 圈梁 | (1)部位：卫生间反梁150mm高(2)C20非泵送混凝土(圈梁) | m3 | 0.410 |
| 14 | 圈梁 | 1. 部位：卫生间墙体

水平系梁150mm高(2)C20非泵送混凝土(圈梁) | m3 | 0.548 |
| 15 | 圈梁 | (1)部位：轻钢龙骨隔墙导墙100mm高(2)C20非泵送混凝土(圈梁) | m3 | 2.507 |
| 16 | 现浇构件钢筋 | (1)现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径6mm) | t | 0.089 |
| 17 | 现浇构件钢筋 | (1)现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径12mm) | t | 0.539 |
| 隔断工程 |
| 18 | 木隔断 | (1)木隔断100mm厚(2)双面12mm细木工板(防火涂料三遍) 隔断墙(3)75#轻钢龙骨,主龙骨间距1200mm,副龙骨间距400mm(4)隔音岩棉 | m2 | 36.749 |
| 19 | 木隔断 | (1)木隔断150mm厚(2)双面12mm细木工板(防火涂料三遍) 隔断墙(3)75#轻钢龙骨,主龙骨间距1200mm,副龙骨间距400mm(4)隔音岩棉 | m2 | 240.278 |
| 20 | 木隔断 | (1)木隔断220mm厚(2)双面12mm细木工板(防火涂料三遍) 隔断墙(3)75#轻钢龙骨,主龙骨间距1200mm,副龙骨间距400mm(4)隔音岩棉 | m2 | 32.430 |
| 21 | 木隔断 | (1)木隔断400mm厚(2)双面12mm细木工板(防火涂料三遍) 隔断墙(3)75#轻钢龙骨,主龙骨间距1200mm,副龙骨间距400mm(4)隔音岩棉 | m2 | 71.311 |
| 22 | 木隔断 | (1)木隔断500mm厚(2)双面12mm细木工板(防火涂料三遍) 隔断墙(3)75#轻钢龙骨,主龙骨间距1200mm,副龙骨间距400mm(4)隔音岩棉 | m2 | 15.651 |
| 23 | 木隔断 | 1. 木隔断600mm厚
2. 双面12mm细木工板

(防火涂料三遍) 隔断墙(3)75#轻钢龙骨,主龙骨间距1200mm,副龙骨间距400mm(4)隔音岩棉 | m2 | 34.921 |
| 24 | 木隔断 | (1)木隔断1020mm厚(2)双面12mm细木工板(防火涂料三遍) 隔断墙(3)75#轻钢龙骨,主龙骨间距1200mm,副龙骨间距400mm(4)隔音岩棉 | m2 | 6.980 |
| 25 | 木隔断 | (1)木隔断异形(2)双面12mm细木工板(防火涂料三遍) 隔断墙(3)75#轻钢龙骨,主龙骨间距1200mm,副龙骨间距400mm(4)隔音岩棉 | m2 | 19.740 |
| 防水工程 |
| 26 | 楼（地）面涂膜防水 | (1)部位：卫生间(2)聚氨脂防水涂膜2mm厚 | m2 | 22.524 |
| 27 | 墙面涂膜防水 | (1)部位：卫生间(2)聚氨脂防水涂膜2mm厚 ，防水高度1.8m | m2 | 56.556 |
| 28 | 楼（地）面涂膜防水 | (1)部位：二层所有设计区域（除卫生间）(2)聚氨脂防水涂膜2mm厚 | m2 | 727.294 |
| 地面工程 |
| 29 | 塑料卷材楼地面 | (1)浅色胶地板(2)3mm厚浅色胶地板(3)5mm厚自流平水泥砂浆楼地面基层(4)50mm厚1：3水泥砂浆 | m2 | 564.545 |
| 30 | 塑料卷材楼地面 | (1)部位：多功能厅补高150mm(2)3mm厚浅色胶地板(3)30\*30\*3镀锌角钢@400mm(4)12mm细木工板（防火涂料三遍） | m2 | 12.469 |
| 31 | 塑料卷材楼地面 | (1)深色胶地板(2)3mm厚深色胶地板(3)5mm厚自流平水泥砂浆楼地面基层(4)50mm厚1：3水泥砂浆 | m2 | 119.200 |
| 32 | 水泥砂浆楼地面 | (1)部位：空调机位间、强弱电房、弱电间(2)1:2水泥砂浆楼地面面层(55mm厚) | m2 | 30.900 |
| 33 | 块料楼地面 | (1)部位：卫生间(2)300\*600米黄釉面砖，10mm瓷砖专用粘接剂(3)50mm厚(最薄处)C20水泥砂浆保护兼找坡层,向地漏位置找坡1% | m2 | 23.057 |
| 34 | 垫层 | (1)部位：卫生间蹲便器处补高130mm(2)陶粒混凝土回填 | m3 | 0.586 |
| 35 | 零星砌砖 | (1)部位：卫生间蹲便器处补高130mm(2)100mm厚外沿砖 | m3 | 0.052 |
| 36 | 石材零星项目 | (1)部位：卫生间门槛石(2)20mm厚巴黎米黄大理石，10mm石材专用粘接剂(3)C30反水坎(4)反水坎磨边倒角3mm(5)石材六面养护(6)石材晶化处理 | m2 | 0.368 |
| 37 | 石材楼地面 | (1)部位：接待序厅(2)20mm厚巴黎米黄大理石，10mm石材专用粘接剂(3)30\*30\*3镀锌角钢@400mm(4)12mm细木工板（防火涂料三遍）(5)石材磨边倒角5mm(6)石材六面养护(7)石材晶化处理 | m2 | 52.514 |
| 38 | 石材楼梯面层 | (1)部位：接待序厅楼梯(2)25mm厚巴黎米黄大理石，10mm石材专用粘接剂(3)12mm细木工板（防火涂料三遍）(4)石材磨边倒角5mm(5)石材六面养护(6)石材晶化处理 | m2 | 22.000 |
| 天棚工程 |
| 39 | 天棚喷刷涂料 | (1)部位：空调机位间、强弱电房原顶(2)白色防水乳胶漆，(一底三面) | m2 | 23.200 |
| 40 | 天棚吊顶 | (1)部位：弱电间(2)天棚龙骨φ10钢筋吊杆，双向吊点900~1200，轻钢主龙骨(金属吊件连接)，轻钢次龙骨、收边轻钢龙骨(专用连接挂件)(3)双层9.5mm石膏板 | m2 | 7.700 |
| 41 | 天棚喷刷涂料 | (1)部位：弱电间(2)白色乳胶漆(一底两面、腻子三遍) | m2 | 7.700 |
| 　 | 多功能厅 | 　 | 　 | 　 |
| 42 | 天棚吊顶 | (1)部位：多功能厅(2)天棚龙骨φ10钢筋吊杆，双向吊点900~1200，轻钢主龙骨(金属吊件连接)，轻钢次龙骨、收边轻钢龙骨(专用连接挂件)(3)双层9.5mm石膏板(4)9mm细木工板（防火涂料三遍）(5)3mm厚黑色不锈钢(6)10\*10mm凹缝 | m2 | 88.700 |
| 43 | 天棚喷刷涂料 | (1)部位：多功能厅(2)白色乳胶漆(一底两面、腻子三遍) | m2 | 89.858 |
| 　 | 谈心谈话区 | 　 | 　 | 　 |
| 44 | 天棚吊顶 | (1)部位：谈心谈话区(2)天棚龙骨φ10钢筋吊杆，双向吊点900~1200，轻钢主龙骨(金属吊件连接)，轻钢次龙骨、收边轻钢龙骨(专用连接挂件)(3)双层9.5mm石膏板(4)9mm细木工板（防火涂料三遍） | m2 | 20.330 |
| 45 | 天棚喷刷涂料 | (1)部位：谈心谈话区(2)白色乳胶漆(一底两面、腻子三遍) | m2 | 23.590 |
| 46 | 灯带槽 | (1)部位：谈心谈话区灯带槽(2)双层9.5mm石膏板(3)9mm细木工板（防火涂料三遍） | m2 | 1.304 |
| 47 | 天棚喷刷涂料 | (1)部位：谈心谈话区灯带槽(2)白色乳胶漆(一底两面、腻子三遍) | m2 | 2.282 |
| 水西林文化街区、旗帜领航区、砥砺奋进区、筚路蓝缕区、红船起航厅　 |
| 48 | 天棚吊顶 | (1)部位：水西林文化 | m2 | 368.000 |
| 　 | 　 | 街区、旗帜领航区、砥砺奋进区、筚路蓝缕区、红船起航厅(2)天棚龙骨φ10钢筋吊杆，双向吊点900~1200，轻钢主龙骨(金属吊件连接)，轻钢次龙骨、收边轻钢龙骨(专用连接挂件)(3)双层9.5mm石膏板(4)9mm细木工板（防火涂料三遍）(5)6mm红色亚克力板(6)10\*10mm凹缝 | 　 | 　 |
| 49 | 天棚喷刷涂料 | (1)部位：水西林文化街区、旗帜领航区、砥砺奋进区、筚路蓝缕区、红船起航厅(2)白色乳胶漆(一底两面、腻子三遍) | m2 | 400.782 |
| 50 | 灯带槽 | (1)部位：水西林文化街区、旗帜领航区、砥砺奋进区、筚路蓝缕区、红船起航厅灯带槽(2)双层9.5mm石膏板(3)9mm细木工板（防火涂料三遍） | m2 | 12.820 |
| 51 | 天棚喷刷涂料 | (1)部位：水西林文化街区、旗帜领航区、砥砺奋进区、筚路蓝缕区、红船起航厅灯带槽(2)白色乳胶漆(一底两面、腻子三遍) | m2 | 22.435 |
| 　 | 序厅 | 　 | 　 | 　 |
| 52 | 天棚吊顶 | (1)部位：序厅(2)天棚龙骨φ10钢筋吊杆，双向吊点900~1200，轻钢主龙骨(金属吊件连接)，轻钢次龙骨、收边轻钢龙骨(专用连接挂件)(3)双层9.5mm石膏板(4)9mm细木工板（防火涂料三遍）(5)6mm黄色亚克力板(6)党徽，2110×2135 | m2 | 48.580 |
| 53 | 天棚喷刷涂料 | (1)部位：序厅(2)白色乳胶漆(一底两面、腻子三遍) | m2 | 70.179 |
| 54 | 灯带槽 | (1)部位：序厅灯带槽(2)双层9.5mm石膏板(3)9mm细木工板（防火涂料三遍） | m2 | 2.187 |
| 55 | 天棚喷刷涂料 | (1)部位：序厅灯带槽(2)白色乳胶漆(一底两面、腻子三遍) | m2 | 3.828 |
| 　 | 卫生间 | 　 | 　 | 　 |
| 56 | 天棚吊顶 | (1)部位：卫生间(2)天棚龙骨φ10金属吊杆(装配式U型轻钢(不上人型) 平级天棚龙骨φ10钢筋吊杆，双向吊点900~1200，轻钢主龙骨(金属吊件连接)，轻钢次龙骨、收边轻钢龙骨(专用连接挂件)(3)双层9.5mm放水石膏板(4)9mm细木工板（防火涂料三遍） | m2 | 22.525 |
| 57 | 天棚喷刷涂料 | (1)部位：卫生间(2)白色防水乳胶漆(一底两面、腻子三遍) | m2 | 23.617 |
| 58 | 灯带槽 | (1)部位：卫生间灯带槽(2)双层9.5mm放水石膏板(3)9mm细木工板（防火涂料三遍） | m2 | 0.582 |
| 59 | 天棚喷刷涂料 | (1)部位：卫生间灯带槽(2)白色防水乳胶漆(一底两面、腻子三遍) | m2 | 1.602 |
| 　 | 学习区及过道 | 　 | 　 | 　 |
| 60 | 天棚吊顶 | (1)部位：学习区及过道(2)天棚龙骨φ10钢筋吊杆，双向吊点900~1200，轻钢主龙骨(金属吊件连接)，轻钢次龙骨、收边轻钢龙骨(专用连接挂件)(3)木纹铝方通50\*100\*1.2mm，间距100mm | m2 | 113.510 |
| 61 | 天棚喷刷涂料 | (1)部位：学习区及过道(2)黑色乳胶漆(一底两面、腻子三遍) | m2 | 113.510 |
| 62 | 木窗帘盒 | (1)部位：学习区及过道窗帘盒(2)双层9.5MM石膏板 | m | 1.940 |
| 63 | 天棚喷刷涂料 | (1)部位：学习区及过道窗帘盒(2)黑色乳胶漆(一底两面、腻子三遍) | m2 | 1.940 |
| 　 | 文创区 | 　 | 　 | 　 |
| 64 | 天棚吊顶 | (1)部位：文创区(2)天棚龙骨φ10钢筋吊杆，双向吊点900~1200，轻钢主龙骨(金属吊件连接)，轻钢次龙骨、收边轻钢龙骨(专用连接挂件)(3)木纹铝方通50\*100\*1.2mm，间距100mm(4)木纹方通50\*500\*1.2mm(5)双层9.5MM石膏板(6)9mm细木工板（防火涂料三遍）(7)A级白色透光膜 | m2 | 83.450 |
| 65 | 天棚喷刷涂料 | (1)部位：文创区原顶(2)黑色乳胶漆(一底两面、腻子三遍) | m2 | 76.650 |
| 　 | 接待序厅钢结构楼梯 | 　 | 　 | 　 |
| 66 | 天棚吊顶 | (1)部位：接待序厅钢结构楼梯(2)9mm细木工板(防火涂料三遍)(3)9.5mm石膏板 | m2 | 19.168 |
| 67 | 天棚喷刷涂料 | (1)部位：接待序厅钢结构楼梯(2)白色乳胶漆(一底两面、腻子三遍) | m2 | 19.168 |
| 　 | 天棚开孔 | 　 | 　 | 　 |
| 68 | 天棚开孔 | (1)部位：多功能厅、水西林文化街区、旗帜领航区、砥砺奋进区、筚路蓝缕区、序厅(2)天棚开孔(灯光孔、风口，每个面积在0.02m2以内) | 个 | 52.000 |
| 69 | 天棚开孔 | (1)部位：谈心谈话区、水西林文化街区、旗帜领航区、砥砺奋进区、筚路蓝缕区、卫生间(2)天棚开孔(灯光孔、风口，每个面积在0.04m2以内) | 个 | 31.000 |
| 　 | 转换层 | 　 | 　 | 　 |
| 70 | 天棚吊顶 | (1)部位：天棚转换层(2)横向及纵向50#镀锌角钢骨架网@1200(3)L50x5热镀锌角钢@1200(4)150x50#热镀锌角钢固定件@1200(5)螺栓固定(6)涂刷环氧富锌防锈漆两遍 | m2 | 884.600 |
| 墙面工程 |
| 71 | 墙面喷刷涂料 | (1)部位：谈心谈话间、文创区、学习区、文创区旁过道、多功能厅前过道(2)白色乳胶漆(一底两面、腻子三遍) | m2 | 309.921 |
| 72 | 墙面喷刷涂料 | (1)部位：空调机位间、强弱电房(2)白色防水乳胶漆(一底三面) | m2 | 173.520 |
| 73 | 金属踢脚线 | (1)部位：谈心谈话间、文创区、学习区、文创区旁过道、多功能厅前过道、空调机位间、强弱电房(2)3厚黑色镜面不锈钢踢脚50mm高(3)10mm细木工板（防火涂料三遍） | m | 147.320 |
| 　 | 文创区 | 　 | 　 | 　 |
| 74 | 墙面装饰板 | (1)部位：文创区(2)50\*100\*1.2mm，间隔100mm铝格栅饰面 | m2 | 20.590 |
| 75 | 墙面装饰板 | (1)部位：文创区(2)12mm细木工板（防火涂料三遍）(3)75#龙骨间距600mm\*600mm(4)3mm木饰面 | m2 | 6.235 |
| 　 | 卫生间 | 　 | 　 | 　 |
| 76 | 块料墙面 | (1)部位：卫生间(2)300\*600mm米白色釉面砖(3)3厚建筑瓷砖胶 | m2 | 76.764 |
| 　 | 多功能区 | 　 | 　 | 　 |
| 77 | 木隔断 | (1)部位：多功能区(2)12mm细木工板（防火涂料三遍）(3)9.5MM纸面石膏板(4)75#龙骨间距600mm\*600mm(5)3mm红色烤漆板(6)白色木格栅100\*100mm | m2 | 42.340 |
| 78 | 墙面喷刷涂料 | (1)部位：多功能(2)白色乳胶漆(一底两面、腻子三遍) | m2 | 39.730 |
| 79 | 墙面喷刷涂料 | (1)部位：多功能区(2)投影漆(一底两面、腻子三遍) | m2 | 10.542 |
| 80 | 墙面喷刷涂料 | (1)部位：多功能区(2)肌理漆(一底两面、腻子三遍) | m2 | 3.596 |
| 81 | 墙面喷刷涂料 | (1)部位：多功能区(2)喷绘区域(3)腻子三遍 | m2 | 9.918 |
| 82 | 金属踢脚线 | (1)部位：多功能区(2)3厚黑色镜面不锈钢踢脚50mm高(3)10mm细木工板（防火涂料三遍） | m | 11.240 |
| 83 | 墙面装饰板 | (1)部位：多功能区(2)12mm细木工板（防火涂料三遍）(3)9.5mm纸面石膏板(4)75#龙骨间距600mm\*600mm(5)3mm红色烤漆板(6)白色木格栅100\*100mm(7)10mm凹缝 | m2 | 42.282 |
| 84 | 金属踢脚线 | (1)部位：多功能区(2)3厚黑色镜面不锈钢踢脚50mm高(3)10mm细木工板（防火涂料三遍） | m | 5.575 |
| 85 | 墙面喷刷涂料 | (1)部位：多功能区(2)肌理漆(一底两面、腻子三遍) | m2 | 2.784 |
| 86 | 墙面喷刷涂料 | (1)部位：多功能区(2)喷绘区域(3)腻子三遍(4)广告贴纸 | m2 | 18.734 |
| 87 | 墙面装饰板 | (1)部位：多功能区墙面灯带槽(2)12mm细木工板（防火涂料三遍）(3)3mm红色烤漆板 | m2 | 0.406 |
| 88 | 墙面喷刷涂料 | (1)部位：多功能区墙面灯带槽(2)肌理漆(一底两面、腻子三遍) | m2 | 0.232 |
| 89 | 墙面装饰板 | (1)部位：多功能区(2)12mm细木工板（防火涂料三遍）(3)75#龙骨间距600mm\*600mm(4)3mm红色烤漆板(5)5mm凹缝 | m2 | 21.866 |
| 90 | 墙面喷刷涂料 | (1)部位：多功能区(2)肌理漆(一底两面、腻子三遍) | m2 | 12.311 |
| 91 | 墙面装饰板 | (1)部位：多功能区墙面灯带槽(2)12mm细木工板（防火涂料三遍）(3)3mm红色烤漆板 | m2 | 1.218 |
| 　 | 水西林文化区 | 　 | 　 | 　 |
| 92 | 木隔断 | (1)部位：水西林文化区(2)12mm细木工板（防火涂料三遍）(3)75#龙骨间距600mm\*600mm(4)3mm厚黑色不锈钢装饰线150mm宽 | m2 | 20.300 |
| 93 | 墙面喷刷涂料 | (1)部位：水西林文化区(2)白色乳胶漆(一底两面、腻子三遍) | m2 | 20.300 |
| 94 | 墙面喷刷涂料 | (1)部位：水西林文化区(2)喷绘区域(3)腻子三遍 | m2 | 15.310 |
| 95 | 金属踢脚线 | (1)部位：水西林文化区(2)3厚黑色镜面不锈钢踢脚50mm高(3)10厘细木工板（防火涂料三遍） | m | 7.000 |
| 96 | 墙面装饰板 | (1)部位：水西林文化区(2)12mm细木工板（防火涂料三遍）(3)75#龙骨间距600mm\*600mm(4)3mm黑色不锈钢装饰线150宽 | m2 | 32.480 |
| 97 | 墙面喷刷涂料 | (1)部位：水西林文化区(2)喷绘区域(3)腻子三遍 | m2 | 27.405 |
| 98 | 金属踢脚线 | (1)部位：水西林文化区(2)3厚黑色镜面不锈钢踢脚50mm高(3)10厘细木工板（防火涂料三遍） | m | 11.200 |
| 99 | 墙面喷刷涂料 | (1)部位：水西林文化区(2)喷绘区域(3)腻子三遍 | m2 | 27.405 |
| 100 | 金属踢脚线 | (1)部位：水西林文化区(2)3厚黑色镜面不锈钢踢脚50mm高(3)10厘细木工板（防火涂料三遍） | m | 9.450 |
| 　 | 旗帜领航区 | 　 | 　 | 　 |
| 101 | 木隔断 | (1)部位：旗帜领航区(2)12mm细木工板（防火涂料三遍）(3)75#龙骨间距600mm\*600mm | m2 | 21.750 |
| 102 | 墙面喷刷涂料 | (1)部位：旗帜领航区(2)白色乳胶漆(一底两面、腻子三遍) | m2 | 21.750 |
| 103 | 墙面喷刷涂料 | (1)部位：旗帜领航区(2)喷绘区域(3)腻子三遍(4)广告贴纸 | m2 | 14.057 |
| 104 | 金属踢脚线 | (1)部位：旗帜领航区(2)3厚黑色镜面不锈钢踢脚50mm高(3)10厘细木工板（防火涂料三遍） | m | 9.250 |
| 105 | 墙面装饰板 | (1)部位：旗帜领航区墙面灯带槽(2)12mm细木工板（防火涂料三遍） | m2 | 0.394 |
| 106 | 墙面喷刷涂料 | (1)部位：旗帜领航区墙面灯带槽(2)喷绘区域(3)腻子三遍(4)广告贴纸 | m2 | 0.684 |
| 107 | 木隔断 | (1)部位：旗帜领航区(2)12mm细木工板（防火涂料三遍）(3)40\*40\*4镀锌角钢龙骨(4)3mm黑色不锈钢150宽(5)1.2mm香槟金不锈钢(6)3mm黄色烤漆板 | m2 | 18.125 |
| 108 | 墙面喷刷涂料 | (1)部位：旗帜领航区(2)喷绘区域(3)腻子三遍 | m2 | 27.313 |
| 109 | 墙面装饰板 | (1)部位：旗帜领航区(2)12mm细木工板（防火涂料三遍）(3)75#龙骨间距600mm\*600mm(4)20\*20mm木龙骨，间距400mm(5)木龙骨防火涂料三遍(6)3mm红色烤漆板 | m2 | 17.545 |
| 110 | 墙面喷刷涂料 | (1)部位：旗帜领航区(2)喷绘区域(3)腻子三遍 | m2 | 10.712 |
| 111 | 木质装饰线 | (1)部位：旗帜领航区(2)40\*20mm木质装饰线 | m | 17.030 |
| 112 | 墙面装饰板 | (1)部位：旗帜领航区(2)12mm细木工板（防火涂料三遍）(3)75#龙骨间距600mm\*600mm | m2 | 41.180 |
| 113 | 墙面喷刷涂料 | (1)部位：旗帜领航区(2)喷绘区域(3)腻子三遍 | m2 | 41.180 |
| 114 | 金属踢脚线 | (1)部位：旗帜领航区(2)3厚黑色镜面不锈钢踢脚50mm高(3)10厘细木工板（防火涂料三遍） | m | 14.200 |
| 115 | 墙面喷刷涂料 | (1)部位：旗帜领航区(2)肌理漆(一底两面、腻子三遍) | m2 | 4.843 |
| 116 | 墙面喷刷涂料 | (1)部位：旗帜领航区(2)喷绘区域(3)腻子三遍 | m2 | 15.776 |
| 117 | 金属踢脚线 | (1)部位：旗帜领航区(2)3厚黑色镜面不锈钢踢脚50mm高(3)10厘细木工板（防火涂料三遍） | m | 7.110 |
| 118 | 墙面装饰板 | (1)部位：旗帜领航区(2)12mm细木工板（防火涂料三遍）(3)75#龙骨间距600mm\*600mm | m2 | 4.887 |
| 119 | 墙面喷刷涂料 | (1)部位：旗帜领航区(2)肌理漆(一底两面、腻子三遍) | m2 | 6.009 |
| 　 | 砥砺奋进区 | 　 | 　 | 　 |
| 120 | 木隔断 | (1)部位：砥砺奋进区(2)12mm细木工板（防火涂料三遍）(3)75#龙骨间距600mm\*600mm(4)3mm红色烤漆板 | m2 | 36.294 |
| 121 | 木质装饰线 | (1)部位：砥砺奋进区(2)20\*20mm木质装饰线 | m | 4.970 |
| 122 | 墙面喷刷涂料 | (1)部位：砥砺奋进区(2)白色乳胶漆(一底两面、腻子三遍) | m2 | 24.737 |
| 123 | 墙面喷刷涂料 | (1)部位：砥砺奋进区(2)喷绘区域(3)腻子三遍 | m2 | 36.794 |
| 124 | 金属踢脚线 | (1)部位：砥砺奋进区(2)3厚黑色镜面不锈钢踢脚50mm高(3)10厘细木工板（防火涂料三遍） | m | 12.515 |
| 125 | 墙面装饰板 | (1)部位：砥砺奋进区墙面灯带槽(2)12mm细木工板（防火涂料三遍）(3)3mm红色烤漆板 | m2 | 0.512 |
| 126 | 墙面喷刷涂料 | (1)部位：砥砺奋进区墙面灯带槽(2)喷绘区域(3)腻子三遍(4)广告贴纸 | m2 | 1.268 |
| 127 | 木隔断 | (1)部位：砥砺奋进区(2)12mm细木工板（防火涂料三遍）(3)75#龙骨间距600mm\*600mm | m2 | 19.894 |
| 128 | 墙面喷刷涂料 | (1)部位：砥砺奋进区 (2)白色乳胶漆(一底两面、腻子三遍) | m2 | 19.894 |
| 129 | 墙面喷刷涂料 | (1)部位：砥砺奋进区(2)喷绘区域(3)腻子三遍 | m2 | 15.716 |
| 130 | 墙面喷刷涂料 | (1)部位：砥砺奋进区(2)肌理漆(一底两面、腻子三遍) | m2 | 4.178 |
| 131 | 金属踢脚线 | (1)部位：砥砺奋进区(2)3厚黑色镜面不锈钢踢脚50mm高(3)10厘细木工板（防火涂料三遍） | m | 6.860 |
| 132 | 墙面装饰板 | (1)部位：砥砺奋进区墙面灯带槽(2)12mm细木工板（防火涂料三遍） | m2 | 0.704 |
| 133 | 墙面喷刷涂料 | (1)部位：砥砺奋进区墙面灯带槽(2)喷绘区域(3)腻子三遍 | m2 | 1.107 |
| 134 | 墙面喷刷涂料 | (1)部位：砥砺奋进区墙面灯带槽(2)肌理漆(一底两面、腻子三遍) | m2 | 0.787 |
| 135 | 金属踢脚线 | (1)部位：砥砺奋进区(2)3厚黑色镜面不锈钢踢脚50mm高(3)10厘细木工板（防火涂料三遍） | m | 1.370 |
| 136 | 墙面装饰板 | (1)部位：砥砺奋进区(2)12mm细木工板（防火涂料三遍）(3)75#龙骨间距600mm\*600mm | m2 | 9.947 |
| 137 | 墙面喷刷涂料 | (1)部位：砥砺奋进区(2)肌理漆(一底两面、腻子三遍) | m2 | 11.527 |
| 138 | 墙面喷刷涂料 | (1)部位：砥砺奋进区(2)喷绘区域(3)腻子三遍 | m2 | 7.105 |
| 139 | 金属踢脚线 | (1)部位：砥砺奋进区(2)3厚黑色镜面不锈钢踢脚50mm高(3)10厘细木工板（防火涂料三遍） | m | 2.450 |
| 　 | 筚路蓝缕区 | 　 | 　 | 　 |
| 140 | 墙面装饰板 | (1)部位：筚路蓝缕区(2)12mm细木工板（防火涂料三遍）(3)75#龙骨间距600mm\*600mm | m2 | 61.074 |
| 141 | 墙面喷刷涂料 | (1)部位：筚路蓝缕区(2)喷绘区域(3)腻子三遍 | m2 | 54.114 |
| 142 | 墙面喷刷涂料 | (1)部位：筚路蓝缕区(2)肌理漆(一底两面、腻子三遍) | m2 | 10.295 |
| 143 | 金属踢脚线 | (1)部位：筚路蓝缕区(2)3厚黑色镜面不锈钢踢脚50mm高(3)10厘细木工板（防火涂料三遍） | m | 21.060 |
| 144 | 墙面装饰板 | (1)部位：筚路蓝缕区(2)12mm细木工板（防火涂料三遍）(3)75#龙骨间距600mm\*600mm | m2 | 13.717 |
| 145 | 墙面喷刷涂料 | (1)部位：筚路蓝缕区EL010,27(2)肌理漆(一底两面、腻子三遍) | m2 | 30.634 |
| 146 | 木隔断 | (1)部位：筚路蓝缕区(2)12mm细木工板（防火涂料三遍）(3)75#龙骨间距600mm\*600mm(4)3mm灰色烤漆板 | m2 | 28.130 |
| 147 | 墙面喷刷涂料 | (1)部位：筚路蓝缕区(2)喷绘区域(3)腻子三遍 | m2 | 31.137 |
| 148 | 墙面喷刷涂料 | (1)部位：筚路蓝缕区(2)白色乳胶漆(一底两面、腻子三遍) | m2 | 28.130 |
| 　 | 红船起航区 | 　 | 　 | 　 |
| 149 | 墙面装饰板 | (1)部位：红船起航区(2)12mm细木工板（防火涂料三遍）(3)75#龙骨间距600mm\*600mm(4)3mm黑色不锈钢线条150宽 | m2 | 6.902 |
| 150 | 墙面喷刷涂料 | (1)部位：红船起航区(2)喷绘区域(3)腻子三遍 | m2 | 3.820 |
| 151 | 金属踢脚线 | (1)部位：红船起航区(2)3厚黑色镜面不锈钢踢脚50mm高(3)10厘细木工板（防火涂料三遍） | m | 2.380 |
| 152 | 墙面喷刷涂料 | (1)部位：红船起航区(2)喷绘区域(3)腻子三遍 | m2 | 22.620 |
| 153 | 金属踢脚线 | (1)部位：红船起航区(2)3厚黑色镜面不锈钢踢脚50mm高(3)10厘细木工板（防火涂料三遍） | m | 7.800 |
| 154 | 木隔断 | (1)部位：旗帜领航区(2)12mm细木工板（防火涂料三遍）(3)75#龙骨间距600mm\*600mm | m2 | 17.400 |
| 155 | 墙面喷刷涂料 | (1)部位：旗帜领航区(2)喷绘区域(3)腻子三遍 | m2 | 7.400 |
| 156 | 墙面喷刷涂料 | (1)部位：旗帜领航区(2)白色乳胶漆(一底两面、腻子三遍) | m2 | 17.400 |
| 157 | 墙面喷刷涂料 | (1)部位：旗帜领航区 (2)投影漆(一底两面、腻子三遍) | m2 | 10.325 |
| 158 | 金属踢脚线 | (1)部位：红船起航区(2)3厚黑色镜面不锈钢踢脚50mm高(3)10厘细木工板（防火涂料三遍） | m | 6.000 |
| 159 | 墙面装饰板 | (1)部位：红船起航区(2)12mm细木工板（防火涂料三遍）(3)75#龙骨间距600mm\*600mm(4)3mm灰色铝板(5)3mm铝板覆膜 | m2 | 45.066 |
| 160 | 墙面装饰板 | (1)部位：红船起航区墙面灯带槽(2)12mm细木工板（防火涂料三遍）(3)3mm铝板覆膜 | m2 | 1.027 |
| 　 | 序厅 | 　 | 　 | 　 |
| 161 | 墙面装饰板 | (1)部位：序厅(2)12mm细木工板（防火涂料三遍）(3)75#龙骨间距600mm\*600mm(4)3mm红色烤漆板 | m2 | 14.500 |
| 162 | 墙面喷刷涂料 | (1)部位：序厅(2)白色乳胶漆(一底两面、腻子三遍) | m2 | 0.810 |
| 163 | 金属踢脚线 | (1)部位：序厅(2)3厚黑色镜面不锈钢踢脚50mm高(3)10厘细木工板（防火涂料三遍） | m | 5.000 |
| 164 | 墙面装饰板 | (1)部位：序厅(2)12mm细木工板（防火涂料三遍）(3)3mm红色烤漆板 | m2 | 0.174 |
| 165 | 木隔断 | (1)部位：序厅(2)12mm细木工板（防火涂料三遍）(3)75#龙骨间距600mm\*600mm | m2 | 22.417 |
| 166 | 墙面喷刷涂料 | (1)部位：序厅(2)喷绘区域(3)腻子三遍 | m2 | 7.817 |
| 167 | 墙面喷刷涂料 | (1)部位：序厅(2)白色乳胶漆(一底两面、腻子三遍) | m2 | 22.417 |
| 168 | 金属踢脚线 | (1)部位：红船起航区(2)3厚黑色镜面不锈钢踢脚50mm高(3)10厘细木工板（防火涂料三遍）(4)50#龙骨间距600mm\*600mm | m | 7.730 |
| 169 | 墙面装饰板 | (1)部位：序厅(2)12mm细木工板（防火涂料三遍）(3)3mm红色烤漆板(4)3mm白色烤漆板 | m2 | 7.540 |
| 170 | 块料墙面 | (1)部位： (2)600\*1200mm米黄釉面砖，专用瓷砖胶泥粘结层(3)15厚1:3水泥砂浆抹灰层(4)界面剂、铺网(贴玻纤网格布) | m2 | 11.078 |
| 　 | 接待序厅 | 　 | 　 | 　 |
| 171 | 木隔断 | (1)部位：接待序厅(2)12mm细木工板（防火涂料三遍）(3)75#龙骨间距600mm\*600mm(4)3mm红色烤漆板(5)3mm黄色烤漆板(6)40\*80镀锌方通@600 | m2 | 11.620 |
| 172 | 墙面装饰板 | (1)部位：接待序厅(2)50\*100\*1.2mm，间隔100mm铝格栅饰面 | m2 | 25.740 |
| 173 | 块料墙面 | (1)部位：接待序厅(2)600\*1200mm米黄釉面砖，专用瓷砖胶泥粘结层(3)15厚1:3水泥砂浆抹灰层(4)界面剂、铺网(贴玻纤网格布) | m2 | 30.580 |
| 174 | 玻璃隔断 | (1)部位：谈心谈话区(2)12厘钢化玻璃隔断(3)地弹门(4)3mm厚50宽黑色镜面不锈钢边框(5)含其他五金配件 | m2 | 14.065 |
| 175 | 金属门窗套 | (1)部位：多功能厅(2)12mm细木工板(防火涂料三遍) (3)3mm厚50宽黑色镜面不锈钢边框 | m2 | 8.141 |
| 176 | 木门窗套 | (1)部位：文创区(2)木作门套(3)12mm细木工板(防火涂料三遍) (4)3mm木饰面 | m2 | 3.098 |
| 177 | 木质门带套 | (1)部位：卫生间(2)成品木门安装(带门套成品装饰平开复合木门 单开)1050\*2400mm(3)含门锁等其他五金配件 | 樘 | 2.000 |
| 178 | 电子感应门 | (1)部位：序厅(2)12厘钢化玻璃感应门(3)含其他五金配件 | 樘 | 1.000 |
| 179 | 地弹门 | (1)部位：序厅(2)地弹门(3)3mm镜面不锈钢边框(4)含其他五金配件 | m2 | 5.800 |
| 180 | 成品隔断 | (1)部位：卫生间(2)18mm厚成品抗倍特板隔断2.25m高 | m2 | 14.108 |
| 181 | 成品隔断 | (1)部位：卫生间(2)18mm厚成品抗倍特板隔断1.1m高 | m2 | 0.440 |
| 182 | 洗漱台 | (1)部位：卫生间 (2)洗漱台 1810\*600\*400mm(3)20mm巴黎米黄大理石台面(4)12mm细木工板（防火涂料三遍）(5)30\*30\*3镀锌角钢,间距300mm(6)石材六面养护(7)石材晶化处理 | m2 | 3.728 |
| 183 | 镜面玻璃 | (1)部位：卫生间(2)6mm厚银镜(3)12mm细木工板（防火涂料三遍）(4)3mm黑色不锈钢边框50宽 | m2 | 4.597 |
| 184 | 服务台 | (1)部位：接待序厅(2)2950\*1100\*850(3)20mm巴黎米黄大理石台面(4)30\*30\*3镀锌方管，间距300mm(5)12mm细木工板（防火涂料三遍）(6)10mm红色烤漆板(7)石材六面养护(8)石材晶化处理 | 个 | 1.000 |
| 185 | 厨房吊柜 | (1)部位：文创区(2)茶水柜2570\*650\*2900mm(3)20mm巴黎米黄大理石台面(4)12mm细木工板（防火涂料三遍）(5)3厘木饰面(6)石材倒角3mm(7)含五金配件(8)石材六面养护(9)石材晶化处理 | 个 | 1.000 |
| 186 | 书柜 | (1)部位：学习区(2)文件柜2940\*350\*2900mm(3)12mm细木工板（防火涂料三遍）(4)3厘木饰面(5)含各类五金配件 | 个 | 2.000 |
| 187 | 书柜 | (1)部位：学习区(2)文件柜 6700\*450\*2900mm(3)12mm细木工板（防火涂料三遍）(4)3厘木饰面(5)黄色硬包(6)白色硬包(7)含各类五金配件 | 个 | 1.000 |
| 188 | 墙纸裱糊 | (1)墙面(幕墙反光贴膜) | m2 | 354.000 |
| 189 | 窗帘 | (1)部位：学习区、文创区(2)聚酯涤纶遮光卷帘（含窗帘轨） | m | 12.800 |
| 190 | 玻璃栏板 | (1)部位：接待序厅(2)钢化玻璃12mm厚玻璃栏板(3)3mm黑色不锈钢装饰线(4)20mm巴黎米黄大理石石材(5)9mm细木工板（防火涂料三遍）(6)石材3mm倒角(7)石材六面养护(8)石材晶化处理 | m | 12.080 |
| 191 | 玻璃栏板 | (1)部位：接待序厅(2)钢化玻璃12mm厚玻璃栏板(3)3mm黑色不锈钢装饰线(4)20mm巴黎米黄大理石石材(5)9mm细木工板（防火涂料三遍）(6)石材3mm倒角(7)石材六面养护(8)石材晶化处理 | m | 11.020 |
|  |  | 广告 |  |  |
| 　 | 立柱形象标识 | 　 | 　 | 　 |
| 192 | 墙面装饰板 | (1)背景墙1(2)钢琴烤红色漆底板(3)内置镀锌方管骨架(4)不锈钢折盒激光焊接打磨上原子灰 | m2 | 10.900 |
| 193 | 墙面装饰板 | (1)背景墙2(2)钢琴烤红色漆底板(3)内置镀锌方管骨架(4)不锈钢折盒激光焊接打磨上原子灰 | m2 | 8.000 |
| 194 | 党徽 | (1)党徽(2)650\*650mm(3)电镀漆底板，内置亚克力透明发光底板 | 个 | 1.000 |
| 195 | 亚克力发光字 | (1)亚克力发光文字(2)270\*270mm(3)电镀漆底板，内置亚克力透明发光底板 | 个 | 12.000 |
| 　 | 习语录 | 　 | 　 | 　 |
| 196 | 亚克力发光字 | (1)亚克力发光文字(2)270\*270mm(3)不锈钢折盒激光焊接打磨上原子灰(4)钢琴烤红色漆底板内置10MM亚克力背板 | 个 | 15.000 |
| 　 | 格栅 | 　 | 　 | 　 |
| 197 | 金属隔断 | (1)定制大型格栅(2)5800mm\*4400mm(3)不锈钢折盒激光焊接打磨上原子灰(4)钢琴烤漆(5)铝镁合金激光雕刻折盒造型 | m2 | 25.700 |
| 　 | 序厅 | 　 | 　 | 　 |
| 198 | 墙面装饰板 | (1)烤漆装饰面(大面)(2)底板红色-钢琴烤漆装饰面(大面) | m2 | 10.000 |
| 199 | 墙面装饰板 | (1)烤漆装饰面(小面)(2)底板红色-钢琴烤漆装饰面(小面) | m2 | 4.300 |
| 200 | 墙面装饰板 | (1)底板钢琴烤漆背景板 | m2 | 4.000 |
| 201 | 墙纸裱糊 | (1)高清环保软膜+UV打印(2)定制高清水波纹理油画布+UV喷绘墙纸 | m2 | 10.300 |
| 202 | 金属字 | (1)文字(2)1500\*1350mm(3)亚克力底板面UV文字标题立体钛金字 | m2 | 2.000 |
| 203 | 亚克力字 | (1)永远跟党走(2)文字200\*200mm(3)不锈钢折盒激光焊接打磨上原子灰(4)钢琴烤金色漆底板(5)底部亚克力钻石抛光 | 个 | 5.000 |
| 204 | 墙纸裱糊 | (1)高清环保软膜+UV打印(2)定制高清水波纹理油画布+UV喷绘墙纸 | m2 | 15.000 |
| 205 | 灯箱 | (1)定制软膜灯箱1(2)骨架：木龙骨骨架安装，龙骨刷防火涂料(3)基层：9mm阻燃胶合板，9mm石膏板(4)面层：嵌入式灯箱彩白彩软膜，内置防火LED灯光模组 | m2 | 1.350 |
| 206 | 灯箱 | (1)定制软膜灯箱2(2)骨架：木龙骨骨架安装，龙骨刷防火涂料(3)基层：9mm阻燃胶合板，9mm石膏板(4)面层：嵌入式灯箱彩白彩软膜，内置防火LED灯光模组 | m2 | 0.600 |
| 　 | 红船起航 | 　 | 　 | 　 |
| 207 | 定制油布 | (1)高清环保软膜+UV打印(2)根据设计图，定制环保高清颗粒凹凸纹理油画布+UV打印 | 套 | 1.000 |
| 208 | 亚克力字 | (1)文字(2)200\*200mm(3)不锈钢折盒激光焊接打磨上原子灰(4)钢琴烤金色漆底板(5)底部亚克力钻石抛光 | 个 | 16.000 |
| 209 | 墙纸裱糊 | (1)高清环保软膜+UV打印(2)定制高清水波纹理油画布+UV喷绘墙纸 | m2 | 8.500 |
| 210 | 墙纸裱糊 | (1)细文文字丝印 | m2 | 0.800 |
| 211 | 灯箱 | (1)定制软膜灯箱1(2)骨架：木龙骨骨架安装，龙骨刷防火涂料(3)基层：9mm阻燃胶合板，9mm石膏板(4)面层：嵌入式灯箱彩白彩软膜，内置防火LED灯光模组 | m2 | 0.900 |
| 212 | 亚克力字 | (1)文字(2)200\*200mm(3)不锈钢折盒激光焊接打磨上原子灰(4)钢琴烤金色漆底板(5)底部亚克力钻石抛光 | 个 | 12.000 |
| 213 | 墙纸裱糊 | (1)高清环保软膜+UV打印(2)定制高清水波纹理油画布+UV喷绘墙纸 | m2 | 19.800 |
| 　 | 筚路蓝缕百年峥嵘 | 　 | 　 | 　 |
| 214 | 有机玻璃字 | (1)筚路蓝缕(2)液态模组浇筑成型发光字-侧面发白光 | 个 | 8.000 |
| 215 | 亚克力字 | (1)激光雕刻字(2)亚克力激光雕刻背衬3M胶-侧面钻石抛光 | 套 | 1.000 |
| 216 | 墙纸裱糊 | (1)高清环保软膜+UV打印(2)定制高清水波纹理油画布+UV喷绘墙纸 | m2 | 10.200 |
| 217 | 墙纸裱糊 | (1)高清环保软膜+UV打印(2)定制高清水波纹理油画布+UV喷绘墙纸 | m2 | 15.000 |
| 218 | 墙面装饰板 | (1)背景墙(2)钢琴烤红色漆底板(3)内置镀锌方管骨架(4)不锈钢折盒激光焊接打磨上原子灰 | m2 | 13.000 |
| 219 | 墙纸裱糊 | (1)高清环保软膜+UV打印(2)定制高清水波纹理油画布+UV喷绘墙纸 | m2 | 28.000 |
| 220 | 定制激光雕刻字 | (1)定制激光雕刻字(2)时间轴立体5+亚克力激光雕刻背衬3M胶，侧面钻石抛光 | 个 | 9.000 |
| 221 | 定制激光雕刻字 | (1)定制激光雕刻字(2)亚克力激光雕刻背衬3M胶-侧面钻石抛光 | 套 | 9.000 |
| 222 | 灯箱 | (1)定制软膜灯箱1(2)骨架：木龙骨骨架安装，龙骨刷防火涂料(3)基层：9mm阻燃胶合板，9mm石膏板(4)面层：嵌入式灯箱彩白彩软膜，内置防火LED灯光模组 | m2 | 4.300 |
| 223 | 定制激光雕刻字 | (1)定制激光雕刻字(2)3MM乳白色亚克力激光雕刻背衬3M胶-侧面钻石抛光 | 套 | 12.000 |
| 　 | 砥砺奋进 册载筑梦 | 　 | 　 | 　 |
| 224 | 墙纸裱糊 | (1)高清环保软膜+UV打印(2)定制高清水波纹理油画布+UV喷绘墙纸 | m2 | 29.000 |
| 225 | 木质字 | (1)一级标题文字(2)1.5MM不锈钢折盒激光焊接打磨上原子灰，钢琴烤金色漆底板 | 个 | 16.000 |
| 226 | 亚克力字 | (1)二级标题(2)亚克力激光雕刻背衬3M胶，侧面钻石抛光 | 套 | 3.000 |
| 227 | 灯箱 | (1)定制软膜灯箱1(2)骨架：木龙骨骨架安装，龙骨刷防火涂料(3)基层：9mm阻燃胶合板，9mm石膏板(4)面层：嵌入式灯箱彩白彩软膜，内置防火LED灯光模组 | m2 | 3.500 |
| 228 | 灯箱 | (1)定制软膜灯箱2(2)骨架：木龙骨骨架安装，龙骨刷防火涂料(3)基层：9mm阻燃胶合板，9mm石膏板(4)面层：嵌入式灯箱彩白彩软膜，内置防火LED灯光模组 | m2 | 2.200 |
| 229 | 墙纸裱糊 | (1)高清环保软膜+UV打印(2)定制高清水波纹理油画布+UV喷绘墙纸 | m2 | 25.000 |
| 230 | 擎画高新蓝图 | (1)擎画高新蓝图(2)不锈钢折盒激光焊接打磨上原子灰，钢琴烤金色漆底板 | 套 | 1.000 |
| 231 | 习在高新 | (1)习在高新(2)水晶钻石抛光+红色亚克力激光雕刻背衬3M胶，侧面钻石抛光 | 套 | 1.000 |
| 232 | 墙纸裱糊 | (1)高清环保软膜+UV打印(2)定制高清水波纹理油画布+UV喷绘墙纸 | m2 | 15.000 |
| 233 | 灯箱 | (1)定制软膜灯箱3(2)骨架：木龙骨骨架安装，龙骨刷防火涂料(3)基层：9mm阻燃胶合板，9mm石膏板(4)面层：嵌入式灯箱彩白彩软膜，内置防火LED灯光模组 | m2 | 1.800 |
| 234 | 亚克力字 | (1)二级标题(2)水晶钻石抛光+红色亚克力激光雕刻背衬3M胶，侧面钻石抛光 | 套 | 2.000 |
| 235 | 有机玻璃字 | (1)砥砺奋进-发光字(2)液态模组浇筑成型发光字-侧面发白光 | 个 | 8.000 |
| 236 | 墙纸裱糊 | (1)高清环保软膜+UV打印(2)定制高清水波纹理油画布+UV喷绘墙纸 | m2 | 8.000 |
| 237 | 墙纸裱糊 | (1)高清环保软膜+UV打印(2)定制高清水波纹理油画布+UV喷绘墙纸 | m2 | 15.000 |
| 238 | 灯箱 | (1)定制软膜灯箱4(2)骨架：木龙骨骨架安装，龙骨刷防火涂料(3)基层：9mm阻燃胶合板，9mm石膏板(4)面层：嵌入式灯箱彩白彩软膜，内置防火LED灯光模组 | m2 | 1.900 |
| 　 | 旗帜领航 全域一体 | 　 | 　 | 　 |
| 239 | 定制油布 | (1)高清环保软膜+UV打印(2)根据设计图，定制环保高清颗粒凹凸纹理油画布+UV打印 | 套 | 1.000 |
| 240 | 画面雕刻高密度PVC展板 | (1)画面雕刻高密度PVC展板(2)画面雕刻高密度PV | m2 | 2.000 |
| 　 | 　 | C画面UV印加光油 | 　 | 　 |
| 241 | 画面雕刻高密度PVC展板 | (1)画面雕刻高密度PVC展板(2)画面雕刻高密度PVC画面UV印加光油 | m2 | 3.600 |
| 242 | 亚克力字 | (1)高新党建改革(2)200\*200mm(3)不锈钢折盒激光焊接打磨上原子灰(4)钢琴烤金色漆面板 | 个 | 6.000 |
| 243 | 亚克力字 | (1)副标题(1000\*100mm)(2)水晶钻石抛光+亚克力激光雕刻背衬3M胶，侧面钻石抛光 | 套 | 1.000 |
| 244 | 亚克力字 | (1)副标题(1000\*150mm)(2)水晶钻石抛光+亚克力激光雕刻背衬3M胶，侧面钻石抛光 | 套 | 3.000 |
| 245 | 有机玻璃字 | (1)（旗帜）发光字(2)液态模组浇筑成型发光字-侧面发白光 | 个 | 8.000 |
| 246 | 墙纸裱糊 | (1)高清环保软膜+UV打印(2)定制高清水波纹理油画布+UV喷绘墙纸 | m2 | 30.000 |
| 247 | 墙纸裱糊 | (1)高清环保软膜+UV打印(2)定制高清水波纹理油画布+UV喷绘墙纸 | m2 | 5.000 |
| 248 | 画面雕刻高密度PVC展板 | (1)画面雕刻高密度PVC展板(2)画面雕刻高密度PVC画面UV印加光油 | m2 | 1.800 |
| 249 | 墙纸裱糊 | (1)高清环保软膜+UV打印(2)定制高清水波纹理油画布+UV喷绘墙纸 | m2 | 48.500 |
| 250 | 墙纸裱糊 | (1)高清环保软膜+UV打印(2)定制高清水波纹理油画布+UV喷绘墙纸 | m2 | 14.000 |
| 251 | 墙纸裱糊 | (1)高清环保软膜+UV打印(2)定制高清水波纹理油画布+UV喷绘墙纸 | m2 | 43.000 |
| 　 | 水西林历史文化 | 　 | 　 | 　 |
| 252 | 墙纸裱糊 | (1)高清环保软膜+UV打印(2)定制高清水波纹理油画布+UV喷绘墙纸 | m2 | 22.000 |
| 253 | 烤漆面板 | (1)金属字水西林历史文化+烤漆面板(2)不锈钢折盒激光焊接打磨上原子灰，钢琴烤金色漆面板 | 套 | 1.000 |
| 254 | 灯箱 | (1)定制软膜灯箱1(2)骨架：木龙骨骨架安装，龙骨刷防火涂料(3)基层：9mm阻燃胶合板，9mm石膏板(4)面层：嵌入式灯箱彩白彩软膜，内置防火LED灯光模组 | m2 | 0.600 |
| 255 | 墙纸裱糊 | (1)高清环保软膜+UV打印(2)定制高清水波纹理油画布+UV喷绘墙纸 | m2 | 18.000 |
| 256 | 灯箱 | (1)定制软膜灯箱3(2)骨架：木龙骨骨架安装，龙骨刷防火涂料(3)基层：9mm阻燃胶合板，9mm石膏板(4)面层：嵌入式灯箱彩白彩软膜，内置防火LED灯光模组 | m2 | 0.600 |
| 257 | 墙纸裱糊 | (1)高清环保软膜+UV打印(2)定制高清水波纹理油画布+UV喷绘墙纸 | m2 | 8.100 |
| 258 | 灯箱 | (1)定制软膜灯箱4(2)骨架：木龙骨骨架安装，龙骨刷防火涂料(3)基层：9mm阻燃胶合板，9mm石膏板(4)面层：嵌入式灯箱彩白彩软膜，内置防火LED灯光模组 | m2 | 0.600 |
| 259 | 墙纸裱糊 | (1)高清环保软膜+UV打印(2)定制高清水波纹理油画布+UV喷绘墙纸 | m2 | 4.800 |
| 260 | 墙面装饰浮雕 | (1)墙面水晶钻石抛光+亚克力激光雕刻钢琴烤漆背衬3M胶，侧面钻石抛光(2)W：200 H：1200 | 套 | 3.000 |
| 261 | 墙纸裱糊 | (1)高清环保软膜+UV打印(2)定制高清水波纹理油画布+UV喷绘墙纸 | m2 | 20.000 |
| 　 | 多功能展示区 | 　 | 　 | 　 |
| 262 | 墙纸裱糊 | (1)高清环保软膜+UV打印(2)定制高清水波纹理油画布+UV喷绘墙纸 | m2 | 22.000 |
| 263 | 亚克力字 | (1)二级标题(2)亚克力激光雕刻背衬3M胶，侧面钻石抛光 | 套 | 7.000 |
| 264 | 墙面装饰板 | (1)底板红色钢琴烤漆装饰(2)W：1700x2 H：2950 | m2 | 10.300 |
|  |  | 安装工程 |  |  |
|  |  | 给水系统 |  |  |
| 265 | 塑料管 | (1)连接形式:热熔连接(2)安装部位:室内(3)介质:给水(4)材质、规格:PPR塑料给水管DN40(5)压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗及水压泄漏试验(6)管件安装 | m | 0.930 |
| 266 | 塑料管 | (1)连接形式:热熔连接(2)安装部位:室内(3)介质:给水(4)材质、规格:PPR塑料给水管DN32(5)压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗及水压泄漏试验(6)管件安装 | m | 3.040 |
| 267 | 塑料管 | (1)连接形式:热熔连接(2)安装部位:室内(3)介质:给水(4)材质、规格:PPR塑料给水管DN25(5)压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗及水压泄漏试验(6)管件安装 | m | 8.760 |
| 268 | 塑料管 | (1)连接形式:热熔连接(2)安装部位:室内(3)介质:给水(4)材质、规格:PPR塑料给水管DN20(5)压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗及水压泄漏试验(6)管件安装 | m | 8.280 |
| 269 | 塑料管 | (1)连接形式:热熔连接(2)安装部位:室内(3)介质:给水(4)材质、规格:PPR塑料给水管DN15(5)压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、 | m | 10.300 |
| 　 | 　 | 冲洗及水压泄漏试验(6)管件安装 | 　 | 　 |
| 270 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连接(2)材质:铜芯 | 个 | 1.000 |
| 271 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连接(2)材质:铜芯 | 个 | 1.000 |
|  |  | 排水系统 |  |  |
| 272 | 洗脸盆 | (1)材质:陶瓷(2)规格、类型:单柄水嘴单孔台下式洗脸盆(3)附件名称、数量:金属软管1根、红外感应龙头1个、螺纹管件1个、洗脸盆排水附件1套(4)低压电器装置接线(自动冲洗感应器接线) | 组 | 4.000 |
| 273 | 大便器 | (1)材质:陶瓷(2)规格、类型:感应式冲洗阀蹲式大便器(不带水封、带防污器)(3)附件名称、数量:冲洗管1根、大便器存水弯1个、防污器1个(4)低压电器装置接线(自动冲洗感应器接线) | 组 | 4.000 |
| 274 | 小便器 | (1)材质:陶瓷(2)规格、类型:感应式冲洗阀壁挂式小便器(自带水封)(3)附件名称、数量:小便器冲水连接管1根、小便器排水附件1套(4)低压电器装置接线(自动冲洗感应器接线) | 组 | 2.000 |
| 275 | 给、排水附(配)件 | (1)地漏(带存水弯) | 个 | 2.000 |
| 276 | 给、排水附(配)件 | (1)规格:地面扫除口 | 个 | 1.000 |
| 277 | 塑料管 | (1)连接形式:粘接(2)安装部位:室内(3)介质:排水(4)材质、规格:硬聚氯乙烯(UPVC)塑料排水管De110(5)压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验(6)管件安装 | m | 8.830 |
| 278 | 塑料管 | (1)连接形式:粘接(2)安装部位:室内(3)介质:排水(4)材质、规格:硬聚氯乙烯(UPVC)塑料排水管De75(5)压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验(6)管件安装 | m | 6.440 |
| 279 | 塑料管 | (1)连接形式:粘接(2)安装部位:室内(3)介质:排水(4)材质、规格:硬聚氯乙烯(UPVC)塑料排水管De50(5)压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验(6)管件安装 | m | 3.600 |
|  |  | 消火栓给水系统 |  |  |
| 280 | 消火栓钢管 | (1)连接形式:沟槽式卡箍连接(2)安装部位:室内(3)材质、规格:内外热浸镀锌钢管 DN70 P=1.60MPa(4)压力试验及冲洗设计要求:水压试验及水冲洗(5)管件安装 | m | 33.120 |
| 281 | 管道支架 | (1)材质:型钢(2)管架形式:管道支架制作安装 | kg | 13.410 |
| 282 | 金属结构刷油 | (1)管道支吊架除锈(2)防锈漆二道，色漆二道 | kg | 13.410 |
| 283 | 管道刷油 | (1)油漆品种:红色调和漆(2)涂刷遍数、漆膜厚度:二道 | m2 | 7.900 |
| 284 | 室内消火栓 | (1)型号、规格:甲型单栓带消防软管卷盘消火栓箱(2)附件材质、规格:消火栓箱门采用树脂门,内设消火栓1只QZ19直流水枪1只，DN65^25米长衬胶水龙带1条，JPS1.6-19消防软管卷盘一套，消防卷盘应配置内径不小于?19、长度为30m的消防软管及当量喷嘴直径6mm的消防水枪 | 套 | 6.000 |
| 285 | 灭火器 | (1)手提式磷酸铵盐干粉灭火器(A类)(2)形式:带灭火器箱 | 具 | 22.000 |
|  |  | 自动喷淋系统 |  |  |
| 286 | 水喷淋钢管 | (1)连接形式:沟槽连接(2)安装部位:室内(3)材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管(4)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 | m | 81.430 |
| 287 | 水喷淋钢管 | (1)连接形式:沟槽连接(2)安装部位:室内(3)材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管(4)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 | m | 23.480 |
| 288 | 水喷淋钢管 | (1)连接形式:沟槽连接(2)安装部位:室内(3)材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管(4)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 | m | 10.120 |
| 289 | 水喷淋钢管 | (1)连接形式:螺纹连接(2)安装部位:室内(3)材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管(4)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 | m | 31.620 |
| 290 | 水喷淋钢管 | (1)连接形式:螺纹连接(2)安装部位:室内(3)材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管(4)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 | m | 76.320 |
| 291 | 水喷淋钢管 | (1)连接形式:螺纹连接(2)安装部位:室内(3)材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管(4)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 | m | 100.950 |
| 292 | 水喷淋钢管 | (1)连接形式:螺纹连接(2)安装部位:室内(3)材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管(4)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 | m | 294.120 |
| 293 | 管道支架 | (1)材质:型钢(2)管架形式:管道支架制作、安装 | kg | 180.430 |
| 294 | 管道刷油 | (1)油漆品种:桔红色调和漆(2)涂刷遍数、漆膜厚度:二道 | m2 | 78.270 |
| 295 | 金属结构刷油 | (1)结构类型:一般钢结构(2)除锈级别:轻绣(3)油漆品种:防锈漆、调和漆(4)涂刷遍数、漆膜厚度:各2遍 | kg | 180.430 |
| 296 | 水流指示器 | (1)连接形式:沟槽连接(2)型水流指示器 | 个 | 1.000 |
| 297 | 减压孔板 | (1)连接形式:沟槽连接(2)材质、规格:减压孔板  | 个 | 1.000 |
| 298 | 水喷淋(雾)喷头 | (1)连接形式:螺纹连接(2)安装部位:室内 | 个 | 162.000 |
| 299 | 末端试水装置 | (1)规格:末端试水装置 | 组 | 1.000 |
| 300 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连接(2)材质:铜芯 | 个 | 1.000 |
| 301 | 焊接法兰阀门 | (1)连接形式:沟槽连接(2)材质:铜芯 | 个 | 1.000 |
| 302 | 法兰 | (1)沟槽法兰 | 副 | 2.000 |
| 303 | 水灭火控制装置调试 | (1)系统形式:水灭火控制装置调试(自动喷水灭火系统) | 点 | 1.000 |
| 304 | 按钮 | (1)名称:消火栓按钮 | 个 | 4.000 |
| 305 | 配管 | (1)规格:每根长≤1m(2)名称:金属软管  | m | 4.000 |
| 306 | 接线盒 | (1)材质:钢制(2)名称:接线盒+空白面板(3)安装形式:暗装 | 个 | 4.000 |
| 307 | 模块(模块箱) | (1)名称:输入/输出模块 | 个 | 5.000 |
| 308 | 模块(模块箱) | (1)名称:输入模块 | 个 | 4.000 |
| 309 | 模块(模块箱) | (1)名称:总线隔离模块 | 个 | 2.000 |
| 310 | 配线 | (1)材质:铜芯(2)规格:2.5mm2(3)名称:配线 | m | 325.680 |
| 311 | 配线 | (1)材质:铜芯(2)规格:2×1.5mm2(3)名称:配线 | m | 240.940 |
| 312 | 配线 | (1)材质:铜芯(2)规格:2×1.5mm2(3)名称:配线 | m | 87.990 |
| 313 | 配线 | (1)材质:铜芯(2)规格:2×1.5mm2(3)名称:配线 | m | 48.970 |
| 314 | 模块(模块箱) | (1)名称:消防接线及模块箱 | 台 | 1.000 |
| 315 | 配管 | (1)材质:焊接钢管(2)名称:电气配管(3)接地要求:防腐油漆，接地(4)配置形式:吊顶内明敷 | m | 199.860 |
| 316 | 配管 | (1)材质:焊接钢管(2)名称:电气配管(3)接地要求:防腐油漆，接地(4)配置形式:吊顶内明敷 | m | 154.540 |
| 317 | 配管 | (1)材质:焊接钢管(2)名称:电气配管(3)接地要求:防腐油漆，接地(5)配置形式:暗配(4)预留沟槽 | m | 13.200 |
| 318 | 配管 | (1)材质:焊接钢管(2)名称:电气配管(3)接地要求:防腐油漆，接地(4)配置形式:暗配(5)预留沟槽 | m | 6.300 |
| 319 | 接线盒 | (1)材质:钢制(2)名称:接线盒(3)安装形式:暗装 | 个 | 57.000 |
| 320 | 点型探测器 | (1)名称:点型感烟火灾探测器 | 个 | 30.000 |
| 321 | 声光报警器 | (1)名称:火灾声光警报器(编码型) | 个 | 3.000 |
| 322 | 消防广播(扬声器) | (1)名称:吸顶消防应急广播3W | 个 | 6.000 |
| 323 | 按钮 | (1)名称:手动火灾报警按钮(带消防电话插孔) | 个 | 2.000 |
| 324 | 防火控制装置调试 | (1)消防控制装置接线(正压送风阀排烟阀防火阀)(2)防火控制装置调试(电动防火阀、电动排烟阀、电动正压送风阀) | 个/部 | 4.000 |
| 325 | 自动报警系统调试 | (1)自动报警系统调试(64点以内) | 系统 | 1.000 |
| 326 | 配线 | (1)材质:铜芯(2)规格:2.5mm2(3)名称:配线(4)配线部位:管内 | m | 1400.880 |
| 327 | 配管 | (1)材质:紧定式薄壁钢管(2)名称:电气配管(3)接地要求:防腐油漆，接地(4)配置形式:吊顶内明敷 | m | 298.220 |
| 328 | 配管 | (1)材质:紧定式薄壁钢管(2)名称:电气配管(3)接地要求:防腐油漆，接地(4)配置形式:暗配(5)预留沟槽 | m | 50.000 |
| 329 | 接线盒 | (1)材质:钢制(2)名称:接线盒(3)安装形式:暗装 | 个 | 47.000 |
| 330 | 配电箱 | (1)名称:应急照明配电箱  | 台 | 1.000 |
| 331 | 装饰灯 | (1)名称:自带蓄电池应急吸顶灯 8W(应急时间90分钟)(2)安装形式:吸顶安装 | 套 | 26.000 |
| 332 | 装饰灯 | (1)名称:自带蓄电池安全出口指示灯 8W(应急时间90分钟)(2)安装形式:壁装 | 套 | 8.000 |
| 333 | 装饰灯 | (1)名称:自带蓄电池单向疏散指示灯 8W(应急时间90分钟)(2)安装形式:壁装 | 套 | 8.000 |
| 334 | 装饰灯 | (1)自带蓄电池双面单向疏散指示灯 8W(应急时间90分钟)(2)安装形式:吊装 | 套 | 5.000 |
| 335 | 碳钢通风管道制作安装 | (1)规格:长边长≤2000mm(2)材质:镀锌钢板(3)名称:碳钢通风管道制作安装(4)形状:矩形(5)板材厚度:δ1.2mm(6)风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 | m2 | 83.110 |
| 336 | 碳钢通风管道制作安装 | (1)规格:长边长≤1250mm(2)材质:镀锌钢板(3)名称:碳钢通风管道制作安装(4)形状:矩形(5)板材厚度:δ1.2mm(6)风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 | m2 | 52.120 |
| 337 | 碳钢通风管道制作安装 | (1)规格:长边长≤1000mm(2)材质:镀锌钢板(3)名称:碳钢通风管道制作安装(4)形状:矩形(5)板材厚度:δ1.0mm(6)风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 | m2 | 34.900 |
| 338 | 金属结构刷油 | (1)风管法兰、法兰加固框、设备支架手工除锈(2)刷红丹漆二道，外刷调和漆二道 | kg | 1014.060 |
| 339 | 碳钢阀门 | (1)名称:280℃防火阀1250×500(2)支架制作、安装 | 个 | 2.000 |
| 340 | 碳钢阀门 | (1)名称:280℃防火阀1400×500(2)支架制作、安装 | 个 | 2.000 |
| 341 | 碳钢阀门 | (1)名称:280℃防火阀800×200(2)支架制作、安装 | 个 | 2.000 |
| 342 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:远控多叶排烟口 (250+800)×400(2)板式排烟口、多叶排烟口(送风口)安装(排烟口(阀)远程控制缆绳及执行机构) | 个 | 3.000 |
| 343 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:远控多叶排烟口 (250+1200)×400(2)板式排烟口、多叶排烟口(送风口)安装(排烟口(阀)远程控制缆绳及执行机构) | 个 | 2.000 |
| 344 | 金属防火窗 | (1)挡烟垂壁（8mm 防火玻璃）(2)挡烟垂壁应采用不燃材料制作,其材料及性能等要求详《挡烟垂壁》GA533-2012。 | m2 | 5.685 |
| 345 | 通风工程检测、调试 | 　 | 系统 | 1.000 |
| 346 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)安装方式:挂墙安装 | 台 | 1.000 |
| 347 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装(2)安装方式:挂墙安装 | 台 | 1.000 |
| 348 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)安装方式:挂墙安装 | 台 | 1.000 |
| 349 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)安装方式:挂墙安装 | 台 | 1.000 |
| 350 | 桥架 | (1)名称:电气桥架(3)材质:钢制(4)类型:槽式(5)防腐、接地 | m | 238.650 |
| 351 | 铁构件 | (1)桥架支吊架制作、安装(2)防腐、接地 | kg | 172.067 |
| 352 | 配管 | (1)材质:焊接钢管(3)名称:电气配管(4)接地要求:防腐油漆，接地(5)配置形式:吊顶内明敷 | m | 8.230 |
| 353 | 配管 | (1)材质:焊接钢管(2)名称:电气配管(3)接地要求:防腐油漆，接地(4)配置形式:吊顶内明敷 | m | 5.440 |
| 354 | 配管 | (1)材质:焊接钢管(2)名称:电气配管(3)接地要求:防腐油漆，接地(4)配置形式:暗配(5)预留沟槽 | m | 3.000 |
| 355 | 配管 | (1)材质:焊接钢管(2)名称:电气配管(3)接地要求:防腐油漆，接地(4)配置形式:暗配(5)预留沟槽 | m | 3.000 |
| 356 | 配管 | (1)材质:紧定式薄壁钢管(2)名称:电气配管(3)接地要求:防腐油漆，接地(4)配置形式:吊顶内明敷 | m | 779.430 |
| 357 | 配管 | (1)材质:紧定式薄壁钢管(2)名称:电气配管(3)接地要求:防腐油漆，接地(4)配置形式:吊顶内明敷 | m | 68.620 |
| 358 | 配管 | (1)材质:紧定式薄壁钢管(2)名称:电气配管(3)接地要求:防腐油漆，接地(4)配置形式:吊顶内明敷 | m | 16.270 |
| 359 | 配管 | (1)材质:紧定式薄壁钢管(2)名称:电气配管(4)接地要求:防腐油漆，接地(3)配置形式:暗配(4)预留沟槽 | m | 97.600 |
| 360 | 配管 | (1)材质:紧定式薄壁钢管(2)名称:电气配管(3)接地要求:防腐油漆，接地(4)配置形式:暗配(5)预留沟槽 | m | 22.900 |
| 361 | 配管 | (1)材质:紧定式薄壁钢管(2)名称:电气配管(3)接地要求:防腐油漆，接地(4)配置形式:暗配(5)预留沟槽 | m | 9.600 |
| 362 | 配管 | (1)金属软管  | m | 153.000 |
| 363 | 配管 | (1)金属软管  | m | 76.000 |
| 364 | 配管 | (1)金属软管  | m | 76.000 |
| 365 | 配管 | (1)金属软管 | m | 11.000 |
| 366 | 铁构件 | (1)铁构件制作与安装(一般铁构件制作安装)(2)防腐、接地 | kg | 45.196 |
| 367 | 配线 | (1)材质:铜芯(2)规格:2.5mm2(3)名称:配线 | m | 2914.130 |
| 368 | 配线 | (1)材质:铜芯(2)规格:4mm2(3)名称:配线 | m | 327.160 |
| 369 | 配线 | (1)材质:铜芯(2)规格:6mm2(3)名称:配线 | m | 149.350 |
| 370 | 配线 | (1)材质:铜芯(2)规格:2.5mm2(3)名称:配线 | m | 5913.570 |
| 371 | 配线 | (1)材质:铜芯(2)规格:4mm2(3)名称:配线 | m | 931.460 |
| 372 | 配线 | (1)材质:铜芯(2)规格:6mm2(3)名称:配线( | m | 686.450 |
| 373 | 电力电缆 | (1)规格:5×16mm2(2)材质:铜芯(3)名称:电力电缆(4)电压等级(kV):1KV(5)敷设方式、部位:管内/桥架 | m | 20.650 |
| 374 | 电力电缆 | (1)规格:5×2.5mm2(2)材质:铜芯(3)名称:电力电缆(4)电压等级(kV):1KV(5)敷设方式、部位:管内/桥架 | m | 23.510 |
| 375 | 电力电缆头 | (1)名称:电力电缆头(2)电压等级(kV):1KV(3)材质、类型:铜芯 | 个 | 4.000 |
| 376 | 电力电缆头 | (1)规格:5×6mm2(2)名称:电力电缆头(5)材质、类型:铜芯 | 个 | 4.000 |
| 377 | 照明开关 | (1)名称:单联单控开关(2)安装方式:暗装 | 个 | 3.000 |
| 378 | 照明开关 | (1)名称:三联单控开关(2)安装方式:暗装 | 个 | 2.000 |
| 379 | 插座 | (1)名称:单相二、三极暗插座(2)安装方式:暗装 | 个 | 15.000 |
| 380 | 插座 | (1)名称:单相二、三极防溅暗插座(2)安装方式:暗装 | 个 | 2.000 |
| 381 | 插座 | (1)名称:单相三极暗插座(2)安装方式:暗装 | 个 | 8.000 |
| 382 | 插座 | (1)名称:单相二、三极地面暗插座(2)安装方式:暗装 | 个 | 14.000 |
| 383 | 普通灯具 | (1)名称:吸顶灯  | 套 | 11.000 |
| 384 | 装饰灯 | (1)名称:筒灯  | 套 | 22.000 |
| 385 | 装饰灯 | (1)名称:轨道射灯 30W | 套 | 52.000 |
| 386 | 装饰灯 | (1)名称:格栅射灯 2×7W(嵌入式) | 套 | 49.000 |
| 387 | 装饰灯 | (1)名称:防水筒灯 7W(嵌入式) | 套 | 9.000 |
| 388 | 装饰灯 | (1)射灯轨道 | m | 46.490 |
| 389 | 荧光灯 | (1)暗藏LED灯带 14W/m | m | 413.466 |
| 390 | 接线盒 | (1)材质:钢制(2)名称:接线盒(3)安装形式:暗装 | 个 | 355.000 |
| 391 | 接线盒 | (1)材质:钢制(2)名称:空白面板(3)安装形式:暗装 | 个 | 94.000 |
| 392 | 送配电装置系统 | (1)输配电装置系统调试(≤1kV交流供电) | 系统 | 1.000 |
|  |  | 弱电系统 |  |  |
| 393 | 桥架 | (1)名称:电气桥架(2)规格:200×100mm(3)材质:钢制(4)类型:槽式(5)防腐、接地 | m | 94.300 |
| 394 | 铁构件 | (1)桥架支吊架制作、安装(2)防腐、接地 | kg | 67.990 |
| 395 | 配管 | (1)材质:紧定式薄壁钢管(2)名称:电气配管(3)接地要求:防腐油漆，接地(4)配置形式:吊顶内明敷 | m | 567.320 |
| 396 | 配管 | (1)材质:紧定式薄壁钢管(2)名称:电气配管(3)接地要求:防腐油漆，接地(4)配置形式:吊顶内明敷 | m | 5.200 |
| 397 | 配管 | (1)材质:紧定式薄壁钢管(2)名称:电气配管(**3**)接地要求:防腐油漆，接地(4)配置形式:暗配(5)预留沟槽 | m | 85.800 |
| 398 | 配管 | (1)材质:紧定式薄壁钢(3)名称:电气配管(4)接地要求:防腐油漆，接地(5)配置形式:暗配(6)预留沟槽 | m | 5.200 |
| 399 | 分线接线箱(盒) | (1)弱电箱 | 个 | 2.000 |
| 400 | 光缆 | (1)规格:2芯单模皮线光缆(2)名称:光缆(3)敷设方式:管内 | m | 117.440 |
| 401 | 双绞线缆 | (1)名称:双绞线缆(2)敷设方式:管内 | m | 690.200 |
| 402 | 双绞线缆 | (1)名称:双绞线缆(2)敷设方式:线槽内 | m | 2121.370 |
| 403 | 敷设射频同轴电缆 | (1)名称:视频同轴电缆 (2)敷设方式:管内穿放 | m | 69.580 |
| 404 | 敷设射频同轴电缆 | (1)名称:视频同轴电缆 (2)敷设方式:沿桥架敷设 | m | 289.380 |
| 405 | 配线 | (1)材质:铜芯(2)规格:2×1.5mm2(3)名称:配线 | m | 175.410 |
| 406 | 双绞线缆 | (1)名称:HDMI高清线(2)敷设方式:管内 | m | 66.200 |
| 407 | 双绞线缆 | (1)名称:HDMI高清线(2)敷设方式:线槽内 | m | 284.110 |
| 408 | 配管 | (1)金属软管  | m | 80.000 |
| 409 | 配管 | (1)金属软管 | m | 3.000 |
| 410 | 信息插座 | (1)名称:单口网络插座(2)底盒材质、规格:钢制底盒 | 个 | 64.000 |
| 411 | 信息插座 | (1)名称:双口网络插座(2)底盒材质、规格:钢制底盒 | 个 | 2.000 |
| 412 | 信息插座 | (1)名称:插座(2)底盒材质、规格:钢制底盒 | 个 | 17.000 |
| 413 | 接线盒 | (1)材质:钢制(2)名称:接线盒+空白面板(3)安装形式:明装 | 个 | 83.000 |
| 414 | 模块(模块箱) | (1) 8语音模块 | 个 | 2.000 |
| 415 | 分配网络 | (1)有线电视分配模块(1进三出) | 个 | 2.000 |
|  |  | 空调冷凝水系统 |  |  |
| 416 | 塑料管 | (1)连接形式:粘接(2)安装部位:室内(3)介质:排水(4)材质、规格:空调凝结水塑料管(5)压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验(6)管件安装 | m | 18.710 |
| 417 | 塑料管 | (1)连接形式:粘接(2)安装部位:室内(3)介质:排水(4)材质、规格:空调凝结水塑料管(5)压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验(6)管件安装 | m | 40.000 |
| 418 | 塑料管 | (1)连接形式:粘接(2)安装部位:室内(3)介质:排水(4)材质、规格:空调凝结水塑料管(5)压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验(6)管件安装 | m | 53.110 |
| 419 | 管道绝热 | (1)绝热材料品种:B1级外带铝泊贴面闭孔橡塑管壳(2)绝热厚度:15~20mm(3)管道外径:DN50以下 | m3 | 0.195 |
|  |  | 冷媒系统 |  |  |
| 420 | 铜管 | (1)材质、规格:铜管 φ9.5(2)连接形式:钎焊(3)安装部位:室内(4)介质:冷媒(5)压力试验及吹、洗设计要求:管道吹扫、严密性试验 | m | 83.830 |
| 421 | 铜管 | (1)材质、规格:铜管 (2)连接形式:钎焊(3)安装部位:室内(4)介质:冷媒(5)压力试验及吹、洗设计要求:管道吹扫、严密性试验 | m | 4.750 |
| 422 | 铜管 | (1)材质、规格:铜管 (2)连接形式:钎焊(3)安装部位:室内(4)介质:冷媒(5)压力试验及吹、洗设计要求:管道吹扫、严密性试验 | m | 71.230 |
| 423 | 铜管 | (1)材质、规格:铜管 (2)连接形式:钎焊(3)安装部位:室内(4)介质:冷媒(5)压力试验及吹、洗设计要求:管道吹扫、严密性试验 | m | 6.090 |
| 424 | 铜管 | (1)材质、规格:铜管 (2)连接形式:钎焊(3)安装部位:室内(4)介质:冷媒(5)压力试验及吹、洗设计要求:管道吹扫、严密性试验 | m | 28.660 |
| 425 | 铜管 | (1)材质、规格:铜管 (2)连接形式:钎焊(3)安装部位:室内(4)介质:冷媒(5)压力试验及吹、洗设计要求:管道吹扫、严密性试验 | m | 7.470 |
| 426 | 铜管 | (1)材质、规格:铜管 (2)连接形式:钎焊(3)安装部位:室内(4)介质:冷媒(5)压力试验及吹、洗设计要求:管道吹扫、严密性试验 | m | 4.750 |
| 427 | 铜管 | (1)材质、规格:铜管 (2)连接形式:钎焊(3)安装部位:室内(4)介质:冷媒(5)压力试验及吹、洗设计要求:管道吹扫、严密性试验 | m | 23.530 |
| 428 | 铜管 | (1)材质、规格:铜管 (2)连接形式:钎焊(3)安装部位:室内(4)介质:冷媒(5)压力试验及吹、洗设计要求:管道吹扫、严密性试验 | m | 6.090 |
| 429 | 管道支架 | (1)管架形式:冷媒管支架制作、安装 | kg | 74.702 |
| 430 | 金属结构刷油 | (1)结构类型:一般钢结构(2)除锈级别:轻绣(3)油漆品种:防锈漆、调和漆(4)涂刷遍数、漆膜厚度:各两遍 | kg | 74.702 |
| 431 | 给、排水附(配)件 | (1)型号、规格:冷媒铜管分歧器(2)安装方式:钎焊 | 个 | 26.000 |
| 432 | 管道绝热 | (1)绝热材料品种:B1级外带铝泊贴面闭孔橡塑管壳(2)绝热厚度:15~20mm(3)管道外径:DN50以下 | m3 | 2.560 |
| 433 | 空调器 | (1)名称:变频室外机 (2)规格: (制冷量：61.5KW,制热量：69KW,制冷功率：17.77KW,制热功率：17.01KW，IPLV：8.8，噪音：62dB(A))(3)安装形式:落地安装(4)隔振垫(器)、支架形式、材质:减震垫 | 台 | 1.000 |
| 434 | 空调器 | (1)名称:变频室外机 (2)规格 (制冷量：73KW,制热量：81.5KW,制冷功率：18.51KW,制热功率：19.2KW，IPLV：8.5，噪音：62dB(A))(3)安装形式:落地安装(4)隔振垫(器)、支架形式、材质:减震垫 | 台 | 1.000 |
| 435 | 风机盘管 | (1)名称:风机盘管 四面出风嵌入式 (2)规格:(制冷量：14kw，制热量：16kw，功率：0.19kw，风量：1800m3/h，噪音：41dB(A))(4)安装形式:吊顶安装(5)减振器、支架形式、材质:每台风机各4个减振器 | 台 | 4.000 |
| 436 | 风机盘管 | (1)名称:风机盘管 四面出风嵌入式 (2)规格:(制冷量：11.2kw，制热量：12.5kw，功率：0.19kw，风量：1800m3/h，噪音：41dB(A))(3)安装形式:吊顶安装(4)减振器、支架形式、材质:每台风机各4个减振器 | 台 | 1.000 |
| 437 | 风机盘管 | (1)名称:风机盘管 四面出风嵌入式(2)规格:(制冷量：9kw，制热量：10kw，功率：0.19kw，风量：1500m3/h，噪音：39dB(A))(3)安装形式:吊顶安装(4)减振器、支架形式、材质:每台风机各4个减振器 | 台 | 1.000 |
| 438 | 风机盘管 | (1)名称:风机盘管 四面出风嵌入式 (2)规格:(制冷量：8kw，制热量：9kw，功率：0.1kw，风量：1200m3/h，噪音：38dB(A))(4)安装形式:吊顶安装(5)减振器、支架形式、材质:每台风机各4个减振器 | 台 | 6.000 |
| 439 | 风机盘管 | (1)名称:风机盘管 四面出风嵌入式 (2)规格:(制冷量：5.6kw，制热量：6.3kw，功率：0.08kw，风量：9500m3/h，噪音：33dB(A))(3)安装形式:吊顶安装(4)减振器、支架形式、材质:每台风机各4个减振器 | 台 | 1.000 |
| 440 | 风机盘管 | (1)名称:风管式室内机(2)规格:(制冷量：12.5kw，制热量：14kw，功率：0.355kw，风量：1800m3/h，噪音：45dB(A))(4)安装形式:吊顶安装(5)减振器、支架形式、材质:每台风机各4个减振器 | 台 | 2.000 |
| 441 | 空调水工程系统调试 | 　 | 系统 | 1.000 |
|  |  | 空调风系统 |  |  |
| 442 | 柔性软风管 | (1)有保温PVC管(直径≤150mm) | m | 81.180 |
| 443 | 柔性软风管 | (1)有保温PVC管(直径150mm) | m | 82.590 |
| 444 | 柔性软风管 | (1)有保温PVC管(直径200mm) | m | 49.230 |
| 445 | 离心式通风机 | (1)名称:新风机：风量：1500m3/h(2)减振底座形式、数量:每台风机各4个减振器 | 台 | 2.000 |
| 446 | 离心式通风机 | (1)名称:排气风机：风量：2500m3/h(2)减振底座形式、数量:每台风机各4个减振器 | 台 | 2.000 |
| 447 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:散流器 300×300 | 个 | 47.000 |
| 448 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:送风口 1000\*150 | 个 | 2.000 |
| 449 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:送风口 800\*250 | 个 | 2.000 |
| 450 | 风扇 | (1)民用电器安装(风扇安装 排气扇) | 台 | 6.000 |
| 451 | 复合型风管 | (1)名称:法兰矩形风管(复合型矩形风管 长边长≤2000mm) | m2 | 32.950 |
| 452 | 金属结构刷油 | (1)风管法兰、法兰加固框、设备支架手工除锈(2)刷红丹漆二道，外刷调和漆二道 | kg | 218.910 |
| 453 | 通风工程检测、调试 | 　 | 系统 | 1.000 |
|  |  | 智能照明系统 |  |  |
| 454 | 智能照明系统 | (1)智能照明系统（按项计） | 项 | 1.000 |